=====================================================================
内蔵FAXモデムボード対応ドライバのセットアップ
=====================================================================

この手順は、FAXモデム内蔵モデルにのみ必要な手順です。
内蔵FAXモデムボードを利用するには、次の手順でドライバを
セットアップします。
なお、この手順では、本機用インストール可能OS用ドライバが
「D:\DRV」に展開されていると想定しています。
これと異なる場合は、利用される環境にあわせて読み替えてください。

 1. Administrator権限でログオンする。
 2. 「スタート」−「ファイル名を指定して実行」をクリック。
    「D:\DRV\CXMODEM\setup.exe」と入力し「OK」ボタンをクリック。
 3. 「デバイス ドライバのインストール ウィザードへようこそ」と
     表示されるので、「OK」ボタンをクリック。
 4. 「デバイス ドライバのインストールが完了しました」と表示
     されたら、「OK」ボタンをクリック。
  5. 本機を再起動する。

以上で、「内蔵FAXモデムボード対応ドライバのセットアップ」は終了です。
