Windows XPを利用する場合のネットワークドライバのセットアップ手順

◆ネットワークドライバのセットアップ

・ 本インストール手順は、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\BROADCOM」
   に展開されている事を前提に記述しております。実際と異なる場合は、読み替え
   てください。

・ ドライバのセットアップを行うと、ネットワークの設定内容が一部初期化される
   ことがあります。セットアップを行う前に、ネットワークの設定を控えておいて
   ください

1. 「スタートボタン」→「マイコンピュータ」をクリック

2. 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック 

3. 「ハードウェア」タブをクリック 

4. 「デバイスマネージャ」ボタンをクリック

5. 「その他のデバイス」の「イーサネットコントローラ」を選択

  ＜タイプMF(液晶一体型)の場合＞
  チェック!
   「その他のデバイス」の「イーサネットコントローラ」が複数存在する場合は、
    それぞれの「イーサネットコントローラ」をダブルクリックし、「全般」タブ
    の「場所:」を確認してください。以下の記載があるものが、内蔵LANボードと
    なります。
     場所: PCI Slot 1 (PCIバス3,デバイス0,機能0)  

  ＜タイプMH(スリムタワー型)/タイプMF(液晶一体型)の場合＞
  チェック!
  「ネットワークアダプタ」に以下のアダプタが存在する場合は、
   これ以降の手順を行う必要はありません。
   ・Broadcom Netlink(TM) Gigabit Ethernet

6.  メニューバーの「操作」→「プロパティ」をクリック

7. 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」ボタンをクリック 

8. 「ハードウェアの更新ウィザードの開始」と表示されたら、
   「いいえ、今回は接続しません」を選択し
   「次へ」ボタンをクリック 

9. 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し
   「次へ」ボタンをクリック 

10.「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択

11.「次の場所を含める」のみをチェックし、「D:\DRV\BROADCOM」と
   入力して「次へ」ボタンをクリック

12.「ハードウェアの更新ウィザードの完了」と表示されたら、
   「完了」ボタンをクリック

13.「閉じる」ボタンをクリック

14.「デバイスマネージャ」の画面で、右上の「×」ボタンをクリック 

15.「システムのプロパティ」の画面で「OK」ボタンをクリック

16. 本機を再起動する

以上で、内蔵LANボード対応ドライバのセットアップは終了です。
