Windows XPを利用する場合のネットワークドライバのセットアップ手順

◆ネットワークドライバのセットアップ

・ 本インストール手順は、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\REALTEK」に
   展開されている事を前提に記述しております。実際と異なる場合は、読み替えて
   ください。

・ ドライバのセットアップを行うと、ネットワークの設定内容が一部初期化される
   ことがあります。セットアップを行う前に、ネットワークの設定を控えておいて
   ください。

1. 「スタートボタン」→「マイコンピュータ」をクリック

2. 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック 

3. 「ハードウェア」タブをクリック 

4. 「デバイスマネージャ」ボタンをクリック

5. 「その他のデバイス」の「イーサネットコントローラ」を選択

  チェック!
  「その他のデバイス」に「イーサネットコントローラ」が存在せず、
  「ネットワークアダプタ」に以下のアダプタが存在する場合は、
   これ以降の手順を行う必要はありません。
   ・Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC

6. メニューバーの「操作」→「プロパティ」をクリック

7. 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」ボタンをクリック 

8. 「ハードウェアの更新ウィザードの開始」と表示されたら、
   「いいえ、今回は接続しません」を選択し
   「次へ」ボタンをクリック 

9. 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し
   「次へ」ボタンをクリック 

10.「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択

11.「次の場所を含める」のみをチェックし、「D:\DRV\REALTEK」と入力して
   「次へ」ボタンをクリック

12.「ハードウェアの更新ウィザードの完了」と表示されたら、
   「完了」ボタンをクリック 

13.「閉じる」ボタンをクリック

14.「デバイスマネージャ」の画面で、右上の「×」ボタンをクリック 

15.「システムのプロパティ」の画面で「OK」ボタンをクリック

16. 本機を再起動する

以上で、内蔵LANボード対応ドライバのセットアップは終了です。
