Windows Vistaを利用する場合のネットワークドライバのセットアップ手順

◆ネットワークドライバのセットアップ


■タイプME(スリムタワー型)
・ 本インストール手順は、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\E1000」
   に展開されている事を前提に記述しております。実際と異なる場合は、読み替え
   てください。

・ ドライバのセットアップを行うと、ネットワークの設定内容が一部初期化される
   ことがあります。セットアップを行う前に、ネットワークの設定を控えておいて
   ください

1. 「スタート」ボタン→「コンピュータ」をクリック

2. 「システムのプロパティ」をクリック

3. 「タスク」の「デバイスマネージャ」をクリック

4. 「ほかのデバイス」の「イーサネットコントローラ」を選択

   チェック!!
   「ほかのデバイス」に「イーサネットコントローラ」が存在せず、
   「ネットワークアダプタ」に以下のアダプタが存在する場合は、これ以降の手順
    を行う必要はありません。

    Intel(R) 82566DM-2 Gigabit NetworkConnection

5.  メニューバーの「操作」→「プロパティ」をクリック

6. 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」ボタンをクリック

7. 「コンピュータを参照してドライバ ソフトウェアを検索します」をクリック
 
8. 「次の場所でドライバ ソフトウェアを検索します」に、
   「D:\DRV\E1000」と入力して、「次へ」ボタンをクリック

9. 「ドライバソフトウェアが正常に更新されました。」と表示されたら
   「閉じる」ボタンをクリック

10. 「閉じる」ボタンをクリック

11. 「デバイスマネージャ」の画面で、右上の「×」ボタンをクリック 

12. 「システム」の画面で右上の「×」ボタンをクリック 

13.  本機を再起動する

以上で、内蔵LANボード対応ドライバのセットアップは終了です。


■タイプMB(スリムタワー型)
・ 本インストール手順は、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\E1000」
   に展開されている事を前提に記述しております。実際と異なる場合は、読み替え
   てください。

・ ドライバのセットアップを行うと、ネットワークの設定内容が一部初期化される
   ことがあります。セットアップを行う前に、ネットワークの設定を控えておいて
   ください

1. 「スタート」ボタン→「コンピュータ」をクリック

2. 「システムのプロパティ」をクリック 

3. 「タスク」の「デバイスマネージャ」をクリック

4. 「ネットワークアダプタ」の次の名称のデバイスをクリック

    Intel(R) 82566DC Gigabit Platform LAN Connect

   チェック!!
   上記の名称に該当するデバイスがなく、次の名称のデバイスが存在する場合は、
   すでに内蔵LANボード対応ドライバがインストールされています。引き続き
   手順11以降の作業を実施してください。

    Intel(R) 82566DC Gigabit Network Connection

5.  メニューバーの「操作」→「プロパティ」をクリック

6. 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」ボタンをクリック 

7. 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリック

8. 「次の場所でドライバソフトウェアを検索します」に、
   「D:\DRV\E1000」と入力して「次へ」ボタンをクリック

9. 「ドライバソフトウェアが正常に更新されました」と表示されたら、
   「閉じる」ボタンをクリック

10.「閉じる」ボタンをクリック

11.「デバイスマネージャ」の画面で、右上の「×」ボタンをクリック 

12.「システム」の画面で、右上の「×」ボタンをクリック 

13. 本機を再起動する

以上で、内蔵LANボード対応ドライバのセットアップは終了です。
