  ---------------------------------------------------------------
                無線LAN(IEEE802.11a/b/g)
         ドライバおよびユーティリティのセットアップ
                (Windows XP Professional/Home)
  ---------------------------------------------------------------

次の手順で無線LAN(IEEE802.11a/b/g)ドライバおよびユーティリティの
セットアップを行ってください。

チェック!!
  ・本手順は、管理者(Administrator権限を持ったユーザ)で行ってください。
  ・本手順は、本機用インストール可能OS用ドライバがDドライブに展開
    されていると想定しています。
    これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。


【インストール手順】

  本ソフトウェアのインストールは以下の手順で行います。

    オペレーティングシステムのアップデート
          ↓
    ドライバのインストール
        または
    ドライバおよびユーティリティのインストール
          ↓
    無線LANランプの設定
          ↓
    インストール完了


【オペレーティングシステムのアップデート】

   チェック!!
     ここではServicePack2が適用されている事を前提としております。
     適用されているServicePackを確認し、もしServicePack2でない場合
     ServicePack2を適用した上で、下記の手順にてオペレーティングシステムを
     アップデートしてください。
     「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックすると
     「システム」の項目にServicePackの適用状況が表示されます。

   1.「Microsoft(R) Windows(R) XPを利用する」(「D:\DRV\SETUP.TXT」)の
     「Windows XPをセットアップする前に」の「◆準備するもの」をご覧になり、
      WindowsXP-KB893357-v2-x86-JPN.exeをダウンロードしてください

   2.「WindowsXP-KB893357-v2-x86-JPN.exe」をダブルクリックする
     「このファイルを実行しますか？」と表示された場合は「実行」をクリック

   3. 画面に表示される指示に従ってインストールし、システムを再起動する

   以上でオペレーティングシステムのアップデートは終了です。


ドライバのみをインストールする場合（Windows XP標準のユーティリティを
ご利用になる場合）は、【ドライバのインストール】へ進んでください。

ドライバおよびユーティリティをインストールする場合（Windows XP標準の
ユーティリティでサポートしていない認証機能（LEAPなど）をご利用になる
場合）は、【ドライバおよびユーティリティのインストール】へ
進んでください。


【ドライバのインストール】

  チェック!!
    使用中のアプリケーションがあれば、すべて終了させてください。

  1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリック

  2. 「名前」欄に「D:\DRV\WLATXP\UTILITY\SETUP.EXE」と半角で入力し、
     「OK」ボタンをクリック

  3.「設定言語の選択」と表示されたら、「英語」を選択し、「次へ」ボタンを
    クリック

  4.「Next」ボタンをクリック

  5.「License Agreement」と表示されたら、内容を確認し、「I accept the
    terms of the license agreement」を選択して、「Next」ボタンをクリック

  6.「Setup Type」と表示されたら、「Install Driver Only」を選択し、
    「Next」ボタンをクリック

    これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

  7.インストールが完了したら、Windowsを再起動する

  引き続き、【無線LANランプの設定】を行なってください。


【ドライバおよびユーティリティのインストール】

  チェック!!
    使用中のアプリケーションがあれば、すべて終了させてください。

   ユーティリティをインストールする場合は、下記の手順でインストールします。

   1.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリック

   2.「名前」欄に「D:\DRV\WLATXP\UTILITY\SETUP.EXE」と半角で入力し、
     「OK」ボタンをクリック

   3.「設定言語の選択」と表示されたら、「英語」を選択し、
     「次へ」ボタンをクリック

   4.「Next」ボタンをクリック

   5.「License Agreement」と表示されたら、内容を確認し、
     「I accept the terms of the license agreement」を選択して、
     「Next」ボタンをクリック

   6.「Setup Type」と表示されたら、「Install Client Utilities and Driver」
      を選択し、「Next」ボタンをクリック 

   7.「Next」ボタンをクリック

   8.「Next」ボタンをクリック

   9.「Next」ボタンをクリック

  10.「Choose Configuration Tool」と表示されたら、
     「Atheros Client Utility (ACU) and Supplicant」を選択し、
     「Next」ボタンをクリック

  11.「Single Sign On feature set install option」と表示されたら、
     「Do not Install Single Sign On feature set」を選択し、
     「Next」ボタンをクリック

      これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

  12. インストールが完了したら、Windowsを再起動する

  13.「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Atheros」→
     「Atheros Client Utility」をクリック
     「Atheros Client Utility」が表示されます。

    チェック!!
      無線LAN機能をオンにした状態で、Atheros Client Utilityの画面が
      以下のように表示された場合は、Atheros Client Utilityを
      アンインストールし、再度インストールしてください。
      ・「Profile Management」タブのすべてのボタンが非表示
      ・「Options」をクリックして表示されるメニューがすべて非表示


【無線LANランプの設定】

  タイプVW(オールインワンノート)、タイプVX(オールインワンノート)の場合
  以下の手順で無線LANランプの設定を行ってください。

  チェック!!
    ・使用中のアプリケーションがあれば、すべて終了させてください。
    ・ユーティリティ上で「電波を停止」した場合、『活用ガイド 
      ハードウェア編』には「オレンジ点灯」と記載されていますが、
      消灯します。

  1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリック

  2. 「名前」欄に「D:\DRV\WLATXP\OTHER\LEDCHANGE.EXE -necled -r」と
      半角で入力し、「OK」ボタンをクリック

     チェック!!
      ・「necled」「r」は必ず半角小文字で入力してください。
      ・設定が完了したら自動で再起動されます。


  以上で無線LAN(IEEE802.11a/b/g)ドライバおよびユーティリティの
  セットアップは終了です。
