----------------------------------------------------------------
 Microsoft(R) Windows(R) XP Professional/Home Editionを利用する
----------------------------------------------------------------
本機で別売のWindows XP Professionalまたは、Windows XP Home Edition
(以下、Windows XP)を利用する場合のセットアップ手順について説明します。

  チェック!!
   このファイルを表示しながらセットアップすることはできません。
   印刷してご覧ください。

--------------------------------
Windows XPをセットアップする前に
--------------------------------

ここでは、セットアップを行う際に必要な情報や注意事項について説明しています。
セットアップを始める前に必ずお読みください。
本機で別売のOSをご利用になる際、いくつかの制限事項があります。セットアップ
を開始する前に必ず「NEC 8番街」の「インストール可能OS用ドライバ」にある
「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」を確認してから、
セットアップを開始してください。


◆準備するもの

セットアップを行うには、次のものが必要です。あらかじめ準備しておいてくださ
い。

  チェック!!
   CDレスモデルでWindowsをセットアップするには、別売のCD/DVDドライブ(USB接続)
   が必要です。


  ○「インストール可能OS用ドライバ」
    (NEC 8番街よりダウンロードし、そのファイルを解凍後CD-R/RW、
    またはハードディスクの消去されない領域に保存したもの)

  ○「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」(本機添付)
    (以下「アプリケーションCD-ROM」)

  ○Windows XP Professionalをセットアップする場合
    「Microsoft(R) Windows(R) XP Professional 通常版(CD-ROM）」(別売)
    (以下、「Windows XP CD-ROM」)

  ○Windows XP Homeをセットアップする場合
    「Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition 通常版(CD-ROM)」(別売)
    (以下、「Windows XP CD-ROM」)

  ○「Windows XP Service Pack 2」
    「Windows XP Service Pack 2」をあらかじめ入手してください。
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。

   http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/SP2

次のモデルをお使いの場合は上記に加え、さらに次のものが必要です。
以下のアドレスに入手方法が記載されていますので、セットアップ前に
ダウンロードし、CD-R/RWまたはハードディスクの消去されない領域に
保存してください。

＜タイプVW(オールインワンノート)、タイプVFの場合＞

  ○「DirectX End-User Runtimes (February 2006) Full Download - 日本語」
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してくださ
    い。本手順では、ダウンロードしたファイルの保存先を「D:\TEMP」とした
    場合の手順を説明します。

    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=FFF5ED7D-3446-4583-B2C9-8DB1BC10B16E&displaylang=ja


  ○「Microsoft .NET Framework Version 1.1 再頒布可能パッケージ」
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してくださ
    い。本手順では、ダウンロードしたファイルの保存先を「D:\TEMP\NET11」と
    した場合の手順を説明します。

    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3&displaylang=ja
      ※「Microsoft .NET Framework Version 2.0 再頒布可能パッケージ」とフ
        ァイル名が同じため、保存先を変更し区別してください。

  ○「Microsoft .NET Framework Version 2.0 再頒布可能パッケージ」
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してくださ
    い。本手順では、ダウンロードしたファイルの保存先を「D:\TEMP\NET20」と
    した場合の手順を説明します。

    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=ja
    ※「Microsoft .NET Framework Version 1.1 再頒布可能パッケージ」とフ
      ァイル名が同じため、保存先を変更し区別してください。

  ○「Windows Installer 3.1 Redistributable (v2)」(WindowsInstaller-KB
    893803-v2-x86.exe)
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してくださ
    い。本手順では、ダウンロードしたファイルの保存先を「D:\TEMP\WinINS」
    とした場合の手順を説明します。

    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=889482fc-5f56-4a38-b838-de776fd4138c&displaylang=ja


＜無線LAN搭載モデルをお使いの場合＞

  ○「WindowsXP-KB893357-v2-x86-JPN.exe」
   をあらかじめ入手してください。以下のアドレスに入手方法が記載されています。

   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=662BB74D-E7C1-48D6-95EE-1459234F4483&displaylang=ja&Hash=6TCVRJ

＜タイプVD、タイプVE、UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVCの場合＞

  注意
    40GB(1.8型HDD)をお使いの場合は必要ありません。

上記の他に次のものが必要です。

  ○  FDレスモデルでWindows XPをセットアップするには、別売の
      USB フロッピーディスクドライブ(PC-VP-BU28)が必要です。
  ○  フロッピーディスク 1枚
      OSセットアップ中に内蔵AHCIシステムのセットアップをするため、
      ダウンロードした「インストール可能OS用ドライバ」の「DRV」フォルダ
      の下の「I_AHCI」内にある全てのフォルダとファイルをフロッピー
      ディスクに保存してください。
      内蔵AHCIシステムのセットアップ時に「txtsetup.oem」がフロッピー
      ディスクのルートに存在しないとセットアップができません。
      「txtsetup.oem」は、必ずフロッピーディスクのルートに保存してください。

      例) A:\（フロッピーディスクドライブ）
         [I_AHCI]
            README.TXT
            LICENSE.TXT
            TXTSETUP.OEM
            IAAHCI.CAT
            IAAHCI.INF
            IASTOR.CAT
            IASTOR.INF
            IASTOR.SYS



    作成したフロッピーディスクには「AHCIモデル用ドライバディスクの
    ラベルを貼っておいてください。


    これ以降タイプVD、タイプVE、UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVC
    で2.5型ハードディスクを搭載しているモデルを「AHCIモデル」として説明します。


◆セットアップに関する注意

■全体の注意

  ・セットアップ中は必ずACアダプタを接続してください。
  ・Windows上の作業は必ずAdministrator権限を持つユーザで行ってください。
  ・必ずデータをバックアップしてください。自分で作成したデータはセットアッ
    プによって全て消去されてしまいます。
  ・別売の周辺機器は全て取り外してください。『はじめにお読みください』を
    ご覧の上、本機に添付されていた機器のみを接続した状態でセットアップを行
    ってください。セットアップ後に、別売の周辺機器の接続を行ってください。
  ・別売のアプリケーションはセットアップの完了後にインストールを行ってくだ
    さい。別売のアプリケーションもセットアップによって全て消去されます。
    セットアップが全て完了してからインストールを行ってください。
  ・セットアップは途中で中断しないでください。もし中断した場合は、最初から
    やり直してください。
  ・セットアップ中は電源スイッチを押さないでください。
  ・Windows XPをセットアップした場合、本機添付のアプリケーションは
    使用できません。またUSB2.0は Service Pack 1 以降を適用した場合に
    限り、使用することができます。
  ・実際に表示される画面は、お使いの機種によって本文中の画面と一部異なる場
    合があります。
  ・Windows XPをインストールする際、上書きインストールには対応していません。
    必ず既存のシステムパーティションをフォーマットしてから行ってください。
  ・大容量のメモリを搭載した機種では、ページファイルがCドライブに格納しきれ
    ずDドライブに格納される場合があります。このような機種ではDドライブへの
    フォーマットやパーティションの削除は行わないでください。
    Dドライブへのフォーマットやパーティションの削除を行う場合は、次の方法で
    ページファイルの格納場所/サイズを確認後、ページファイルがCドライブに格納
    されるように変更してください。

   1．「スタート」ボタン →「コントロール パネル」をクリック
   2. 「パフォーマンスとメンテナンス」の「システム」をクリック
   3．「詳細設定」タブをクリックし、パフォーマンスの「設定」ボタンをクリック
   4. 「詳細設定」タブをクリックし、 仮想メモリの「変更」ボタンをクリック
   5．「仮想メモリ」の画面で確認する


■Windows UpdateについてまたはMicrosoft Updateについて

  最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに接
  続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Update、またはMicrosoft
  Updateで「優先度の高い更新プログラム」の更新を定期的に実施してください。
  Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧くだ
  さい。


◆システム設定の変更

1.本機の電源を入れて「NEC」のロゴが表示されたら【F2】を数回押す
   BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

 チェック!!
   BIOS セットアップユーティリティが表示されない場合は、【F2】を押す間隔を
   変えてください。

2.【F9】を押す
  「Setup Confirmation」と表示されます。

3.「Yes」、または「Ok」が選択されていることを確認して、【Enter】を押す
  工場出荷時の設定値を読み込みます。

4.次の設定を行う

      ＜タイプVW(オールインワンノート)、タイプVX(オールインワンノート)、
        UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVC＞
      「Advanced」で次のように設定する
       ・「LCD Brightness Control」 :「Enable」
       ・「No-Execute Memory Protection」 :「Disabled」

      ＜タイプVD、タイプVE、タイプVF＞
      「Advanced」で次のように設定する
       ・「No-Execute Memory Protection」 :「Disabled」

  チェック!!
    タイプVDをお使いでIntel(R) AMT Configration SOLをご使用の場合は本機添付
    のマニュアル『活用ガイド ハードウェア編』を参照し、設定を有効にしてくだ
    さい。

5.【F10】を押す
  「Setup Confirmation」と表示されます。

6.「Yes」、または「Ok」が選択されていることを確認して、【Enter】を押す
  設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。


以上でシステム設定の変更は終了です。

「セットアップする」へ進んでください。


----------------
セットアップする
----------------

◆ドライブ構成について

ここでは、次のようなドライブ構成になっている場合を例に説明しています。
利用される環境にあわせて読み替えてください。

Cドライブ: Windows XPをインストールするハードディスクドライブ
Dドライブ: 「インストール可能OS用ドライバ」を格納したドライブ

◆セットアップする

 1. 本機の電源を入れ、すぐにCD-ROMドライブに「Windows XP CD-ROM」を
    セットする
 2. 「Press any key to boot from CD」と表示されたら【Enter】を押す

  チェック!!
  AHCIモデルをお使いの場合は、手順3へ、その他の機種、モデルの場合は、
  手順8へ進んでください。

 3. 起動後に表示される画面の一番下に「Press F6 if you need to install a
    third party SCSI or RAID driver…」と表示されたら、【F6】を押す

  チェック!!
   【F6】を押しても特に反応(音やメッセージ)はありません。
   画面の一番下に表示されているメッセージが変わるだけの状態が
   しばらく続きます。
   また、【F6】を押すタイミングが遅いと手順４のメッセージは表示されません。

 4. 「Setup could not determine the type of one or more mass storage 
      devices installed in your system, ‥‥」と表示されたら、【S】を押す

  チェック!!
    このメッセージが表示されない場合は、【F3】を押し、再度手順１から
    やり直してください。

 5. 「Please insert the disk labeled Manufacturer-supplied hardware
    support disk into Drive A: *Press ENTER when ready.」と表示されたら、
    フロッピーディスクドライブに「AHCIモデル用ドライバディスク」を
    セットし、【Enter】を押す

 6. 「You have chosen to configure a SCSI Adapter for use with
      Windows,・・・」と表示されたら、【↑】【↓】を押し、次のものを選択する。

    ＜タイプVD、タイプVEをお使いの場合＞
      「Intel(R) 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH8M-E/M)」

    ＜UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVCをお使いの場合＞
      「Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH7M/DH)」


 7. 「Setup will load support for the following mass storage device(s):」
    と表示されたら、【Enter】を押す

 8. Windows XPのパッケージに添付されているマニュアルに沿ってセットアップ
    を行う

  チェック!!
    AHCIモデルをお使いの場合、ファイルのコピー終了後、
    画面に「コンピュータを15秒後に再起動します...」
    と表示されたら「AHCIモデル用ドライバディスク」をフロッピーディスク
    ドライブから取り出してください。
    「AHCIモデル用ドライバディスク」を取り出さなかった場合はOSが起動
    できません。その場合は「AHCIモデル用ドライバディスク」をフロッピー
    ディスクドライブから取り出し、本機を再起動してください。

以上でWindows XPのセットアップは終了です。

-------------------------------
Service Pack 2のインストール
-------------------------------

  1. Service Pack 2の「READMESP.HTM」を読む
  2. Service Pack 2のインストールを行う

チェック!!
    本機に添付されていないアプリケーションやオプションボード等を追加する
    場合は、Service Pack 2への対応状況をご確認の上でお使いください。

インストールが終了したら、「ドライバをセットアップする」へ進んでください。

--------------------------
ドライバをセットアップする
--------------------------

次の順番でドライバのセットアップを行ってください。
ドライバのセットアップ方法については、各ドライバの格納フォルダにある
「SETUP.TXT」をご覧ください。
本機用インストール可能OS用ドライバがDドライブに展開されていると想定して
いますので、利用される環境にあわせて読み替えてください。

チェック!!
  ・「インストール可能OS用ドライバ」をCD-R/RWへ保存した場合は、ファイルを
    ハードディスクにコピーしてからドライバをセットアップしてください。
  ・お使いのモデルによってドライバのセットアップ方法が多少異なります。
    それぞれ該当する部分をご覧ください。
  ・「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示された場合は
    「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

  ◆内蔵指紋センサ(ライン型)モデルの注意
    本機でWindows XPをセットアップした場合、指紋認証機能は使用できません。
    指紋認証機能を無効にするため、次の手順を行ってください。
   
    1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
   
    2. 「パフォーマンスとメンテナンス」の「システム」をクリック

    3. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンを
        クリック
      
    4. 「デバイス マネージャ」の画面が表示されたら、「その他のデバイス」に
       ある「Fingerprint Identification Unit」をダブルクリック

    5. 「全般」タブにある「デバイスの使用状況」を「このデバイスを使わない
        (無効)」に変更し、「OK」ボタンをクリック

    6. 「デバイスマネージャ」を閉じ、「OK」ボタンをクリック

    7. Windowsを再起動する

  ◆FeliCa対応モデルの注意
    本機でWindows XPをセットアップした場合、FeliCa機能は使用できません。
    FeliCa機能を無効にするため、次の手順を行ってください。

    1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
   
    2. 「パフォーマンスとメンテナンス」の「システム」をクリック

    3. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンを
        クリック

    4. 「デバイスマネージャ」の画面が表示されたら、「その他のデバイス」に
       ある「USB Device」をダブルクリック

    5. 「全般」タブにある「デバイスの使用状況」を「このデバイスを使わない
        (無効)」に変更し、「OK」ボタンをクリック

    6. 「デバイスマネージャ」を閉じ、「OK」ボタンをクリック

    7. Windowsを再起動する


●タイプVW(オールインワンノート)
===========================================================================
  セットアップが必要なドライバ                    | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆DirectX End-User Runtimes                       | D:\DRV\DX
--------------------------------------------------+------------------------
◆.NET Framework                                  | D:\DRV\FW
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        | D:\DRV\RS600
--------------------------------------------------+------------------------
◆UAA HD オーディオ クラス ドライバ               | D:\DRV\UAA
--------------------------------------------------+------------------------
◆サウンド対応ドライバ(*1)                        | D:\DRV\RTHDA
--------------------------------------------------+------------------------
◆内蔵LANボード対応ドライバ                       | D:\DRV\BCM1000
--------------------------------------------------+------------------------
◆無線LAN(IEEE802.11a/b/g)ドライバ                | D:\DRV\WLATXP
--------------------------------------------------+------------------------
◆内蔵FAXモデムボード対応ドライバ                 | D:\DRV\AWRMODEM
--------------------------------------------------+------------------------
◆ワンタッチスタートボタンの設定                  | D:\DRV\MFKXP
--------------------------------------------------+------------------------
◆NX PADドライバ                                  | D:\DRV\NXPAD
--------------------------------------------------+------------------------
◆3モード対応フロッピーディスクドライバ(*2)       | D:\DRV\WINXP\3FDNSC1
===========================================================================
  *1  本ドライバをCD-R/RW へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
      ハードディスク上からドライバのセットアップを行ってください。
  *2  FDモデルをお使いで、1.2MBの媒体を読み書きする場合はセットアップを
      行ってください


●タイプVX(オールインワンノート)
===========================================================================
  セットアップが必要なドライバ                    | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                  | D:\DRV\OTHER1
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        | D:\DRV\I945GM
--------------------------------------------------+------------------------
◆UAA HD オーディオ クラス ドライバ               | D:\DRV\UAA
--------------------------------------------------+------------------------
◆サウンド対応ドライバ(*1)                        | D:\DRV\RTHDA
--------------------------------------------------+------------------------
◆内蔵LANボード対応ドライバ                       | D:\DRV\BCM1000
--------------------------------------------------+------------------------
◆無線LAN(IEEE802.11a/b/g)ドライバ                | D:\DRV\WLATXP
--------------------------------------------------+------------------------
◆ワンタッチスタートボタンの設定                  | D:\DRV\MFKXP
--------------------------------------------------+------------------------
◆NX PADドライバ                                  | D:\DRV\NXPAD
--------------------------------------------------+------------------------
◆3モード対応フロッピーディスクドライバ(*2)       | D:\DRV\WINXP\3FDNSC1
===========================================================================
  *1  本ドライバをCD-R/RW へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
      ハードディスク上からドライバのセットアップを行ってください。
  *2  FDモデルをお使いで、1.2MBの媒体を読み書きする場合はセットアップを
      行ってください。


●タイプVD、タイプVE
===========================================================================
  セットアップが必要なドライバ                    | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                  | D:\DRV\OTHER1
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        | D:\DRV\GM965
--------------------------------------------------+------------------------
◆UAA HD オーディオ クラス ドライバ               | D:\DRV\UAA
--------------------------------------------------+------------------------
◆サウンド対応ドライバ(*1)                        | D:\DRV\RTHDA
--------------------------------------------------+------------------------
◆内蔵LANボード対応ドライバ                       | D:\DRV\E1000
--------------------------------------------------+------------------------
◆無線LAN(IEEE802.11a/b/g)ドライバ                | D:\DRV\WLINXP
--------------------------------------------------+------------------------
◆ワンタッチスタートボタンの設定                  | D:\DRV\MFKXP
--------------------------------------------------+------------------------
◆NX PADドライバ                                  | D:\DRV\NXPAD
--------------------------------------------------+------------------------
◆xD-Picture Card Controller                      | D:\DRV\RxDPIC
--------------------------------------------------+------------------------
◆Memory Stick Driver                             | D:\DRV\RMSBHA
--------------------------------------------------+------------------------
◆Intel AMT(HECI)ドライバ                         | D:\DRV\HECI
--------------------------------------------------+------------------------
◆Intel AMT(SOL)ドライバ(*2)                      | D:\DRV\SOL
===========================================================================
 *1  本ドライバをCD-R/RW へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
     ハードディスク上からドライバのセットアップを行ってください。
 *2  タイプVDのみ「◆システム設定の変更」でIntel(R) AMT Configration SOLの
     設定を有効にした場合のみセットアップを行ってください。


●タイプVF
===========================================================================
  セットアップが必要なドライバ                    | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆DirectX End-User Runtimes                       | D:\DRV\DX
--------------------------------------------------+------------------------
◆.NET Framework                                  | D:\DRV\FW
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        | D:\DRV\RS415
--------------------------------------------------+------------------------
◆UAA HD オーディオ クラス ドライバ               | D:\DRV\UAA
--------------------------------------------------+------------------------
◆サウンド対応ドライバ(*1)                        | D:\DRV\RTHDA
--------------------------------------------------+------------------------
◆内蔵LANボード対応ドライバ                       | D:\DRV\RTL100
--------------------------------------------------+------------------------
◆無線LAN(IEEE802.11a/b/g)ドライバ                | D:\DRV\WLATXP
--------------------------------------------------+------------------------
◆ワンタッチスタートボタンの設定                  | D:\DRV\MFKXP
--------------------------------------------------+------------------------
◆NX PADドライバ                                  | D:\DRV\NXPAD
===========================================================================
  *1  本ドライバをCD-R/RW へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
      ハードディスク上からドライバのセットアップを行ってください。


●UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVC
===========================================================================
  セットアップが必要なドライバ                    | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                  | D:\DRV\OTHER1
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        | D:\DRV\I945GM
--------------------------------------------------+------------------------
◆UAA HD オーディオ クラス ドライバ               | D:\DRV\UAA
--------------------------------------------------+------------------------
◆サウンド対応ドライバ(*1)                        | D:\DRV\RTHDA
--------------------------------------------------+------------------------
◆内蔵FAXモデムボード対応ドライバ                 | D:\DRV\ASTMODEM
--------------------------------------------------+------------------------
◆内蔵LANボード対応ドライバ                       | D:\DRV\E100B
--------------------------------------------------+------------------------
◆無線LAN(Intel a/b/g)ドライバ                    | D:\DRV\WLINXP
--------------------------------------------------+------------------------
◆ワンタッチスタートボタンの設定                  | D:\DRV\MFKXP
--------------------------------------------------+------------------------
◆NX PADドライバ                                  | D:\DRV\NXPAD
===========================================================================
  *1  本ドライバをCD-R/RW へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
      ハードディスク上からドライバのセットアップを行ってください。


チェック!!
   Windows XP Service Pack 1 以降を適用した場合に限り、USB2.0を
   使用することができます。

    Service Pack 1 以降を適用後、以下の手順でUSBドライバを更新してください。

    ① 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
    ② 「パフォーマンスとメンテナンス」の「システム」をクリック
    ③ 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンを
       クリック
    ④ 「デバイスマネージャ」が表示されたら、「?」マークの付いた
       「ユニバーサル シリアル バス(USB)コントローラ」をダブルクリック
    ⑤ 「ドライバ」タブをクリック
    ⑥ 「ドライバの更新」をクリック
    ⑦ 「ハードウェアの更新ウィザード」のウィンドウが表示されたら
       「いいえ、今回は接続しません」にチェックを付け「次へ」ボタンをクリック
    ⑧ 「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」にチェックを付けて、
       「次へ」ボタンをクリック
    ⑨ ドライバのインストールが完了したら、「完了」ボタンをクリック
    ⑩ 「閉じる」ボタンをクリック
    ⑪ 本機を再起動する


以上で、セットアップは終了です。
