-------------------------------------------------------------

     　　NX PADドライバのセットアップ

-------------------------------------------------------------

次の手順でNX PADドライバのセットアップを行ってください。

本手順では、本機用インストール可能OS用ドライバがDドライブに展開されていると
想定しています。これと異なる場合は、利用される環境にあわせて読み替えて
ください。

1.「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックします。

　　※クラシック[スタート]メニューの場合、
　
　「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」をクリックします。

2.「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックし、「システム」クリックします。

※コントロールパネルを「クラシック表示」に変更されている場合は、
　「システム」をクリックします。

3.「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。

4.「マウスとそのほかのポインティングデバイス」の左の(+)をクリックします。

5. 　標準 PS/2ポートマウスをダブルクリックします。

6.「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリックします。
      ｢ハードウェアの更新ウィザード」ウィンドウが表示されます。

7.「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか？」の中から
    「いいえ、今回は接続しません」を選択して、「次へ」ボタンをクリックする。

8. 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、
     「次へ」ボタンをクリックします。

9. 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、
     「次へ」ボタンをクリックします。

10. 「ディスク使用」ボタンをクリックします。

11. ｢製造元のファイルのコピー元｣に「D:\DRV\NXPAD」と入力し、
　   「OK」ボタンをクリックします。

12. 「モデル」欄から次のものを選択し、｢次へ｣ボタンをクリックします。

    「NX PAD」

　　 ※「NX PAD」(for Wide)と有る場合はNX PAD (for Wide)を選択してください。

13. 「完了」ボタンをクリックします。

14. 「閉じる」ボタンをクリックします。

「システム設定の変更」ウィンドウが表示されます。

15. 「はい」ボタンをクリックします。

Windowsが再起動します。

再起動後、ポインタが動かない場合は「Ctrl」を押しながら「Esc」を押して
「スタート」メニューを表示させ、Windowsを起動しなおしてください。
項目の変更はカーソル移動キー、項目の選択は「Enter」で行うことができます。

以上でNX PADドライバのセットアップは終了です。