----------------------------------------------------------------------------

                  内蔵LANボード対応ドライバのセットアップ                  

----------------------------------------------------------------------------
次の手順で内蔵LANボード対応ドライバのセットアップを行ってください。

チェック!!
・ドライバのセットアップを行うと、ネットワークの設定内容が一部初期化される場
  合があります。ドライバのセットアップを行う前に、ネットワークの設定を控えて
  おいてください。

・本手順は次のようなドライブ構成を想定しています。これと異なるドライブ構成で
  利用する場合は読み替えてください。
  インストール可能OS用ドライバの展開されているドライブ             Dドライブ

1. 「スタートボタン」→「マイコンピュータ」をクリック

2. 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック 

3. 「ハードウェア」タブをクリック 

4. 「デバイスマネージャ」ボタンをクリック

5. 「その他のデバイス」の「イーサネットコントローラ」をダブルクリック

チェック!!
  「その他のデバイス」に「イーサネットコントローラ」が存在せず、
  「ネットワークアダプタ」に以下のアダプタが存在する場合は、
   これ以降の手順を行う必要はありません。

    ・Intel(R) 82566MM Gigabit Network Connection

6. 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」ボタンをクリック 

7. 「ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか？」と表示された
　　場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック

8. 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し
   「次へ」ボタンをクリック 

9. 「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択

10. 「次の場所を含める」のみをチェックし、「D:\DRV\E1000」と
   入力して「次へ」ボタンをクリック

11.「ハードウェアの更新ウィザードの完了」と表示されたら、
   「完了」ボタンをクリック

12.「閉じる」ボタンをクリック

13.「デバイスマネージャ」の画面で、右上の「×」ボタンをクリック 

14.「システムのプロパティ」の画面で「OK」ボタンをクリック

15. 本機を再起動する

以上で、内蔵LANボード対応ドライバのセットアップは終了です。