=====================================================================
内蔵FAXモデムボード対応ドライバのセットアップ
=====================================================================

この手順は、FAXモデム内蔵モデルにのみ必要な手順です。
内蔵FAXモデムボードを利用するには、次の手順でドライバを
セットアップします。
なお、この手順では、本機用インストール可能OS用ドライバが
「D:\DRV」に展開されていると想定しています。
これと異なる場合は、利用される環境にあわせて読み替えてください。

 1. Administrator権限でログオンする。
 2. 「スタート」−「ファイル名を指定して実行」とクリックして、
    「D:\DRV\ASTMODEM\setup.exe」と入力してOKをクリックする。
 3. 「モデムドライバをインストールしますか？」と表示されるので、
    「はい」をクリックする。
 4. インストールが終了したら、本機を再起動します。

以上で、「内蔵FAXモデムボード対応ドライバのセットアップ」は終了です。
