=====================================================================
内蔵FAXモデムボード対応ドライバのセットアップ
=====================================================================

この手順は、FAXモデム内蔵モデルにのみ必要な手順です。
内蔵FAXモデムボードを利用するには、次の手順でドライバを
セットアップします。
なお、この手順では、本機用インストール可能OS用ドライバが
「D:\DRV」に展開されていると想定しています。
これと異なる場合は、利用される環境にあわせて読み替えてください。

 1. Administrator権限を持つユーザでログオンする。
 2. 「スタート」ボタン−「すべてのプログラム」−「アクセサリ」
    −「ファイル名を指定して実行」をクリック。
 3. 「D:\DRV\ASTMODEM\setup.exe」と入力してOKをクリック。
 4. 「モデムドライバをインストールしますか？」と表示されるので、
    「はい」をクリック。
 5. 「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示された場合は、
    「はい」ボタンをクリック。
 6. 本機を再起動。

以上で、「内蔵FAXモデムボード対応ドライバのセットアップ」は終了です。
