------------------------------------------------------------------------
          
                 タッチパネルドライバセットアップ方法

------------------------------------------------------------------------
本手順はDドライブにインストール可能OS用ドライバが展開されている構成を想定
しています。異なるドライバ構成の場合は読み替えてください。

「ユーザアカウント制御」画面が表示された場合は「続行」または「許可」ボタンを
クリックしてください。

チェック!!
　「ドライバソフトウェアの更新」が開始された場合は「キャンセル」ボタンを
　 押して、以下の手順でセットアップを行ってください。

 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
 　 「ファイル名を指定して実行」をクリック。

 2. 「名前」に「D:\DRV\TABLET\TPSETUP.EXE」と入力し、「OK」ボタンをクリック
    「FCL USB Pen Tablet ドライバをインストールしますか？」が表示されます。

 3. 「FCL USB Pen Tablet ドライバをインストールしますか？」の「はい」ボタンを
     クリックした後にインストールが開始されます。

 4. 「インストールが正常終了しました」の「OK」ボタンをクリック。


 以上でTouch Panelドライバのセットアップは終了です。

 セットアップ終了後は、添付マニュアル『活用ガイド ハードウェア編』を参照して
 位置補正を行ってください。