--------------------------------------------------------------
Windows Vista(R) Business/ Windows Vista(R) Home Basicを利用する
--------------------------------------------------------------

本機で別売のWindows Vista(R) Businessまたは、Windows Vista(R) Home Basic
(以下、Windows Vista)を利用する場合のセットアップ手順について説明します。

-----------------------------------
Windows Vistaをセットアップする前に
-----------------------------------

ここでは、セットアップを行う際に必要な情報や注意事項について説明しています。
セットアップを始める前に必ずお読みください。
本機で別売のOSをご利用になる際、いくつかの制限事項があります。セットアップ
を開始する前に必ず「NEC 8番街」の「インストール可能OS用ドライバ」にある
「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」を確認してから、
セットアップを開始してください。

  チェック!!
     このファイルを表示しながらセットアップすることはできません。
     印刷してご覧ください。


◆準備するもの

  セットアップを行うには、次のものが必要です。あらかじめ準備しておいて
  ください。

   チェック!!
     ・Windows VistaをセットアップするにはDVD-ROM媒体を読み込み可能な
       ドライブが必要です。

     ・CDレスモデルまたはCD-ROMモデルでWindows Vistaをセットアップするには
       、別売のCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
       (USB接続)が必要です。

    ○「インストール可能OS用ドライバ」
      （NEC 8番街よりダウンロードし、そのファイルを解凍後CD/DVD、
       またはハードディスクの消去されない領域に保存したもの）

    ○ Windows Vista Businessをセットアップする場合
      「Windows Vista(R) Business 通常版(DVD-ROM)」(別売)
       (以下、「Windows Vista DVD-ROM」)

    ○ Windows Vista Home Basicをセットアップする場合
      「Windows Vista(R) Home Basic 通常版(DVD-ROM)」(別売)
       (以下、「Windows Vista DVD-ROM」)

    ○「Windows Vista 用の更新プログラム (KB929685)」
      以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してくださ
      い。
       (以下、「KB929685」)

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=8A034007-13AF-447F-B37E-87C3C7336332


    ○「Windows Vista 用の更新プログラム (KB937077)」
      以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してくださ
      い。
       (以下、「KB937077」)

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=f8465bfd-f4c0-4650-a54e-3f87f6e5a25e


＜タイプVD、タイプVE、UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVC、
  UltraLite タイプVC(タッチパネル付)の場合＞

  注意
    40GB(1.8型HDD)をお使いの場合は必要ありません。

    ○  FDレスモデルでWindows Vistaをセットアップするには、別売の
        USB フロッピーディスクドライブ(PC-VP-BU28)が必要です。

    ○  フロッピーディスク 1枚
         Windows Vistaセットアップ中に内蔵AHCIシステムのセットアップをする
         ため、ダウンロードした「インストール可能OS用ドライバ」の「DRV」フ
         ォルダの下の「I_AHCI」内にある全てのフォルダとファイルをフロッピー
         ディスクに保存してください。
         内蔵AHCIシステムのセットアップ時に「txtsetup.oem」がフロッピー
         ディスクのルートに存在しないとセットアップができません。
         「txtsetup.oem」は、必ずフロッピーディスクのルートに保存してくださ
         い。
         作成したフロッピーディスクには「AHCIモデル用ドライバディスク」
         のラベルを貼ってください。

      例) A:\（フロッピーディスクドライブ）
           [I_AHCI]
             README.TXT
             LICENSE.TXT
             TXTSETUP.OEM
             IAAHCI.CAT
             IAAHCI.INF
             IASTOR.CAT
             IASTOR.INF
             IASTOR.SYS

     これ以降、タイプVD、タイプVE、UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVC、
     UltraLite タイプVC(タッチパネル付)で2.5型ハードディスクを搭載している
     モデルを「AHCIモデル」として説明します

◆セットアップに関する注意

  ■全体の注意

    ・セットアップ中は必ずACアダプタを接続しておいてください。

    ・Windows上の作業は必ずAdministrator権限を持つユーザーで行ってください。

    ・必ずデータのバックアップをとってください。自分で作成したデータは
      セットアップによって全て消去されてしまいます。

    ・別売の周辺機器は全て取り外してください。『はじめにお読みください』を
      ご覧になり、本機に添付されていた機器のみを接続した状態でセットアップ
      を行ってください。セットアップ後に、別売の周辺機器の接続を行ってくだ
      さい。

    ・別売のアプリケーションはセットアップの終了後にインストールを行って
      ください。別売のアプリケーションもセットアップによって全て消去されま
      す。
      セットアップが全て終了してからインストールを行ってください。

    ・セットアップは途中で中断しないでください。もし中断した場合は、最初か
      らやり直してください。

    ・セットアップ中は電源スイッチを押さないでください。

    ・Windows Vistaをセットアップした場合、本機添付のアプリケーションは
      使用できません。

    ・実際に表示される画面は、お使いの機種によって本文中の画面と一部異なる
      場合があります。

    ・本機ではWindows Vistaをインストールする際、上書きインストールには対応
      していません。
      必ず既存のシステムパーティションをフォーマットしてから行ってください。

    ・大容量のメモリを搭載した機種では、ページファイルがCドライブに格納
      しきれずDドライブに格納される場合があります。このような機種では
      Dドライブへのフォーマットやパーティションの削除は行わないでください。
      Dドライブへのフォーマットやパーティションの削除を行う場合は、次の
      方法でページファイルの格納場所/サイズを確認後、ページファイルが
      Cドライブに格納されるように変更してください。

        1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック

        2. 「システムとメンテナンス」をクリックし、「システム」をクリック

        3. 「システムの詳細設定」をクリック
             「システムのプロパティ」が表示されます。

        4. 「詳細設定」タブをクリックし、パフォーマンスの「設定」ボタンを
            クリック
              「パフォーマンスとオプション」が表示されます。

        5. 「詳細設定」タブをクリックし、仮想メモリの「変更」ボタンを
            クリック

        6. 「仮想メモリ」画面で確認する


  ■Windows UpdateについてまたはMicrosoft Updateについて

    最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに
    接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Updateまたは
    Microsoft Updateを定期的に実施してください。
    Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」を
    ご覧ください。

◆システム設定の変更

  1.  本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら、【F2】を数回押す
        BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

  チェック!!
    BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、【F2】を押す間隔を
    変えてください。

  2. 【F9】を押す
       「Setup Confirmation」画面が表示されます。

  3. 「Yes」または「Ok」を選択し、【Enter】を押す
        工場出荷時の設定値を読み込みます。

  4.  次の設定を行う

    <タイプVW(オールインワンノート)、タイプVX(オールインワンノート)
     をお使いの場合>
      「Advanced」で次のように設定、および確認してください。
         ・「LCD Brightness Control」：「Disabled」

    <UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVC、
     UltraLite タイプVC(タッチパネル付)をお使いの場合>

      「Advanced」で次のように設定、および確認してください。
         ・「LCD Brightness Control」：「Enabled」

  チェック!!
    タイプVDをお使いでIntel(R) AMT Configration SOLをご使用の場合は本機添付
    のマニュアル『活用ガイド ハードウェア編』を参照し、設定を有効にしてくだ
    さい。

  5. 【F10】を押す
       「Setup Confirmation」画面が表示されます。

  6. 「Yes」または「Ok」を選択し、【Enter】を押す
        設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。


以上でシステム設定の変更は終了です。

「セットアップする」へ進んでください。


----------------
セットアップする
----------------

◆ドライブ構成について

  ここでは、次のようなドライブ構成になっている場合を例に説明しています。
  利用される環境にあわせて読み替えてください。

  Cドライブ: Windows Vistaをインストールするハードディスクドライブ
  Dドライブ:「インストール可能OS用ドライバ」を格納したドライブ

  チェック!!
    AHCIモデルをお使いの場合、FDドライブとAHCIモデル用ドライバディスク
    が必要です。

◆セットアップする

  1.  本機の電源を入れ、すぐにDVDドライブに「Windows Vista DVD-ROM」を
      セットする

  2. 「Press any key to boot from CD or DVD」と表示されたら、【Enter】を押
      す

  3.  インストールする言語、時刻と通貨の形式、キーボードまたは入力方式、
      およびキーボードの種類を選択する画面が表示されたら、何も設定を変えず
      に「次へ」ボタンをクリック

  チェック!!
       次の内容になっていることを確認してください。
       インストールする言語     ：日本語
       時刻と通貨の形式         ：日本語(日本)
       キーボードまたは入力方式 ：Microsoft IME
       キーボードの種類         ：日本語キーボード(106/109 キー)

  4.  次の画面で「今すぐインストール」ボタンをクリック

  5. 「ライセンス認証のためのプロダクトキーの入力」と表示されたら、
      プロダクトキーを入力し、「次へ」ボタンをクリック

  6. 「ライセンス条項をお読みください。」と表示されたら、内容を確認し、
     「条項に同意します」にチェックを付けたら、「次へ」ボタンをクリック

  7. 「インストールの種類」と表示されたら、「カスタム(詳細)」をクリック
       「Windowsのインストール場所を選択してください。」が表示されます。

  チェック!!
    ・AHCIモデル場合は、手順8へ進んでください。
    ・その他のモデルの場合は、手順11へ進んでください。

  8．「Windowsのインストール場所を選択してください。」と表示されたら、
     「ドライバの読み込み」をクリック

  9．「ドライバの読み込み」画面が表示されたら、フロッピーディスクドライブに
     「AHCIモデル用ドライバディスク」をセットし、「OK」ボタンをクリック

  10.「インストールするドライバを選択してください。」と表示されたら、
     「このコンピュータのハードウェアと互換性がないドライバを表示しない」
      にチェックが入っている事を確認し、次のものを選択し、「次へ」ボタンを
      クリック

      ＜タイプVD、タイプVEをお使いの場合＞
        「Intel(R) 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller(A:\IAAHCI.INF)」

      ＜UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVC、
        UltraLite タイプVC(タッチパネル付)をお使いの場合＞
        「Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller (A:\IAAHCI.INF)」


  11. Windows Vistaのパッケージに添付されているマニュアルに沿って
      セットアップを行う


以上でWindows Vistaのセットアップは終了です。

「ドライバをセットアップする」へ進んでください。


--------------------------
ドライバをセットアップする
--------------------------

次の順番でドライバのセットアップを行ってください。
本機用インストール可能OS用ドライバがDドライブに展開されていると想定して
いますので、利用される環境にあわせて読み替えてください。

  チェック!!
    ・「インストール可能OS用ドライバ」をCD/DVDへ保存した場合は、ファイルを
       ハードディスクにコピーしてからドライバをセットアップしてください。

    ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は「続行」または
      「許可」ボタンをクリックしてください。

ドライバのセットアップ方法については、各ドライバの格納フォルダにある
「SETUP.TXT」をご覧ください。

  チェック!!
    ・ お使いのモデルによってドライバのセットアップ方法が多少異なります。
       それぞれ該当する部分をご覧ください。

    ・ ドライバのセットアップを行うときは、使用中のアプリケーションを全て
       終了させてください。

    ・「新しいハードウェアの検出」画面が表示された場合は、「キャンセル」
       ボタンをクリックしてください。

◆内蔵指紋センサ(ライン型)モデルの注意
       インストール可能OS用ドライバでは指紋認証モデルで指紋認証機能を
       ご利用になれません。
       指紋センサ(ライン型)はプリインストールの環境でのみサポートに
       なりますので次の手順を行ってください。

         1. 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

         2. 「システムとメンテナンス」をクリックし、「デバイスマネージャ」
             をクリック
            「デバイスマネージャ」が表示されます。

         3. 「ほかのデバイス」にある「Fingerprint Identification Unit」を
             ダブルクリック

         4. 「ドライバ」タブにある「無効」ボタンをクリック

         5. 「このデバイスを無効にすると機能しなくなります。このデバイスを
             無効にしますか？」と表示されたら、「はい」ボタンをクリックし、
            「OK」ボタンをクリック

         チェック!!
           ウィンドウが表示されている場合は全て閉じてください。

         6.  本機を再起動する


●タイプVW(オールインワンノート)
===========================================================================
  セットアップが必要なドライバ                    | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        | D:\DRV\RS600
--------------------------------------------------+------------------------
◆オーディオ対応ドライバ                          | D:\DRV\RTHDA
--------------------------------------------------+------------------------
◆LANボード対応ドライバ                           | D:\DRV\BCM1000
--------------------------------------------------+------------------------
◆無線LAN(IEEE802.11a/b/g)対応ドライバ            | D:\DRV\WLATVIS
--------------------------------------------------+------------------------
◆FAXモデムボード対応ドライバ                     | D:\DRV\ASTMODEM
--------------------------------------------------+------------------------
◆ワンタッチスタートボタンの設定                  | D:\DRV\MFK
--------------------------------------------------+------------------------
◆NXパッド                                        | D:\DRV\NXPAD
--------------------------------------------------+------------------------
◆3モード対応フロッピーディスクドライバ(*1)       | D:\DRV\VISTA\3FDNSC1
--------------------------------------------------+------------------------
◆チップセット用フィルタドライバ                  | D:\DRV\AMDPCI
===========================================================================
  *1  FDモデルをお使いで、1.2MBの媒体を読み書きする場合はセットアップを
      行ってください。


●タイプVX(オールインワンノート)
===========================================================================
  セットアップが必要なドライバ                    | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                  | D:\DRV\OTHER1
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        | D:\DRV\I945GM
--------------------------------------------------+------------------------
◆オーディオ対応ドライバ                          | D:\DRV\RTHDA2
--------------------------------------------------+------------------------
◆LANボード対応ドライバ                           | D:\DRV\BCM1000
--------------------------------------------------+------------------------
◆無線LAN(IEEE802.11a/b/g)対応ドライバ            | D:\DRV\WLATVIS
--------------------------------------------------+------------------------
◆ワンタッチスタートボタンの設定                  | D:\DRV\MFK
--------------------------------------------------+------------------------
◆NXパッド                                        | D:\DRV\NXPAD
--------------------------------------------------+------------------------
◆3モード対応フロッピーディスクドライバ(*1)       | D:\DRV\VISTA\3FDNSC1
===========================================================================
  *1  FDモデルをお使いで、1.2MBの媒体を読み書きする場合はセットアップを
      行ってください。


●タイプVD、タイプVE
===========================================================================
  セットアップが必要なドライバ                    | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                  | D:\DRV\OTHER1
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        | D:\DRV\GM965
--------------------------------------------------+------------------------
◆オーディオ対応ドライバ                          | D:\DRV\RTHDA2
--------------------------------------------------+------------------------
◆LANボード対応ドライバ                           | D:\DRV\E1000
--------------------------------------------------+------------------------
◆無線LAN(IEEE802.11a/b/g)対応ドライバ            | D:\DRV\WLINVIS
--------------------------------------------------+------------------------
◆ワンタッチスタートボタンの設定                  | D:\DRV\MFK
--------------------------------------------------+------------------------
◆NXパッド                                        | D:\DRV\NXPAD
--------------------------------------------------+------------------------
◆Intel AMT(HECI)ドライバ                         | D:\DRV\HECI
--------------------------------------------------+------------------------
◆Intel AMT(SOL)ドライバ(*1)                      | D:\DRV\SOL
--------------------------------------------------+------------------------
◆トリプルメモリースロットドライバ                | D:\DRV\Rmemdrv
--------------------------------------------------+------------------------
◆インテル ターボ・メモリー対応ドライバ (*2)      | D:\DRV\ROBSON
===========================================================================
 *1  タイプVDのみ「◆システム設定の変更」でIntel(R) AMT Configration SOLの
     設定を変更した場合のみセットアップを行ってください。
 *2  タイプVDでインテル ターボ・メモリー搭載モデルのみセットアップを行って
     ください。


●タイプVF
===========================================================================
  セットアップが必要なドライバ                    | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        | D:\DRV\RS415
--------------------------------------------------+------------------------
◆オーディオ対応ドライバ                          | D:\DRV\RTHDA2
--------------------------------------------------+------------------------
◆LANボード対応ドライバ                           | D:\DRV\RTL100
--------------------------------------------------+------------------------
◆無線LAN(IEEE802.11a/b/g)対応ドライバ            | D:\DRV\WLATVIS
--------------------------------------------------+------------------------
◆ワンタッチスタートボタンの設定                  | D:\DRV\MFK
--------------------------------------------------+------------------------
◆NXパッド                                        | D:\DRV\NXPAD
--------------------------------------------------+------------------------
◆チップセット用フィルタドライバ                  | D:\DRV\AMDPCI
===========================================================================


●UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVC、UltraLite タイプVC(タッチパネル付)
===========================================================================
  セットアップが必要なドライバ                    | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                  | D:\DRV\OTHER1
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        | D:\DRV\I945GM
--------------------------------------------------+------------------------
◆オーディオ対応ドライバ                          | D:\DRV\RTHDA2
--------------------------------------------------+------------------------
◆LANボード対応ドライバ                           | D:\DRV\E100B
--------------------------------------------------+------------------------
◆無線LAN(IEEE802.11a/b/g)対応ドライバ            | D:\DRV\WLINVIS
--------------------------------------------------+------------------------
◆FAXモデムボード対応ドライバ                     | D:\DRV\ASTMODEM
--------------------------------------------------+------------------------
◆ワンタッチスタートボタンの設定                  | D:\DRV\MFK
--------------------------------------------------+------------------------
◆NXパッド                                        | D:\DRV\NXPAD
--------------------------------------------------+------------------------
◆SD Memory Card ドライバ                         | D:\DRV\Rmemdrv
--------------------------------------------------+------------------------
◆タッチパネルドライバ                            |
 (UltraLite タイプVC(タッチパネル付)のみ)         | D:\DRV\TABLET
===========================================================================


◆FeliCa対応モデルの注意
    インストール可能OS用ドライバではFeliCaポートをご利用になれません。
    FeliCaはプリインストールの環境でのみサポートになります
    FeliCaポート搭載モデルの場合、次の手順を行ってください。

     1. 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

     2. 「システムとメンテナンス」をクリックし、「デバイスマネージャ」
        をクリック
        「デバイスマネージャ」が表示されます。

     3. 「ほかのデバイス」にある「不明なデバイス」をダブルクリック

     4. 「ドライバ」タブにある「無効」ボタンをクリック

     5. 「このデバイスを無効にすると機能しなくなります。このデバイスを
         無効にしますか？」と表示されたら、「はい」ボタンをクリックし、
        「OK」ボタンをクリック

      チェック!!
        ウィンドウが表示されている場合は全て閉じてください。

     6. 本機を再起動する


以上で、Windows Vistaのセットアップは終了です。
