----------------------------------------------------------------------------
                 ALC262 HD Audio driver セットアップ手順            
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、ALC262 HD Audio driver のセットアップ手順です。

本モジュールは、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\RTHDA」に展開されて
いる事を前提に記述しております。実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリック
   3.「D:\DRV\RTHDA\RTEKSETUP.BAT」と入力して「OK」ボタンをクリック
      ※ デジタル署名警告画面が表示された場合は、「はい」ボタンをクリック
   4. MS-DOSプロンプト画面が閉じ、ディスクアクセスランプが消えたら、Windowsを再起動

以上でALC262 HD Audio driverのセットアップは終了です。
