----------------------------------------------------------------------------
                       モニタドライバのセットアップ                         
----------------------------------------------------------------------------

お使いのモニタで次のような現象が発生する場合は、以下の手順に従ってモニタドラ
イバのセットアップを行ってください。

  ・お使いのモニタの最大解像度を越える画面の領域が選択できてしまう。
    （お使いのモニタの最大解像度はモニタに添付されているマニュアルでご確認く
      ださい。)
  ・お使いのモニタで表示できる画面の領域が選択できない。
  ・モニタに適したカラープロファイルが設定されない。

モニタドライバのセットアップ手順

ここでは、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV」にコピーされていることを
前提にしています。実際と異なる場合は、読み替えてください。

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
2. 「作業する分野を選びます」の「デスクトップの表示とテーマ」をクリック
3. 「コントロールパネルを選んで実行します」の「画面」をクリック
4. 「画面のプロパティ」の「設定」タブをクリック
5. 「詳細設定」ボタンをクリック
6. 「モニタ」タブをクリック

ﾁｪｯｸ!!  「モニタの種類」で、お使いのモニタ名称(NEC F17M02等)が表示されている
         場合は、以下の手順は不要です。「キャンセル」ボタンを2回クリックして
         モニタドライバのセットアップを終了してください。

7. 「プロパティ」ボタンをクリック
8. 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック
9. 「ハードウェアの更新ウィザードの開始」と表示されたら、「いいえ、今回は
    接続しません」をチェックし、「次へ」ボタンをクリック
10.「一覧または特定の場所からインストールする」をチェックし、「次へ」ボタン
    をクリック
11.「検索しないで、インストールするドライバを選択する」をクリックし「次へ」
    ボタンをクリック
12.「ディスク使用」ボタンをクリックし「フロッピーディスクからインストール」
    が表示されたら
　　　　　　　D:\DRV\MONITOR
　　と入力し、「OK」ボタンをクリック
13. 表示されたモデル一覧から、お使いのモデルを選択する

ﾁｪｯｸ!!   表示された一覧にお使いのモデルが無い場合は、「戻る」ボタンをクリッ
         クして再度10.の手順を実行した後、「互換性のあるハードウェアを表示」
         のチェックボックスをクリックし、チェックを外してください。その後、
         お使いのモデルを選択してください。

14.「次へ」ボタンをクリック
15.「ハードウェアの更新ウィザードの完了」と表示されたら、「完了」ボタンをク
    リック
16.「閉じる」ボタンをクリック
17.「OK」ボタンを2回クリックし、画面のプロパティを終了する
18. 本機を再起動する

以上でモニタドライバのセットアップは終了です。

