----------------------------------------------------------------
 Microsoft(R) Windows(R) XP Professional/Home Editionを利用する
----------------------------------------------------------------
本機で別売のWindows XP Professionalまたは、Windows XP Home Edition
(以下、Windows XP)を利用する場合のセットアップ手順について説明します。

チェック!!
  ・このファイルを表示しながらセットアップすることはできません。
    印刷してご覧ください。

  ・RAIDモデルでは、Windows(R) XP Home Editionは利用できません。

--------------------------------
Windows XPをセットアップする前に
--------------------------------

ここでは、セットアップを行う際に必要な情報や注意事項について説明しています。
セットアップを始める前に必ずお読みください。
本機で別売のOSをご利用になる際、いくつかの制限事項があります。セットアップ
を開始する前に必ず「NEC 8番街」の「インストール可能OS用ドライバ」にある
「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」を確認してから、
セットアップを開始してください。


◆準備するもの

セットアップを行うには、次のものが必要です。あらかじめ準備しておいてくださ
い。

  チェック!!
   CDレスモデルでWindowsをセットアップするには、別売のDVD/CDドライブ(USB接続)
   が必要です。

  ○「インストール可能OS用ドライバ」
    （NEC 8番街よりダウンロードし、そのファイルを解凍後CD-R/RW、
    またはハードディスクの消去されない領域に保存したもの）

  ○「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」(本機添付)
     (以下、「アプリケーションCD-ROM」)

  ○Windows XP Professionalをセットアップする場合
    「Microsoft(R) Windows(R) XP Professional 通常版(CD-ROM)」(別売)
    (以下、「Windows XP CD-ROM」)

  ○Windows XP Homeをセットアップする場合
    「Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition 通常版(CD-ROM)」(別売)
    (以下、「Windows XP CD-ROM」)

  ○「Windows XP Service Pack 2」
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してください。

   http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/SP2

次のモデルをお使いの場合は上記に加え、さらに次のものが必要です。
以下のアドレスに入手方法が記載されていますので、セットアップ前に
ダウンロードし、CD-R/RWまたはハードディスクの消去されない領域に
保存してください。

＜タイプMF(液晶一体型)の場合＞

  ○「DirectX End-User Runtimes (February 2006) Full Download - 日本語」
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してくださ
    い。本手順では、ダウンロードしたファイルの保存先を「D:\TEMP」とした
    場合の手順を説明します。

    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=FFF5ED7D-3446-4583-B2C9-8DB1BC10B16E&displaylang=ja


  ○「Microsoft .NET Framework Version 1.1 再頒布可能パッケージ」
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してくださ
    い。本手順では、ダウンロードしたファイルの保存先を「D:\TEMP\NET11」と
    した場合の手順を説明します。

    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3&displaylang=ja
      ※「Microsoft .NET Framework Version 2.0 再頒布可能パッケージ」とフ
        ァイル名が同じため、保存先を変更し区別してください。

  ○「Microsoft .NET Framework Version 2.0 再頒布可能パッケージ」
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してくださ
    い。本手順では、ダウンロードしたファイルの保存先を「D:\TEMP\NET20」と
    した場合の手順を説明します。

    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=ja
      ※「Microsoft .NET Framework Version 1.1 再頒布可能パッケージ」とフ
        ァイル名が同じため、保存先を変更し区別してください。

  ○「Windows Installer 3.1 Redistributable (v2)」(WindowsInstaller-KB893803-v2
    -x86.exe)
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してください。
    本手順では、ダウンロードしたファイルの保存先を「D:\TEMP\WinINS」とした場合
    の手順を説明します。

    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=889482fc-5f56-4a38-b838-de776fd4138c&displaylang=ja


＜タイプMF(液晶一体型)で無線LAN搭載モデルをお使いの場合＞

  ○「WindowsXP-KB893357-v2-x86-JPN.exe」
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してください。

    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=662BB74D-E7C1-48D6-95EE-1459234F4483&displaylang=ja&Hash=6TCVRJ


＜タイプMEでRAIDモデルをお使いの場合＞
  上記の他に次のものが必要です。

  チェック!!
      FDレスモデルでWindows XPをセットアップするには、別売の
      USB フロッピーディスクドライブ(PC-VP-BU28)が必要です。

  ○『活用ガイド 再セットアップ編』（本機添付）
  ○フロッピーディスク 1枚
    OSセットアップ中に内蔵RAIDシステムのセットアップをするため、ダウンロード
    した「インストール可能OS用ドライバ」の「DRV」フォルダの下の「IMSM」
    内にある全てのフォルダとファイルをフロッピーディスクに保存してください。
    内蔵RAIDシステムのセットアップ時に「txtsetup.oem」がフロッピーディスクの
    ルートに存在しないとセットアップができません。「txtsetup.oem」は、必ず
    フロッピーディスクのルートに保存してください。

    例) A:\（フロッピーディスクドライブ）
           [IMSM]
                  README.TXT
                  LICENSE.TXT
                  TXTSETUP.OEM
                  IAAHCI.CAT
                  IAAHCI.INF
                  IASTOR.CAT
                  IASTOR.INF
                  IASTOR.SYS

    作成したフロッピーディスクには「RAIDモデル用ドライバディスク」のラベルを
    貼っておいてください。

◆セットアップに関する注意

■全体の注意

  ・Windows上の作業は必ずAdministrator権限を持つユーザで行ってください。
  ・必ずデータをバックアップしてください。自分で作成したデータはセットアッ
    プによって全て消去されてしまいます。
  ・別売の周辺機器は全て取り外してください。『はじめにお読みください』を
    ご覧の上、本機に添付されていた機器のみを接続した状態でセットアップを行
    ってください。セットアップ後に、別売の周辺機器の接続を行ってください。
  ・別売のアプリケーションはセットアップの完了後にインストールを行ってくだ
    さい。別売のアプリケーションもセットアップによって全て消去されます。
    セットアップが全て完了してからインストールを行ってください。
  ・セットアップは途中で中断しないでください。もし中断した場合は、最初から
    やり直してください。
  ・セットアップ中は電源スイッチを押さないでください。
  ・Windows XPをセットアップした場合、本機添付のアプリケーションは
    使用できません。またUSB2.0は Service Pack 1 以降を適用した場合に
    限り、使用することができます。
  ・実際に表示される画面は、お使いの機種によって本文中の画面と一部異なる場
    合があります。
  ・Windows XPをインストールする際、上書きインストールには対応していません。
    必ず既存のシステムパーティションをフォーマットしてから行ってください。
  ・Service Pack未適用のWindows XPでは137GBを超えるハードディスクはサポート
    していません。そのため、137GB以上のハードディスク搭載機種にWindows XPを
    セットアップすると、137GB以降の領域が使用できなくなります。
    137GB以降の領域を使用するには、Service Pack 1以降をインストールする必要
    があります。
    本件の詳細につきましては、マイクロソフトのホームページをご覧ください。
    (マイクロソフト サポート技術情報 - 303013)
      http://support.microsoft.com/

  ・137GBを超えるハードディスクにService Pack未適用の「Windows XP CD-ROM」
    を使用してセットアップする場合、既存のパーティションを全て削除してから
    Windows XPのセットアップを開始し、新たに作成したパーティションにWindows
    XPをインストールしてください。その際、新たに作成できるパーティションの
    最大サイズは131,072MBです。また、ハードディスクの記憶容量は、1Mバイト=
    1,000,000バイト、1Gバイト=1,000,000,000バイトで計算したときのMバイト値、
    Gバイト値を示しています。OSによっては、1M バイト＝1,048,576バイトでMバ
    イト値を、1Gバイト＝1,073,741,824バイトでGバイト値を計算していますので、
    この値よりも小さな値で表示されます。
    なお、既存のパーティションを全て削除するため、NEC 8番街よりダウンロード
    した「インストール可能OS用ドライバ」はCD-R/RWに保存してください。
  ・大容量のメモリを搭載した機種では、ページファイルがCドライブに格納しきれ
    ずDドライブに格納される場合があります。このような機種ではDドライブへの
    フォーマットやパーティションの削除は行わないでください。
    Dドライブへのフォーマットやパーティションの削除を行う場合は、次の方法で
    ページファイルの格納場所/サイズを確認後、ページファイルがCドライブに格納
    されるように変更してください。

     1．「スタート」ボタン →「コントロール パネル」をクリック

     2. 「パフォーマンスとメンテナンス」の「システム」をクリック

     3．「詳細設定」タブをクリックし、パフォーマンスの「設定」ボタン
         をクリック

     4. 「詳細設定」タブをクリックし、 仮想メモリの「変更」ボタンをクリック

     5．「仮想メモリ」の画面で確認する


■Windows UpdateまたはMicrosoft Updateについて

  最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに接
  続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Update、またはMicrosoft
  Updateで「優先度の高い更新プログラム」の更新を定期的に実施してください。
  Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧くだ
  さい。

◆システム設定の変更

1. 本機の電源を入れて「NEC」のロゴが表示されたら【F2】を数回押す
   BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

 チェック!!
  ・お使いのディスプレイによっては、「NEC」のロゴの画面が表示されない場合
    があります。この場合は、本体の電源を入れた直後、BIOSセットアップユーティ
    リティが表示されるまで【F2】を数回押してください。

  ・BIOS セットアップユーティリティが表示されない場合は、【F2】を押す間隔を
    変えてください。

2.【F9】を押す
  「Load Optimal Defaults?」もしくは「Load Default Setting?」
   と表示されます。

3.「Ok」が選択されていることを確認して、【Enter】を押す
  工場出荷時の設定値を読み込みます。

4. 次の設定を行う

      「Advanced」で次のように設定する
         「Advanced BIOS Setup」→
           ・「No-Execute Memory Protection」 : 「Disabled」

5. 【F10】を押す
    「Save configuration changes and exit setup?」と表示されます。

6. 「Ok」が選択されていることを確認して、【Enter】を押す

以上でシステム設定の変更は終了です。

RAIDモデルの場合は、「ミラーリングの再設定」へ進んでください。
その他のモデルの場合は、「セットアップする」へ進んでください。

--------------------
ミラーリングの再設定
--------------------

Windows XP のセットアップを行う前に、ミラーリングが正常に設定されている
ことを確認する必要があります。
『活用ガイド  再セットアップ編』「PART2  付録」の「再セットアップ前の注意事項
（RAIDモデルのみ）」を参照しディスクアレイの状態を確認してください。
ディスクアレイに問題がある場合は、正常な状態に戻してください。

チェック!!
 「Intel Matrix Storage Manager option ROM」画面でRAID1以外のRAIDレベルに
 変更しないでください。

ミラーリングの再設定が終了したら、「セットアップする」へ進んでください。


----------------
セットアップする
----------------

◆ドライブ構成について

ここでは、次のようなドライブ構成になっている場合を例に説明しています。
利用される環境にあわせて読み替えてください。

Cドライブ: Windows XPをインストールするハードディスクドライブ
Dドライブ: 「インストール可能OS用ドライバ」を格納したドライブ


◆セットアップする

 1. 本機の電源を入れ、すぐにCD-ROMドライブに「Windows XP CD-ROM」を
    セットする
 2. 「Press any key to boot from CD」と表示されたら【Enter】を押す

  チェック!!
  RAIDモデルの場合は、手順3へ進んでください。
  その他のモデルの場合は、手順8へ進んでください。

 3. 起動後に表示される画面の一番下に「Press F6 if you need to install a
    third party SCSI or RAID driver…」と表示されたら、【F6】を押す

  チェック!!
   【F6】を押しても特に反応(音やメッセージ)はありません。
   画面の一番下に表示されているメッセージが変わるだけの状態が
   しばらく続きます。
   また、【F6】を押すタイミングが遅いと手順４のメッセージは表示されません。

 4. 「Setup could not determine the type of one or more mass storage devices
    installed in your system, ‥‥」と表示されたら、【S】を押す

  チェック!!
    このメッセージが表示されない場合は、【F3】を押し、再度手順１から
    やり直してください。

 5. 「Please insert the disk labeled Manufacturer-supplied hardware support
    disk into Drive A: *Press ENTER when ready.」と表示されたら、
    フロッピーディスクドライブに「RAIDモデル用ドライバディスク」をセットし、
    【Enter】を押す

 6. 「You have chosen to configure a SCSI Adapter for use with Windows,・・」
   と表示されたら、【↑】【↓】ボタンで、
   「Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller (Desktop/Server/Workstation)」
   を選択し、【Enter】を押す

 7. 「Setup will load support for the following mass storage device(s):」と
    表示されたら、【Enter】を押す

 8. Windows XPのパッケージに添付されているマニュアルに沿ってセットアップを行う

  チェック!!
    RAIDモデルの場合は、ファイルのコピー終了後、画面に「コンピュータを15
    秒後に再起動します...」と表示されたら「RAIDモデル用ドライバディスク」
    をフロッピーディスクドライブから取り出してください。
    「RAIDモデル用ドライバディスク」を取り出さなかった場合は、OSが起動でき
    ません。その場合は「RAIDモデル用ドライバディスク」をフロッピーディスク
    ドライブから取り出し、本機を再起動してください。


以上でWindows XPのセットアップは終了です。

-------------------------------
Service Pack 2のインストール
-------------------------------

以下のURLを参照し、インストールを行ってください。

http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/SP2

チェック!!
    本機に添付されていないアプリケーションやオプションボード等を追加する
    場合は、Service Pack 2への対応状況をご確認の上でお使いください。

インストールが終了したら、「ドライバをセットアップする」へ進んでください。

--------------------------
ドライバをセットアップする
--------------------------

次の順番でドライバのセットアップを行ってください。
ドライバのセットアップ方法については、各ドライバの格納フォルダにある
「SETUP.TXT」をご覧ください。
本機用インストール可能OS用ドライバがDドライブに展開されていると想定しています
ので、利用される環境にあわせて読み替えてください。

チェック!!
  ・「インストール可能OS用ドライバ」をCD-R/RWへ保存した場合は、ファイルを
    ハードディスクにコピーしてからドライバをセットアップしてください。

  ・お使いのモデルによってドライバのセットアップ方法が多少異なります。
    それぞれ該当する部分をご覧ください。

  ・「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示された場合は
    「キャンセル」ボタンをクリックしてください。


●タイプME
===========================================================================
セットアップが必要なドライバ                        |ドライバの格納フォルダ
----------------------------------------------------+----------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                    | D:\DRV\OTHER1
----------------------------------------------------+----------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                          |
  --------------------------------------------------+----------------------
    チップセット内蔵                                | D:\DRV\INTELGRP
  --------------------------------------------------+----------------------
    NVIDIA GeForce 8400 GS 搭載                     | D:\DRV\GF84GS
----------------------------------------------------+----------------------
◆UAA HD オーディオ クラス ドライバ                 | D:\DRV\UAA
----------------------------------------------------+----------------------
◆サウンド対応ドライバ(*1)                          | D:\DRV\RTHDA
----------------------------------------------------+----------------------
◆LANボード対応ドライバ                             | D:\DRV\E1000
----------------------------------------------------+----------------------
◆RAIDボード対応ユーティリティ (*2)                 | D:\DRV\IMSMUTL
----------------------------------------------------+----------------------
◆3モード対応フロッピーディスクドライバ(*3)         | D:\DRV\WINXP\3FDM
----------------------------------------------------+----------------------
◆モニタドライバ                                    | D:\DRV\MONITOR
----------------------------------------------------+----------------------
◆Intel AMT(HECI)ドライバ                           | D:\DRV\HECI
----------------------------------------------------+----------------------
◆Intel AMT(SOL)ドライバ                            | D:\DRV\SOL
===========================================================================
 *1  本ドライバをCD-R/RW へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
     ハードディスク上からドライバのセットアップを行ってください。
 *2  RAIDモデルのみセットアップを行ってください。
 *3  FDモデルをお使いで、1.2MBの媒体を読み書きする場合はセットアップを
     行ってください。


●タイプMA
===========================================================================
        セットアップが必要なドライバ                |ドライバの格納フォルダ
====================================================+======================
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                    | D:\DRV\OTHER1
----------------------------------------------------+----------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                          |
  --------------------------------------------------+----------------------
    チップセット内蔵                                | D:\DRV\INTELGRP
  --------------------------------------------------+----------------------
    NVIDIA GeForce 8400 GS 搭載                     | D:\DRV\GF84GS
----------------------------------------------------+----------------------
◆UAA HD オーディオ クラス ドライバ                 | D:\DRV\UAA
----------------------------------------------------+----------------------
◆サウンド対応ドライバ(*1)                          | D:\DRV\RTHDA
----------------------------------------------------+----------------------
◆LANボード対応ドライバ                             | D:\DRV\BROADCOM
----------------------------------------------------+----------------------
◆モニタドライバ                                    | D:\DRV\MONITOR
----------------------------------------------------+----------------------
◆3モード対応フロッピーディスクドライバ(*2)         | D:\DRV\WINXP\3FDM
===========================================================================
 *1  本ドライバをCD-R/RW へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
     ハードディスク上からドライバのセットアップを行ってください。
 *2  FDモデルをお使いで、1.2MBの媒体を読み書きする場合はセットアップを
     行ってください。


●タイプMC(コンパクトタワー型)
===========================================================================
セットアップが必要なドライバ                        |ドライバの格納フォルダ
----------------------------------------------------+----------------------
◆NVIDIA社製チップセットドライバ                    | D:\DRV\OTHER2
----------------------------------------------------+----------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                          | D:\DRV\GF7100
----------------------------------------------------+----------------------
◆UAA HD オーディオ クラス ドライバ                 | D:\DRV\UAA
----------------------------------------------------+----------------------
◆サウンド対応ドライバ(*1)                          | D:\DRV\RTHDA
----------------------------------------------------+----------------------
◆LANボード対応ドライバ                             | D:\DRV\BROADCOM
----------------------------------------------------+----------------------
◆モニタドライバ                                    | D:\DRV\MONITOR
----------------------------------------------------+----------------------
◆3モード対応フロッピーディスクドライバ(*2)         | D:\DRV\WINXP\3FDM
===========================================================================
 *1  本ドライバをCD-R/RW へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
     ハードディスク上からドライバのセットアップを行ってください。
 *2  FDモデルをお使いで、1.2MBの媒体を読み書きする場合はセットアップを
     行ってください。


●タイプMF(液晶一体型)
===========================================================================
セットアップが必要なドライバ                        |ドライバの格納フォルダ
----------------------------------------------------+----------------------
◆DirectX End-User Runtimes                         | D:\DRV\DX
----------------------------------------------------+----------------------
◆.NET Framework                                    | D:\DRV\FW
----------------------------------------------------+----------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                          | D:\DRV\RC415M
----------------------------------------------------+----------------------
◆UAA HD オーディオ クラス ドライバ                 | D:\DRV\UAA
----------------------------------------------------+----------------------
◆サウンド対応ドライバ(*1)                          | D:\DRV\RTHDA
----------------------------------------------------+----------------------
◆LANボード対応ドライバ                             | D:\DRV\BROADCOM
----------------------------------------------------+----------------------
◆無線LAN(IEEE802.11a/b/g)対応ドライバ(*2)          | D:\DRV\WLATXP
----------------------------------------------------+----------------------
◆3モード対応フロッピーディスクドライバ(*3)         | D:\DRV\WINXP\3FDM
===========================================================================
 *1  本ドライバをCD-R/RW へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
     ハードディスク上からドライバのセットアップを行ってください。
 *2  無線LANモデルのみセットアップを行ってください。
 *3  FDモデルをお使いで、1.2MBの媒体を読み書きする場合はセットアップを
     行ってください。


チェック!!
    Windows XP Service Pack 1 以降を適用した場合に限り、USB2.0を
    使用することができます。

    Service Pack 1 以降を適用後、以下の手順でUSBドライバを更新してください。

    ① 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
    ② 「パフォーマンスとメンテナンス」の「システム」をクリック
    ③ 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンを
       クリック
    ④ 「デバイスマネージャ」が表示されたら、「?」マークの付いた
       「ユニバーサル シリアル バス(USB)コントローラ」をダブルクリック
    ⑤ 「ドライバ」タブをクリック
    ⑥ 「ドライバの更新」をクリック
    ⑦ 「ハードウェアの更新ウィザード」のウィンドウが表示されたら 
       「いいえ、今回は接続しません」にチェックを付け「次へ」ボタンをクリック
    ⑧ 「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」にチェックを付けて、
       「次へ」ボタンをクリック
    ⑨ ドライバのインストールが完了したら、「完了」ボタンをクリック
    ⑩ 「閉じる」ボタンをクリック
    ⑪ 本機を再起動する


◆液晶ディスプレイの調整

  液晶ディスプレイで、文字がにじむときや縦縞状のノイズなどがあるときは、
  液晶ディスプレイの調整が必要です。ディスプレイに添付のマニュアルを
  ご覧になり、ディスプレイを調整してください。

  ＜液晶ディスプレイ（LCD73VXM、LCD93VXM、LCD194WXM、LCD205WXM）をデジタル
    液晶ディスプレイとして使用した場合＞

    画面の位置、サイズなどの調整は必要ありません。

  ＜アナログ液晶ディスプレイ（LCD52VM-V）、または液晶ディスプレイ（LCD73VXM、
    LCD93VXM、LCD93VXM、LCD194WXM、LCD205WXM）をアナログ液晶ディスプレイとして
    使用した場合＞

    ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で調整してください。詳しくは、
    ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。


◆セットアップ後に関する注意

  Windows XPインストール後に以下の現象が発生する場合があります。
  シリアルポート、もしくはパラレルポートを装備していない環境において
  デバイスマネージャ上に黄色い感嘆符が表示される場合がある

  詳しくは以下のホームページをご覧ください。
    文書番号 : 894891
    http://support.microsoft.com/kb/894891/ja


以上で、セットアップは終了です。

