----------------------------------------------------------------------------
                Intel RAID・AHCIドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順でRAID・AHCIドライバのセットアップを行ってください。

本インストール手順は、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\IMSM」に展開さ
れている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えてください。

◆RAID・AHCIドライバのセットアップ
　　初期化ずみのフロッピーディスクを用意していただき、フロッピーディスクにIM
  SMフォルダ内にある全てのファイルをコピーしてください。
　　内蔵フロッピーディスクドライブが搭載されていない機種の場合は、あらかじめ、
  USBフロッピーディスクドライブを接続してください。

1．Windowsセットアップ時、[Windowsのインストール場所を選択してください]の画
   面で左下の「ドライバの読み込み」をクリックしてください。

2．IMSMフォルダ内の全ファイルをコピーしたフロッピーディスクを挿入し、[ドライ
   バの読み込み]サブウィンドウ内の【OK】を押してください。

3．[インストールするドライバを選択してください]の画面表示で、画面下の「□こ
   のコンピュータのハードウェアと互換性がないドライバを表示しない(H)」にチェ
   ックが入っている事を確認し、次のものを選択し「次へ（N）」をクリックしてく
   ださい。

  ＜タイプME(スリムタワー型)の場合＞
  「Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller (A:\iastor.inf)」

  ＜タイプVD、タイプVE、タイプVH、タイプVW(オールインワンノート)の場合＞
  「Intel(R) 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller (A:\iaahci.inf)」

  ＜UltraLiteタイプVC、UltraLiteタイプVMの場合＞
  「Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller (A:\iaahci.inf)」

4．セットアップが進み、再起動することをお知らせする画面が表示されたら、フロッ
   ピーディスクを抜いて下さい。

以上でRAID・AHCIドライバのセットアップは終了です。
