--------------------------------------------------------------------
 Windows Vista(R) Business/ Windows Vista(R) Home Basicを利用する
--------------------------------------------------------------------

本機で別売のWindows Vista(R) Businessまたは、Windows Vista(R) Home Basic
(以下、Windows Vista)を利用する場合のセットアップ手順について説明します。

-----------------------------------
Windows Vistaをセットアップする前に
-----------------------------------

ここでは、セットアップを行う際に必要な情報や注意事項について説明しています。
セットアップを始める前に必ずお読みください。
本機で別売のOSをご利用になる際、いくつかの制限事項があります。セットアップ
を開始する前に必ず「NEC 8番街」の「インストール可能OS用ドライバ」にある
「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」を確認してから、
セットアップを開始してください。

  チェック!!
    ・RAIDモデルをお使いの方はWindows Vista Home Basicは利用できません。

    ・このファイルを表示しながらセットアップすることはできません。
      印刷してご覧ください。


◆準備するもの

  セットアップを行うには、次のものが必要です。あらかじめ準備しておいて
  ください。

  チェック!!
    ・Windows VistaをセットアップするにはDVD-ROM媒体を読み込み可能な
      ドライブが必要です。

    ・CD-ROMモデルをお使いの場合、別売のComboドライブかDVDスーパーマルチ
      ドライブが必要です。

    ○「インストール可能OS用ドライバ」
      （NEC 8番街よりダウンロードし、そのファイルを解凍後DVD/CD、
       またはハードディスクの消去されない領域に保存したもの）

    ○ Windows Vista Businessをセットアップする場合
      「Windows Vista(R) Business 通常版(DVD-ROM)」(別売)
       (以下、「Windows Vista DVD-ROM」)

    ○ Windows Vista Home Basicをセットアップする場合
      「Windows Vista(R) Home Basic 通常版(DVD-ROM)」(別売)
       (以下、「Windows Vista DVD-ROM」)

    ○「Windows Vista(R) Service Pack 1 (SP1)」（以下、Windows Vista SP1）
      「Windows Vista SP1」をあらかじめ入手してください。
      以下のアドレスに入手方法が記載されています。

http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/sp1/default.mspx

  ＜タイプMEでRAIDモデルの場合＞
    上記の他に次のものが必要です。

  チェック!!
      FDレスモデルでWindows Vistaをセットアップするには、別売の
      USB フロッピーディスクドライブ(PC-VP-BU28)が必要です。

    ○『活用ガイド 再セットアップ編』(本機添付)

    ○ フロッピーディスク 1枚
       Windows Vistaセットアップ中にRAIDシステムのセットアップをするため、
       ダウンロードした「インストール可能OS用ドライバ」の「DRV」フォルダの
       下の「IMSM」内にある全てのフォルダとファイルをフロッピーディスク
       に保存してください。
       RAIDシステムのセットアップ時に「txtsetup.oem」がフロッピー
       ディスクのルートに存在しないとセットアップができません。
      「txtsetup.oem」は、必ずフロッピーディスクのルートに保存してください。
       例) A:\（フロッピーディスクドライブ）
         [IMSM]
             iaahci.cat
             iaahci.inf
             iastor.cat
             iastor.inf
             iastor.sys
             license.txt
             readme.txt
             setup.txt
             txtsetup.oem

       作成したフロッピーディスクには「RAIDモデル用ドライバディスク」の
       ラベルを貼ってください。


◆セットアップに関する注意

  ■全体の注意

    ・Windows上の作業は必ずAdministrator権限を持つユーザーで行ってください。

    ・必ずデータのバックアップをとってください。自分で作成したデータは
      セットアップによって全て消去されてしまいます。

    ・別売の周辺機器は全て取り外してください。『はじめにお読みください』を
      ご覧になり、本機に添付されていた機器のみを接続した状態でセットアップ
      を行ってください。セットアップ後に、別売の周辺機器の接続を行ってくだ
      さい。

    ・別売のアプリケーションはセットアップの終了後にインストールを行って
      ください。別売のアプリケーションもセットアップによって全て消去されま
      す。セットアップが全て終了してからインストールを行ってください。

    ・セットアップは途中で中断しないでください。もし中断した場合は、最初か
      らやり直してください。

    ・セットアップ中は電源スイッチを押さないでください。

    ・Windows Vistaをセットアップした場合、本機添付のアプリケーションは
      使用できません。

    ・実際に表示される画面は、お使いの機種によって本文中の画面と一部異なる
      場合があります。

    ・本機ではWindows Vistaをインストールする際、上書きインストールには対応
      していません。
      必ず既存のシステムパーティションをフォーマットしてから行ってください。

    ・大容量のメモリを搭載した機種では、ページファイルがCドライブに格納
      しきれずDドライブに格納される場合があります。このような機種では
      Dドライブへのフォーマットやパーティションの削除は行わないでください。
      Dドライブへのフォーマットやパーティションの削除を行う場合は、次の
      方法でページファイルの格納場所/サイズを確認後、ページファイルが
      Cドライブに格納されるように変更してください。

        1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック

        2. 「システムとメンテナンス」をクリックし、「システム」をクリック

        3. 「システムの詳細設定」をクリック
             「システムのプロパティ」が表示されます。

        4. 「詳細設定」タブをクリックし、パフォーマンスの「設定」ボタンを
            クリック
              「パフォーマンスオプション」が表示されます。

        5. 「詳細設定」タブをクリックし、仮想メモリの「変更」ボタンを
            クリック

        6. 「仮想メモリ」画面で確認する


  ■Windows UpdateについてまたはMicrosoft Updateについて

    最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに
    接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Updateまたは
    Microsoft Updateを定期的に実施してください。
    Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」を
    ご覧ください。


◆システム設定の変更

  1.  本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら、【F2】を数回押す
        BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

    チェック!!
      ・ディスプレイ特性により、「NEC」ロゴの画面が表示されず【F2】を押すタ
        イミングが計れない場合等は、本体の電源を入れた後、BIOSセットアッ
        プユーティリティが表示されるまで【F2】を数回押し続けてください。

      ・BIOSセットアップユーティリティで設定を行っている間は、本機の電
        源スイッチで電源を切らないでください。電源を切る場合は、必ずBIOS
        セットアップユーティリティを終了し、Windows起動後にWindows上
        から電源を切る操作を行ってください。

  2. 【F9】を押す
       「Load Optimal Defaults?」または「Load Default Setting?」
        と表示されます。

  3. 「Yes」または「Ok」を選択し、【Enter】を押す
        工場出荷時の設定値を読み込みます。

  4. 【F10】を押す
       「Save configuration changes and exit setup?」と表示されます。

  5. 「Yes」または「Ok」を選択し、【Enter】を押す
        設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。


以上でシステム設定の変更は終了です。

RAIDモデルの場合は、「ミラーリングの再設定」へ進んでください。
その他のモデルの場合は、「セットアップする」へ進んでください。


--------------------
ミラーリングの再設定
--------------------

Windows Vistaのセットアップを行う前に、ミラーリングが正常に設定されている
ことを確認する必要があります。
『活用ガイド  再セットアップ編』「PART2  付録」の「再セットアップ前の
注意事項（RAIDモデルのみ）」をご覧になり、ディスクアレイの状態を確認して
ください。
ディスクアレイに問題がある場合は、正常な状態に戻してください。

  チェック!!
    「Intel Matrix Storage Manager option ROM」画面でRAID1以外のRAIDレベル
     に変更しないでください。

ミラーリングの再設定が終了したら、「セットアップする」へ進んでください。


----------------
セットアップする
----------------

◆ドライブ構成について

  ここでは、次のようなドライブ構成になっている場合を例に説明しています。
  利用される環境にあわせて読み替えてください。

  Cドライブ: Windows Vistaをインストールするハードディスクドライブ
  Dドライブ:「インストール可能OS用ドライバ」を格納したドライブ

  チェック!!
    RAIDモデルをお使いの場合、RAIDモデル用ドライバディスクが必要です。

◆セットアップする

  1.  本機の電源を入れ、すぐにDVDドライブに「Windows Vista DVD-ROM」を
      セットする

  2. 「Press any key to boot from CD or DVD」と表示されたら、【Enter】を押
      す

  3.  インストールする言語、時刻と通貨の形式、キーボードまたは入力方式、
      およびキーボードの種類を選択する画面が表示されたら、何も設定を変えず
      に「次へ」ボタンをクリック

  チェック!!
       次の内容になっていることを確認してください。
       インストールする言語     ：日本語
       時刻と通貨の形式         ：日本語(日本)
       キーボードまたは入力方式 ：Microsoft IME
       キーボードの種類         ：日本語キーボード(106/109 キー)

  4.  次の画面で「今すぐインストール」ボタンをクリック

  5. 「ライセンス認証のためのプロダクトキーの入力」と表示されたら、
      プロダクトキーを入力し、「次へ」ボタンをクリック

  6. 「ライセンス条項をお読みください。」と表示されたら、内容を確認し、
     「条項に同意します」にチェックを付けたら、「次へ」ボタンをクリック

  7. 「インストールの種類」と表示されたら、「カスタム(詳細)」をクリック
       「Windowsのインストール場所を選択してください。」が表示されます。

  チェック!!
    ・RAIDモデルの場合は、手順8へ進んでください。
    ・その他のモデルの場合は、手順11へ進んでください。

  8．「Windowsのインストール場所を選択してください。」と表示されたら、
     「ドライバの読み込み」をクリック

  9．「ドライバの読み込み」画面が表示されたら、フロッピーディスクドライブに
     「RAIDモデル用ドライバディスク」をセットし、「OK」ボタンをクリック

  10．「インストールするドライバを選択してください。」と表示されたら、
     「このコンピュータのハードウェアと互換性がないドライバを表示
      しない」にチェックが入っている事を確認し、
     「Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller (A:\iastor.inf)」を選択し
     「次へ」ボタンをクリック

  11. Windows Vistaのパッケージに添付されているマニュアルに沿って
      セットアップを行う


以上でWindows Vistaのセットアップは終了です。

「Windows Vista SP1のインストール」へ進んでください。

-------------------------------
Windows Vista SP1のインストール
-------------------------------

以下のURLを参照し、インストールを行ってください。

http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/sp1/default.mspx

  チェック!!
    本機に添付されていないアプリケーションやオプションボード等を追加する
    場合は、Windows Vista SP1への対応状況をご確認の上でお使いください。

インストールが終了したら、「ドライバをセットアップする」へ進んでください。

--------------------------
ドライバをセットアップする
--------------------------

次の順番でドライバのセットアップを行ってください。

ドライバのセットアップ方法については、各ドライバの格納フォルダにある
「SETUP.TXT」をご覧ください。

本機用インストール可能OS用ドライバがDドライブに展開されていると想定して
いますので、利用される環境にあわせて読み替えてください。

  チェック!!
    ・「インストール可能OS用ドライバ」をDVD/CDへ保存した場合は、ファイルを
       ハードディスクにコピーしてからドライバをセットアップしてください。

    ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は「続行」または
      「許可」ボタンをクリックしてください。

    ・ お使いのモデルによってドライバのセットアップ方法が多少異なります。
       それぞれ該当する部分をご覧ください。

    ・ ドライバのセットアップを行うときは、使用中のアプリケーションを全て
       終了させてください。

    ・「新しいハードウェアの検出」画面が表示された場合は、「キャンセル」
       ボタンをクリックしてください。

    ・一部のデバイスについては、問題のあるデバイスとして登録され、デバイス
      マネージャ上に残ることがあります。

●タイプME
===========================================================================
セットアップが必要なドライバ                      | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                  | D:\DRV\OTHER1
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        |
  ------------------------------------------------+------------------------
    チップセット内蔵                              | D:\DRV\INTELGRP
  ------------------------------------------------+------------------------
    NVIDIA GeForce 8400 GS 搭載                   | D:\DRV\GF84GS
--------------------------------------------------+------------------------
◆オーディオ対応ドライバ                          | D:\DRV\RTHDA
--------------------------------------------------+------------------------
◆LANボード対応ドライバ                           | D:\DRV\E1000
--------------------------------------------------+------------------------
◆3モード対応フロッピーディスクドライバ(*1)       | D:\DRV\VISTA\3FDM
--------------------------------------------------+------------------------
◆モニタドライバ                                  | D:\DRV\MONITOR
--------------------------------------------------+------------------------
◆RAIDボード対応ユーティリティ (*2)               | D:\DRV\IMSMUTL
--------------------------------------------------+------------------------
◆Intel AMT(HECI)ドライバ                         | D:\DRV\HECI
--------------------------------------------------+------------------------
◆Intel AMT(SOL)ドライバ                          | D:\DRV\SOL
===========================================================================
 *1  FDモデルをお使いで、1.2MBの媒体を読み書きする場合はセットアップを
     行ってください。
 *2  RAIDモデルのみセットアップを行ってください。


●タイプMA
===========================================================================
セットアップが必要なドライバ                      | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                  | D:\DRV\OTHER1
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        |
  ------------------------------------------------+------------------------
    チップセット内蔵                              | D:\DRV\INTELGRP
  ------------------------------------------------+------------------------
    NVIDIA GeForce 8400 GS 搭載                   | D:\DRV\GF84GS
--------------------------------------------------+------------------------
◆オーディオ対応ドライバ                          | D:\DRV\RTHDA
--------------------------------------------------+------------------------
◆LANボード対応ドライバ                           | D:\DRV\BROADCOM
--------------------------------------------------+------------------------
◆3モード対応フロッピーディスクドライバ(*1)       | D:\DRV\VISTA\3FDM
--------------------------------------------------+------------------------
◆モニタドライバ                                  | D:\DRV\MONITOR
===========================================================================
 *1  FDモデルをお使いで、1.2MBの媒体を読み書きする場合はセットアップを
     行ってください。


●タイプMC(コンパクトタワー型)
===========================================================================
セットアップが必要なドライバ                      | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆NVIDIA社製チップセットドライバ                  | D:\DRV\OTHER2
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        | D:\DRV\GF7100
--------------------------------------------------+------------------------
◆オーディオ対応ドライバ                          | D:\DRV\RTHDA
--------------------------------------------------+------------------------
◆LANボード対応ドライバ                           | D:\DRV\BROADCOM
--------------------------------------------------+------------------------
◆3モード対応フロッピーディスクドライバ(*1)       | D:\DRV\VISTA\3FDM
--------------------------------------------------+------------------------
◆モニタドライバ                                  | D:\DRV\MONITOR
===========================================================================
 *1  FDモデルをお使いで、1.2MBの媒体を読み書きする場合はセットアップを
     行ってください。


●タイプMF(液晶一体型)
===========================================================================
セットアップが必要なドライバ                      | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        | D:\DRV\RC415M
--------------------------------------------------+------------------------
◆オーディオ対応ドライバ                          | D:\DRV\RTHDA
--------------------------------------------------+------------------------
◆LANボード対応ドライバ                           | D:\DRV\BROADCOM
--------------------------------------------------+------------------------
◆無線LAN(IEEE802.11a/b/g)対応ドライバ(*1)        | D:\DRV\WLATVIS
--------------------------------------------------+------------------------
◆3モード対応フロッピーディスクドライバ(*2)       | D:\DRV\VISTA\3FDM
--------------------------------------------------+------------------------
◆チップセット用フィルタドライバ                  | D:\DRV\AMDPCI
===========================================================================
 *1  無線LANモデルのみセットアップを行ってください。
 *2  FDモデルをお使いで、1.2MBの媒体を読み書きする場合はセットアップを
     行ってください。


    ◆液晶ディスプレイの調整

      ■ 液晶ディスプレイ（LCD73VXM、LCD93VXM、LCD194WXM、LCD205WXM）
         をデジタル液晶ディスプレイとして使用した場合

         画面の位置、サイズなどの調整は必要ありません。

      ■ アナログ液晶ディスプレイ（LCD52VM-V）、または液晶ディスプレイ
         （LCD73VXM、LCD93VXM、LCD194WXM、LCD205WXM）をアナログ液晶
         ディスプレイとして使用した場合

         ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で調整してください。
         詳しくは、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

以上で、Windows Vistaのセットアップは終了です。
