---------------------------------------------------------------------------
            3モード対応フロッピーディスクドライバのセットアップ
---------------------------------------------------------------------------

1.2MBの媒体を読み書きするためには、以下の手順で3モード対応フロッピー
ディスクコントローラ、および3モード対応フロッピーディスクドライバの
セットアップを行ってください。

チェック!!
   ・3モード対応フロッピーディスクドライバのセットアップを行っても1.2MBの
     媒体をフォーマットすることはできません。
   ・ドライバのセットアップは、管理者(Administrator権限を持ったユーザ)で
     行ってください。
   ・セットアップ手順は、事前に準備した媒体に合わせて、以下のように
     読み替えてください。
    【CD-ROMからセットアップする場合】
        − ＜ドライブ名＞を「CD/DVDドライブ名」と読み替えてください。
    【ハードディスクドライブからセットアップする場合】
        − ＜ドライブ名＞をご利用の環境に合わせて読み替えてください。
   ・「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容を
      よく確認し、操作を行ってください。

◆3モード対応フロッピーディスクコントローラのセットアップ

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
2. 「システムとメンテナンス」をクリック
3. 「デバイスマネージャ」をクリック
       「デバイスマネージャ」が表示されます。
4. 「フロッピードライブコントローラ」の「標準フロッピーディスク
    コントローラ」をダブルクリック
5. 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック
6. 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」を選択する
7. 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」を選択する
8. 「ディスク使用」ボタンをクリック

チェック!!
   ・事前に準備した媒体がセットされていない場合は、媒体をセットして
     ください。

9. 次のように入力し、「OK」ボタンをクリック

	「＜ドライブ名＞:\DRV\VISTA\3FDM」

10. リストの一覧から次のものを選択し、「次へ」ボタンをクリック

	「NEC PC98-NX 3-mode floppy controller（Type M）」
チェック!!
   ・「Windows セキュリティ」の画面が表示されたら、
     「このドライバソフトウェアをインストールします」を選択してください。

11.「閉じる」ボタンをクリック

チェック!!
   ・再起動を促された場合は、指示に従い再起動を行ってください。
   ・FDドライブ、CD/DVDドライブに媒体がセットされている場合は、
     媒体を取り出してください。

12. 表示されている画面を順に閉じる
13. 本機を再起動する

以上で3モード対応フロッピーディスクコントローラのセットアップは終了です。
続いて3モード対応フロッピーディスクドライバのセットアップを行います。

◆3モード対応フロッピーディスクドライバのセットアップ
1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
2. 「システムとメンテナンス」をクリック
3. 「デバイスマネージャ」をクリック
       「デバイスマネージャ」が表示されます。
4. 「フロッピーディスクドライブ」の「フロッピーディスクドライブ」を
    ダブルクリック
5. 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック
6. 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」を選択する
7. 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」を選択する
8. 「ディスク使用」ボタンをクリック

チェック!!
   ・事前に準備した媒体がセットされていない場合は、媒体をセットして
     ください。

9. 次のように入力し、「OK」ボタンをクリック

	「＜ドライブ名＞:\DRV\VISTA\3FDM」

10. リストの一覧から次のものを選択し、「次へ」ボタンをクリック

	「NEC PC98-NX 3-mode floppy disk drive」
チェック!!
   ・「Windows セキュリティ」の画面が表示されたら、
     「このドライバソフトウェアをインストールします」を選択してください。

11.「閉じる」ボタンをクリック

チェック!!
   ・再起動を促された場合は、指示に従い再起動を行ってください。
   ・FDドライブ、CD/DVDドライブに媒体がセットされている場合は、
     媒体を取り出してください。

12. 表示されている画面を順に閉じる
13. 本機を再起動する

チェック!!
   ・3モード対応フロッピーディスクドライバをセットアップした後も、デバイス
     マネージャ上では「フロッピーディスクドライブ」と表示されますが、
     3モード対応フロッピーディスクドライバとして機能します。

以上で3モード対応フロッピーディスクドライバのセットアップは終了です。
