----------------------------------------------------------------------------

                  内蔵LANボード対応ドライバのセットアップ                  

----------------------------------------------------------------------------
次の手順で内蔵LANボード対応ドライバのセットアップを行ってください。

チェック!!
・ドライバのセットアップを行うと、ネットワークの設定内容が一部初期化される場
  合があります。ドライバのセットアップを行う前に、ネットワークの設定を控えて
  おいてください。

・本手順は次のようなドライブ構成を想定しています。これと異なるドライブ構成で
  利用する場合は読み替えてください。
  インストール可能OS用ドライバの展開されているドライブ             Dドライブ

1. 「スタートボタン」→「マイコンピュータ」をクリック

2. 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック 

3. 「ハードウェア」タブをクリック 

4. 「デバイスマネージャ」ボタンをクリック

5. 「その他のデバイス」の「イーサネットコントローラ」をダブルクリック

チェック!!
  「その他のデバイス」の「イーサネットコントローラ」が複数存在する場合は、
  それぞれの「イーサネットコントローラ」をダブルクリックし、「全般」タブ
  の「場所:」を確認してください。以下の記載があるものが、内蔵LANボードと
  なります。

    ■タイプVWの場合
      場所: PCI Slot 7 (PCIバス 2, デバイス 0, 機能 0)

    ■タイプVEの場合
      場所: PCIバス 8, デバイス 0, 機能 0

チェック!!
  「その他のデバイス」に「イーサネットコントローラ」が存在せず、
  「ネットワークアダプタ」に以下のアダプタが存在する場合は、
   これ以降の手順を行う必要はありません。

    ・Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet

6. 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」ボタンをクリック 

7. 「ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか？」と表示された
　　場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック

8. 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し
   「次へ」ボタンをクリック 

9. 「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択

10. 「次の場所を含める」のみをチェックし、「D:\DRV\BCM1000」と
   入力して「次へ」ボタンをクリック

11.「ハードウェアの更新ウィザードの完了」と表示されたら、
   「完了」ボタンをクリック

12.「閉じる」ボタンをクリック

13.「デバイスマネージャ」の画面で、右上の「×」ボタンをクリック 

14.「システムのプロパティ」の画面で「OK」ボタンをクリック

15. 本機を再起動する

以上で、内蔵LANボード対応ドライバのセットアップは終了です。