目次へ戻る

# 仕様

インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
インテル(R) PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク コネクション
インテル(R) PRO/Wireless 3945BG ネットワーク コネクション
インテル(R) PRO/Wireless 2915ABG ネットワーク コネクション
インテル(R) PRO/Wireless 2200BG ネットワーク コネクション

## インテル (R) Wireless WiFi Link 4965AGN

フォーム ファクタ | PCI Express* ミニ カード
寸法 | 幅 50.95 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (2.00 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタ U.FL-LP-066 とのかみ合わせ
アンテナ ダイバーシティ | オンボード ダイバーシティ
コネクタ インターフェース | 53 ピン ミニカード エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜95% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
周波数変調 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜5.85 GHz (国によって異なる) | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレス メディア | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 4〜12 (国によって異なる) | チャネル 1〜11 (米国のみ) チャネル 1〜13 (日本、欧州)
IEEE 802.11n | 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
オペレーティング システム | Microsoft Windows 2000*、Windows XP* (32 および 64 ビット)、および Windows Vista* (32 および 64 ビット)。
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi* 802.11b、802.11g、802.11a、WPA*、WPA2*、WMM*、EAP-SIM 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティ | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X: EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

ドラフト N 機能搭載のインテル Wireless WiFi 4965AGN のバージョンです。。 ドラフト N とは、 情報技術-通信およびローカルとメトロポリタン ネットワークのシステム間の交換に特定要件-パート 11 に対する IEEE P802.11n /D1.0 ドラフト修正案のことです。 Wireless LAN Medium Access Control (MAC) と Physical Layer (PHY) 仕様が含まれており、 高スループット実現のために改善されています。

フォーム ファクタ | PCI Express ミニ カード
寸法 | 幅 50.95 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (2.00 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタ U.FL-LP-066 とのかみ合わせ
アンテナ ダイバーシティ | オンボード ダイバーシティ
コネクタ インターフェース | 53 ピン ミニカード エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜95% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
周波数変調 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜5.85 GHz (国によって異なる) | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレス メディア | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 4〜12 (国によって異なる) | チャネル 1〜11 (米国のみ) チャネル 1〜13 (日本、欧州)
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
オペレーティング システム | Microsoft Windows 2000、Windows XP (32 および 64 ビット)、および Windows Vista (32 および 64 ビット)
Wi-Fi Alliance 認定 | Wi-Fi 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティ | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X: EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## インテル(R) PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク コネクション

フォーム ファクタ | PCI Express ミニ カード
寸法 | 幅 50.95 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (2.00 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタ U.FL-LP-066 とのかみ合わせ
デュアル アンテナ ダイバーシティ | オンボード デュアル ダイバーシティ スイッチ
コネクタ インターフェース | 53 ピン ミニカード エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜92% 結露なし (温度 25〜55 ℃)
周波数変調 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
周波数帯域 | 5.15 GHz〜5.85 GHz | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレス メディア | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 4〜12 チャネル、非重複、国によって異なる | チャネル 1〜11 (米国のみ) チャネル 1〜13 (日本、欧州)
データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
オペレーティング システム | Microsoft Windows 2000、Windows XP、および Windows Vista
Wi-Fi Alliance 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS の Wi-Fi 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティ | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X: EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## インテル(R) PRO/Wireless 3945BG ネットワーク コネクション

フォーム ファクタ | PCI Express ミニ カード
寸法 | 幅 50.95 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (2.00 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタ U.FL-LP-066 とのかみ合わせ
デュアル アンテナ ダイバーシティ | オンボード デュアル ダイバーシティ スイッチ
コネクタ インターフェース | 53 ピン ミニカード エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜92% 結露なし (温度 25〜55 ℃)
周波数変調 | 2.4 GHz (802.11b/g)
周波数帯域 | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレス メディア | 2.4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | チャネル 1〜11 (米国のみ) チャネル 1〜13 (日本、欧州)
データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
オペレーティング システム | Microsoft Windows 2000、Windows XP、および Windows Vista
Wi-Fi Alliance 認定 | 802.11b、802.11g、WPA、WPA2、WMM、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS の Wi-Fi 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g と 802.11b
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティ | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X: EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## インテル(R) PRO/Wireless 2915ABG ネットワーク コネクション

フォーム ファクタ | Mini PCI Type 3A
寸法 | 幅59.75 mm x 長さ 50.95 mm x 高さ 5 mm (2.85 インチ x 1.75 インチ x 0.20 インチ)
重量 | 12.90 g (0.7 オンス)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタ U.FL-LP-066 とのかみ合わせ
デュアル アンテナ ダイバーシティ | オンボード デュアル ダイバーシティ スイッチ
コネクタ インターフェース | 124 ピン SO-DIMM エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+70℃
湿度 | 50〜85% 結露なし
周波数変調 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
周波数帯域 | 5.15 GHz〜5.85 GHz | 2.400〜2.472 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレス メディア | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 4〜12 チャネル、非重複、国によって異なる | チャネル 1〜11 (米国のみ) チャネル 1〜13 (日本、欧州)
データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
オペレーティング システム | Microsoft Windows 2000、Windows XP、および Windows Vista
Wi-Fi Alliance 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS の Wi-Fi 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティ | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット。 802.1X: EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## インテル(R) PRO/Wireless 2200BG ネットワーク コネクション

フォーム ファクタ | Mini PCI Type 3B
寸法 | 幅 59.45 mm x 長さ 44.45 mm x 高さ 5 mm (2.34 インチ x 1.75 インチ x 0.20 インチ)
重量 | 12.90 g (0.7 オンス)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタ U.FL-LP-066 とのかみ合わせ
デュアル アンテナ ダイバーシティ | オンボード デュアル ダイバーシティ スイッチ
コネクタ インターフェース | 124 ピン ミニ PCI エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+70℃
湿度 | 50〜85% 結露なし
周波数変調 | OFDM および BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、DBPSK、DQPSK、CCK
周波数帯域 | 2.400〜2.472 GHz (米国) 2.400〜2.4835 GHz (日本) 2.400〜2.4835 GHz (欧州 ETSI)
変調 | OFDM および BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、DBPSK、DQPSK、CCK
チャネル | フル 14 チャネル サポート
データ速度 | 1、2、5.5、6、9、11、12、24、36、48 および 54 Mbps
一般
オペレーティング システム | Microsoft Windows 2000、Windows XP、および Windows Vista
Wi-Fi Alliance 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS の Wi-Fi 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g と 802.11b
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティ | WPA、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-TLS、EAP-TTLS、AES (128-bit)、WEP 128-ビットおよび 64-ビット
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報