=====================================================================
内蔵FAXモデムボード対応ドライバのセットアップ
=====================================================================

この手順は、FAXモデム内蔵モデルにのみ必要な手順です。
内蔵FAXモデムボードを利用するには、次の手順でドライバを
セットアップします。
なお、この手順では、本機用インストール可能OS用ドライバが
「D:\DRV」に展開されていると想定しています。
これと異なる場合は、利用される環境にあわせて読み替えてください。

 1. Administrator権限を持つユーザでログオンする。
 2. 「スタート」ボタン−「ファイル名を指定して実行」をクリック。
 3. 「D:\DRV\ASTMODEM\setup.exe」と入力して「OK」ボタンをクリック。
 4. 「モデムドライバをインストールしますか？」と表示されるので、
    「はい」ボタンをクリック。
 5. 「モデムドライバ インストール」画面が消えてから30秒ほど待って
    から本機を再起動。
 6. 再起動後、以下の手順で「国または地域の選択」の設定を行ってください。
    (1) 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックする。
    (2) 「プリンタとその他のハードウェア」→「電話とモデムのオプション」
         をクリックする。
    ※クラシック表示に切り替えている場合は、「電話とモデムのオプション」
      をダブルクリックしてください。
    ※「所在地情報」が表示された場合は、「市外局番/エリアコード」欄に
      使用する場所の0を除いた市外局番を入力し、「OK」ボタンをクリック
      してください。
    (3)「電話とモデムのオプション」が表示されるので、「モデム」タブを
       クリックし、使用しているモデムを選択してから「プロパティ」ボタンを
       クリックする。
    (4) モデムのプロパティ画面で「詳細設定」タブをクリックし、 
       「国または地域の選択」欄で「日本」を選択して「OK」ボタンを
       クリックする。
    (5)「成功」画面が表示されるので、「OK」ボタンをクリックする。
    ※「国または地域の選択」欄に、すでに「日本」と表示されている場合は
      改めて設定する必要はありません。
    (6) 「電話とモデムのオプション」画面で「OK」ボタンをクリックする。
    (7) 表示されている画面を閉じる。

以上で、「内蔵FAXモデムボード対応ドライバのセットアップ」は終了です。
