目次へ戻る

# ワイヤレス ネットワークの概要

ワイヤレス ネットワーク テクノロジーについて
ワイヤレス ネットワークに接続しますか？
ワイヤレス ネットワークの基本

- ワイヤレス ネットワーク 管理ユーティリティとは？
- ネットワーク名
- プロファイル
- セキュリティ
- ワイヤレス ネットワークの識別
- ワイヤレス ネットワーク モードの選択

無線のオン、オフを切り替える方法

## ワイヤレス ネットワークについて

ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク (WLAN) は、ネットワーク ケーブルを使用せずにコンピュータを接続します。 WLAN では、アクセス ポイントまたはワイヤレス ルーターと呼ばれるデバイスが無線通信を使用して、対応するコンピュータへのデータの送受信を行います。 アクセス ポイントまたはワイヤレス ルーターは、WLAN およびインターネットへのアクセスを提供する小型のデバイスです。 WLAN は複数のコンピュータ間でファイルまたはプリンタ、およびインターネットの接続を共有できるようにします。

ワイヤレス アダプタをセットアップするときは、まず、使用するワイヤレス ネットワークの操作モードを選択し、 インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AGN アダプタを使って、ワイヤレス ネットワーク用 802.11 規格と準拠する他のワイヤレス デバイスに接続することができます。 この操作を簡単に行うための手順は、本書で説明しています。

## ワイヤレス ネットワークに必要な設定は?

ワイヤレス ネットワークを設定するには、以下のものが必要です。

- ワイヤレス ルーター
- ワイヤレス ネットワーク (インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AGN アダプタ) に接続する各コンピュータのワイヤレス ネットワーク アダプタ (ワイヤレス カード)。
- WLAN でインターネットにアクセスするには、ケーブルモデムまたは DSL などのブロードバンド インターネット サービスが必要です。 これには、ブロードバンド モデムも含みます。

## ワイヤレス ネットワークについての基本

802.11WLAN について必要な基本的な概念は次の通りです。

### ワイヤレス ネットワークの管理ユーティリティ

インテル(R) PROSet/Wireless は、ワイヤレス接続を管理しやすくします。 ワイヤレス接続を初めて設定し、接続を確立して閉じ、必要に応じてセキュリティの管理を行い、ワイヤレス接続の管理を簡単にします。　 Microsoft Windows Zero Configuration は、別のワイヤレス ネットワーク マネージャであり、これらのツールの両方を使用することはできません。 一方のユーティリティを使用して作成したネットワーク設定は、他方のユーティリティがワイヤレス接続を管理している場合には適用できません。 ワイヤレス接続を管理するツールを 1 つ選択したら、それを使用することをお勧めします。

詳細は、ネットワークへの接続を参照してください。

### ネットワーク名 (SSID)

各ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク (WLAN) は独自のネットワーク名を使用してネットワークを識別します。 この名前は、SSID (サービス セット ID) とも呼ばれます。 ワイヤレス アダプタを設定する際に、SSID を指定します。 既存の WLAN に接続する場合は、そのネットワーク内で使用されているネットワーク名を使用しなければなりません。 独自の WLAN を設定する場合は、独自のネットワーク名を付けてそのネットワーク名で各コンピュータを設定することが必要になります。 ネットワーク名には 32 文字までの英数半角文字を使用できます。 SSID またはネットワーク名は、アクセス ポイントまたはワイヤレス ルーターで割り当てられます。

### プロファイル

プロファイルは、コンピュータの WLAN への接続を管理するのに使用されます。 プロファイルは、コンピュータが WLAN に接続する方法を決定する設定を収集したものです。 これらの設定 (プロファイル) は、コンピュータに保存され、その WLAN に接続するたびに使用されます。 プロファイルには、すべてのネットワーク情報とセキュリティの設定が含まれます。 異なる WLAN には、別のプロファイルが作成されます。 使用するコンピュータに対して、各 WLAN はその WLAN への接続を管理するための独自のプロファイルを持ちます。 インテル(R) PROSet/Wireless で、コンピュータのプロファイルは [プロファイル] リストに表示されます。 インテル(R) PROSet/Wireless メイン ウィンドウからプロファイルを追加、編集、削除できます。

### セキュリティ

WLAN には、オープンでセキュリティの低いネットワークと、セキュリティの高いネットワークがあります。 セキュリティの高い WLAN は、そのネットワークにアクセスできるユーザーが制限されます。 セキュリティの種類には異なるレベルがあります。 インテル(R) PROSet/Wireless では、WLAN のセキュリティの種類を簡単に設定できます。

WLAN の一般的なセキュリティの種類は、キーまたはパスワードを使用します。アクセスを要求するコンピュータで、キーまたはパスワードを入力してアクセスする必要があります。 WLAN は暗号を使用してデータをエンコードします。 コンピュータはデータを送信する前に、秘密の暗号化鍵を使用してデータをスクランブルします。 データを受信するコンピュータは、同じ暗号キーを使用してデータを復号します。 既存のネットワークに接続している場合は、ワイヤレス ネットワークの管理者が配布した暗号キーを使用してください。 独自のネットワークを設定する場合は、独自のキーを付けてそのネットワーク名で各コンピュータを設定することが必要になります。 インテル(R) PROSet/Wireless は、その操作をしやすくします。 WLAN にアクセスするのにコンピュータが使用するセキュリティの種類はプロファイルに保存されます。 詳細は、セキュリティを参照してください。

### ワイヤレス ネットワークの識別

ワイヤレス ネットワークを識別する方法は異なり、ワイヤレス ネットワークのサイズと構成要素によって使い分けます。

- ネットワーク名または SSID：ワイヤレス ネットワークを識別します。 ネットワークのすべてワイヤレス機器で同一の SSID を使用する必要があります。 この方法は最も一般的だと思われます。
- BSS (Basic Service Set、ベーシック サービス セット)： ベーシック サービス セットはお互いを認識し合い通信が確立されている 2 つ以上のワイヤレス ノードまたはステーションで構成されます。
- ブロードキャスト SSID： アクセス ポイントはブロードキャスト SSID を使用して、プローブ パケットを送信するコンピュータに応答できます。 アクセス ポイントでこの機能が有効になっている場合には、ワイヤレス ユーザーは空白 （null） の SSID を使用してそのアクセス ポイントに接続することができます。
- BSSID (Basic Service Set Identifier、ベーシック サービス セット ID)： 各ワイヤレス機器の独自の ID。 BSSID は、デバイスのイーサネット MAC アドレスです。
- ESSID (Extended Service Set Identifier、拡張サービス セット ID)： アクセス ポイントを使用するワイヤレス ネットワークを識別するのに使用される特殊な SSID です。
- IBSS (Independent Basic Service Set)： アクセス ポイントとの通信セッションをセットアップする必要なく 802.11 デバイス間の直接通信を可能にする 802.11 システムの操作モードです。
- IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier)： アクセス ポイントを使用しないで直接通信し合うように設定されたワイヤレス ネットワークのネットワークを識別するのに使用される特殊な SSID です。

### ワイヤレス ネットワーク モードの選択

ワイヤレス ネットワークは、ネットワーク上のユーザー数に応じて、アクセス ポイントあり/なしで動作できます。 インフラストラクチャ モードでは、ワイヤレス コンピュータはアクセス ポイントを使用して情報を送受信します。 ワイヤレス コンピュータはアクセス ポイントに送信し、アクセス ポイントは受け取った情報を他のコンピュータにブロードキャストします。 また、アクセス ポイントは、有線のネットワークやインターネットにも接続できます。 アクセス ポイントを複数使用することで、広範囲のエリアをカバーする事ができます。

アドホック モードとも呼ばれるデバイスからデバイスモードでは、アクセス ポイントを使用することなくワイヤレス コンピューター同士が、直接データのやり取りを行うことができます。 家庭内や小さなオフィス、または会議などでの一時的なワイヤレス ネットワークを使用する際は、デバイスからデバイスモードが便利な場合があります。

## 無線のオン、オフを切り替える方法

ワイヤレス アダプタの無線のオン、オフを切り替える必要が生じることがあります。 たとえば、飛行中には、無線をオフにしなければならないことがあります。 また、バッテリを節約するために無線をオフにすることもできます。

無線のオン、オフの切替えには次の 3 つの方法があります。

- ハードウェアの無線スイッチを使用する (コンピュータによっては、この機能がないこともあります)。
- インテル(R) PROSet/Wireless の [ワイヤレス オン/ワイヤレス オフ] ボタンを使用する。
- Windows を使用する。

ワイヤレス ネットワークに接続するには、無線をオンにする必要があることに留意してください。 ワイヤレス ネットワークに接続できないときは、無線がハードウェア スイッチおよびインテル(R) PROSet/Wireless の [ワイヤレス オン/ワイヤレス オフ] ボタンの両方を使ってオンになっていることを確認してください。

詳細は、ワイヤレス無線を有効または無効にするを参照してください。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報