----------------------------------------------------------------------------
                Intel RAID・AHCIドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順でRAID・AHCIドライバのセットアップを行ってください。

本インストール手順は、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\IMSM」に展開さ
れている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えてください。

◆RAID・AHCIドライバのセットアップ
　　初期化ずみのフロッピーディスクを用意していただき、フロッピーディスクにIM
  SMフォルダ内にある全てのファイルをコピーしてください。
　　内蔵フロッピーディスクドライブが搭載されていない機種の場合は、あらかじめ、
  USBフロッピーディスクドライブを接続してください。

1．Windowsのセットアップ時、[Press F6 if you need to install a third party 
   SCSI or RAID driver…]と表示されたら、【F6】を押してください。

2．[Setup could not determine the type of one or more mass storage devices
   installed in your system, ‥‥]の表示があれば、【S】を押し、IMSMフォルダ
   内の全ファイルをコピーしたフロッピーディスクを挿入した後【Enter】を押して
   ください。

3．「You have chosen to configure a SCSI Adapter for use with Windows,・・」
   と表示されたら、【↑】【↓】ボタンで、次のものを選択し、【Enter】を押して
   ください。

  ＜タイプME(スリムタワー型)の場合＞
  「Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller (Desktop/Server/Workstation)」

  ＜タイプVD、タイプVE、タイプVW(オールインワンノート)の場合＞
  「Intel(R) 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH8M-E/M)」

  ＜UltraLiteタイプVC、UltraLiteタイプVMの場合＞
  「Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH7M/DH)」

4．[Setup will load support for the following mass storage device(s):]の表示
   があれば、【Enter】を押して下さい。

5．セットアップが進み、再起動することをお知らせする画面が表示されたら、フロッ
   ピーディスクを抜いて下さい。

以上でRAID・AHCIドライバのセットアップは終了です。
