Windows Vistaを利用する場合のネットワークドライバのセットアップ手順

◆ネットワークドライバのセットアップ

・ 本インストール手順は、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\BROADCOM」
   に展開されている事を前提に記述しております。実際と異なる場合は、読み替え
   てください。

・ ドライバのセットアップを行うと、ネットワークの設定内容が一部初期化される
   ことがあります。セットアップを行う前に、ネットワークの設定を控えておいて
   ください

1. 「スタート」ボタン→「コンピュータ」をクリック

2. 「システムのプロパティ」をクリック 

3. 「タスク」の「デバイスマネージャ」をクリック

4. 「ネットワークアダプタ」の「Broadcom NetLink(TM) Gigabit Ethernet」
    を選択

5.  メニューバーの「操作」→「プロパティ」をクリック

6. 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」ボタンをクリック

7. 「どのような方法でドライバソフトウェアを検索しますか?」と表示されたら、
   「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリック

8. 「次の場所でドライバソフトウェアを検索します」に、
   「D:\DRV\BROADCOM」と入力して「次へ」ボタンをクリック

9. 「ドライバソフトウェアが正常に更新されました」と表示されたら、
   「閉じる」ボタンをクリック

   チェック!!
 「このデバイスに最適なドライバソフトウェアが既にインストールされています」
  と表示された場合は、すでに内蔵LANボード対応ドライバがインストールされて
  います。「閉じる」ボタンをクリックし、以下の作業を実施してください。

10.「閉じる」ボタンをクリック

11.「デバイスマネージャ」の画面で、右上の「×」ボタンをクリック

12.「システム」の画面で、右上の「×」ボタンをクリック

13. 本機を再起動する

以上で、ネットワークドライバのセットアップは終了です。
