Windows XPを利用する場合のネットワークドライバのセットアップ手順

◆ネットワークドライバのセットアップ

・ 本インストール手順は、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\E1000」に展
   開されている事を前提に記述しております。実際と異なる場合は、読み替えてく
   ださい。

・ ドライバのセットアップを行うと、ネットワークの設定内容が一部初期化される
   ことがあります。セットアップを行う前に、ネットワークの設定を控えておいて
   ください。

・ Intel(R) AMT機能からリモートパワーオン機能を利用する場合、またはリモー
   トパワーオン機能を利用しない場合は、手順24. 25.の「Wake on 設定」を
  「オフ」に設定してください。

・ MagicPacketおよびPingパケットによるリモートパワーオン機能を利用する場合
   は、手順24. 25.の「Wake on 設定」を「MagicおよびDirected」に設定してく
   ださい。

1. 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」をクリック

2. 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック

3. 「ハードウェア」タブをクリック 

4. 「デバイスマネージャ」ボタンをクリック

5. 「その他のデバイス」の「イーサネットコントローラ」を選択

   チェック!!
   「その他のデバイス」に「イーサネットコントローラ」が存在せず、
   「ネットワークアダプタ」に以下のアダプタが存在する場合、手順14.
    以降の設定を行ってください。

       ・Intel(R)82567LM-3 Gigabit Network Connection

6. メニューバーの「操作」→「プロパティ」をクリック

7. 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」ボタンをクリック

8. 「ハードウェアの更新ウィザードの開始」と表示されたら、
   「いいえ、今回は接続しません」を選択し
   「次へ」ボタンをクリック 

9. 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し
   「次へ」ボタンをクリック 

10.「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択

11.「次の場所を含める」のみをチェックし、「D:\DRV\E1000」と入力して
   「次へ」ボタンをクリック

12.「ハードウェアの更新ウィザードの完了」と表示されたら、
   「完了」ボタンをクリック 

13.「閉じる」ボタンをクリック

14.「デバイスマネージャ」の画面で、右上の「×」ボタンをクリック 

15.「システムのプロパティ」の画面で「OK」ボタンをクリック

16. 本機を再起動する

17. 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」をクリック

18. 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック

19. 「ハードウェア」タブをクリック 

20. 「デバイスマネージャ」ボタンをクリック

21. 「ネットワークアダプタ」の以下のアダプタをダブルクリック

    Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network Connection

22. 「詳細設定」タブをクリック

23. 「プロパティ(P):」欄の「Wake on 設定」をクリック

24. 「値(V):」欄で「Wake On Magic Packet」を選択

25. 「プロパティ(P):」欄の「PMEをオンにする」をクリック

26. 「値(V):」欄で「オン」を選択

27. 「プロパティ(P):」欄の「リンクステートイベントのログ」をクリック

28. 「値(V):」欄で「オフ」を選択

29. 「OK」ボタンをクリック

30. 「デバイスマネージャ」の画面で、右上の「×」ボタンをクリック 

31. 「システム」の画面で右上の「×」ボタンをクリック

32. 本機を再起動する

以上で、ネットワークドライバのセットアップは終了です。
