----------------------------------------------------------------------------
                Intel RAID・AHCIドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順でRAID・AHCIドライバのセットアップを行ってください。

本インストール手順は、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\IMSM」に展開さ
れている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えてください。

◆RAID・AHCIドライバのセットアップ
　　初期化済みのフロッピーディスクを用意していただき、フロッピーディスクに
  IMSMフォルダ内にある全てのファイルをコピーしてください。
　　内蔵フロッピーディスクドライブが搭載されていない機種の場合は、あらかじめ、
  USBフロッピーディスクドライブを接続してください。

1．Windowsのセットアップ時、画面下段に
   [Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver…]
   と表示されたら、【F6】を押してください。

2．[Setup could not determine the type of one or more mass storage devices
   installed in your system, ‥‥]と表示されれば、【S】を押し、IMSMフォルダ
   内の全ファイルをコピーしたフロッピーディスクを挿入した後【Enter】を押して
   ください。

3．「You have chosen to configure a SCSI Adapter for use with Windows,・・」
   と表示されたら、【↑】【↓】ボタンで、次のものを選択し、【Enter】を押して
   ください。

  ＜タイプ ME（RAIDモデル以外）、タイプ MF（液晶一体型）の場合＞
  「Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller」

  ＜タイプ ME（RAIDモデル）の場合＞
  「Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller」

4．[Setup will load support for the following mass storage device(s):]
   と表示されたら、【Enter】を押して下さい。

5．セットアップが進み、再起動することをお知らせする画面が表示されたら、
   フロッピーディスクを抜いて下さい。

以上でRAID・AHCIドライバのセットアップは終了です。
