----------------------------------------------------------------
 Microsoft(R) Windows(R) XP Professionalを利用する
----------------------------------------------------------------
本機で別売のWindows XP Professional(以下、Windows XP)を利用する場合のセット
アップ手順について説明します。

  チェック!!
    このファイルを表示しながらセットアップすることはできません。
    印刷してご覧ください。

--------------------------------
Windows XPをセットアップする前に
--------------------------------

ここでは、セットアップを行う際に必要な情報や注意事項について説明しています。
セットアップを始める前に必ずお読みください。
本機で別売のOSをご利用になる際、いくつかの制限事項があります。セットアップ
を開始する前に必ず「NEC 8番街」の「インストール可能OS用ドライバ」にある
「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」を確認してから、
セットアップを開始してください。


◆準備するもの

  セットアップを行うには、次のものが必要です。あらかじめ準備しておいて
  ください。

  チェック!!
      FDレスモaデルでWindows XPをセットアップするには、別売の
      USB フロッピーディスクドライブ(PC-VP-BU28)が必要です。

  ○「インストール可能OS用ドライバ」
    (NEC 8番街よりダウンロードし、そのファイルを解凍後CD-R/RW、
    またはハードディスクの消去されない領域に保存したもの)

  ○「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」(本機添付)
    (以下「アプリケーションCD-ROM」)

  ○「Microsoft(R) Windows(R) XP Professional 通常版(CD-ROM）」(別売)
    (以下、「Windows XP CD-ROM」)

  ○「Windows XP Service Pack 2」
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してください。

    http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/sp2/default.mspx

  ○「Windows XP Service Pack 3」
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してください。

      http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsxp/sp3/default.mspx

  ○「Microsoft .NET Framework Version 1.1 再頒布可能パッケージ」
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してください。
    本手順では、ダウンロードしたファイルの保存先を「D:\TEMP\NET11」とした場
    合の手順を説明します。

    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3&displaylang=ja
       ※.NET 2.0とファイル名が同じため、保存先を変更し区別してください。

  ○「Microsoft .NET Framework Version 2.0 再頒布可能パッケージ」
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してください。
    本手順では、ダウンロードしたファイルの保存先を「D:\TEMP\NET20」とした場
    合の手順を説明します。

    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=ja
       ※.NET 1.1とファイル名が同じため、保存先を変更し区別してください。

  ○ フロッピーディスク 1枚
     Windows XPセットアップ中に内蔵AHCIシステムのセットアップをするため、
     ダウンロードした「インストール可能OS用ドライバ」の「DRV」フォルダの
     下の「IMSM」内にある全てのフォルダとファイルをフロッピーディスク
     に保存してください。
     内蔵AHCIシステムのセットアップ時に「TXTSETUP.OEM」がフロッピー
     ディスクのルートに存在しないとセットアップができません。
    「TXTSETUP.OEM」は、必ずフロッピーディスクのルートに保存してください。
     例) A:\（フロッピーディスクドライブ）
       [IMSM]
           iaAHCI.cat
           iaAHCI.inf
           iaStor.cat
           iaStor.inf
           IaStor.sys
           license.txt
           setup.txt
           TXTSETUP.OEM

     作成したフロッピーディスクには「AHCIモデル用ドライバディスク」の
     ラベルを貼ってください。


◆セットアップに関する注意

  ■全体の注意

    ・Windows上の作業は必ずAdministrator権限を持つユーザで行ってください。

    ・必ずデータをバックアップしてください。自分で作成したデータはセット
      アップによって全て消去されてしまいます。

    ・別売の周辺機器は全て取り外してください。『はじめにお読みください』を
      ご覧になり、本機に添付されていた機器のみを接続した状態でセットアップ
      を行ってください。セットアップ後に、別売の周辺機器の接続を行ってくだ
      さい。

    ・別売のアプリケーションはセットアップの終了後にインストールを行って
      ください。別売のアプリケーションもセットアップによって全て消去されま
      す。セットアップが全て終了してからインストールを行ってください。

    ・セットアップは途中で中断しないでください。もし中断した場合は、最初か
      らやり直してください。

    ・セットアップ中は電源スイッチを押さないでください。

    ・Windows XPをセットアップした場合、本機添付のアプリケーションは使用で
      きません。またUSB2.0は Service Pack 3 を適用後に、使用することができ
      ます。

    ・実際に表示される画面は、お使いの機種によって本文中の画面と一部異なる
      場合があります。

    ・Windows XPをインストールする際、上書きインストールには対応していません。
      必ず既存のシステムパーティションをフォーマットしてから行ってください。

    ・大容量のメモリを搭載した機種では、ページファイルがCドライブに格納
      しきれずDドライブに格納される場合があります。このような機種では
      Dドライブへのフォーマットやパーティションの削除は行わないでください。
      Dドライブへのフォーマットやパーティションの削除を行う場合は、次の
      方法でページファイルの格納場所/サイズを確認後、ページファイルが
      Cドライブに格納されるように変更してください。

      1．「スタート」ボタン →「コントロール パネル」をクリック

      2. 「パフォーマンスとメンテナンス」の「システム」をクリック

      3．「詳細設定」タブをクリックし、パフォーマンスの「設定」ボタンを
         クリック

      4. 「詳細設定」タブをクリックし、 仮想メモリの「変更」ボタンを
         クリック

      5．「仮想メモリ」の画面で確認する


  ■Windows UpdateについてまたはMicrosoft Updateについて

    最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに
    接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows UpdateまたはMicrosoft
    Updateで「優先度の高い更新プログラム」の更新を定期的に実施してください。
    Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧くだ
    さい。


◆ME BIOS Extensionについて

  次の手順でME BIOS Extensionの設定を工場出荷時の状態に戻してください。

  チェック!!
    以下の手順を行っている際は、本機の電源を切らないでください。

  1. 本機の電源を入れて「NEC」のロゴが表示されたら【F2】を数回押す
     BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

    チェック!!
      ・ディスプレイ特性により、「NEC」ロゴの画面が表示されず【F2】を押すタ
        イミングが計れない場合等は、本体の電源を入れた後、BIOSセットアッ
        プユーティリティが表示されるまで【F2】を数回押し続けてください。

      ・BIOSセットアップユーティリティで設定を行っている間は、本機の電
        源スイッチで電源を切らないでください。電源を切る場合は、必ずメ
        ニューバーの「Exit」で「Save Changes and Power Off」を選んでBIOS
        セットアップユーティリティを終了して電源を切ってください。
        【F10】または「Save Changes and Exit」で、BIOSセットアップユー
        ティリティを終了した場合は、Windows起動後にWindows上から電源
        を切る操作を行ってください。

  2. 「Advanced」タブの「Advanced Chipset Setup」を選択し、【Enter】を押す

  3. 「vPro Technology Configuration」を選択し、【Enter】を押す

  4. 「Intel(R)ME BIOS Extension」を選択し、「Enabled」に変更する
     「Unconfigure ME」項目が表示されます。

  5. 「Unconfigure ME」を選択し、「Enabled」に変更する

  6. 【F10】を押す
     「Save configuration changes and exit setup?」と表示されます。

  7. 「Ok」が選択されていることを確認して【Enter】を押す
      設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が
      再起動します。

  8. 再起動後、画面に「Countinue with unconfiguration (Y/N)」と表示され
     たら【Y】を押す
     「Intel(R) ME unconfiguration in progress」と表示されます。

     作業が終了すると本機が再起動します。

  以上でME BIOS Extensionの変更は終了です。
  次に「◆システム設定の変更」へ進んでください。

◆システム設定の変更

  次の手順でシステム設定を工場出荷時の状態に戻してください。

  1. 本機の電源を入れて「NEC」のロゴが表示されたら【F2】を数回押す
     BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

    チェック!!
      ・ディスプレイ特性により、「NEC」ロゴの画面が表示されず【F2】を押すタ
        イミングが計れない場合等は、本体の電源を入れた後、BIOSセットアッ
        プユーティリティが表示されるまで【F2】を数回押し続けてください。

      ・BIOSセットアップユーティリティで設定を行っている間は、本機の電
        源スイッチで電源を切らないでください。電源を切る場合は、必ずメ
        ニューバーの「Exit」で「Save Changes and Power Off」を選んでBIOS
        セットアップユーティリティを終了して電源を切ってください。
        【F10】または「Save Changes and Exit」で、BIOSセットアップユー
        ティリティを終了した場合は、Windows起動後にWindows上から電源
        を切る操作を行ってください。

  2. 【F9】を押す
     「Load Optimal Defaults?」と表示されます。

  3. 「Ok」が選択されていることを確認して、【Enter】を押す
      工場出荷時の設定値を読み込みます。

  4. 【F10】を押す
     「Save configuration changes and exit setup?」と表示されます。

  5. 「Ok」が選択されていることを確認して、【Enter】を押す
     設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。


以上でシステム設定の変更は終了です。

「セットアップする」へ進んでください。


----------------
セットアップする
----------------

◆ドライブ構成について

ここでは、次のようなドライブ構成になっている場合を例に説明しています。
利用される環境にあわせて読み替えてください。

Cドライブ: Windows XPをインストールするハードディスクドライブ
Dドライブ: 「インストール可能OS用ドライバ」を格納したドライブ

◆セットアップする

  1. 本機の電源を入れ、すぐにCD-ROMドライブに「Windows XP CD-ROM」を
     セットする

  2. 「Press any key to boot from CD」と表示されたら【Enter】を押す

  3. 起動後に表示される画面の一番下に「Press F6 if you need to install a
     third party SCSI or RAID driver…」と表示されたら、【F6】を押す

  チェック!!
   【F6】を押しても特に反応(音やメッセージ)はありません。
   画面の一番下に表示されているメッセージが変わるだけの状態が
   しばらく続きます。
   また、【F6】を押すタイミングが遅いと手順４のメッセージは表示されません。

  4. 「Setup could not determine the type of one or more mass storage devices
     installed in your system, ‥‥」と表示されたら、【S】を押す

  チェック!!
    このメッセージが表示されない場合は、【F3】を押し、再度手順１から
    やり直してください。

  5. 「Please insert the disk labeled Manufacturer-supplied hardware support
     disk into Drive A: *Press ENTER when ready.」と表示されたら、
     フロッピーディスクドライブに「AHCIモデル用ドライバディスク」をセットし、
     【Enter】を押す

  6．「You have chosen to configure a SCSI Adapter for use with Windows,・・」
     と表示されたら、【↑】【↓】ボタンで、「「Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI 
     Controller」」を選択し、【Enter】を押す

  7. 「Setup will load support for the following mass storage device(s):」と
     表示されたら、【Enter】を押す

  8. Windows XPのパッケージに添付されているマニュアルに沿ってセットアップ
     を行う

  チェック!!
    ファイルのコピー終了後、画面に「コンピュータを15秒後に再起動します...」
    と表示されたら「AHCIモデル用ドライバディスク」をフロッピーディスクドライブ
    から取り出してください。
    「AHCIモデル用ドライバディスク」を取り出さなかった場合は、OSが起動でき
    ません。その場合は「AHCIモデル用ドライバディスク」をフロッピーディスク
    ドライブから取り出し、本機を再起動してください。


以上でWindows XPのセットアップは終了です。

-------------------------------
Service Pack 2のインストール
-------------------------------

本機でWindows XPを利用する場合は必ずServicePack 2を適用してください。
以下のURLを参照し、インストールを行ってください。

http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/sp2/default.mspx

-------------------------------
Service Pack 3のインストール
-------------------------------

本機でWindows XPを利用する場合は必ずServicePack 3を適用してください。
以下のURLを参照し、インストールを行ってください。

http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsxp/sp3/default.mspx

Service Pack 3 を適用後、以下の手順でUSBドライバを更新してください。

  1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック

  2. 「パフォーマンスとメンテナンス」の「システム」をクリック

  3. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンを
     クリック

  4. 「デバイスマネージャ」が表示されたら、「?」マークの付いた
     「ユニバーサル シリアル バス(USB)コントローラ」をダブルクリック

  5. 「ドライバ」タブをクリック

  6. 「ドライバの更新」をクリック

  7. 「ハードウェアの更新ウィザード」のウィンドウが表示されたら
     「いいえ、今回は接続しません」にチェックを付け「次へ」ボタンを
     クリック

  8. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」にチェックを付けて、
     「次へ」ボタンをクリック

  9. ドライバのインストールが完了したら、「完了」ボタンをクリック

 10. 「閉じる」ボタンをクリック

 11. 本機を再起動する

  チェック!!
    本機に添付されていないアプリケーションやオプションボード等を追加する
    場合は、Service Pack 3への対応状況をご確認の上でお使いください。

インストールが終了したら、「ドライバをセットアップする」へ進んでください。

--------------------------
ドライバをセットアップする
--------------------------

次の順番でドライバのセットアップを行ってください。

ドライバのセットアップ方法については、各ドライバの格納フォルダにある
「SETUP.TXT」をご覧ください。

本機用インストール可能OS用ドライバがDドライブに展開されていると想定して
いますので、利用される環境にあわせて読み替えてください。

  チェック!!
    ・「インストール可能OS用ドライバ」をCD-R/RWへ保存した場合は、ファイルを
      ハードディスクにコピーしてからドライバをセットアップしてください。

    ・「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示された場合は
      「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

    ・ドライバのセットアップを行うときは、使用中のアプリケーションを全て
      終了させてください。

    ・一部のデバイスについては、問題のあるデバイスとして登録され、デバイス
      マネージャ上に残ることがあります。


===========================================================================
セットアップが必要なドライバ                        |ドライバの格納フォルダ
----------------------------------------------------+----------------------
◆Microsoft .NET Framework                          | D:\DRV\FW
----------------------------------------------------+----------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                    | D:\DRV\OTHER1
----------------------------------------------------+----------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                          | D:\DRV\INTELGMA
----------------------------------------------------+----------------------
◆サウンド対応ドライバ                              | D:\DRV\RTHDA
----------------------------------------------------+----------------------
◆LANボード対応ドライバ                             | D:\DRV\E1000
----------------------------------------------------+----------------------
◆無線LAN（IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a/b/g） | D:\DRV\WLBRXP
  対応ドライバ(*1)                                  |
----------------------------------------------------+----------------------
◆3モード対応フロッピーディスクドライバ(*2)         | D:\DRV\WINXP\3FDM
----------------------------------------------------+----------------------
◆ACPIモジュールドライバ                            | D:\DRV\necamod
----------------------------------------------------+----------------------
◆Intel AMT(MEI)ドライバ                            | D:\DRV\MEI
----------------------------------------------------+----------------------
◆Intel AMT(SOL)ドライバ                            | D:\DRV\SOL
----------------------------------------------------+----------------------
◆インテル(R) アクティブ・マネジメント・テクノロジ  | D:\DRV\SOL
  のセットアップ(*3)                                |
----------------------------------------------------+----------------------
◆ECOモード設定ツール                               | D:\DRV\NPSpeed6
===========================================================================
 *1  無線LANモデルのみセットアップを行ってください。
 *2  FDモデルをお使いで、1.2MBの媒体を読み書きする場合はセットアップを
     行ってください。
 *3  インテル(R) AMTを利用する場合にのみ、セットアップを行ってください。
     ドライバのセットアップ方法については、SOLフォルダ内にある「AMTSETUP.txt」
     をご覧ください。


◆セットアップ後に関する注意

  Windows XPインストール後に以下の現象が発生する場合があります。
  シリアルポート、もしくはパラレルポートを装備していない環境において
  デバイスマネージャ上に黄色い感嘆符が表示される場合がある

  詳しくは以下のホームページをご覧ください。
    文書番号 : 894891
    http://support.microsoft.com/kb/894891/ja

以上で、セットアップは終了です。
