===================== ACPI Module Device infファイル =======================

本モジュールは Windows XP Professional のみの対象となります。
その他の OS には適用を行わないようご注意ください。

インストール時には、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)
を持つユーザーアカウントでログオンしてください。

・Windows XP Professional を新規にインストールした場合に、
  以下の手順が必要です。

・本手順は次のようなドライブ構成を想定しています。これと異なるドライブ構成
  で利用する場合は読み替えてください。
  - 起動ドライブ                                         Cドライブ
  - セットアップでハードディスクの内容が消去されない領域 Dドライブ
    (本機用インストール可能OS用ドライバが格納されているドライブ)
  - CD-ROMドライブ                                       Eドライブ

・『ACPI Module Device infファイル』セットアップ手順

  ※ 以下の手順を行なう前に、管理者権限のあるユーザーでログオンし、使用中の
     アプリケーションをすべて終了させます。

  1. 以下の手順で『ACPI Module Device infファイル』ドライバのインストール
     してください。
   (1) 「スタート」ボタン→「マイ コンピュータ」を右クリックし
       「プロパティ」をクリック
   (2) 「ハードウェア」タブをクリック
   (3) 「デバイス マネージャ」ボタンをクリック
   (4) 「その他のデバイス」の「不明なデバイス」を右クリックし
       「ドライバの更新」をクリック

   チェック!!
      複数の「不明なデバイス」がある場合には、以下の方法で適用するデバイスを
      探してください。
      (a) 「その他のデバイス」の「不明なデバイス」を右クリックし
          「プロパティ」をクリック
      (b) 「詳細」タブをクリック
      (c) 「プロパティ」から「ハードウェア ID」を選択し、表示される
          下記デバイスを探します
          
          ACPI\ACPI0004
          *ACPI0004
   
   ※  Windows XP Service Pack 2 以降の場合には「ソフトウェア検索のため、
       Windows Update に接続しますか?」と表示される場合があります。
       その場合には、「いいえ、今回は接続をしません」を選択して「次へ」
       ボタンをクリックしてください。

   (5) インストール方法で「一覧または特定の場所からインストールする」を
       選択し、「次へ」ボタンをクリック
   (6) 検索とインストールのオプションで
      「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択
   (7) 「次の場所を含める」のみをチェックし、「D:\DRV\NECAMOD」と入力し、
       「次へ」ボタンをクリック
   (8)「完了」ボタンをクリック
   (9) 再起動を促すメッセージが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

以上で、『ACPI Module Device infファイル』のセットアップは終了です。