目次へ戻る

# ネットワーク接続の詳細

ネットワークに接続したとき、インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティのメイン ウィンドウで [詳細] ボタンをクリックして、接続の詳細を表示します。

#### 接続の詳細

名前 | 説明
--- | ---
プロファイル名 | プロファイルの名前。
ネットワーク名 | 現在の接続のネットワーク名（SSID）。
信号の品質 | 高周波（RF）信号は、基本的には次の 2 つのコンポーネントによって評価できます。 信号の強さ (量) 信号の品質 信号の品質はいくつかの要素によって決まります。主要素は、信号の強さと RF ノイズ率です。RF ノイズは、自然発生するものと、電気機器によって人工的に生じるものがあります。RF ノイズの量が多く、または信号の強さが弱いと、信号対雑音比が低下して、信号の品質が劣化します。信号対雑音比が低いと、信号に含まれるデータ情報を無線受信機がノイズから識別することが難しくなります。
信号の強さ | 信号の強さアイコン バーは、WiFi アダプタとアクセス ポイント間、またはデバイスからデバイス (アドホック通信) モードでは WiFi アダプタとコンピュータ間の送受信信号の質を示します。送受信信号の強さは、緑色の縦線の数で示されます。 注： 複数のアクセス ポイントがあるネットワークの場合、最も近いアクセス ポイントの信号の強さが表示されます。 信号の強さは、[非常に良い]から[ネットワークの電波圏外]までの範囲で示されます。信号の強さには次の要素が影響します。 信号の品質は、距離が遠くなると弱くなり、金属やコンクリートの壁によっても影響を受けます。 金属の物体は信号を反射して干渉を引き起こします。 他の電気機器も干渉を起こす場合があります。
IP アドレス | IIPv4 アドレス： 現在の接続のインターネット プロトコル（IP）アドレス。
IPv6 アドレス： 次世代 IP アドレスは、IPv4 のデータ セキュリティ上の問題の修正を意図して設計されており、IPv4 と下位互換性があります。IPv6 はアドレス領域を 32 ビットから 128 ビットに拡大し、無限の数のネットワークおよびシステムに対応できるようになっています。また、リアルタイム オーディオおよびビデオのサービス品質 (QoS) パラメータもサポートしています。
アダプタの MAC アドレス | WiFi アダプタの MAC（Media Access Control）アドレス。
バンド | 現在のワイヤレス接続のバンドを示します。 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n
使用中のアンテナ数 | 現在使用中のアンテナの数を示します。この数は、現在使用しているさまざまなネットワークの帯域、それらの帯域で使用されている送信モードと受信モード、信号の強さ、およびアクセス ポイントの機能に左右されます。ユーザーはこのパラメータを直接制御することはできません。
サポートされているデータ速度 | WiFi アダプタがデータを送受信できる通信速度。使用中の周波数の速度を Mbps で表示します。 802.11a:6、9、12、18、24、36、48、54 802.11b： 1、2、5.5、11 802.11g:1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 および 54 802.11n:300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
無線周波数 | 現在のワイヤレス接続の周波数を示します。 802.11a:5.15 GHz〜5.85 GHz 802.11b/g： 2.400 GHz〜2.4835 GHz (国によって異なります) 802.11n:2.400 GHz〜5.00 GHz
チャネル番号 | 送信と受信のチャネルを表示します。
ネットワーク認証 | [オープン システム]、[共有]、[WPA* - パーソナル]、[WPA2* - パーソナル]、[WPA - エンタープライズ]、[WPA2 - エンタープライズ] があります。現在使用しているプロファイルで使用されている認証を表示します。詳細は、セキュリティの概要を参照してください。
データ暗号化 | [なし]、[WEP]、[TKIP]、［AES-CCMP］ のいずれかを表示します。詳細は、セキュリティの概要を参照してください。
802.1X 認証タイプ | なし、EAP-SIM、TLS、TTLS、PEAP、LEAP、または EAP-FAST を表示します。詳細は、セキュリティの概要を参照してください。
802.1X 認証プロトコル | なし、PAP、GTC、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAP-V2、または TLS が表示されます。詳細は、セキュリティの概要を参照してください。
CCX バージョン | このワイヤレス接続で使用する Cisco Compatible Extensions のバージョン。
現在の送信電力 | WiFi アダプタが現在送信中の電力レベル（ミリワット）。
サポートされるパワー レベル | WiFi アダプタが送信可能な電力レベルです。この情報は範囲で示され、アダプタによって異なります。
AP の MAC アドレス | 関連付けられたアクセス ポイントの MAC（Media Access Control）アドレス。
必須 AP | 有効でない場合は、[なし] が表示されます。必須 AP 設定から有効にした場合、そのアクセス ポイントの MAC アドレスが表示されます。このオプションは、特定の MAC アドレス（48 ビットの 12 桁の 16 進数、たとえば 00:06:25:0E:9D:84）を使用して、WiFi アダプタをアクセス ポイントに接続するように指示します。
AP 名 | アクセスポイントの名前です。この名前はアクセスポイントを設定した者により設定され、通常 32 文字までに制限されます。 注： このパラメータは、Cisco Systems アクセスポイントに接続するときのみ表示されます。
AP IPV4/IPV6 アドレス | アクセス ポイントのインターコネクト プロトコル アドレス (IPV4 または IPV6) です。IPV6 は次世代 IP アドレスで、IPv4 のデータ セキュリティ上の問題の修正を意図して設計されており、IPv4 と下位互換性があります。IPv6 はアドレス領域を 32 ビットから 128 ビットに拡大し、無限の数のネットワークおよびシステムに対応できるようになっています。また、リアルタイム オーディオおよびビデオのサービス品質 (QoS) パラメータもサポートしています。 注： このパラメータは、Cisco Systems アクセスポイントに接続するときのみ表示されます。
AP 信号の強さ | アダプタがアクセスポイントから受け取った信号の強さ。この値はミリワット (mW) で示され、実際にはピコワットの範囲になりえます。この値は、アクセスポイントとアダプタ間の距離、信号と干渉する可能性がある障害物、およびアクセスポイントが送信中の電力レベルに基づいて異なります。 注： このパラメータは、Cisco Systems アクセスポイントに接続するときのみ表示されます。
AP ノイズ レベル | アクセスポイントからの信号と干渉を起こしがちな環境での無線周波数 (RF) のノイズ レベルです。無線周波数のノイズは、自然または電気的な根源から発生します。 注： このパラメータは、Cisco Systems アクセスポイントに接続するときのみ表示されます。
修復 | IP アドレスを更新します。ネットワークへのアクセスに問題がある場合は、IP アドレスが有効であることを確認してください。0.0.0.0 または 169.x.x.x であれば、有効ではありません。ネットワークに対しネットワーク アドレスの自動割り当てが設定されている場合は、[修復] をクリックして、新しい IP アドレスを要求します。
閉じる | ページを閉じます。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報