----------------------------------------------------------------------------
                   Intel AHCIドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順でAHCIドライバのセットアップを行ってください。

本インストール手順は、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\IMSM」に展開さ
れている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えてください。

◆AHCIドライバのセットアップ
    初期化済みのフロッピーディスクを用意していただき、フロッピーディスクに
  Driverフォルダ内にある全てのファイルをコピーしてください。
    内蔵フロッピーディスクドライブが搭載されていない機種の場合は、あらかじめ、
  USBフロッピーディスクドライブを接続してください。

1．Windowsのセットアップ時、画面下段に
   [Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver…]
   と表示されたら、【F6】を押してください。

2．[Setup could not determine the type of one or more mass storage devices
   installed in your system, ‥‥]と表示されれば、【S】を押し、IMSMフォルダ
   内の全ファイルをコピーしたフロッピーディスクを挿入した後【Enter】を押して
   ください。

3．[You have chosen to configure a SCSI Adapter for use with Windows,・・]
   と表示されたら、【↑】【↓】ボタンで、次のものを選択し、【Enter】を押して
   ください。

   「Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller」

4．[Setup will load support for the following mass storage device(s):]
   と表示されたら、【Enter】を押して下さい。

5．セットアップが進み、再起動することをお知らせする画面が表示されたら、
   フロッピーディスクを抜いて下さい。

以上でAHCIドライバのセットアップは終了です。

◆レジストリファイルのセットアップ

チェック!!
  UltraLite タイプVMのみ、Windowsセットアップ完了後に以下の操作を行って
  ください。
  UltraLite タイプVCは以下の操作は不要です。

1.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリック

2.「D:\DRV\IMSM\REG\Port0.reg」と入力して、【Enter】を押す

3．情報をレジストリに追加するか確認する画面が表示されたら「はい(Y)」ボタンを
   クリック

4．レジストリファイルの値とキーがレジストリに正常に追加されたことを通知する
   画面が表示されたら「OK」ボタンをクリック

5.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリック

6.「D:\DRV\IMSM\REG\Port1.reg」と入力して、【Enter】を押す

7．情報をレジストリに追加するか確認する画面が表示されたら「はい(Y)」ボタンを
   クリック

8．レジストリファイルの値とキーがレジストリに正常に追加されたことを通知する
   画面が表示されたら「OK」ボタンをクリック

9．本機を再起動する

以上でレジストリファイルのセットアップは終了です。
