目次へ戻る

# 仕様

- インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5350
- インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5150
- インテル(R) WiFi Link 5300
- インテル(R) WiFi Link 5100
- インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- インテル(R) PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク コネクション
- インテル(R) PRO/Wireless 3945BG ネットワーク コネクション
- インテル(R) PRO/Wireless 2915ABG ネットワーク コネクション
- インテル(R) PRO/Wireless 2200BG ネットワーク コネクション

## インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5350 アダプタおよびインテル(R) WiMAX/WiFi Link 5150 アダプタ

WiFi / WiMAX
フォーム ファクタ | PCI Express* Mini カードおよび Half-Mini カード
SKU | インテル® WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 MC インテル® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 MC/HMC
寸法 | Mini カード： 幅 50.80 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (2.00 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ) Half-Mini カード： 幅 26.64 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタ U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ ダイバーシティ | オンボード ダイバーシティ
コネクタ インターフェース | 53 ピン ミニカード エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜90% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
WiFi
周波数変調 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜5.85 GHz (国によって異なる) | 2.41〜2.474 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレス メディア | 5 GHz UNII:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 4〜12 (国によって異なる) | チャネル 1-11 (米国のみ) チャネル 1-13 (日本、欧州)
IEEE 802.11n データ速度 | インテル(R) WiFi Link 5350 450、405、360、300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
インテル(R) WiFi Link 5150 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
WiFi 全般
オペレーティング システム | Microsoft Windows XP* (32 および 64 ビット) および Windows Vista* (32 および 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 パーソナル、WPA2 エンタープライズ、WMM 、WMM 省電力、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS のWi-Fi* 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティ | WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA-Enterprise、WPA2-Enterprise、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
暗号化 | AES-CCMP 128 ビット、WEP 128 ビットおよび 64 ビット、CKIP、TKIP
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)
WiMAX
周波数帯域 | 2.5〜2.7 GHz (3A プロファイル)
変調 | UL - QPSK、16 QAM DL - QPSK、16 QAM、64 QAM
ワイヤレス メディア | デュプレックス モード： TDD 操作 | スケーラブル OFDMA (SOFDMA)： 512 および 1024 FFT
サブ キャリア順列： PUSC | チャネル帯域幅： 5 MHz および 10 MHz
WiMAX ネットワーク リリース機能セット | SPWG/NWG リリース 1.0 SPWG/NWG リリース 1.0
送信速度パフォーマンス | 10 Mbps DL および 4 Mbps UL @ ピーク時 (OTA パフォーマンス、10MHz チャネル)
RF 送信機出力 | 電力クラス 2 準拠
WiMAX 全般
オペレーティング システム | Microsoft Windows XP* 、Vista*
規格準拠 | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX システム プロファイル機能セット | モバイル WiMAX リリース 1、Wave II プロファイル 3A
セキュリティ | キー管理プロトコル (PKMv2)
暗号化 | 128 ビット CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) (AES 暗号化に基づく)

## インテル(R) WiFi Link 5100 およびインテル(R) WiFi Link 5300

フォーム ファクタ | PCI Express* Full-Mini カードおよび Half-Mini カード
寸法 | Full-Mini カード： 幅 50.95 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (2.00 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ) Half-Mini カード： 幅 26.64 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタ U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ ダイバーシティ | オンボード ダイバーシティ
コネクタ インターフェース | 52 ピン ミニカード エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜95% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
周波数変調 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜5.85 GHz (国によって異なる) | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレス メディア | 5 GHz UNII:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 4〜12 (国によって異なる) | チャネル 1-11 (米国のみ) チャネル 1-13 (日本、欧州)
IEEE 802.11n データ速度 | インテル(R) WiFi Link 5300 450、405、360、300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
インテル(R) WiFi Link 5100 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
全般
オペレーティング システム | Microsoft Windows XP* (32 および 64 ビット) および Windows Vista* (32 および 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 パーソナル、WPA2 エンタープライズ、WMM 、WMM 省電力、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA のWi-Fi* 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティ | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X:EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

フォーム ファクタ | PCI Express* ミニ カード
寸法 | 幅 50.95 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (2.00 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタ U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ ダイバーシティ | オンボード ダイバーシティ
コネクタ インターフェース | 52 ピン ミニカード エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜95% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
周波数変調 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜5.85 GHz (国によって異なる) | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレス メディア | 5 GHz UNII:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 4〜12 (国によって異なる) | チャネル 1-11 (米国のみ) チャネル 1-13 (日本、欧州)
IEEE 802.11n データ速度 | Rx:300、270、243、240、180 Rx/Tx： 150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
全般
オペレーティング システム | Microsoft Windows XP* (32 および 64 ビット) および Windows Vista* (32 および 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 パーソナル、WPA2 エンタープライズ、WMM 、WMM 省電力、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA のWi-Fi* 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティ | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X:EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

これは、8-2.11n 機能を無効にしたインテル Wireless WiFi 4965AGN のバージョンです。802.11n は、 情報技術-通信およびローカルとメトロポリタン ネットワークのシステム間の交換に特定要件-パート 11 に対する IEEE P802.11n /D2.0 ドラフト修正案のことです。Wireless LAN Medium Access Control (MAC) と Physical Layer (PHY) 仕様が含まれており、 高スループット実現のために改善されています。

フォーム ファクタ | PCI Express ミニ カード
寸法 | 幅 50.95 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (2.00 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタ U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ ダイバーシティ | オンボード ダイバーシティ
コネクタ インターフェース | 52 ピン ミニカード エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜95% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
周波数変調 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜5.85 GHz (国によって異なる) | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレス メディア | 5 GHz UNII:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 4〜12 (国によって異なる) | チャネル 1-11 (米国のみ) チャネル 1-13 (日本、欧州)
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
全般
オペレーティング システム | Microsoft Windows XP (32 および 64 ビット) および Windows Vista (32 および 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi* 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティ | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X:EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## インテル(R) PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク コネクション

フォーム ファクタ | PCI Express ミニ カード
寸法 | 幅 50.95 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (2.00 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタ U.FL-LP-066 との組み合わせ
デュアル アンテナ ダイバーシティ | オンボード デュアル ダイバーシティ スイッチ
コネクタ インターフェース | 52 ピン ミニカード エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜92% 結露なし (温度 25〜55 ℃)
周波数変調 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
周波数帯域 | 5.15 GHz〜5.85 GHz | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレス メディア | 5 GHz UNII:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 4〜12 チャネル、非重複、国によって異なる | チャネル 1-11 (米国のみ) チャネル 1-13 (日本、欧州)
データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
全般
オペレーティング システム | Microsoft Windows XP および Windows Vista
Wi-Fi Alliance* 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 パーソナル、WPA2 エンタープライズ、WMM 、WMM 省電力、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA のWi-Fi* 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティ | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X:EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## インテル(R) PRO/Wireless 3945BG ネットワーク コネクション

フォーム ファクタ | PCI Express ミニ カード
寸法 | 幅 50.95 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (2.00 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタ U.FL-LP-066 との組み合わせ
デュアル アンテナ ダイバーシティ | オンボード デュアル ダイバーシティ スイッチ
コネクタ インターフェース | 52 ピン ミニカード エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜92% 結露なし (温度 25〜55 ℃)
周波数変調 | 2.4 GHz (802.11b/g)
周波数帯域 | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレス メディア | 2.4 GHz ISM:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | チャネル 1-11 (米国のみ) チャネル 1-13 (日本、欧州)
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6、5.5、2、1 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
全般
オペレーティング システム | Microsoft Windows XP および Windows Vista
Wi-Fi Alliance* 認定 | 802.11b、802.11g、WPA、WPA2、WMM、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA の Wi-Fi* 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g と 802.11b
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティ | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X:EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## インテル(R) PRO/Wireless 2915ABG ネットワーク コネクション

フォーム ファクタ | Mini PCI Type 3A
寸法 | 幅 72.39 mm x 長さ 44.54 mm x 高さ 5.08 mm (2.85 インチ x 1.75 インチ x 0.20 インチ)
重量 | 0.7 oz.(12.90 g)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタ U.FL-LP-066 との組み合わせ
デュアル アンテナ ダイバーシティ | オンボード デュアル ダイバーシティ スイッチ
コネクタ インターフェース | 124 ピン SO-DIMM エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+70℃
湿度 | 50〜85% 結露なし
周波数変調 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
周波数帯域 | 5.15 GHz〜5.85 GHz | 2.400〜2.472 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレス メディア | 5 GHz UNII:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 4〜12 チャネル、非重複、国によって異なる | チャネル 1-11 (米国のみ) チャネル 1-13 (日本、欧州)
データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
全般
オペレーティング システム | Microsoft Windows XP および Windows Vista
Wi-Fi Alliance* 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA の Wi-Fi* 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティ | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット。802.1X:EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## インテル(R) PRO/Wireless 2200BG ネットワーク コネクション

フォーム ファクタ | Mini PCI タイプ 3B
寸法 | 幅 59.45 mm x 長さ 44.45 mm x 高さ 5 mm (2.34 インチ x 1.75 インチ x 0.20 インチ)
重量 | 0.7 oz.(12.90 g)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタ U.FL-LP-066 との組み合わせ
デュアル アンテナ ダイバーシティ | オンボード デュアル ダイバーシティ スイッチ
コネクタ インターフェース | 124 ピン ミニ PCI エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+70℃
湿度 | 50〜85% 結露なし
周波数変調 | OFDM および BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、DBPSK、DQPSK、CCK
周波数帯域 | 2.400 - 2.472 GHz (US) 2.400 - 2.4835 GHz (Japan) 2.400 - 2.4835 GHz （欧州 ETSI）
変調 | OFDM および BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、DBPSK、DQPSK、CCK
チャネル | フル 14 チャネル サポート
データ速度 | 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 および 54 Mbps
全般
オペレーティング システム | Microsoft Windows XP および Windows Vista
Wi-Fi Alliance* 認定 | 802.11b、802.11g、WPA、WPA2、WMM、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA の Wi-Fi* 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g と 802.11b
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティ | WPA、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-TLS、EAP-TTLS、AES (128-bit)、WEP 128-ビットおよび 64-ビット
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報