----------------------------------------------------------------------------
                       モニタドライバのセットアップ                         
----------------------------------------------------------------------------

お使いのモニタで次のような現象が発生する場合は、以下の手順に従ってモニタドラ
イバのセットアップを行ってください。

  ・お使いのモニタの最大解像度を越える画面の領域が選択できてしまう。
    （お使いのモニタの最大解像度はモニタに添付されているマニュアルでご確認く
      ださい。)
  ・お使いのモニタで表示できる画面の領域が選択できない。
  ・モニタに適したカラープロファイルが設定されない。

モニタドライバのセットアップ手順

ここでは、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV」にコピーされていることを
前提にしています。実際と異なる場合は、読み替えてください。

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
2. 「コントロールパネル ホーム」の「画面の解像度の調整」をクリック
3. 「画面の設定」の「詳細設定」ボタンをクリック
4. 「モニタ」タブをクリック

チェック!!  「モニタの種類」で、お使いのモニタ名称(NEC LCD92VM-V等)が表示さ
            れている場合は、以下の手順は不要です。「キャンセル」ボタンを2回
            クリックしてモニタドライバのセットアップを終了してください。

5. 「プロパティ」ボタンをクリック
   「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリック
   「（モニタ名称）のプロパティ」が表示されます
6. 「ドライバ」タブをクリック
7. 「ドライバの更新」ボタンをクリック
8. 「ドライバソフトウェアの更新」が表示されたら、「コンピュータを参照してド
   ライバソフトウェアを検索します」をクリック
9. 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」をクリック
10.「ディスク使用」ボタンをクリックし「フロッピーディスクからインストール」
   が表示されたら
              D:\DRV\MONITOR
   と入力し、「OK」ボタンをクリック
11. 表示されたモデル一覧から、お使いのモデルを選択する

チェック!!   表示された一覧にお使いのモデルが無い場合は、「キャンセル」ボ
             タンをクリックして再度7.から9.の手順を実行した後、「互換性のあ
             るハードウェアを表示」のチェックボックスをクリックし、チェック
             を外してください。その後、お使いのモデルを選択してください。

12.「次へ」ボタンをクリック
13.「ドライバソフトウェアが正常に更新されました」と表示されたら、「閉じる」ボ
   タンをクリック
16.「閉じる」ボタンをクリック
17.「OK」ボタンを2回クリックし、「画面の設定」を終了する
18. 本機を再起動する

以上でモニタドライバのセットアップは終了です。

