---------------------------------------------------------------------------
                       指紋認証モジュールLSドライバの
                               セットアップ
---------------------------------------------------------------------------

次の手順で指紋認証モジュールLSドライバのセットアップを行ってください。

  チェック!!
   ・管理者権限を持ったユーザで行ってください。
   ・以下のインストール手順は、インストール可能OS用ドライバがDドライブに
     展開されていることを想定しています。
     異なる場合は、ご利用の環境に合わせて読み替えてください。


【インストール手順】

  本ソフトウェアのインストールは以下の手順で行います。

    ドライバのインストール
          ↓
    インストール完了


【ドライバのインストール】

  チェック!!
    使用中のアプリケーションがあれば、全て終了させてください

  1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「システムとメンテナンス」
      →「デバイスマネージャ」をクリック

  2. 「ユーザー アカウント制御」のダイアログが表示された場合は、
     「続行」ボタンをクリック

  3. 「ほかのデバイス」の下の「Fingerprint Identification Unit」を
      ダブルクリック

  4. 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック

  5. 「ドライバソフトウェアの更新-Fingerprint Identification Unit」が
      表示されるので、「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを
      検索します」をクリック

  6. 「次の場所でドライバ ソフトウェアを検索します」欄に「D:\DRV\nfpid」と
      半角英数字で入力して、「次へ」ボタンをクリック

      ドライバのインストールが始まります。

  7. 「ドライバ ソフトウェアが正常に更新されました。」が表示されますので、
     「閉じる」ボタンをクリック

  8.  開いているウィンドウを全て閉じる

  9.  Windowsを再起動する

  以上で指紋認証モジュールLSドライバのセットアップは終了です。

