--------------------------------------------------------------------
 Windows Vista(R) Business/ Windows Vista(R) Home Basicを利用する
--------------------------------------------------------------------

本機で別売のWindows Vista(R) Businessまたは、Windows Vista(R) Home Basic
(以下、Windows Vista)を利用する場合のセットアップ手順について説明します。

-----------------------------------
Windows Vistaをセットアップする前に
-----------------------------------

ここでは、セットアップを行う際に必要な情報や注意事項について説明しています。
セットアップを始める前に必ずお読みください。
本機で別売のOSをご利用になる際、いくつかの制限事項があります。セットアップ
を開始する前に必ずNECの「ビジネスPC」サイトの「インストール可能OS用ドライバ」
にある「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」を確認して
から、セットアップを開始してください。

  チェック!!
    このファイルを表示しながらセットアップすることはできません。
    印刷してご覧ください。


◆準備するもの

  セットアップを行うには、次のものが必要です。あらかじめ準備しておいて
  ください。

    ○「インストール可能OS用ドライバ」
      （NECの「ビジネスPC」サイトよりダウンロードし、そのファイルを解凍後CD-R/RW、
       またはハードディスクの消去されない領域に保存したもの）

    ○ Windows Vista Businessをセットアップする場合
      「Windows Vista(R) Business 通常版(DVD-ROM)」(別売)
       (以下、「Windows Vista DVD-ROM」)

    ○ Windows Vista Home Basicをセットアップする場合
      「Windows Vista(R) Home Basic 通常版(DVD-ROM)」(別売)
       (以下、「Windows Vista DVD-ROM」)

    ○「Windows Vista(R) Service Pack 1 (SP1)」（以下、Windows Vista SP1）
      「Windows Vista SP1」をあらかじめ入手してください。
      以下のアドレスに入手方法が記載されています。

      http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/sp1/default.mspx

  ＜タイプME/タイプMF(液晶一体型)の場合＞
    上記の他に次のものが必要です。

  チェック!!
      FDレスモデルでWindows Vistaをセットアップするには、別売の
      USB フロッピーディスクドライブ(PC-VP-BU28)が必要です。

    ○ フロッピーディスク 1枚
       Windows Vistaセットアップ中に内蔵AHCIシステムおよびRAIDシステムのセット
       アップをするため、ダウンロードした「インストール可能OS用ドライバ」の
       「DRV」フォルダの下の「IMSM\Driver」内にあるすべてのフォルダとファイル
       をフロッピーディスクに保存してください。
       内蔵AHCIシステムのセットアップ時に「TXTSETUP.OEM」がフロッピー
       ディスクのルートに存在しないとセットアップができません。
      「TXTSETUP.OEM」は、必ずフロッピーディスクのルートに保存してください。
       例) A:\（フロッピーディスクドライブ）
             iaAHCI.cat
             iaAHCI.inf
             iaStor.cat
             iaStor.inf
             IaStor.sys
             license.txt
             TXTSETUP.OEM

       作成したフロッピーディスクには「AHCI/RAIDドライバディスク」の
       ラベルを貼ってください。

  ＜インテル(R) アクティブ・マネジメント・テクノロジを使用する場合＞

    ○「Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1」
      以下のアドレスに入手方法が記載されています。ページ下方に記載されている
      「.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (フルパッケージ) 」から「dotnetfx35.exe」
      をあらかじめ入手してください。
      本手順では、ダウンロードしたファイルの保存先を「D:\DRV\SOL」とした場
      合の手順を説明します。

      http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=ja

  ＜タイプME(RAIDモデル)の場合＞
    上記の他に次のものが必要です。

  ○『活用ガイド 再セットアップ編』(本機添付)


◆セットアップに関する注意

  ■全体の注意

    ・Windows上の作業は必ずAdministrator権限を持つユーザーで行ってください。

    ・必ずデータのバックアップをとってください。自分で作成したデータは
      セットアップによってすべて消去されてしまいます。

    ・別売の周辺機器はすべて取り外してください。『はじめにお読みください』を
      ご覧になり、本機に添付されていた機器のみを接続した状態でセットアップ
      を行ってください。セットアップ後に、別売の周辺機器の接続を行ってくだ
      さい。

    ・別売のアプリケーションはセットアップの終了後にインストールを行って
      ください。別売のアプリケーションもセットアップによってすべて消去されま
      す。セットアップがすべて終了してからインストールを行ってください。

    ・セットアップは途中で中断しないでください。もし中断した場合は、最初か
      らやり直してください。

    ・セットアップ中は電源スイッチを押さないでください。

    ・Windows Vistaをセットアップした場合、本機に添付されている一部のアプリ
      ケーションは使用することができます。

    ・実際に表示される画面は、お使いの機種によって本文中の画面と一部異なる
      場合があります。

    ・本機ではWindows Vistaをインストールする際、上書きインストールには対応
      していません。
      必ず既存のシステムパーティションをフォーマットしてから行ってください。

    ・大容量のメモリを搭載した機種では、ページファイルがCドライブに格納
      しきれずDドライブに格納される場合があります。このような機種では
      Dドライブへのフォーマットやパーティションの削除は行わないでください。
      Dドライブへのフォーマットやパーティションの削除を行う場合は、次の
      方法でページファイルの格納場所/サイズを確認後、ページファイルが
      Cドライブに格納されるように変更してください。

        1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック

        2. 「システムとメンテナンス」をクリックし、「システム」をクリック

        3. 「システムの詳細設定」をクリック
           「システムのプロパティ」が表示されます。

        4. 「詳細設定」タブをクリックし、パフォーマンスの「設定」ボタンを
           クリック
           「パフォーマンスオプション」が表示されます。

        5. 「詳細設定」タブをクリックし、仮想メモリの「変更」ボタンを
           クリック

        6. 「仮想メモリ」画面で確認する


  ■Windows UpdateについてまたはMicrosoft Updateについて

    最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに
    接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Updateまたは
    Microsoft Updateを定期的に実施してください。
    Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」を
    ご覧ください。


◆ME BIOS Extensionについて

  タイプME/タイプMF(液晶一体型)をお使いの場合は、次の手順でME BIOS Extension
  の設定を工場出荷時の状態に戻してください。

  チェック!!
    以下の手順を行っている際は、本機の電源を切らないでください。

  1. 本機の電源を入れて「NEC」のロゴが表示されたら【F2】を数回押す
     BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

    チェック!!
      ・ディスプレイ特性により、「NEC」ロゴの画面が表示されず【F2】を押すタ
        イミングが計れない場合等は、本体の電源を入れた後、BIOSセットアッ
        プユーティリティが表示されるまで【F2】を数回押し続けてください。

      ・BIOSセットアップユーティリティで設定を行っている間は、本機の電
        源スイッチで電源を切らないでください。電源を切る場合は、必ずメ
        ニューバーの「Exit」で「Save Changes and Power Off」を選んでBIOS
        セットアップユーティリティを終了して電源を切ってください。
        【F10】または「Save Changes and Exit」で、BIOSセットアップユー
        ティリティを終了した場合は、Windows起動後にWindows上から電源
        を切る操作を行ってください。

  2. 「Advanced」タブの「Advanced Chipset Setup」を選択し、【Enter】を押す

  3. 「vPro Technology Configuration」を選択し、【Enter】を押す

  4. 「Intel(R)ME BIOS Extension」を選択し、「Enabled」に変更する
     「Unconfigure ME」項目が表示されます。

  5. 「Unconfigure ME」を選択し、「Enabled」に変更する

  6. 【F10】を押す
     「Save configuration changes and exit setup?」と表示されます。

  7. 「Ok」が選択されていることを確認して【Enter】を押す
      設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が
      再起動します。

  8. 再起動後、画面に「Countinue with unconfiguration (Y/N)」と表示され
     たら【Y】を押す
     「Intel(R) ME unconfiguration in progress」と表示されます。

     作業が終了すると本機が再起動します。

  以上でME BIOS Extensionの変更は終了です。
  次に「◆システム設定の変更」へ進んでください。


◆システム設定の変更

  次の手順でシステム設定を工場出荷時の状態に戻してください。

  なお、Windows Vistaインストール後も現在と同じ設定で使いたい場合は、現在の
  設定を控えておいてください。

  1. 本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら、【F2】を数回押す
     BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

    チェック!!
      ・ディスプレイ特性により、「NEC」ロゴの画面が表示されず【F2】を押すタ
        イミングが計れない場合等は、本体の電源を入れた後、BIOSセットアッ
        プユーティリティが表示されるまで【F2】を数回押し続けてください。

      ・BIOSセットアップユーティリティで設定を行っている間は、本機の電
        源スイッチで電源を切らないでください。電源を切る場合は、必ずBIOS
        セットアップユーティリティを終了し、Windows起動後にWindows上
        から電源を切る操作を行ってください。

  2. 【F9】を押す
     「Load Optimal Defaults?」と表示されます。

  3. 「Ok」を選択し、【Enter】を押す
     工場出荷時の設定値を読み込みます。

  4. 【F10】を押す
     「Save configuration changes and exit setup?」と表示されます。

  5. 「Ok」を選択し、【Enter】を押す
     設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。


以上でシステム設定の変更は終了です。

RAIDモデルの場合は、「ミラーリングの再設定」へ進んでください。
その他のモデルの場合は、「セットアップする」へ進んでください。


--------------------
ミラーリングの再設定
--------------------

Windows Vistaのセットアップを行う前に、ミラーリングが正常に設定されている
ことを確認する必要があります。
『活用ガイド  再セットアップ編』の「再セットアップ前の注意事項（RAIDモデル
のみ）」を参照し、ディスクアレイの状態を確認してください。
ディスクアレイに問題がある場合は、正常な状態に戻してください。

  チェック!!
    「Intel Matrix Storage Manager option ROM」画面でRAID1以外のRAIDレベル
     に変更しないでください。

ミラーリングの再設定が終了したら、「セットアップする」へ進んでください。


----------------
セットアップする
----------------

◆ドライブ構成について

  ここでは、次のようなドライブ構成になっている場合を例に説明しています。
  利用される環境にあわせて読み替えてください。

  Cドライブ: Windows Vistaをインストールするハードディスクドライブ
  Dドライブ:「インストール可能OS用ドライバ」を格納したドライブ

  チェック!!
    タイプME/タイプMF(液晶一体型)をお使いの場合、AHCI/RAIDドライバディスク
    が必要です。

◆セットアップする

  1. 本機の電源を入れ、すぐにBD/DVD/CDドライブに「Windows Vista DVD-ROM」を
     セットする

  2. 「Press any key to boot from CD or DVD」と表示されたら、【Enter】を押す

  3. インストールする言語、時刻と通貨の形式、キーボードまたは入力方式、
     およびキーボードの種類を選択する画面が表示されたら、何も設定を変えず
     に「次へ」ボタンをクリック

  チェック!!
     次の内容になっていることを確認してください。
     インストールする言語     ：日本語
     時刻と通貨の形式         ：日本語(日本)
     キーボードまたは入力方式 ：Microsoft IME
     キーボードの種類         ：日本語キーボード(106/109 キー)

  4. 次の画面で「今すぐインストール」ボタンをクリック

  5. 「ライセンス認証のためのプロダクトキーの入力」と表示されたら、
     プロダクトキーを入力し、「次へ」ボタンをクリック

  6. 「ライセンス条項をお読みください。」と表示されたら、内容を確認し、
     「条項に同意します」にチェックを付けたら、「次へ」ボタンをクリック

  7. 「インストールの種類」と表示されたら、「カスタム(詳細)」をクリック
     「Windowsのインストール場所を選択してください。」が表示されます。

  チェック!!
    ・タイプME/タイプMF(液晶一体型)の場合は、手順8へ進んでください。
    ・その他のモデルの場合は、手順11へ進んでください。

  8. 「Windowsのインストール場所を選択してください。」と表示されたら、
     「ドライバの読み込み」をクリック

  9. 「ドライバの読み込み」画面が表示されたら、フロッピーディスクドライブに
     「AHCI/RAIDドライバディスク」をセットし、「OK」ボタンをクリック

 10. 「インストールするドライバを選択してください。」と表示されたら、
     次のドライバを選択し、「次へ」ボタンをクリック

  チェック!!
     「このコンピュータのハードウェアと互換性がないドライバを表示しない」
     にチェックが入っている事を確認してください。

      ＜タイプME(RAIDモデル以外)/タイプMF(液晶一体型)の場合＞
      「Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller (A:\iaAHCI.inf)」

      ＜タイプME(RAIDモデル)の場合＞
      「Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller (A:\iaStor.inf)」」

 11. Windows Vistaのパッケージに添付されているマニュアルに沿って
     セットアップを行う


以上でWindows Vistaのセットアップは終了です。

「Windows Vista SP1のインストール」へ進んでください。

-------------------------------
Windows Vista SP1のインストール
-------------------------------

以下のURLを参照し、インストールを行ってください。

http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/sp1/default.mspx

  チェック!!
    本機に添付されていないアプリケーションやオプションボード等を追加する
    場合は、Windows Vista SP1への対応状況をご確認の上でお使いください。

<タイプME(RAIDモデル以外)/タイプMF(液晶一体型)の場合>
Windows Vista SP1インストール完了後に、以下の操作を行ってください。

本機用インストール可能OS用ドライバがDドライブに展開されていると想定して
いますので、利用される環境にあわせて読み替えてください。

  1.「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファ
     イル名を指定して実行」をクリック

  2.「D:\DRV\IMSM\REG\Port01.reg」と入力して、【Enter】を押す

  チェック!!
    「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続行」ボタンを
     クリックしてください。

  3．情報をレジストリに追加するか確認する画面が表示されたら「はい(Y)」ボタン
     をクリック

  4．レジストリファイルの値とキーがレジストリに正常に追加されたことを通知する
     画面が表示されたら「OK」ボタンをクリック

  5．本機を再起動する

インストールが終了したら、「ドライバ/アプリケーションをセットアップする」へ
進んでください。

--------------------------------------------
ドライバ/アプリケーションをセットアップする
--------------------------------------------

本機用インストール可能OS用ドライバがDドライブに展開されていると想定して
いますので、利用される環境にあわせて読み替えてください。

  チェック!!
    ・「インストール可能OS用ドライバ」をCD-R/RWへ保存した場合は、ファイルを
      ハードディスクにコピーしてからドライバをセットアップしてください。

    ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は「続行」ボタンを
      クリックしてください。

    ・ お使いのモデルによってドライバのセットアップ方法が多少異なります。
       それぞれ該当する部分をご覧ください。

    ・ ドライバのセットアップを行うときは、使用中のアプリケーションをすべて
       終了させてください。

    ・「新しいハードウェアの検出」画面が表示された場合は、「キャンセル」
       ボタンをクリックしてください。

    ・一部のデバイスについては、問題のあるデバイスとして登録され、デバイス
      マネージャ上に残ることがあります。


必ず次の順番でドライバのセットアップを行ってください。

セットアップ方法については、各ドライバの格納フォルダにある「SETUP.TXT」を
ご覧ください。

●タイプME
===========================================================================
セットアップが必要なドライバ                      | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                  | D:\DRV\OTHER1
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        |
  ------------------------------------------------+------------------------
    チップセット内蔵                              | D:\DRV\INTELGMA
  ------------------------------------------------+------------------------
    NVIDIA GeForce GT 120 搭載                    | D:\DRV\GT120
--------------------------------------------------+------------------------
◆オーディオ対応ドライバ                          | D:\DRV\RTHDA
--------------------------------------------------+------------------------
◆LANボード対応ドライバ                           | D:\DRV\INTELGBE2
--------------------------------------------------+------------------------
◆モニタドライバ                                  | D:\DRV\MONITOR
--------------------------------------------------+------------------------
◆RAIDボード対応ユーティリティ (*1)               | D:\DRV\IMSMUTL
--------------------------------------------------+------------------------
◆ACPI Module Device ドライバ                     | D:\DRV\NECAMOD
--------------------------------------------------+------------------------
◆省電力制御ドライバ                              | D:\DRV\NECPSRD
--------------------------------------------------+------------------------
◆Intel社製AMT(MEI)ドライバ(WinVista)             | D:\DRV\MEI
--------------------------------------------------+------------------------
◆Intel社製AMT(SOL)ドライバ(WinVista)             | D:\DRV\SOL
--------------------------------------------------+------------------------
◆指紋センサ対応ドライバ (*2)                     | D:\DRV\nfpid
--------------------------------------------------+------------------------
◆FeliCa対応ドライバ(*3)                          | D:\DRV\FELICA
===========================================================================
 *1  RAIDモデルのみセットアップを行ってください。
 *2  指紋センサ機能付きUSB小型キーボードをご使用の場合のみセットアップして
     ください。
     指紋センサ機能を使用する場合、別途アプリケーションが必要です。
 *3  FeliCa対応モデルのみセットアップを行ってください。
     FeliCaポートFeliCaポートを使用する場合、別途アプリケーションが必要です


次のアプリケーションなどが利用可能です。必要に応じてセットアップしてください。

セットアップ方法については、各ドライバ/アプリケーションの格納フォルダにある
「SETUP.TXT」をご覧ください。

===========================================================================
利用可能なアプリケーションなど                    | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆3モード対応フロッピーディスクドライバ(*1)       | D:\DRV\VISTA\3FDM
--------------------------------------------------+------------------------
◆インテル(R) アクティブ・マネジメント・テクノロジ|
  のセットアップ(*2)                              | D:\DRV\SOL
--------------------------------------------------+------------------------
◆ECOモード設定ツール                             | D:\DRV\NPSpeed6
===========================================================================
 *1  FDモデルをお使いで、1.2MBの媒体を読み書きする場合はセットアップを
     行ってください。
 *2  インテル(R) AMTを利用する場合にのみ、セットアップを行ってください。
     ドライバのセットアップ方法については、SOLフォルダ内にある「AMTSETUP.txt」
     をご覧ください。


●タイプMC(コンパクトタワー型)
===========================================================================
セットアップが必要なドライバ                      | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                  | D:\DRV\OTHER2
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        | D:\DRV\GF7100
--------------------------------------------------+------------------------
◆オーディオ対応ドライバ                          | D:\DRV\RTHDA
--------------------------------------------------+------------------------
◆LANボード対応ドライバ                           | D:\DRV\BROADCOM2
--------------------------------------------------+------------------------
◆モニタドライバ                                  | D:\DRV\MONITOR
===========================================================================


次のアプリケーションなどが利用可能です。必要に応じてセットアップしてください。

セットアップ方法については、各ドライバ/アプリケーションの格納フォルダにある
「SETUP.TXT」をご覧ください。

===========================================================================
利用可能なアプリケーションなど                    | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆3モード対応フロッピーディスクドライバ(*1)       | D:\DRV\VISTA\3FDM
--------------------------------------------------+------------------------
◆ECOモード設定ツール                             | D:\DRV\NPSpeed6
===========================================================================
 *1  FDモデルをお使いで、1.2MBの媒体を読み書きする場合はセットアップを
     行ってください。


●タイプ MF（液晶一体型）
===========================================================================
セットアップが必要なドライバ                      | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                  | D:\DRV\OTHER1
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        | D:\DRV\INTELGMA
--------------------------------------------------+------------------------
◆オーディオ対応ドライバ                          | D:\DRV\RTHDA
--------------------------------------------------+------------------------
◆LANボード対応ドライバ                           | D:\DRV\INTELGBE2
--------------------------------------------------+------------------------
◆無線LAN対応ドライバ(*1)                         | D:\DRV\WLBRVIS
--------------------------------------------------+------------------------
◆ACPI Module Device ドライバ                     | D:\DRV\NECAMOD
--------------------------------------------------+------------------------
◆省電力制御ドライバ                              | D:\DRV\NECPSRD
--------------------------------------------------+------------------------
◆Intel社製AMT(MEI)ドライバ                       | D:\DRV\MEI
--------------------------------------------------+------------------------
◆Intel社製AMT(SOL)ドライバ                       | D:\DRV\SOL
--------------------------------------------------+------------------------
◆指紋センサ対応ドライバ (*2)                     | D:\DRV\nfpid
--------------------------------------------------+------------------------
◆FeliCa対応ドライバ(*3)                          | D:\DRV\FELICA
===========================================================================
 *1  無線LANモデルのみセットアップを行ってください。
 *2  指紋センサ機能付きUSB小型キーボードをご使用の場合のみセットアップして
     ください。
     指紋センサ機能を使用する場合、別途アプリケーションが必要です。
 *3  FeliCa対応モデルのみセットアップを行ってください。
     FeliCaポートを使用する場合、別途アプリケーションが必要です


次のアプリケーションなどが利用可能です。必要に応じてセットアップしてください。

セットアップ方法については、各ドライバ/アプリケーションの格納フォルダにある
「SETUP.TXT」をご覧ください。

===========================================================================
利用可能なアプリケーションなど                    | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆3モード対応フロッピーディスクドライバ(*1)       | D:\DRV\VISTA\3FDM
--------------------------------------------------+------------------------
◆インテル(R) アクティブ・マネジメント・テクノロジ|
  のセットアップ(*2)                              | D:\DRV\SOL
--------------------------------------------------+------------------------
◆ECOモード設定ツール                             | D:\DRV\NPSpeed8
===========================================================================
 *1  FDモデルをお使いで、1.2MBの媒体を読み書きする場合はセットアップを
     行ってください。
 *2  インテル(R) AMTを利用する場合にのみ、セットアップを行ってください。
     ドライバのセットアップ方法については、SOLフォルダ内にある「AMTSETUP.txt」
     をご覧ください。


◆液晶ディスプレイの調整

  ■ 液晶ディスプレイ（LCD73VXM、LCD93VXM、LCD194WXM、LCD-EA221WME-C）
     をデジタル液晶ディスプレイとして使用した場合

     画面の位置、サイズなどの調整は必要ありません。

  ■ アナログ液晶ディスプレイ（LCD52VM-V）、または液晶ディスプレイ
     （LCD73VXM、LCD93VXM、LCD194WXM、LCD-EA221WME-C）をアナログ液晶
     ディスプレイとして使用した場合

     ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で調整してください。
     詳しくは、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

以上で、Windows Vistaのセットアップは終了です。
