---------------------------------------------------------------------------
            3モード対応フロッピーディスクドライバのセットアップ
---------------------------------------------------------------------------

1.2MBの媒体を読み書きするためには、以下の手順で3モード対応フロッピー
ディスクコントローラ、および3モード対応フロッピーディスクドライバの
セットアップを行ってください。

チェック!!
   ・3モード対応フロッピーディスクドライバのセットアップを行っても1.2MBの
     媒体をフォーマットすることはできません。
   ・ドライバのセットアップは、管理者(Administrator権限を持ったユーザ)で
     行ってください。
   ・セットアップは、事前にフロッピーディスクドライバをハードディスク
     ドライブに一時保存し、セットアップ手順を行ってください。

     セットアップ手順は次のようなドライブ構成を想定しています。これと
     異なるドライブ構成で利用する場合は、必要に応じて読み替えてください。
         ドライバが保存されているドライブ：　Dドライブ

◆3モード対応フロッピーディスクコントローラのセットアップ

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
2. 「パフォーマンスとメンテナンス」をクリック
3. 「システム」をクリック
4. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンをクリック
5. 「フロッピーディスクコントローラ」の「標準フロッピーディスク
    コントローラ」をダブルクリック
6. 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック
7. 「ハードウェアの更新ウィザードの開始」と表示されたら、
   「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
8. 「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し、「次へ」ボタンを
    クリック
9. 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、「次へ」
    ボタンをクリック
10. 「ディスク使用」ボタンをクリック
11. 次のように入力し、「OK」ボタンをクリック

	「D:\DRV\WINXP\3FDM」

12. リストの一覧から次のものを選択し、「次へ」ボタンをクリック

	「NEC PC98-NX 3-mode floppy controller（Type M）」

13.「ハードウェアの更新ウィザードの完了」と表示されたら、「完了」ボタンを
    クリック
14.「閉じる」ボタンをクリック

チェック!!
   ・再起動を促された場合は、指示に従い再起動を行ってください。
   ・FDドライブ、CD/DVDドライブに媒体がセットされている場合は、
     媒体を取り出してください。

15. 表示されている画面を順に閉じる
16. 本機を再起動する

以上で3モード対応フロッピーディスクコントローラのセットアップは終了です。
続いて3モード対応フロッピーディスクドライバのセットアップを行います。

◆3モード対応フロッピーディスクドライバのセットアップ

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
2. 「パフォーマンスとメンテナンス」をクリック
3. 「システム」をクリック
4. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンをクリック
5. 「フロッピーディスクドライブ」の「フロッピーディスクドライブ」を
    ダブルクリック
6. 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック
7. 「ハードウェアの更新ウィザードの開始」と表示されたら、
   「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
8. 「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し、「次へ」ボタンを
    クリック
9. 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、「次へ」
    ボタンをクリック
10. 「ディスク使用」ボタンをクリック
11. 次のように入力し、「OK」ボタンをクリック

	「D:\DRV\WINXP\3FDM」

12. リストの一覧から次のものを選択し、「次へ」ボタンをクリック

	「NEC PC98-NX 3-mode floppy disk drive」
チェック!!
   ・「ハードウェアのインストール」の画面が表示されたら、「続行」ボタンを
      クリックしてください。

13.「ハードウェアの更新ウィザードの完了」と表示されたら、「完了」ボタンを
    クリック
14.「閉じる」ボタンをクリック

チェック!!
   ・再起動を促された場合は、指示に従い再起動を行ってください。
   ・FDドライブ、CD/DVDドライブに媒体がセットされている場合は、
     媒体を取り出してください。

15. 表示されている画面を順に閉じる
16. 本機を再起動する

チェック!!
   ・3モード対応フロッピーディスクドライバをセットアップした後も、デバイス
     マネージャ上では「フロッピーディスクドライブ」と表示されますが、
     3モード対応フロッピーディスクドライバとして機能します。

以上で3モード対応フロッピーディスクドライバのセットアップは終了です。
