----------------------------------------------------------------------------
            バッテリ・リフレッシュ＆診断ツールのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本モジュールは Windows Vista のみ対象となります。
その他の OS には適用しないようご注意ください。

インストール時には、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)
を持つユーザアカウントでログオンしてください。

  ・Windows Vista を新規にインストールした場合に、以下の手順が必要です。

  ・本手順は次のようなドライブ構成を想定しています。
    これと異なるドライブ構成で利用する場合は読み替えてください。
    - 起動ドライブ                                         Cドライブ
    - セットアップでハードディスクの内容が消去されない領域 Dドライブ
      (本機用インストール可能OS用ドライバが格納されているドライブ)
    - CD-ROMドライブ                                       Eドライブ

「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツールのセットアップ」手順

  ※ 以下の手順を行なう前に、管理者権限のあるユーザでログオンし、使用中のア
     プリケーションをすべて終了させます。

  以下の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール用フィルタドライバ」を
  インストールしてください。

   1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックします。
        ※コントロールパネルの表示設定をご確認ください。
          (以後の手順に関しては、「コントロールパネルホーム」に設定されて
          いることを想定して行っています。)
   2. 「システムとメンテナンス」→「デバイスマネージャ」をクリックします。
      (ユーザアカウント制御のウィンドウが表示された場合、
     「続行(C)」をクリックしてください)
   3. 「バッテリ」の左側にある「＋」をクリックし、「Microsoft ACPI-
      Compliant Control Method Battery」を右クリックします。
   4. 「ドライバソフトウェアの更新(P)」をクリックします。
   5. 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(R)」を
      クリックします。
   6. 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します(L)」を
      クリックします。
        ※「このハードウェアのためにインストールするデバイスドライバを
          選択してください。」と表示されます。
   7. 「ディスク使用(H)」をクリックします。
        ※「フロッピーディスクからインストール」画面が表示されます。
   8. 「製造元のファイルのコピー元(C)」に「D:\DRV\NECBATT\DRV」と入力し、
      「OK」ボタンをクリックします。
        ※モデル欄に複数表示された場合は、必ず「Microsoft ACPI-Compliant
        Control Method Battery」を選択してください。
   9. 「次へ(N)」をクリックします。
        ※ドライバのインストールが開始されます。
  10. 「閉じる(C)」をクリックします。
  11. 再起動を促すメッセージが表示された場合は「はい(Y)」をクリックすると、
      システムが再起動されます。
      再起動を促すメッセージが表示されない場合は、スタートメニューより
      システムを再起動してください。


  以下の手順でユーティリティをインストールしてください。

   1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマン
      ドプロンプト」を右クリックして「管理者として実行」をクリックします。
      (ユーザアカウント制御のウィンドウが表示された場合、
     「続行(C)」をクリックしてください)
   2. 「D:\DRV\NECBATT\UTL\SETUP.exe」と入力して、「Enter」キーを押します。
   3. 「セットアップウィザード」画面の「次へ(N）」ボタンをクリックします。
        ※インストールが開始されます。
   4. 「閉じる(C)」ボタンをクリックします。


以上で、「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」のセットアップは終了です。