----------------------------------------------------------------------------

                  内蔵LANボード対応ドライバのセットアップ                  

----------------------------------------------------------------------------
次の手順で内蔵LANボード対応ドライバのセットアップを行ってください。

チェック!!
・ドライバのセットアップを行うと、ネットワークの設定内容が一部初期化される場
  合があります。ドライバのセットアップを行う前に、ネットワークの設定を控えて
  おいてください。

・本手順は次のようなドライブ構成を想定しています。これと異なるドライブ構成で
  利用する場合は読み替えてください。
  インストール可能OS用ドライバの展開されているドライブ             Dドライブ

1. 「スタートボタン」→「コントロールパネル」をクリック

2. 「システムとメンテナンス」をクリック 

3. 「デバイスマネージャ」をクリック 

チェック!!
  「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示された場合は、「続行」ボタンを
  クリックしてください。

4. 「ほかのデバイス」の「イーサネットコントローラ」をダブルクリック

チェック!!
  「ほかのデバイス」の「イーサネットコントローラ」が複数存在する場合は、
  それぞれの「イーサネットコントローラ」をダブルクリックし、「全般」タブ
  の「場所:」を確認してください。以下の記載があるものが、内蔵LANボードと
  なります。

  ＜タイプVC/VNの場合＞
    場所： PCI バス 2, デバイス 0, 機能 0

  ＜タイプVAの場合＞
    場所： PCI バス 3, デバイス 0, 機能 0

5. 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」ボタンをクリック 

6. 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリック

7. 「次の場所でドライバソフトウェアを検索します：」で「D:\DRV\BROADCOM」と
   入力して「次へ」ボタンをクリック

8. 「ドライバソフトウェアが正常に更新されました」と表示されたら、
   「閉じる」ボタンをクリック

9. 「閉じる」ボタンをクリック

10.「デバイスマネージャ」の画面で、右上の「×」ボタンをクリック 

11. 本機を再起動する

以上で、内蔵LANボード対応ドライバのセットアップは終了です。