----------------------------------------------------------------------------
                   Intel RAID・AHCIドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順でRAID・AHCIドライバのセットアップを行ってください。

チェック!!
  TurboMemoryモデルには本ドライバをセットアップしないでください。

本インストール手順は、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\IMSM」に展開
されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えてください。

◆RAID・AHCIドライバのセットアップ
    初期化済みのフロッピーディスクを用意していただき、フロッピーディスクに
  Driverフォルダ内にある全てのファイルをコピーしてください。
    内蔵フロッピーディスクドライブが搭載されていない機種の場合は、あらかじめ、
  USBフロッピーディスクドライブを接続してください。

1．Windowsセットアップ時、[Windowsのインストール場所を選択してください]の画面
   が表示されたら、左下の「ドライバの読み込み(L)」をクリックしてください。

2．Driverフォルダ内の全ファイルをコピーしたフロッピーディスクを挿入し、[ドライ
   バの読み込み]サブウィンドウ内の【OK】を押してください。

3．[インストールするドライバを選択してください]の画面表示で、画面下の
   「□このコンピュータのハードウェアと互換性がないドライバを表示しない(H)」
   にチェックが入っている事を確認し、次のものを選択し「次へ（N）」をクリック
   してください。

  ＜タイプ ME（RAIDモデル以外）、タイプ MF（液晶一体型）の場合＞
  「Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller (A:\iaahci.inf)」

  ＜タイプ ME（RAIDモデル）の場合＞
  「Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller (A:\iastor.inf)」

  ＜タイプ VA、タイプ VC、タイプ VFの場合＞
  「Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller (A:\iaahci.inf)」

4．セットアップが進み、再起動することをお知らせする画面が表示されたら、
   フロッピーディスクを抜いて下さい。

以上でRAID・AHCIドライバのセットアップは終了です。

◆レジストリファイルのセットアップ

チェック!!
  タイプ ME（RAIDモデル）とタイプ VCは以下の操作は不要です。

1.「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
  「ファイル名を指定して実行」をクリック。

2. 名前(O)欄に「D:\DRV\IMSM\REG\Port01.reg」と入力し、「OK」ボタンをクリック。

チェック!!
  「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続行」ボタンを
   クリックしてください。

3．情報をレジストリに追加するか確認する画面が表示されたら「はい(Y)」を選択
   してください。

4．レジストリファイルの値とキーがレジストリに正常に追加されたことを通知する
   画面が表示されたら「OK」をクリックしてください。

5．コンピュータを再起動してください。

以上でレジストリファイルのセットアップは終了です。
