----------------------------------------------------------------------------
                        節電設定ツールのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本モジュールは Windows Vista のみ対象となります。
その他の OS には適用しないようご注意ください。

インストール時には、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)を持つ
ユーザーアカウントでログオンしてください。

  ・Windows Vista を新規にインストールした場合に、以下の手順が必要です。

  ・本手順は次のようなドライブ構成を想定しています。
    これと異なるドライブ構成で利用する場合は読み替えてください。
    - 起動ドライブ                                         Cドライブ
    - セットアップでハードディスクの内容が消去されない領域 Dドライブ
      (本機用インストール可能OS用ドライバが格納されているドライブ)

次の手順で節電設定ツールのセットアップを行ってください。

  チェック!!
  本機のタイプを確認し、節電設定ツールのセットアップを行ってください。

  ■タイプVNの場合
    以下のインストールを行ってください。
    (1) 節電設定ツール用ドライバのインストール
    (2) ユーティリティのインストール

  ■タイプVN以外の場合
    以下のインストールを行ってください。
    (2) ユーティリティのインストール


  チェック!!
    以下の手順を行う前に、管理者権限のあるユーザーでログオンし、使用中の
    アプリケーションを全て終了させます。


(1) 節電設定ツール用ドライバのインストール

   1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
        チェック!!
          コントロールパネルの表示設定をご確認ください。
          以後の手順に関しては、「コントロールパネルホーム」に設定されている
          ことを想定して行っています。
   2. 「システムとメンテナンス」→「デバイス マネージャ」をクリック
        チェック!!
          ユーザーアカウント制御のウィンドウが表示された場合、「続行(C)」
          ボタンをクリックしてください。
   3. 「バッテリ」の左側にある「＋」をクリックし、「Microsoft AC Adapter」を
      右クリック
   4. 「ドライバソフトウェアの更新(P)」をクリック
   5. 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(R)」を
      クリック
   6. 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します(L)」をクリック
        「このハードウェアのためにインストールするデバイスドライバを
            選択してください。」と表示されます。
   7. 「ディスク使用(H)」ボタンをクリック
        「フロッピーディスクからインストール」画面が表示されます。
   8. 「製造元のファイルのコピー元(C)」に「D:\DRV\PowerSave\drvVista」と
      入力し、「OK」ボタンをクリック
        チェック!!
          モデル欄に複数表示された場合は、必ず「NEC AC Adapter」を
          選択してください。
   9. 「次へ(N)」ボタンをクリック
        ドライバのインストールが開始されます。
  10. 「ドライバソフトウェアが正常に更新されました。」と表示されたら、
      「閉じる(C)」ボタンをクリック
  11. 再起動を促すメッセージが表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリック
      再起動を促すメッセージが表示されない場合は、「スタート」ボタンより
      システムを再起動


(2) ユーティリティのインストール

   1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
      「コマンド プロンプト」をクリック
   2. 「D:\DRV\PowerSave\setup.exe」と入力して、「Enter」キーを押す
        チェック!!
          ユーザーアカウント制御のウィンドウが表示された場合、「続行(C)」
          をボタンクリックしてください。
   3. 「セットアップウィザード」画面の「次へ(N）」ボタンをクリック
        インストールが開始されます。
   4. 「インストールが完了しました。」と表示されたら、「閉じる(C)」ボタンを
      クリック
   5. 「スタート」ボタンよりシステムを再起動


以上で節電設定ツールのセットアップは終了です。


  チェック!!

  節電設定ツールを使用するためには、以下のドライバのセットアップが必要です。
    ・LANボード対応ドライバ
    ・無線LAN対応ドライバ (*1)
    ・キーボードドライバ (*2)
    ・Bluetooth Stack for Windows (*3)
    ・無線WAN ドライバ (*4)

 *1  無線LANモデルのみ。
 *2  タイプVNのみ。
 *3  Bluetooth対応モデルのみ。
 *4  無線WANモデルのみ。
