----------------------------------------------------------------
 Microsoft(R) Windows(R) XP Professionalを利用する
----------------------------------------------------------------
本機で別売のWindows XP Professional(以下、Windows XP)を利用する場合のセット
アップ手順について説明します。

--------------------------------
Windows XPをセットアップする前に
--------------------------------

ここでは、セットアップを行う際に必要な情報や注意事項について説明しています。
セットアップを始める前に必ずお読みください。
本機で別売のOSをご利用になる際、いくつかの制限事項があります。セットアップ
を開始する前に、必ずNECの「ビジネスPC」サイトの「インストール可能OS用ドライバ」
にある「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」を確認してから、
セットアップを開始してください。

  チェック!!
    ・このファイルを表示しながらセットアップすることはできません。
      印刷してご覧ください。

    ・ソリッドステートドライブ(以下、SSD)モデルをご利用の場合、以降の
      セットアップ手順において「ハードディスク」と表記されている部分は
      「SSD」と読み替えてください。

◆準備するもの

  セットアップを行うには、次のものが必要です。あらかじめ準備しておいて
  ください。

  チェック!!
      CDレスモデルでWindowsをセットアップするには、別売のDVD-ROMドライブ
      (PC-VP-BU44)、またはDVDスーパーマルチドライブ(PC-VP-BU42)が必要です。

  ○「インストール可能OS用ドライバ」
    (NECの「ビジネスPC」サイトよりダウンロードし、そのファイルを解凍後
    CD-R/RW、またはハードディスクの消去されない領域に保存したもの)

  ○「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」(本機添付)
    (以下「アプリケーションCD-ROM」)

  ○「Microsoft(R) Windows(R) XP Professional 通常版(CD-ROM）」(別売)
    (以下、「Windows XP CD-ROM」)

  ○「Windows XP Service Pack 2」
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してください。

    http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/sp2/default.mspx

  ○「Windows XP Service Pack 3」
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してください。

    http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsxp/sp3/default.mspx

  ○「Microsoft .NET Framework Version 1.1 再頒布可能パッケージ」
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してください。
    本手順では、ダウンロードしたファイルの保存先を「D:\TEMP\NET11」とした場
    合の手順を説明します。

    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3&displaylang=ja
       ※.NET 2.0とファイル名が同じため、保存先を変更し区別してください。

  ○「Microsoft .NET Framework Version 2.0 再頒布可能パッケージ」
    以下のアドレスに入手方法が記載されています。あらかじめ入手してください。
    本手順では、ダウンロードしたファイルの保存先を「D:\TEMP\NET20」とした場
    合の手順を説明します。

    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=ja
       ※.NET 1.1とファイル名が同じため、保存先を変更し区別してください。

  ＜タイプVA、タイプVF、UltraLite タイプVCの場合＞
    上記の他に次のものが必要です。

  チェック!!
      Windows XPをセットアップするには、別売のフロッピーディスクドライブ
       (PC-VP-BU28)が必要です。

  ○ フロッピーディスク 1枚
     Windows XPセットアップ中に内蔵AHCIシステムのセットアップをするため、
     ダウンロードした「インストール可能OS用ドライバ」の「DRV」フォルダの下の
     「IMSM\Driver」内にある全フォルダとファイルをフロッピーディスクに保存して
     ください。
     内蔵AHCIシステムのセットアップ時に「TXTSETUP.OEM」がフロッピーディスクの
     ルートに存在しないとセットアップができません。
    「TXTSETUP.OEM」は、必ずフロッピーディスクのルートに保存してください。
     例) A:\（フロッピーディスクドライブ）
           iaAHCI.cat
           iaAHCI.inf
           iaStor.cat
           iaStor.inf
           IaStor.sys
           license.txt
           TXTSETUP.OEM

     作成したフロッピーディスクには「AHCIモデル用ドライバディスク」の
     ラベルを貼ってください。


◆セットアップに関する注意

  ■全体の注意

    ・セットアップ中は必ずACアダプタを接続してください。

    ・Windows上の作業は必ずAdministrator権限を持つユーザで行ってください。

    ・必ずデータをバックアップしてください。自分で作成したデータはセット
      アップによってすべて消去されてしまいます。

    ・別売の周辺機器はすべて取り外してください。『はじめにお読みください』を
      ご覧になり、本機に添付されていた機器のみを接続した状態でセットアップ
      を行ってください。セットアップ後に、別売の周辺機器の接続を行ってくだ
      さい。

    ・別売のアプリケーションはセットアップの終了後にインストールを行って
      ください。別売のアプリケーションもセットアップによってすべて消去され
      ます。セットアップがすべて終了してからインストールを行ってください。

    ・セットアップは途中で中断しないでください。もし中断した場合は、最初か
      らやり直してください。

    ・セットアップ中は電源スイッチを押さないでください。

    ・Windows XPをセットアップした場合、本機添付のアプリケーションは使用で
      きません。またUSB2.0は Service Packを適用後に、使用することができます。

    ・本機に添付されていないアプリケーションやオプションボード等を追加する
      場合は、Service Pack 3への対応状況をご確認の上でお使いください。

    ・実際に表示される画面は、お使いの機種によって本文中の画面と一部異なる
      場合があります。

    ・Windows XPをインストールする際、上書きインストールには対応していません。
      必ず既存のシステムパーティションをフォーマットしてから行ってください。

    ・大容量のメモリを搭載した機種では、ページファイルがCドライブに格納
      しきれずDドライブに格納される場合があります。このような機種では
      Dドライブへのフォーマットやパーティションの削除は行わないでください。
      Dドライブへのフォーマットやパーティションの削除を行う場合は、次の
      方法でページファイルの格納場所/サイズを確認後、ページファイルが
      Cドライブに格納されるように変更してください。

      1．「スタート」ボタン →「コントロール パネル」をクリック

      2. 「パフォーマンスとメンテナンス」の「システム」をクリック

      3．「詳細設定」タブをクリックし、パフォーマンスの「設定」ボタンを
         クリック

      4. 「詳細設定」タブをクリックし、 仮想メモリの「変更」ボタンを
         クリック

      5．「仮想メモリ」の画面で確認する


  ■Windows UpdateについてまたはMicrosoft Updateについて

    最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに
    接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows UpdateまたはMicrosoft
    Updateで「優先度の高い更新プログラム」の更新を定期的に実施してください。
    Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧くだ
    さい。


◆システム設定の変更

  次の手順でシステム設定を工場出荷時の状態に戻してください。

  なお、Windows XPインストール後も現在と同じ設定で使いたい場合は、現在の
  設定を控えておいてください。

  1. 本機の電源を入れて「NEC」のロゴが表示されたら【F2】を数回押す
     BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

  チェック!!
    ・ディスプレイ特性により、「NEC」ロゴの画面が表示されず【F2】を押すタ
      イミングが計れない場合等は、本体の電源を入れた後、BIOSセットアッ
      プユーティリティが表示されるまで【F2】を数回押し続けてください。

    ・BIOSセットアップユーティリティで設定を行っている間は、本機の電
      源スイッチで電源を切らないでください。電源を切る場合は、必ずBIOS
      セットアップユーティリティを終了し、Windows起動後にWindows上
      から電源を切る操作を行ってください。

  2. 【F9】を押す
     「Setup Confirmation」と表示されます。

  3. 「Yes」が選択されていることを確認して、【Enter】を押す
      工場出荷時の設定値を読み込みます。

  4. 【F10】を押す
     「Setup Confirmation」と表示されます。

  5. 「Yes」が選択されていることを確認して、【Enter】を押す
     設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。


以上でシステム設定の変更は終了です。

「セットアップする」へ進んでください。


----------------
セットアップする
----------------

◆ドライブ構成について

ここでは、次のようなドライブ構成になっている場合を例に説明しています。
利用される環境にあわせて読み替えてください。

Cドライブ: Windows XPをインストールするハードディスクドライブ
Dドライブ: 「インストール可能OS用ドライバ」を格納したドライブ

◆セットアップする

  1. 本機の電源を入れ、すぐにDVD/CDドライブに「Windows XP CD-ROM」を
     セットする

  2. 「Press any key to boot from CD」と表示されたら【Enter】を押す

  チェック!!
      タイプVA、タイプVF、UltraLite タイプVCの場合は、手順3へ進んでください。
      その他のモデルの場合は、手順8へ進んでください。

  3. 起動後に表示される画面の一番下に「Press F6 if you need to install a
     third party SCSI or RAID driver…」と表示されたら、【F6】を押す

  チェック!!
      【F6】を押しても特に反応(音やメッセージ)はありません。
      画面の一番下に表示されているメッセージが変わるだけの状態が
      しばらく続きます。
      また、【F6】を押すタイミングが遅いと手順４のメッセージは表示されません。

  4. 「Setup could not determine the type of one or more mass storage devices
     installed in your system, ‥‥」と表示されたら、【S】を押す

  チェック!!
      このメッセージが表示されない場合は、【F3】を押し、再度手順１から
      やり直してください。

  5. 「Please insert the disk labeled Manufacturer-supplied hardware support
     disk into Drive A: *Press ENTER when ready.」と表示されたら、
     フロッピーディスクドライブに「AHCIモデル用ドライバディスク」をセットし、
     【Enter】を押す

  6．「You have chosen to configure a SCSI Adapter for use with Windows,・・」
     と表示されたら、【↑】【↓】ボタンで、「Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI 
     Controller」を選択し、【Enter】を押す

  7. 「Setup will load support for the following mass storage device(s):」と
     表示されたら、【Enter】を押す

  8. Windows XPのパッケージに添付されているマニュアルに沿ってセットアップ
     を行う

  チェック!!
      ファイルのコピー終了後、画面に「コンピュータを15秒後に再起動します...」
      と表示されたら「AHCIモデル用ドライバディスク」をフロッピーディスクドライブ
      から取り出してください。
      「AHCIモデル用ドライバディスク」を取り出さなかった場合は、OSが起動でき
      ません。その場合は「AHCIモデル用ドライバディスク」をフロッピーディスク
      ドライブから取り出し、本機を再起動してください。


以上でWindows XPのセットアップは終了です。

-------------------------------
Service Pack 2のインストール
-------------------------------

本機でWindows XPを利用する場合は必ずServicePack 2を適用してください。
以下のURLを参照し、インストールを行ってください。

http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/sp2/default.mspx

-------------------------------
Service Pack 3のインストール
-------------------------------

本機でWindows XPを利用する場合は必ずServicePack 3を適用してください。
以下のURLを参照し、インストールを行ってください。

http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsxp/sp3/default.mspx

チェック!!
    タイプVA、タイプVFの場合は、Service Pack 3インストール完了後に、
    以下の操作を行ってください。

本機用インストール可能OS用ドライバがDドライブに展開されていると想定して
いますので、利用される環境にあわせて読み替えてください。

 1.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリック

 2.「D:\DRV\IMSM\REG\Port01.reg」と入力して、【Enter】を押す

 3．情報をレジストリに追加するか確認する画面が表示されたら「はい(Y)」ボタンを
    クリック

 4．レジストリファイルの値とキーがレジストリに正常に追加されたことを通知する
    画面が表示されたら「OK」ボタンをクリック

 5．本機を再起動する

インストールが終了したら、「USB2.0ドライバの更新」へ進んでください。

----------------------
USB2.0ドライバの更新
----------------------

以下の手順でUSB2.0ドライバの確認および更新を行ってください。

  1. 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

  2. 「パフォーマンスとメンテナンス」の「システム」をクリック

  3. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイス マネージャ」ボタンを
     クリック

  4. 「デバイス マネージャ」が表示されたら、「?」マークの付いた
     「ユニバーサル シリアル バス(USB)コントローラ」の有無を確認する

  チェック!!
      「?」マークの付いた「ユニバーサル シリアル バス(USB)コントローラ」
      が存在する場合は、手順5へ進んでください。
      存在しない場合は、開いているウィンドウをすべて閉じ、
      「ドライバ/アプリケーションをセットアップする」へ進んでください。

  5. 「?」マークの付いた「ユニバーサル シリアル バス(USB)コントローラ」
     をダブルクリック

  6. 「ドライバ」タブをクリック

  7. 「ドライバの更新」ボタンをクリック

  8. 「ハードウェアの更新ウィザード」のウィンドウが表示されたら
     「いいえ、今回は接続しません」にチェックを付け「次へ」ボタンを
     クリック

  9. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」にチェックを付けて、
     「次へ」ボタンをクリック

 10. ドライバのインストールが完了したら、「完了」ボタンをクリック

 11. 「閉じる」ボタンをクリック

 12. 本機を再起動する

インストールが終了したら、「ドライバ/アプリケーションをセットアップする」
へ進んでください。

--------------------------------------------
ドライバ/アプリケーションをセットアップする
--------------------------------------------

本機用インストール可能OS用ドライバがDドライブに展開されていると想定して
いますので、利用される環境にあわせて読み替えてください。

  チェック!!
    ・「インストール可能OS用ドライバ」をCD-R/RWへ保存した場合は、ファイルを
      ハードディスクにコピーしてからドライバをセットアップしてください。

    ・お使いのモデルによってドライバのセットアップ方法が多少異なります。
      それぞれ該当する部分をご覧ください。

    ・ドライバのセットアップを行うときは、使用中のアプリケーションをすべて
      終了させてください。

    ・「新しいハードウェアの検出」画面が表示された場合は、「キャンセル」
      ボタンをクリックしてください。

    ・一部のデバイスについては、問題のあるデバイスとして登録され、デバイス
      マネージャ上に残ることがあります。

必ず次の順番でドライバのセットアップを行ってください。

セットアップ方法については、各ドライバの格納フォルダにある「SETUP.TXT」を
ご覧ください。


●タイプVA
===========================================================================
セットアップが必要なドライバ                        |ドライバの格納フォルダ
----------------------------------------------------+----------------------
◆Microsoft .NET Framework                          | D:\DRV\FW
----------------------------------------------------+----------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                    | D:\DRV\OTHER1
----------------------------------------------------+----------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                          | D:\DRV\GM45
----------------------------------------------------+----------------------
◆サウンド対応ドライバ                              | D:\DRV\RTHDA
----------------------------------------------------+----------------------
◆LANボード対応ドライバ                             | D:\DRV\BROADCOM
----------------------------------------------------+----------------------
◆無線LAN対応ドライバ(*1)                           | D:\DRV\WLINXP
----------------------------------------------------+----------------------
◆キーボードドライバ                                | D:\DRV\MFKXP02
----------------------------------------------------+----------------------
◆NXPADドライバ                                     | D:\DRV\NXPAD
----------------------------------------------------+----------------------
◆エンベデッドドライバ                              | D:\DRV\NECECFIL
===========================================================================
*1  無線LANモデルのみセットアップを行ってください。


次のアプリケーションなどが利用可能です。必要に応じてセットアップしてください。

Fn+F3によるプロジェクタ等の画面切替やECOボタンを使用する場合は
専用のソフトをインストールする必要がありますのでご注意ください。

セットアップ方法については、各ドライバの格納フォルダにある「SETUP.TXT」を
ご覧ください。

===========================================================================
利用可能なアプリケーションなど                      | 格納フォルダ
===========================================================================
◆MobileOptimizer                                   | D:\DRV\NETSW
----------------------------------------------------+----------------------
◆画面出力先切替ツール(*1)                          | D:\DRV\Dispsw
----------------------------------------------------+----------------------
◆ワンタッチスタートボタンの設定                    | D:\DRV\OneTouch
----------------------------------------------------+----------------------
◆バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール                | D:\DRV\NECBATT
----------------------------------------------------+----------------------
◆ECOモード設定ツール(*2)                           | D:\DRV\NPSpeed7
===========================================================================
*1  Fn+F3によるプロジェクタ等の画面切替を使用する場合はインストール
    してください。
    画面出力先切替ツールを使用する場合は、必ず「ディスプレイ対応ドライバ」
    と「キーボードドライバ」をインストールしてください。
*2  ECOボタンを使用する場合はインストールしてください。

●タイプVF
===========================================================================
セットアップが必要なドライバ                        |ドライバの格納フォルダ
----------------------------------------------------+----------------------
◆Microsoft .NET Framework                          | D:\DRV\FW
----------------------------------------------------+----------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                    | D:\DRV\OTHER1
----------------------------------------------------+----------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                          | D:\DRV\GM45
----------------------------------------------------+----------------------
◆サウンド対応ドライバ                              | D:\DRV\RTHDA
----------------------------------------------------+----------------------
◆LANボード対応ドライバ                             | D:\DRV\E1000
----------------------------------------------------+----------------------
◆無線LAN対応ドライバ(*1)                           | D:\DRV\WLINXP
----------------------------------------------------+----------------------
◆キーボードドライバ                                | D:\DRV\MFKXP03
----------------------------------------------------+----------------------
◆NXPADドライバ                                     | D:\DRV\NXPAD
----------------------------------------------------+----------------------
◆エンベデッドドライバ                              | D:\DRV\NECECFIL
===========================================================================
*1  無線LANモデルのみセットアップを行ってください。


次のアプリケーションなどが利用可能です。必要に応じてセットアップしてください。

Fn+F3によるプロジェクタ等の画面切替やECOボタンを使用する場合は
専用のソフトをインストールする必要がありますのでご注意ください。

セットアップ方法については、各ドライバの格納フォルダにある「SETUP.TXT」を
ご覧ください。

===========================================================================
利用可能なアプリケーションなど                      | 格納フォルダ
===========================================================================
◆MobileOptimizer                                   | D:\DRV\NETSW
----------------------------------------------------+----------------------
◆画面出力先切替ツール(*1)                          | D:\DRV\Dispsw
----------------------------------------------------+----------------------
◆ワンタッチスタートボタンの設定                    | D:\DRV\OneTouch
----------------------------------------------------+----------------------
◆バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール                | D:\DRV\NECBATT
----------------------------------------------------+----------------------
◆ECOモード設定ツール(*2)                           | D:\DRV\NPSpeed4
===========================================================================
*1  Fn+F3によるプロジェクタ等の画面切替を使用する場合はインストール
    してください。
    画面出力先切替ツールを使用する場合は、必ず「ディスプレイ対応ドライバ」
    と「キーボードドライバ」をインストールしてください。
*2  ECOボタンを使用する場合はインストールしてください。



●タイプVN
===========================================================================
セットアップが必要なドライバ                        |ドライバの格納フォルダ
----------------------------------------------------+----------------------
◆Microsoft .NET Framework                          | D:\DRV\FW
----------------------------------------------------+----------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                    | D:\DRV\AMDCPU
----------------------------------------------------+----------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                          | D:\DRV\RS780MC
----------------------------------------------------+----------------------
◆USB Audioフィルタドライバ                         | D:\DRV\AMDUSB
----------------------------------------------------+----------------------
◆サウンド対応ドライバ                              | D:\DRV\RTHDA
----------------------------------------------------+----------------------
◆LANボード対応ドライバ                             | D:\DRV\BROADCOM
----------------------------------------------------+----------------------
◆無線LAN対応ドライバ(*1)                           | D:\DRV\WLBRXP
----------------------------------------------------+----------------------
◆キーボードドライバ                                | D:\DRV\MFKXP01
----------------------------------------------------+----------------------
◆NXPADドライバ                                     | D:\DRV\NXPAD
----------------------------------------------------+----------------------
◆Memory Stick対応ドライバ                          | D:\DRV\RMSBHA
----------------------------------------------------+----------------------
◆xD-Picture Card対応ドライバ                       | D:\DRV\RxDPIC
===========================================================================
*1  無線LANモデルのみセットアップを行ってください。


次のアプリケーションなどが利用可能です。必要に応じてセットアップしてください。

Fn+F3によるプロジェクタ等の画面切替を使用する場合は
専用のソフトをインストールする必要がありますのでご注意ください。

セットアップ方法については、各ドライバの格納フォルダにある「SETUP.TXT」を
ご覧ください。

===========================================================================
利用可能なアプリケーションなど                      | 格納フォルダ
===========================================================================
◆MobileOptimizer                                   | D:\DRV\NETSW
----------------------------------------------------+----------------------
◆画面出力先切替ツール(*1)                          | D:\DRV\Dispsw
----------------------------------------------------+----------------------
◆節電設定ツール                                    | D:\DRV\PowerSave
----------------------------------------------------+----------------------
◆ワンタッチスタートボタンの設定                    | D:\DRV\OneTouch
----------------------------------------------------+----------------------
◆バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール                | D:\DRV\NECBATT
----------------------------------------------------+----------------------
◆ECOモード設定ツール                               | D:\DRV\NPSpeed5
===========================================================================
*1  Fn+F3によるプロジェクタ等の画面切替を使用する場合はインストール
    してください。
    画面出力先切替ツールを使用する場合は、必ず「ディスプレイ対応ドライバ」
    と「キーボードドライバ」をインストールしてください。


●UltraLite タイプVC
===========================================================================
セットアップが必要なドライバ                        |ドライバの格納フォルダ
----------------------------------------------------+----------------------
◆Microsoft .NET Framework                          | D:\DRV\FW
----------------------------------------------------+----------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                    | D:\DRV\OTHER1
----------------------------------------------------+----------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                          | D:\DRV\GS45
----------------------------------------------------+----------------------
◆サウンド対応ドライバ                              | D:\DRV\RTHDA
----------------------------------------------------+----------------------
◆LANボード対応ドライバ                             | D:\DRV\BROADCOM
----------------------------------------------------+----------------------
◆無線LAN対応ドライバ(*1)                           | D:\DRV\WLINXP
----------------------------------------------------+----------------------
◆キーボードドライバ                                | D:\DRV\MFKXP03
----------------------------------------------------+----------------------
◆NXPADドライバ                                     | D:\DRV\NXPAD
----------------------------------------------------+----------------------
◆ACPI Module Device infファイル                    | D:\DRV\NECAMODI
===========================================================================
*1  無線LANモデルのみセットアップを行ってください。


次のアプリケーションなどが利用可能です。必要に応じてセットアップしてください。

Fn+F3によるプロジェクタ等の画面切替を使用する場合は
専用のソフトをインストールする必要がありますのでご注意ください。

セットアップ方法については、各ドライバの格納フォルダにある「SETUP.TXT」を
ご覧ください。

===========================================================================
利用可能なアプリケーションなど                      | 格納フォルダ
===========================================================================
◆ハードディスクセーバー(*1)                        | D:\DRV\HDSaver
----------------------------------------------------+----------------------
◆MobileOptimizer                                   | D:\DRV\NETSW
----------------------------------------------------+----------------------
◆画面出力先切替ツール(*2)                          | D:\DRV\Dispsw
----------------------------------------------------+----------------------
◆節電設定ツール                                    | D:\DRV\PowerSave
----------------------------------------------------+----------------------
◆ワンタッチスタートボタンの設定                    | D:\DRV\OneTouch
----------------------------------------------------+----------------------
◆バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール                | D:\DRV\NECBATT
----------------------------------------------------+----------------------
◆ECOモード設定ツール                               | D:\DRV\NPSpeed1
===========================================================================
*1  SSDモデルの場合、ハードディスクセーバーは使用できません。
*2  Fn+F3によるプロジェクタ等の画面切替を使用する場合はインストール
    してください。
    画面出力先切替ツールを使用する場合は、必ず「ディスプレイ対応ドライバ」
    と「キーボードドライバ」をインストールしてください。


◆FeliCa対応モデルの注意
  本機にWindows XPをセットアップした場合、FeliCa機能は使用できません。
  FeliCa機能を無効にするため、次の手順を行ってください。

  1. 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

  2. 「パフォーマンスとメンテナンス」の「システム」をクリック

  3. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイス マネージャ」ボタンを
     クリック

  4. 「デバイス マネージャ」の画面が表示されたら、「その他のデバイス」に
     ある「USB Device」をダブルクリック

  5. 「全般」タブにある「デバイスの使用状況」を「このデバイスを使わない
     (無効)」に変更し、「OK」ボタンをクリック

  6. 「デバイス マネージャ」を閉じ、「OK」ボタンをクリック

  7. 本機を再起動する

◆内蔵指紋センサ(ライン型)モデルの注意
  本機でWindows XPをセットアップした場合、指紋認証機能は使用できません。
  指紋認証機能を無効にするため、次の手順を行ってください。

  1. 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

  2. 「パフォーマンスとメンテナンス」の「システム」をクリック

  3. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイス マネージャ」ボタンを
     クリック

  4. 「デバイス マネージャ」の画面が表示されたら、「その他のデバイス」に
     ある「Fingerprint Identification Unit」をダブルクリック

  5. 「全般」タブにある「デバイスの使用状況」を「このデバイスを使わない
     (無効)」に変更し、「OK」ボタンをクリック

  6. 「デバイス マネージャ」を閉じ、「OK」ボタンをクリック

  7.  本機を再起動する

◆Bluetooth対応モデルの注意
  本機でWindows XPをセットアップした場合、Bluetooth機能を使用できません。
  Bluetooth機能を無効にするため、次の手順を行ってください。

  チェック!!
      以下の設定を行う際にワイヤレスランプが点灯していることを確認してください。
      ワイヤレスランプが点灯していない場合、ワイヤレススイッチ（【Fn】＋【F2】）
      を押し点灯させてください。

  1. 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

  2. 「パフォーマンスとメンテナンス」の「システム」をクリック

  3. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイス マネージャ」ボタンを
     クリック

  4. 「デバイス マネージャ」の画面が表示されたら、「その他のデバイス」に
     ある「ALPSUGPZ9」をダブルクリック

  5. 「全般」タブにある「デバイスの使用状況」を「このデバイスを使わない
     (無効)」に変更し、「OK」ボタンをクリック

  6. 「デバイス マネージャ」を閉じ、「OK」ボタンをクリック

  7.  本機を再起動する

◆セットアップ後に関する注意

  Windows XPインストール後に以下の現象が発生する場合があります。
  シリアルポート、もしくはパラレルポートを装備していない環境において
  デバイス マネージャ上に黄色い感嘆符が表示される場合がある

  詳しくは以下のホームページをご覧ください。
    文書番号 : 894891
    http://support.microsoft.com/kb/894891/ja

以上で、セットアップは終了です。
