目次へ戻る

# 除外リストの管理

除外リストは、自動的に接続されないネットワークの一覧です。この機能は、ネットワークにプロファイルを作成した場合も、リストに表示されたネットワークまたはアクセスポイントへの自動アクセスを制限します。除外リストの管理を使用すると、WiFi ネットワーク (SSID) 全体が除外されます。

[除外リストの管理] の画面にアクセスするには、次の 2 つの方法があります。

- プロファイル メニューの [除外リストの管理] をクリックするか、
- メイン ウィンドウでネットワークを選択して、[プロパティ] ボタンをクリックします。[除外リストの管理] をクリックします。

注： ある管理者があるネットワークの除外を指定した場合、管理者ツールを使用する管理者のみがそのネットワークを除外リストから削除できます。管理者は [管理者ツール] からプロファイルを除外できます。管理者ツールを参照。

WiFi ネットワーク リストに表示される次のアイコンは、ネットワークが除外されていることを示します。

名前 | 説明
ネットワーク名 | ワイヤレス ネットワークの名前（SSID）。
無線 | DHCP エラーがある場合、その帯域が表示されます。
MAC アドレス | アクセスポイントまたはネットワーク上のすべてのアクセスポイントまたはステーションの MAC アドレス。
理由 | 除外の原因、ユーザー。
詳細 | [詳細] をクリックすると、アクセス ポイントが除外された方法と除外を解除する方法が表示されます。次に例を示します。 このネットワークは、次の理由で自動接続から除外されています。 ユーザがこのネットワークを手動で除外しました。 このネットワーク (またはアクセス ポイント) を再び自動接続できるようにするには、それを選択してから [削除] ボタンをクリックしてください。 注： [リストのリセット] ボタンをクリックすると、不正なアクセス ポイントおよび管理者が除外したアクセス ポイントを除くすべてのエントリがリストから削除されます。 不正なアクセス ポイントは、このアクセス ポイントで有効なクリデンシャルを使用して接続が行われたときに削除されます。 ネットワークのすべての除外された AP (不正な AP および管理者が除外した AP を除く)は、 該当するネットワークのプロファイルが手動で適用されたときに、 リストから削除されます。 グレイに色分けされている項目は除外済みの不正なアクセス ポイントまたは管理者が除外したアクセス ポイントです。不正なまたは管理者が除外したアクセス ポイントは、リストから手動で削除できません。
追加 | [追加] ボタンをクリックして、除外リストに加えたいネットワーク名 (SSID) を入力してください。 ネットワーク名： ネットワーク名を入力します。 [OK] をクリックします。
削除 | 項目をリストから削除します。 リストからエントリを選択します。 [削除] をクリックします。 プロンプトで次が表示されます： 除外リストから選択した項目を削除しますか? [はい] をクリックして、リストからそのプロファイルを削除します。
リストのリセット | 除外リストからすべてのネットワークとアクセス ポイントを削除します。
閉じる | ページを閉じて、設定を保存します。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報