目次へ戻る

# ネットワーク プロパティ

ネットワーク プロパティ
除外リストの管理

インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティのメイン ウィンドウで [プロパティ] をクリックして、選択したネットワークとそのアクセスポイントの詳細情報を表示できます。この画面には、ネットワークとアクセスポイントについての情報が表示され、さらに [除外リストの管理] の場面を開くことができます。[除外リストの管理] の場面で、自動接続から除外するプロファイルを追加できます。

ネットワーク プロパティの詳細

名前 | 説明
--- | ---
ネットワーク名 | WiFi ネットワークの名前が表示されます。
バンド | 現在使用中のバンドと周波数。バンドと周波数が表示されていない場合は、[圏外] が表示されます。 以下のバンドがあります。 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n
操作モード | 現在のモードを表示します。 ネットワーク (インフラストラクチャ通信) アクセス ポイントの付近に集中したワイヤレス ネットワーク。この環境では、アクセス ポイントは有線ネットワークとの通信を提供するだけでなく、即時の近隣環境においてのワイヤレス ネットワーク トラフィックを仲介します。 デバイスからデバイス (アドホック) 各コンピュータが同じ機能を持ち、いずれのコンピュータも通信セッションを開始できる通信の設定。ピアーツーピアー ネットワークまたはコンピュータ対コンピュータのネットワークとも呼ばれます。
認証レベル | 使用しているネットワークの現在のセキュリティ認証モードを表示します。 以下のネットワーク認証レベルがあります。 オープン システム 共有 WPA-エンタープライズ WPA2 - エンタープライズ WPA - パーソナル WPA2 - パーソナル 現在使用しているネットワークで使用されている認証を表示します。詳細は、セキュリティの概要を参照してください。
データ暗号化 | 以下のデータ暗号化設定があります。 なし WEP TKIP CKIP AES - CCMP 詳細は、セキュリティの概要を参照してください。
このネットワーク内の AP <0-50> | 信号の強さ： 信号の強さのアイコン バーは、WiFi アダプタと最も近くにあるアクセス ポイント間で送受信する信号の強さを示します。 次のアイコンのいずれかが表示されます： .このアイコンは使用されている帯域を示します (802.11a、802.11b、802.11g、802.11n)。 チャネル： 特定のワイヤレス ネットワーク用の現在の送受信チャネルを表示します。 BSSID（インフラストラクチャ操作モード）： 選択されたネットワークにあるアクセス ポイントの 12 桁の MAC アドレスを表示します。
除外リストの管理 | 詳細は、除外リストの管理を参照してください。ネットワーク除外が有効にされた場合 ([アプリケーションの設定] を参照)、[ネットワーク プロパティ] にネットワークが自動接続から除外されたかどうかが表示されます。
閉じる | [ネットワーク プロパティ] を閉じます。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報