----------------------------------------------------------------------------
                   Intel RAID・AHCIドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順でRAID・AHCIドライバのセットアップを行ってください。

本インストール手順は、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\IMSM」に展開さ
れている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えてください。

◆RAID・AHCIドライバのセットアップ
    初期化済みのフロッピーディスクを用意していただき、フロッピーディスクに
  Driverフォルダ内にある全てのファイルをコピーしてください。
    内蔵フロッピーディスクドライブが搭載されていない機種の場合は、あらかじめ、
  USBフロッピーディスクドライブを接続してください。

1．Windowsのセットアップ時、画面下段に
   [Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver…]
   と表示されたら、【F6】を押してください。

2．[Setup could not determine the type of one or more mass storage devices
   installed in your system, ‥‥]と表示されれば、【S】を押し、IMSMフォルダ
   内の全ファイルをコピーしたフロッピーディスクを挿入した後【Enter】を押して
   ください。

3．[You have chosen to configure a SCSI Adapter for use with Windows,・・]
   と表示されたら、【↑】【↓】ボタンで、次のものを選択し、【Enter】を押して
   ください。

  ＜タイプ ME（RAIDモデル以外）、タイプ MF（液晶一体型）の場合＞
  「Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller」

  ＜タイプ ME（RAIDモデル）の場合＞
  「Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller」

  ＜タイプ VA、タイプ VC、タイプ VFの場合＞
  「Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller」

4．[Setup will load support for the following mass storage device(s):]
   と表示されたら、【Enter】を押して下さい。

5．セットアップが進み、再起動することをお知らせする画面が表示されたら、
   フロッピーディスクを抜いて下さい。

以上でAHCIドライバのセットアップは終了です。

◆レジストリファイルのセットアップ

チェック!!
  タイプ ME（RAIDモデル）とタイプ VCは以下の操作は不要です。

1.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行(R)」をクリック。

2. 名前(O)欄に「D:\DRV\IMSM\REG\Port01.reg」と入力し、「OK」ボタンをクリック。

3．レジストリファイル内の情報をレジストリに追加するか確認する画面が表示
   されたら「はい(Y)」を選択してください。

4．レジストリファイルの情報がレジストリに正しく入力されたことを通知する
   画面が表示されたら「OK」をクリックしてください。

5．コンピュータを再起動してください。

以上でレジストリファイルのセットアップは終了です。
