目次へ戻る

# タスクバー アイコン

- タスクバー メニュー オプション
- タスクバー アイコン
- ツールのヒントとデスクトップ アラート
- タスクバーからインテル PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティを起動する

# タスクバー メニュー オプション

インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティ ステータス アイコンは、Windows デスクトップの右下にあるタスクバーに表示されます。このアイコンは次のように表示されます。

ステータス アイコンを右クリックすると、メニュー オプションが表示されます。

WiFi 接続ユーティリティを使用して WiFi 接続を管理している場合は、次のメニュー オプションが表示されます。

名前 | 説明
--- | ---
WiFi を設定する... | クリックしてインテル PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティを開いて WiFi 接続を設定します。
WiFi オン / WiFi オフ | クリックして、インテル WiFi アダプタをオン/オフにします。現在ワイヤレス ネットワークに接続していて、[WiFi オフ] をクリックすると、ワイヤレス ネットワーク接続は閉じられます。
プロファイルに接続 | プロファイル リストに現在のプロファイルが表示されます。プロファイルをクリックして、そのプロファイルに接続します。
新しいデバイスの追加 | このコマンドは、Wi-Fi Protected Setup* を使用して、新しいデバイス (たとえばノート PC) を追加します。ご使用のコンピュータでこのコマンドを使用するには、コンピュータが既に Wi-Fi Protected Setup レジスタとして既に設定されている (WiFi 接続ユーティリティを使用して) ことが必要です。新しいデバイスの追加を参照してください。

Windows ゼロ構成マネージャを使用して WiFi 接続を管理している場合は、次のメニュー オプションが表示されます。

名前 | 説明
--- | ---
ワイヤレス ゼロ構成を開く | クリックして、Windows* が提供するワイヤレス接続マネージャである Windows ゼロ構成を開きます。これは、インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティの [詳細設定] メニューで [Windows を使用して Wi-Fi を管理する ] を選択した場合のみ使用できます。
WiFi を設定する | クリックしてインテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティを開いて WiFi 接続を設定します。
WiFi オン / WiFi オフ | クリックして、インテル WiFi アダプタをオン/オフにします。現在ワイヤレス ネットワークに接続していて、[WiFi オフ] をクリックすると、ワイヤレス ネットワーク接続は閉じられます。
プロファイルに接続 | プロファイル リストに現在のプロファイルが表示されます。プロファイルをクリックして、そのプロファイルに接続します。
新しいデバイスの追加 | このコマンドは、Wi-Fi Protected Setup* を使用して、新しいデバイス (たとえばノート PC) を追加します。ご使用のコンピュータでこのコマンドを使用するには、コンピュータが既に Wi-Fi Protected Setup レジスタとして既に設定されている (WiFi 接続ユーティリティを使用して) ことが必要です。新しいデバイスの追加を参照してください。
WiFi コントロールを有効にする | クリックすると、WiFi 接続ユーティリティが WiFi ワイヤレス接続を管理します。ワイヤレス ゼロ構成マネージャがワイヤレス接続を管理しなくなります。ワイヤレス ゼロ構成マネージャが WiFi ワイヤレス接続を管理するように戻すには、インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェアを開いて、[詳細設定] メニューで [Windows を使用して WiFi を管理する] をクリックします。

# タスクバー アイコン

タスクバー アイコン は現在のワイヤレス接続状態をビジュアルに示します。接続の状態アイコンは、Windows デスクトップの右下にあります。[ツール] メニューの [アプリケーションの設定] でタスクバー アイコンの表示、非表示を設定できます。

名前 | 説明
--- | ---
| WiFi オフ ： WiFi アダプタはオフです。オフの場合、ワイヤレス デバイスは送受信を行いません。アダプタを有効にするには、[WiFi オン ] をクリックします。アイコンは白色で静的です。
| WiFi ネットワークを検索しています。WiFi アダプタは使用可能な WiFi ネットワークをスキャンしています。アイコンは白いアニメーションです。
| WiFi ネットワークが見つかりません。使用可能な WiFi ネットワークが検出されませんでした。インテル PROSet/Wireless WiFi は定期的に使用可能なネットワークをスキャンします。強制的にスキャンしたい場合は、アイコンをダブルクリックしてインテル PROSet/Wireless を起動し、[更新] をクリックします。このアイコンは赤です。
| ワイヤレス ネットワークが見つかりました： 使用可能なワイヤレス ネットワークが見つかりました。WiFi ネットワーク リストを表示するには，このアイコンをダブル クリックします。ネットワークを選択します。[接続] をクリックします。このアイコンは黄です。
| 認証に失敗しました： ワイヤレス ネットワークで認証できませんでした。警告を示す黄色の三角形が付いた緑色のアイコンです。
| ワイヤレス ネットワークへの接続： IP アドレスの取得中やエラーが発生したとき点滅します。
| ワイヤレス ネットワークへの接続： ワイヤレス ネットワークに接続します。ツール ヒントにネットワーク名、速度、信号の品質、IP アドレスが表示されます。この波模様のついた緑のアイコンは信号の品質を示します。波模様の多いほど、信号の品質が良いことを示します。

# ツールのヒントとデスクトップ アラート

ツール ヒントとデスクトップ アラートによって、接続状況のフィードバックや変化情報が表示されます。ツール ヒントを表示するには、マウス ポインタをアイコン上に移動します。デスクトップ アラートはワイヤレス ネットワークの状態が変化すると表示されます。たとえば、WiFi ネットワークの電波圏外から圏内に入ったときにデスクトップ アラートが表示されます。

デスクトップ アラートを有効にするには、[アプリケーションの設定] で [情報の通知を表示する] を選択します。

## ツール ヒント

マウス ポインタをアイコンの上に置くと、ツール ヒントが表示されます。接続のそれぞれの状態に対してテキストが表示されます。

## デスクトップ アラート

ユーザーの操作が必要な場合は、デスクトップ アラートが表示されます。アラートをクリックすると、適切な操作が行われます。たとえば、WiFi ネットワークが検出されると、以下のアラートが表示されます：

アクション： デスクトップ アラートをクリックしてワイヤレス ネットワーク リストのネットワークに接続します。

接続されると、接続されたワイヤレス ネットワーク、接続速度、信号の質および IP アドレスが表示されます。

デスクトップ アラートは、接続の問題があることを知らせるためにも使用されます。クリックしてインテル(R) ワイヤレス トラブルシュータを開きます。

# タスクバーからインテル PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティを起動する

インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェアを起動するには：

- Windows デスクトップの右下隅にあるタスクバー アイコン をダブルクリックします。
- タスクバー アイコン を右クリックして、[WiFi を設定する ] を選択します。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報