-------------------------------------------------------------

     　　NXPADドライバのセットアップ

-------------------------------------------------------------

次の手順でNX PADドライバのセットアップを行ってください。

本手順では、本機用インストール可能OS用ドライバがDドライブに展開されていると
想定しています。これと異なる場合は、利用される環境にあわせて読み替えて
ください。

1.「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックします。

2.「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックし、「システム」クリックします。

※コントロールパネルを「クラシック表示」に変更されている場合は、
　「システム」をクリックします。

3.「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。

4.「マウスとそのほかのポインティングデバイス」の左の(+)をクリックします。

5. 「標準 PS/2 ポート マウス」をダブルクリックします。

6.「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリックします。
      ｢ハードウェアの更新ウィザード」ウィンドウが表示されます。

7.「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか？」の中から
    「いいえ、今回は接続しません」を選択して、「次へ」ボタンをクリックする。

8. 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、
     「次へ」ボタンをクリックします。

9. 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、
     「次へ」ボタンをクリックします。

10. 「ディスク使用」ボタンをクリックします。

11. ｢製造元のファイルのコピー元｣に「D:\DRV\NXPAD」と入力し、
　   「OK」ボタンをクリックします。

12. 機種によってそれぞれ表示内容が異なりますので以下を参照してください。

　タイプVF / タイプVA
　　モデル欄に「NX PAD」と「NXPAD(for Wide)」が表示されますので
　　必ず「NXPAD(for Wide)」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

  タイプVN / UltraLiteタイプVC
　　モデル欄に「NX PAD」と「NXPAD(for WideMini)」が表示されますので
　　必ず「NXPAD(for WideMini)」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

13. 「完了」ボタンをクリックします。

14. 「閉じる」ボタンをクリックします。

「システム設定の変更」ウィンドウが表示されます。

15.「はい」ボタンをクリックします。

16.Windowsが再起動します。


（注意）17からの手順は必ずNXPAD Driverを適用してから実施してください。

17.再起動後「スタートボタン」 → 「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

18.「名前」の右側に「D:\DRV\NXPAD\NFK.reg」と入力し、「OK」をクリックしてください。

19.「D:\DRV\NXPAD\NFK.reg」内の情報をレジストリに追加しますか？と表示されるので「はい」をクリックします。

20.「D:\DRV\NXPAD\NFK.reg」の情報が、レジストリに正しく入力されました。と表示されれば問題ありません。

21.再起動を実施してください。

再起動後、ポインタが動かない場合は「Ctrl」を押しながら「Esc」を押して
「スタート」メニューを表示させ、Windowsを起動しなおしてください。
項目の変更はカーソル移動キー、項目の選択は「Enter」で行うことができます。

以上でNX PADドライバのセットアップは終了です。