目次へ戻る

# アダプタの設定（[詳細設定] タブ）

[アダプタの設定] の [詳細設定] タブには、コンピュータにインストールされた WiFi アダプタのデバイス プロパティが表示されます。

アダプタには以下のネットワーク接続 WiFi アダプタがあります。

- インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5350
- インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5150
- インテル(R) WiFi Link 5300
- インテル(R) WiFi Link 5100
- インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- インテル(R) PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク コネクション
- インテル(R) PRO/Wireless 2915ABG ネットワーク コネクション
- インテル(R) PRO/Wireless 2200BG ネットワーク コネクション

Windows XP* ユーザーが WiFi アダプタの設定を表示するには、[詳細設定] メニューで [アダプタの設定] をクリックします。[詳細設定] タブをクリックします。

WiFi アダプタの設定の説明

名前 | 説明
--- | ---
802.11n チャネル幅 (2.4 GHz) | パフォーマンスを最適化するように高スループットのチャネル幅を設定します。チャネル幅を [自動] または [20MHz] に設定します。デフォルトの設定は [自動] です。802.11n チャネルが制限されている場合に [20MHz] を使用します。 注： この設定は、次の WiFi アダプタの場合にのみ使用できます。 インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5350 インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5150 インテル(R) WiFi Link 5300 インテル(R) WiFi Link 5100 インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n チャネル幅 (5.2 GHz) | パフォーマンスを最適化するように高スループットのチャネル幅を設定します。チャネル幅を [自動] または [20MHz] に設定します。デフォルトの設定は [自動] です。802.11n チャネルが制限されている場合に [20MHz] を使用します。 注： この設定は、次の WiFi アダプタの場合にのみ使用できます。 インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5350 インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5150 インテル(R) WiFi Link 5300 インテル(R) WiFi Link 5100 インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n モード | 802.11n 標準は、既存の 802.11 標準に MIMO (Multiple Input Multiple Output) 技術を追加して策定されています。MIMO はデータのスループットを高めて、転送レートを向上させます。[有効] または [無効] を選択して、WiFi アダプタの 802.11n モードを設定します。デフォルトの設定は [有効] です。 管理者は、高スループット モードのサポートを有効または無効にして、電源使用量を減らしたり、他の帯域または互換性の問題による競合を軽減させたりできます。 注： この設定は、次の WiFi アダプタの場合にのみ使用できます。 インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5350 インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5150 インテル(R) WiFi Link 5300 インテル(R) WiFi Link 5100 インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 注： 802.11n コネクションで 54 Mbps 以上の転送レートを得るには、WPA2-AES セキュリティを選択してください。セキュリティを選択しない場合 (なし)でも、ネットワークのセットアップおよびトラブルシューティングを使用することができます。
アドホック チャネル | アドホック ネットワークの他のコンピュータが、デフォルト以外のチャネルを使用していない限り、チャネルを変更する必要はありません。 値： 許可されている操作チャンネルをリストから選択してください。 802.11b/g： 802.11b および 802.11g (2.4 GHz) アドホック帯域周波数を使用する際にこのオプションを選択します。 802.11a： 802.11a (5 GHz) アドホック帯域周波数を使用する際にこのオプションを選択します。 注： 802.11a チャネルが表示されない場合、802.11a チャネルに対してアドホック ネットワークがサポートされていません。
アドホック電源管理 | デバイスからデバイス (アドホック) ネットワークの節電機能を設定します。 無効： アドホック電源管理をサポートしないステーションを含むアドホック ネットワークに接続するときに選択します。 最大節電： バッテリ駆動時間を最適化するときに選択します。 雑音の多い環境： 最適なパフォーマンスを得るため、または複数クライアントに接続するときに選択します。 注： この設定は、次の WiFi アダプタの場合にのみ使用できます。 インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5350 インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5150 インテル(R) WiFi Link 5300 インテル(R) WiFi Link 5100 インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AGN インテル(R) PRO/Wireless 3945ABG
アドホック QoS モード | アドホック ネットワークのサービス品質 (QoS) 制御。QoS は、トラフィックの分類に基づいて、無線 LAN 経由でアクセス ポイントから送信されるトラフィックの優先付けを行います。WMM (Wi-Fi MultiMedia) は、Wi-Fi Alliance (WFA) の QoS 認証です。WMM を有効にすると、WiFi アダプタは WMM を使用して Wi-Fi ネットワークの優先度のタグ付けとキュー機能をサポートします。 WMM が有効（デフォルト） WMM を無効にする 注： この設定は、次の WiFi アダプタの場合にのみ使用できます。 インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5350 インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5150 インテル(R) WiFi Link 5300 インテル(R) WiFi Link 5100 インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AGN インテル(R) PRO/Wireless 3945ABG
40Mhz チャネル幅非互換 | この設定は、WiFi アダプタが 2.4GHz の帯域で 40MHz チャネルに非互換でないネットワークと通信します。デフォルト設定はオフ（無効）で、アダプタはこの通知を送信しません。 注： この設定は、次の WiFi アダプタの場合にのみ使用できます。 インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5350 インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5150 インテル(R) WiFi Link 5300 インテル(R) WiFi Link 5100 インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 注： この設定は、ユーザー専用であり、管理者パッケージのエクスポートには使用できません 。
HD モード | いくつかのアクセスポイントが近くにあるワイヤレス ネットワーク環境では、この機能によって干渉が減りワイヤレス接続が向上します。このデフォルト設定はオフ（無効）です。 注： この設定は、次の WiFi アダプタの場合にのみ使用できます。 インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5350 インテル(R) WiMAX/WiFi Link 5150 インテル(R) WiFi Link 5300 インテル(R) WiFi Link 5100 インテル(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
混在モード保護 | 802.11b と 802.11g が混在する環境でのデータの衝突を避けるために使用します。クライアントが相互に認識できない環境では、Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS) を使用します。11g および 11b クライアントが近接し相互に認識できる環境では、[個別 CTS 有効] を使用してスループットを向上できます。
電源管理 | 電源の使用量と WiFi アダプタのパフォーマンスのバランスを選択できます。WiFi アダプタのパワー設定スライダでコンピュータの電源およびバッテリのバランスを設定します。 デフォルト値使用 ： （デフォルト）電源の設定はコンピュータの電源の種類に基づきます。 手動： スライダを調節して任意の設定にします。バッテリの駆動時間を最大にするには、最小に設定します。最大のパフォーマンスを得るには、最大に設定します。 注： 消費電力がどれだけ節約できるかは、ネットワーク (インフラ) の設定によって異なります。
プリアンブル モード | 初期接続中にアクセス ポイントが受け取るプリアンブルの長さの設定を変更します。ネットワークのスループットを最適化するために、常に自動送信プリアンブルを使用します。自動送信プリアンブルでは、プリアンブルを自動的に検出します。サポートされている場合は、ショート プリアンブルを使用してください。ショートプリアンブルがサポートされていない場合は、ロング送信プリアンブルを使用してください。 注： ：この設定は、アダプタが Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection または Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection の場合のみ使用できます。
ローミングの積極性 | この設定では、アクセス ポイントへの接続を改善するためにワイヤレス クライアントをどれだけ積極的にローミングさせるかを指定します。 デフォルト： ローミングなしとパフォーマンスの間のバランスをとった設定となります。 最小： ワイヤレス クライアントはローミングしません。リンクの品質が極端に劣化したときのみ、別のアクセス ポイントへローミングします。 最大： ワイヤレス クライアントが継続的にリンクの品質を追跡します。リンクの品質が劣化した場合、ワイヤレス クライアントは品質の良いアクセス ポイントを参照し、ローミングを試行します。
スループットの増加 | パケット バースト コントロールの値を変更します。 有効： スループットを向上させるために選択します。 無効： (デフォルト) スループットを向上させるために選択します。
送信電力 | デフォルト設定： 最大パワー設定です。 最小： 最小範囲： アダプタの通信パワーを最小にします。範囲を広げることも、限定することもできます。高トラフィック領域内のカバレッジ エリアを縮小して、全体的な伝送品質を改善し、通信回線の過密化や他のデバイスとの干渉を防止できます。 最大： 最大範囲： アダプタの通信パワーを最大のレベルにします。追加の WiFi 無線装置数が限られている環境で最大のパフォーマンスとカバレッジ エリアを得るために選択します。 注： 最適な設定は、常にユーザーが通信の品質を犠牲にすることなく送信電力を最小レベルに設定することです。これによって、密度の高い領域で最大数のワイヤレス デバイスが稼動できるようになり、またこの無線と無線スペクトルを共有する他のデバイスとの干渉を軽減できます。 注： この設定は、ネットワーク (インフラストラクチャ通信) またはデバイスからデバイス (アドホック通信) モードを使用する場合に有効になります。
ワイヤレス モード | ワイヤレス ネットワークへの接続に使用するモードを選択します。 802.11a のみ： WiFi アダプタを 802.11a ネットワークのみに接続します。 802.11b のみ： WiFi アダプタを 802.11b ネットワークのみに接続します。 802.11g のみ： WiFi アダプタを 802.11g ネットワークのみに接続します。 802.11a および 802.11g： WiFi アダプタを 802.11a および 802.11g ネットワークのみに接続します。 802.11b および 802.11g： WiFi アダプタを 802.11b および 802.11g ネットワークのみに接続します。 802.11a、802.11b、802.11g： (デフォルト) - 802.11a、802.11b、802.11g ワイヤレス ネットワークのいずれかに接続します。 注： これらのワイヤレス モード（変調方式）により、WiFi ネットワーク リストに表示されるアクセス ポイントが決定されます。
OK | 設定を保存して、前のページに戻ります。
キャンセル | ページを閉じて、行った変更をキャンセルします。

#### Microsoft Windows* の詳細オプション (アダプタ設定)

Windows XP* の詳細オプションにアクセスするには：

1. Windows を起動し、管理者権限でログオンします。
2. デスクトップで [マイ コンピュータ] を右クリックして、[プロパティ] をクリックします。
3. [ハードウェア] タブをクリックします。
4. [デバイス マネージャ] をクリックします。
5. [ネットワーク アダプタ] をダブルクリックします。
6. インストールされている使用中の WiFi アダプタ名を右クリックします。
7. [プロパティ] をクリックします。
8. [詳細設定] タブをクリックします。
9. 必要な [プロパティ] を選択します (例、混在モード保護、電源管理)。
10. 新しい値または設定を選択するには、[デフォルト値使用] をクリックしてチェックボックスをクリアします。次に新しい値または設定を選択します。デフォルト値に戻すには、[デフォルトを使用] チェックボックスをクリックします。([デフォルトを使用] ボックスは、アドホック チャネルなど、プロパティによっては表示されていないことがあります。この場合は、希望の設定を選択してください。)
11. [OK] をクリックして設定を保存し、ウィンドウを閉じます。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報