----------------------------------------------------------------------------
                 Realtek HD Audio driver セットアップ手順            
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Realtek HD Audio driver のセットアップ手順です。

本モジュールは、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\RTHDA」に展開されて
いる事を前提に記述しております。実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

  <<チェック !!>>
　　・ 本ドライバを CD-R/RW 等へ保存している場合は、
　　　 ハードディスクにコピーし、ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。
　　・ Windows XP Service Pack2 をご使用のお客様は、
　　　添付アプリケーションCD より UAA bus driver （kb888111xpsp2)を適用の上、
　　　下記手順に沿ってドライバをインストールして下さい

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリック
   3. ｢D:\DRV\RTHDA\Setup.exe」と入力して「OK」ボタンをクリック
      ※ デジタル署名警告画面が表示された場合は、「はい」ボタンをクリック
   4. 「次へ」をクリック
   5. 「InstallShield Wizardの完了」の画面が出たら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を
　　　選択し、「完了」ボタンをクリックし、コンピュータを再起動する

以上でRealtek HD Audio driverのセットアップは終了です。
