# Descrição geral do Intel® Matrix Storage Console

O Intel Matrix Storage Console é uma aplicação baseada no Windows* que representa a interface do utilizador para todos os componentes do Intel® Matrix Storage Manager. O Intel Matrix Storage Manager proporciona melhores capacidades de gestão e informações detalhadas sobre o estado para subsistemas Serial ATA AHCI e RAID. Esta aplicação é suportada em sistemas que utilizem um processador Intel® Pentium®, Intel® Core Duo ou Intel® Xeon® e que contenham um dos controladores de armazenamento Intel listados na Tabela 2. Consulte o ficheiro Leiame instalado com este software para saber mais sobre todos os requisitos de sistema ou visite o site de suporte técnico da Intel para este produto.
O Intel Matrix Storage Console pode ser visualizado em dois modos: modo básico e modo avançado. O modo básico é uma vista simples que apresenta informações sobre os dispositivos em forma de mensagens de estado ou ilustrações. O modo avançado proporciona outras opções para os utilizadores finais mais experientes gerirem as funcionalidades do subsistema de armazenamento e seleccionarem as políticas de cache do sistema. Pode mudar o modo seleccionando a opção adequada no menu 'Ver'.

## Modo básico

O modo básico é uma vista simplificada do seu subsistema de armazenamento através da aplicação Intel® Matrix Storage Manager. A vista do modo básico mostra o estado dos discos rígidos e uma ilustração do volume RAID actual. Numa situação anómala, por exemplo, um disco rígido em falta ou que falhou, o painel da direita disponibiliza um botão 'Mudar para a vista de modo avançado' que abre o modo avançado para gerir o problema. Também pode aceder à vista do modo avançado seleccionando 'Modo avançado' no menu 'Ver'. A figura abaixo mostra um sistema RAID típico no modo básico. Poderá ter uma vista diferente, consoante o disco onde estiver instalado o sistema operativo e o número de volumes RAID presentes. Se um sistema não tiver volumes RAID, o estado dos discos rígidos será apresentado.
FIGURA 1. MODO BÁSICO

## Modo avançado

O modo avançado é uma vista mais detalhada do seu subsistema de armazenamento através da aplicação Intel® Matrix Storage Manager. O modo avançado mostra uma combinação de vistas lógicas e físicas dos discos rígidos e quaisquer volumes RAID suportados que possam existir. A vista lógica mostra detalhes sobre os arrays e volumes RAID. A vista física mostra detalhes sobre os discos rígidos e sobre a forma como estão ligados uns aos outros. A figura abaixo mostra um exemplo da vista 'Modo avançado' com quatro discos rígidos. Há dois volumes, MyRAID5 e MyRAID10, a partilhar um único array.
FIGURA 2. MODO AVANÇADO
PAINEL DOS DISPOSITIVOS
O painel da esquerda, designado por painel dos dispositivos, mostra as vistas lógica e física dos dispositivos que compõem o subsistema de armazenamento Serial ATA. Estes dispositivos incluem os discos rígidos Serial ATA suportados, os discos rígidos ATAPI suportados e quaisquer volumes RAID e de recuperação suportados presentes no sistema.
PAINEL DE INFORMAÇÕES
Quando o Intel Matrix Storage Manager for seleccionado no painel dos dispositivos, o painel da direita, chamado o painel de informações, mostra informações sobre o dispositivo seleccionado. Os parâmetros relativos a cada tipo de dispositivo são listados nas tabelas abaixo. Se um parâmetro não se aplicar aos dispositivos que seleccionou, ele não será apresentado.

## Barra de menus

No modo básico, a barra de menus contém três menus: Ficheiro, Ver e Ajuda. A vista do modo avançado proporciona um menu adicional chamado Acções para outras opções de gestão do armazenamento.
MENU FICHEIRO
Este menu proporciona opções básicas, tais como guardar e imprimir o relatório do sistema ou sair do Intel® Matrix Storage Console.
MENU VER
O menu 'Ver' proporciona opções para mudar entre os modos básico e avançado e para actualizar estas vistas manualmente seleccionando 'Actualizar' ou premindo a tecla F5.
O menu 'Ver' também lhe permite visualizar o relatório do sistema, que contém informações do sistema, bem como informações específicas de uma aplicação. O relatório do sistema pode ser impresso ou guardado clicando no botão apropriado na caixa de diálogo.
MENU ACÇÕES
Este menu, apenas disponível no modo avançado, proporciona opções para criar volumes RAID e de recuperação no seu sistema. Este menu também proporciona uma opção para 'Procurar novamente dispositivos Plug and Play', por forma a garantir que todos os dispositivos de armazenamento são carregados no painel dos dispositivos.
MENU AJUDA
A opção 'Índice e índice remissivo' abre este ficheiro de ajuda. A opção 'Suporte' proporciona ligações a vários Web sites que contêm actualizações de produtos, suporte técnico, documentação e outras informações sobre produtos. Por predefinição, as ligações apontam para páginas de suporte da Intel, mas podem ser personalizadas pelo fabricante do sistema. A opção 'Acerca de' apresenta o logótipo do Intel Matrix Storage Console e o número da versão do software actualmente instalada.

## Menus de clique com o botão direito

Vários elementos do painel dos dispositivos, no modo avançado, proporcionam outras acções através de um menu com um clique no botão direito do rato. Consulte Opções do Intel Matrix Storage Manager para obter mais informações.

# Descrição geral do Intel® Matrix Storage Manager

O Intel Matrix Storage Manager é uma aplicação que melhora o desempenho e a fiabilidade do subsistema de armazenamento no seu computador. Para gerir os subsistemas de armazenamento, clique no menu 'Iniciar' e abra o Intel® Matrix Storage Console. Uma vez aberta a consola, seleccione o modo básico ou o modo avançado no menu 'Ver', dependendo do nível de detalhe que gostaria de ter.

O pacote de software consiste nos seguintes componentes:

- Controlador do Intel® Matrix Storage Manager
- Monitor de eventos
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

## Controlador do Intel® Matrix Storage Manager

O controlador do Intel Matrix Storage Manager é um software especificamente concebido para melhorar o desempenho e a fiabilidade do subsistema de armazenamento. Certificado pelo Microsoft Windows* Hardware Quality Labs (WHQL), o controlador pode ser instalado em qualquer computador de secretária, sistema móvel ou sistema de servidor suportado. A instalação deste software é totalmente automatizada para todos os chipsets e sistemas operativos suportados. O controlador é instalado como parte integrante do software Intel Matrix Storage Manager.
Uma vez instalado, o controlador é consultado pelos outros componentes do Intel Matrix Storage Manager para gerir o subsistema de armazenamento. Esta consulta obtém informação detalhada sobre o controlador Serial ATA, o dispositivo Serial ATA e o RAID, juntamente com os respectivos estados. A informação é então apresentada no Intel Matrix Storage Console.

## Monitor de eventos

O monitor de eventos é um serviço de sistema que é instalado no sistema com a aplicação Intel® Matrix Storage Manager. Depois de instalado, este serviço é iniciado assim que o utilizador entra no sistema, sendo executado em segundo plano enquanto o sistema está a ser utilizado. O monitor de eventos comunica com o controlador do Intel® Matrix Storage Manager, o Intel® Matrix Storage Console e a aplicação dos ícones na barra de tarefas para garantir que o estado dos três esteja sincronizado e para proporcionar notificações de eventos. Quando um evento ocorre, o monitor de eventos faz com que a aplicação dos ícones na barra de tarefas apresente o ícone do Intel Matrix Storage Manager na barra de tarefas, o qual apresenta uma mensagem em balão ou uma caixa de diálogo a descrever o evento. Os tipos de evento que podem despoletar uma notificação incluem alterações no estado dos volumes RAID, um erro de entrada/saída (E/S) num disco rígido ou um evento SMART num disco rígido. Quando um destes eventos ocorre, o monitor de eventos regista o evento no registo de eventos do NT e no registo de eventos do Intel Matrix Storage Manager.
Segue-se uma lista de opções disponíveis quando um evento é comunicado pelo ícone do Intel Matrix Storage Manager na barra de tarefas. Aceda às opções clicando com o botão direito do rato no ícone na barra de tarefas:

- Iniciar o Intel Matrix Storage Console: Abre o Intel Matrix Storage Console para fornecer o estado e/ou os dados de investigação acerca do evento.
- Ignorar o alerta actual por agora: Leva o monitor de eventos a ignorar o evento actual e a ocultar o ícone na barra de tarefas até à próxima entrada de utilizador no sistema ou à ocorrência do próximo evento.
- Não mostrar mensagem de protecção de dados no arranque: Esta opção só está disponível para mensagens informativas em balão. Oculta o ícone na barra de tarefas e desactiva a mensagem.

## Intel® Matrix Storage Manager Option ROM

O Intel Matrix Storage Manager option ROM é embalado à parte e não está presente em sistemas que não suportam RAID. O option ROM está geralmente integrado na BIOS da motherboard para configurar volumes RAID antes do arranque do sistema operativo.

# Funcionalidades do Intel® Matrix Storage Manager

Segue-se uma descrição geral das principais funcionalidades do Intel Matrix Storage Manager. Dependendo do hub controlador de E/S que o sistema está a utilizar e do hardware ligado ao sistema, algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis. Para ver uma lista completa de funcionalidades disponíveis para cada hub controlador de E/S, visite a página de suporte de chipsets da Intel para este produto.

## Intel® Rapid Recover Technology

Esta tecnologia utiliza a funcionalidade RAID 1 (mirroring) para copiar dados de um disco mestre designado para um disco de recuperação designado. Os discos mestre e de recuperação têm de incluir 100% do espaço disponível no disco rígido de um array e apenas um volume de recuperação pode estar presente num sistema. Pode seleccionar se pretende que os dados do disco mestre sejam copiados para o disco de recuperação de forma contínua ou apenas a pedido. Note que, quando um volume de recuperação for criado, nenhum volume RAID pode estar presente ou ser adicionado ao sistema. Consulte a secção 'Criar um volume de recuperação', neste ficheiro de ajuda, para obter mais detalhes.

- Vantagens: Total redundância dos dados; mais controlo sobre a forma como os dados são copiados entre os discos mestre e de recuperação; actualizações de volumes rápidas (apenas as alterações efectuadas no disco mestre desde a última actualização são copiadas para o disco de recuperação); os dados do disco rígido membro podem ser visualizados no Explorador do Windows*.
- Desvantagem: A capacidade de armazenamento limita-se à capacidade do disco mais pequeno.
- Aplicações: Protecção de dados essenciais para sistemas móveis; rápido restauro do disco mestre para um estado anterior ou predefinido.

TABELA 1. SUPORTE DO INTEL RAPID RECOVERY TECHNOLOGY POR CONTROLADOR DE ARMAZENAMENTO INTEL

Nível de RAID | Número de discos | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M | ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
Recuperação | 2 (Mestre e Recuperação) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim

## Tecnologia RAID

RAID (Redundant Array of Independent Drives) refere-se a vários discos rígidos independentes combinados de forma a originar um único array lógico. Se um ou mais volumes RAID são criados no array, o sistema operativo deixa de reconhecer discos rígidos individuais, mas identifica cada volume como um único disco rígido lógico. O objectivo principal do RAID é melhorar o desempenho e a fiabilidade do subsistema de armazenamento e suportar a tolerância a falhas. O nível de RAID define a forma como os dados são formatados dentro do volume que inclui os discos rígidos do array. O Intel® Matrix Storage Manager suporta o RAID de nível 0 (striping), RAID de nível 1 (mirroring), RAID de nível 5 (striping com paridade) e RAID de nível 10 (striping e mirroring). Actualmente, não são suportados outros níveis de RAID. A tabela abaixo ilustra o número de discos rígidos que são suportados num volume RAID para cada nível de RAID, dependendo do controlador de armazenamento Intel presente no sistema.
TABELA 2. SUPORTE DE NÍVEL DE RAID POR CONTROLADOR DE ARMAZENAMENTO INTEL

Nível de RAID | Número de discos | ESB2 | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH ICH7M | ICH8R ICH8DH ICH8DO | ICH8M-E | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
RAID 0 | 2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
RAID 0 | 3 ou 4 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim
RAID 0 | 5 ou 6 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim
RAID 1 | 2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
RAID 5 | 3 ou 4 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim
RAID 5 | 5 ou 6 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim
RAID 10 | 4 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim

RAID 0 (STRIPING)
O RAID de nível 0 combina dois ou mais discos rígidos para que todos os dados sejam divididos em blocos de fácil gestão chamados strips. A Tabela 2 descreve os cenários de utilização para tamanhos de strip permitidos. Os strips são espalhados pelos diferentes membros do array nos quais reside o volume RAID 0. Este método melhora o desempenho de leitura/escrita, sobretudo para o acesso sequencial, permitindo o acesso simultâneo a dados adjacentes a partir de mais de um disco rígido. Contudo, os dados armazenados num volume RAID 0 não são redundantes. Por isso, se um dos discos rígidos falhar, todos os dados no volume são destruídos.

- Vantagem: Maior acesso aos dados e melhor desempenho de armazenamento; nenhuma perda na capacidade de dados.
- Desvantagem: Nenhuma redundância de dados (se um dos discos rígidos falhar, todos os dados no volume são destruídos).
- Aplicações: Utilizado normalmente em computadores de secretária e estações de trabalho para armazenar dados e software não essenciais de elevado desempenho.

RAID 1 (MIRRORING)
O RAID de nível 1 combina dois discos rígidos para que todos os dados sejam simultaneamente gravados nos membros do array nos quais reside o volume RAID 1. Por outras palavras, os dados são espelhados nos discos rígidos do volume RAID 1. Isto cria uma redundância em tempo real de todos os dados no primeiro disco espelhando-o (mirroring) no segundo disco.

- Vantagens: Total redundância dos dados; velocidade de transferência na leitura aumentada.
- Desvantagens: A capacidade de armazenamento limita-se à capacidade do disco mais pequeno; ligeira redução na velocidade de transferência na escrita.
- Aplicações: Utilizado normalmente em estações de trabalho e servidores para armazenar dados essenciais.

RAID 5 (STRIPING COM PARIDADE)
O RAID de nível 5 combina três ou mais discos rígidos para que todos os dados sejam divididos em blocos de fácil gestão chamados strips. O RAID 5 utiliza a paridade, que é um método matemático de recriar dados destruídos num único disco, o que aumenta a tolerância a falhas. Os dados e a paridade são espalhados pelos vários membros do array numa sequência rotativa. Devido ao striping da paridade, é possível reconstruir os dados depois de substituir um disco rígido falhado por outro. O trabalho adicional de calcular os dados em falta irá degradar o desempenho da escrita nos volumes enquanto os dados estiverem a ser reconstruídos. O RAID 5 tem um melhor desempenho nas funções de E/S mais pequenas do que em ficheiros sequenciais maiores.

- Vantagens: Total redundância dos dados; eficácia; tolerância a falhas e melhor desempenho do array de armazenamento.
- Desvantagem: Reconstrução morosa e menor desempenho durante a reconstrução.
- Aplicações: Boa opção para servidores de ficheiros e de aplicações; servidores da Internet e de intranets.

RAID 10 (STRIPING E MIRRORING)
O RAID de nível 10 utiliza quatro discos rígidos para criar uma combinação de RAIDs de nível 0 e 1. Os dados são espalhados por um array de dois discos formando um componente RAID 0. Cada disco do array RAID 0 é espelhado por um disco no array RAID 1. Esta configuração proporciona os benefícios de desempenho do RAID 0 e a redundância do RAID 1.

- Vantagens: Melhor desempenho e total redundância dos dados.
- Desvantagem: São necessários quatro discos rígidos, sendo que dois são utilizados para redundância, resultando num custo acrescido.
- Aplicações: Servidores de bases de dados que exigem elevado desempenho e tolerância a falhas.

TAMANHOS DOS STRIPS
O tamanho do strip indica o tamanho de cada bloco de dados contíguos lógico utilizado num volume RAID 0, RAID 5 ou RAID 10. O tamanho do strip é expresso em kilobytes. A tabela abaixo descreve os cenários de utilização para os tamanhos de strip típicos.
TABELA 3. CENÁRIOS DE UTILIZAÇÃO PARA TAMANHOS DE STRIP SUPORTADOS

Tamanho do strip | Descrição | Níveis de RAID
4 KB | Adequado para modelos de utilização especializados que requerem strips de 4 KB | RAID 0, 10
8 KB | Adequado para modelos de utilização especializados que requerem strips de 8 KB | RAID 0, 10
16 KB | Adequado para transferências sequenciais | RAID 0, 5, 10
32 KB | Bom para transferências sequenciais | RAID 0, 5, 10
64 KB | Bom tamanho do strip para usos gerais (predefinição para RAID 5, 10) | RAID 0, 5, 10
128 KB | Melhor desempenho para a maioria dos computadores e estações de trabalho (predefinição para RAID 0) | RAID 0, 5

## Intel® Matrix RAID Technology

O Intel Matrix RAID Technology permite que dois volumes RAID independentes sejam criados num único array RAID. O array pode ser composto por dois a seis discos rígidos Serial ATA, dependendo do nível de RAID. O primeiro volume RAID ocupa parte do array, deixando espaço no qual um segundo volume possa ser criado.
O Intel Matrix RAID Technology suporta as seguintes combinações de níveis de RAID, desde que o mesmo número de discos rígidos é utilizado para ambos os volumes:

- RAID 1 e RAID 0 de 2 discos
- RAID 0 e RAID 5 de 3-6 discos
- RAID 0 e RAID 0 de 4 discos
- RAID 5 e RAID 10 de 4 discos

## Outras funcionalidades do Intel® Matrix Storage Manager

Consulte a tabela abaixo para uma descrição geral de outras funcionalidades importantes, para o ajudar a gerir o subsistema de armazenamento do seu computador. As funcionalidades RAID só são suportadas em sistemas que utilizem um hub controlador de E/S activado por RAID.
TABELA 4. DESCRIÇÃO GERAL DAS FUNCIONALIDADES DE GESTÃO DE ARMAZENAMENTO DE SUPORTE

Funcionalidade | Descrição
Intel® Matrix RAID Technology | Cria, gere e utiliza até dois volumes RAID independentes num único array. Cria até três arrays RAID independentes, cada um com dois discos rígidos, em qualquer das seis portas Serial ATA.
Migração de nível de RAID | Migra do RAID 0, 1 e 10 para o RAID 5.
Aumento de capacidade do volume RAID | Aumenta a capacidade de armazenamento de dados de um volume utilizando 100% do espaço disponível no array de um volume RAID 0, RAID 1, RAID 5 ou RAID 10 ou adicionando um ou mais discos rígidos a um volume RAID 0 ou RAID 5.
Disco de reserva RAID | Marca um ou mais discos rígidos como destino para reconstruções automáticas.
Verificação do volume RAID | Identifica inconsistências ou dados inválidos num volume RAID 0, RAID 1, RAID 5 ou RAID 10.
Verificação e reparação do volume RAID | Identifica e repara inconsistências ou dados inválidos num volume RAID 1, RAID 5 ou RAID 10.
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Utiliza funcionalidades avançadas de Serial ATA, tais como a colocação em fila de comandos nativos e o hot plug nativo.
Encriptação de dados | Permite transformar os dados de modo a torná-los ilegíveis para qualquer pessoa. A chave controla o nível e o estado da encriptação de dados. O Intel Matrix Storage Console apresenta o estado de encriptação dos volumes RAID e de recuperação, bem como dos discos rígidos RAID e não RAID.
Disco rígidoProtecção por palavra-passe | Proporciona um alto nível de segurança e protecção dos dados do disco rígido com uma palavra-passe, negando o acesso a qualquer utilizador não autorizado e derrotando os hackers. O Intel Matrix Storage Console permite-lhe desbloquear um disco rígido bloqueado.
Suporte de discos de sectores grandes | Permite que os discos rígidos com um tamanho de sector lógico de ½ KB e um tamanho de sector físico de ½ KB, 1 KB, 2 KB ou 4 KB sejam utilizados no subsistema de armazenamento.
Cache de reescrita de volumes | Melhora o desempenho armazenando temporariamente sectores de dados frequentemente utilizados para proporcionar um acesso mais rápido e um melhor funcionamento dos volumes RAID.

# Informação sobre o Intel® Matrix Storage Manager

Quando abrir o Intel® Matrix Storage Console, aparece a principal caixa de diálogo proporcionando informações sobre dispositivos em dois painéis. Na vista 'Modo avançado', o painel da esquerda, designado por painel dos dispositivos, mostra as vistas lógica e física dos dispositivos que compõem o subsistema de armazenamento Serial ATA. Estes dispositivos incluem os discos rígidos Serial ATA suportados, os discos rígidos ATAPI suportados e quaisquer volumes RAID e de recuperação suportados presentes no sistema. O painel da direita, designado por painel de informações, mostra as informações relativas ao dispositivo seleccionado. Os parâmetros relativos a cada tipo de dispositivo são listados nas tabelas abaixo. Se um parâmetro não se aplicar ao dispositivo que seleccionou, ele não será apresentado.
TABELA 5. INFORMAÇÃO SOBRE ARRAYS (MODO RAID)

Parâmetro | Valor
Estado | Nenhuma migração activa: Não estão a ocorrer migrações ou reconstruções.
A reconstruir: Um ou mais volumes RAID estão a ser reconstruídos.
Adicionar discos rígidos: O controlador do Intel® Matrix Storage Manager está a adicionar um ou mais membros e a migrar dados no array.
A substituir discos rígidos: Um ou mais volumes RAID estão a ser reconstruídos num disco rígido de reserva como resultado de um evento SMART num disco rígido desse volume.
A inicializar: A paridade do volume RAID está a inicializar ou os dados num volume RAID estão a ser verificados ou a ser verificados e reparados.
Cache de dados de discos rígidos activada | Indica se a cache de dados está ou não activada para todos os discos rígidos do array.
Tamanho | Indica a capacidade do array em gigabytes.
Espaço livre | Indica a quantidade de espaço do array que não está a ser utilizado por um volume RAID. O espaço livre pode ser utilizado para criar um segundo volume RAID.
Número de discos rígidos | Indica o número de discos rígidos que fazem parte do array.
Disco rígido membro [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Indica o fabricante e o número de modelo de cada disco rígido que seja membro do array.
Número de volumes | Indica o número de volumes RAID no array. Se o número de volumes for igual a 1 e se houver espaço livre, então um segundo volume RAID pode ser criado no array.
Volume membro [1, 2] | Indica o nome de cada volume RAID no array.

TABELA 6. INFORMAÇÃO SOBRE VOLUMES (MODO RAID)

Parâmetro | Valor
Estado (Volume RAID) | Normal: Os dados do volume estão totalmente acessíveis.
Bloqueado: Indica que discos membros do volume RAID estão bloqueados e desbloqueados. Para desbloquear o volume, utilize a opção de clicar com o botão direito do rato para desbloquear todos os discos membros bloqueados.
Falhou: Relativamente aos volumes RAID 0, um ou mais membros estão em falta ou falharam. Relativamente aos volumes RAID 1, ambos os membros falharam. Relativamente aos volumes RAID 5 ou RAID 10, dois ou mais membros estão em falta ou falharam. Nota: Em certas circunstâncias, um volume RAID 10 pode ser comunicado como 'Degradado', embora dois membros estejam em falta ou tenham falhado.
Degradado: Apenas os volumes RAID 1, RAID 5 e RAID 10 podem estar neste estado. Isto indica que um membro falhou ou está em falta.
Evento SMART: Um disco rígido excedeu o seu nível de recuperação de erros e comunicou um evento SMART.
A reconstruir: Apenas os volumes RAID 5 e RAID 10 podem estar neste estado. Isto indica que os dados estão a ser copiados para um mirror ou disco de reserva e que a redundância de dados está a ser restaurada.
A migrar: Indica que os dados estão a ser migrados para um segundo disco ou array e que está a ser criado um volume RAID.
A verificar: Indica que os dados no volume RAID estão a ser verificados.
A inicializar: A paridade do volume RAID está a inicializar ou os dados num volume RAID estão a ser verificados ou a ser verificados e reparados.
Estado (Volume de recuperação) | Criação do volume em curso: Os dados no disco mestre estão a ser copiados para o disco de recuperação.
Actualização contínua: Os dados no disco mestre são automaticamente copiados para o disco de recuperação, desde que ambos os discos estejam ligados ao sistema. Desativar a política de actualização contínua requer que solicite actualizações manualmente clicando com o botão direito no volume de recuperação e seleccionando Actualizar volume.
Actualização a pedido: Os dados no disco mestre são copiados para o disco de recuperação quando o solicitar clicando com o botão direito do rato no volume e seleccionando 'Actualizar volume'. Apenas as alterações efectuadas desde o último processo de actualização serão copiadas.
Actualizado: Apenas os volumes de recuperação definidos com a política de actualização contínua podem estar neste estado. Os dados no disco de recuperação correspondem aos dados no disco mestre.
Necessita de actualização: Apenas os volumes de recuperação definidos com a política de actualização a pedido podem estar neste estado. Os dados no disco de recuperação não correspondem aos dados no disco mestre.
Falhou: Ambos os membros falharam.
Actualização do volume em curso: Os dados no disco mestre estão a ser copiados para o disco de recuperação. Apenas as alterações efectuadas desde o último processo de actualização estão a ser copiadas.
Recuperação em curso: Os dados no disco de recuperação estão a substituir todos os dados no disco mestre.
Disco mestre só de leitura: Seleccionou a opção para aceder aos ficheiros do disco mestre no Explorador do Windows*, que torna o disco só de leitura.
Disco de recuperação só de leitura: Seleccionou a opção para aceder aos ficheiros do disco de recuperação no Explorador do Windows*, que torna o disco só de leitura.
Disco mestre em falta: O disco mestre utilizado para criar o volume de recuperação já não está detectado.
Disco de recuperação em falta: O disco de recuperação utilizado para criar o volume de recuperação já não está detectado.
Estado de encriptação | Activado: O volume está encriptado e todos os discos rígidos membros estão encriptados. Nota: Todos os discos rígidos membros de um volume RAID têm de ter o mesmo estado de encriptação no momento da sua criação.
Desactivado: O volume está desencriptado e todos os discos rígidos membros estão desencriptados.
Desactivado (encriptação mista dos discos rígidos): Os discos membros de um volume RAID têm diferentes estados de encriptação e assume-se que o volume está desencriptado. Para alterar o estado de encriptação do volume, modifique o estado de encriptação nos discos rígidos membros de modo a reflectir um estado idêntico.
Erros de verificação | Comunica o número de inconsistências detectadas durante a verificação dos dados do volume RAID. Isto só é válido durante o processo de verificação ou durante o processo de verificação e reparação.
Blocos com erros de suporte | Comunica o número de blocos com erros de suporte detectados durante a verificação dos dados do volume RAID. Isto só é válido durante o processo de verificação ou durante o processo de verificação e reparação.
Volume de sistema | Indica se o volume contém ou não ficheiros protegidos do sistema operativo.
Cache de reescrita de volumes activada | Indica se a funcionalidade da cache de reescrita está ou não activada para o volume.
Nível de RAID | Indica o nível de RAID a ser utilizado para o volume.
Tamanho do strip | Indica o tamanho de cada bloco de dados contíguos lógico utilizado no volume, para os volumes RAID 0, RAID 5 e RAID 10. O tamanho do strip está indicado em kilobytes.
Tamanho | Indica a capacidade total do volume em gigabytes.
Número de discos rígidos | Indica o número de discos rígidos que o volume inclui.
Disco rígido membro [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Para os volumes RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10, indica o fabricante e o número de modelo de cada disco rígido utilizado pelo volume.
Disco rígido mestre | Para os volumes de recuperação, indica o fabricante e o número de modelo do disco mestre.
Disco rígido de recuperação | Para os volumes de recuperação, indica o fabricante e o número de modelo do disco de recuperação.
Array progenitor | Indica o nome do array que contém este volume.

TABELA 7. INFORMAÇÃO SOBRE O DISCO RÍGIDO RAID (MODO RAID)

Parâmetro | Valor
Utilização | Membro do array: O disco rígido foi agrupado com outros discos para formar um array contendo volumes RAID. Os volumes RAID podem ser apresentados no sistema operativo; contudo, os discos individuais não podem.
Membro do array (mestre): O disco rígido é o disco de origem para o volume de recuperação.
Membro do array (recuperação): O disco rígido é o disco de destino para o volume de recuperação.
Disco rígido não RAID: O disco rígido não tem metadados RAID e está visível e disponível para ser utilizado pelo sistema operativo.
Nenhuma: O disco rígido contém metadados, o que impede que seja apresentado no sistema operativo, mas não é membro de um array.
Estado | Normal: O disco rígido está presente, a funcionar como esperado e desbloqueado.
Bloqueado: O disco rígido está protegido por palavra-passe. Utilize a opção de clicar com o botão direito do rato para desbloquear o disco rígido bloqueado. Nota: Se os discos membros de um volume RAID estiverem bloqueados e desbloqueados, o volume será apresentado como bloqueado.
Ocorreu um erro: O disco rígido excedeu o seu limite de recuperação de erros. Isto será apresentado na interface do utilizador do Intel Matrix Storage Manager option ROM.
Evento SMART: O disco rígido excedeu o limite de recuperação de erros e está em risco de falha.
Em falta: O disco rígido não está presente.
Versão incompatível: O disco rígido contém metadados RAID que se referem a uma versão incompatível com a versão actual do software RAID.
Falhou: Indica a mesma condição que 'Ocorreu um erro'. Isto será apresentado no Intel Matrix Storage Console.
Estado de encriptação | Activado: O disco rígido está encriptado.
Desactivado: O disco rígido está desencriptado.
Porta do dispositivo | Indica a porta do controlador Serial ATA à qual o disco rígido está ligado.
Modo de transferência Serial ATA actual | Indica o modo de transferência Serial ATA entre o controlador Serial ATA e o disco rígido Serial ATA. Os valores típicos deste parâmetro são: Geração 1: 150 Mbytes/s Geração 2: 300 Mbytes/s
Modelo | Indica o número de modelo do disco rígido.
Número de série | Indica o número de série do fabricante do disco rígido.
Firmware | Indica a versão do firmware no interior do disco rígido.
Suporte de colocação em fila de comandos nativos | Indica se o disco rígido suporta ou não a colocação em fila de comandos nativos.
Cache de dados de discos rígidos activada | Indica se a cache de dados está ou não activada para todos os discos rígidos do array.
Número de volumes | Indica o número de volumes contido no array.
Volume membro [1, 2] | Indica o nome de cada volume do qual o disco rígido é membro.
Array progenitor | Indica o nome do array RAID do qual o disco rígido é membro.

TABELA 8. INFORMAÇÃO SOBRE O DISCO RÍGIDO NÃO RAID

Parâmetro | Valor
Utilização | Disco rígido não RAID: Este disco rígido não é utilizado num array ou volume RAID. Este disco rígido pode ser utilizado como disco de reserva RAID ou como dispositivo de armazenamento de dados.
Disco de reserva: Este disco rígido foi assinalado como disco de destino para as reconstruções automáticas.
Utilização do disco rígido desconhecida: Não foi possível determinar a utilização deste disco rígido. Isto pode dever-se a uma incompatibilidade entre esta versão do software e a configuração do disco rígido.
Estado | Normal: O disco rígido está presente e a funcionar como esperado.
Ocorreu um erro: O disco rígido excedeu o seu limite de recuperação de erros. Isto será apresentado na interface do utilizador do Intel Matrix Storage Manager option ROM.
Evento SMART: O disco rígido excedeu o limite de recuperação de erros e está em risco de falha.
Bloqueado: O disco rígido está protegido por palavra-passe. Utilize a opção de clicar com o botão direito do rato para desbloquear o disco rígido bloqueado. Nota: Se todos os discos membros de um volume RAID estiverem bloqueados, o volume não estará visível e todos os discos membros serão apresentados como discos rígidos não RAID.
Falhou: Indica a mesma condição que 'Ocorreu um erro'. Isto será apresentado no Intel Matrix Storage Console.
| Estado de encriptação | Activado: O disco rígido está encriptado.
Desactivado: O disco rígido está desencriptado.
Porta do dispositivo | Indica a porta do controlador Serial ATA à qual o disco rígido está ligado.
Modo de transferência Serial ATA actual | Indica o modo de transferência Serial ATA entre o controlador Serial ATA e o disco rígido Serial ATA. Os valores típicos deste parâmetro são: Geração 1: 150 Mbytes/s Geração 2: 300 Mbytes/s
Modelo | Indica o número de modelo do disco rígido.
Número de série | Indica o número de série do fabricante do disco rígido.
Firmware | Indica a versão do firmware no interior do disco rígido.
Suporte de colocação em fila de comandos nativos | Indica se o disco rígido suporta ou não a colocação em fila de comandos nativos.
Disco rígido do sistema | Indica se o disco rígido contém ou não ficheiros protegidos do sistema operativo.
Tamanho | Indica a capacidade total do disco rígido em gigabytes.

TABELA 9. INFORMAÇÃO SOBRE O DISCO RÍGIDO SERIAL ATA (MODO AHCI EM SISTEMAS MÓVEIS)

Nome | Descrição
Estado | Normal: O disco rígido está presente e a funcionar como esperado.
Bloqueado: O disco rígido está protegido por palavra-passe. Utilize a opção de clicar com o botão direito do rato para desbloquear o disco rígido bloqueado. Nota: Se todos os discos membros de um volume RAID estiverem bloqueados, o volume não estará visível e todos os discos membros serão apresentados como discos rígidos não RAID.
Ocorreu um erro: O disco rígido excedeu o seu limite de recuperação de erros. Isto será apresentado na interface do utilizador do Intel Matrix Storage Manager option ROM.
Evento SMART: O disco rígido excedeu o limite de recuperação de erros e está em risco de falha.
Falhou: Indica a mesma condição que 'Ocorreu um erro'. Isto será apresentado no Intel Matrix Storage Console.
Porta do dispositivo | Indica a porta do controlador Serial ATA à qual o disco rígido está ligado.
Modo de transferência Serial ATA actual | Indica o modo de transferência Serial ATA entre o controlador Serial ATA e o disco rígido Serial ATA. Os valores típicos deste parâmetro são: Geração 1: 150 Mbytes/s Geração 2: 300 Mbytes/s
Modelo | Indica o número de modelo do disco rígido.
Número de série | Indica o número de série do fabricante do disco rígido.
Firmware | Indica a versão do firmware no interior do disco rígido.
Suporte de colocação em fila de comandos nativos | Indica se o disco rígido suporta ou não a colocação em fila de comandos nativos.
Tamanho | Indica a capacidade total do disco rígido em gigabytes.

# Opções do Intel® Matrix Storage Manager

## Modo básico - descrição geral das acções

O Intel® Matrix Storage Console permite ter acesso a acções para gerir as funcionalidades do Intel® Matrix Storage Manager. No modo básico, o painel da esquerda apresenta acções utilizadas com frequência e o painel da direita fornece informações (estado do volume, detalhes e avisos), bem como o botão de acção relacionado com a selecção no painel da esquerda. A tabela abaixo proporciona uma descrição de cada acção acessível através destes menus.

TABELA 10. OPÇÕES DO PAINEL DA ESQUERDA DISPONÍVEIS APENAS PARA O VOLUME DE RECUPERAÇÃO

Acção | Descrição
Ver estado do disco rígido e do volume | Se seleccionar esta opção, obtém uma visão geral do estado dos discos rígidos e dos volumes, bem como a opção para mudar para a vista do modo avançado.
Modificar política de actualização do volume | Se seleccionar esta opção, pode alterar a política de actualização do volume activando ou desactivando as actualizações contínuas. Se seleccionar 'Desativar actualizações contínuas', define o volume com a política de actualizações a pedido, pelo que terá de pedir actualizações manualmente seleccionando a opção 'Actualizar volume de recuperação'. Se seleccionar 'Ativar actualizações contínuas', actualiza o volume automaticamente.
' Aceder aos ficheiros do disco mestre' e 'Aceder aos ficheiros do disco de recuperação' | Estas opções permitem-lhe visualizar ficheiros no disco mestre ou no disco de recuperação utilizando o Explorador do Windows*. Se seleccionar uma destas opções, define o volume com o modo só de leitura, não permitindo quaisquer actualizações do volume. Quando tiver visualizado os ficheiros, seleccione 'Ocultar ficheiros do disco mestre' ou 'Ocultar ficheiros do disco de recuperação' para ocultar ficheiros e definir o volume com a política de actualizações a pedido, ou seleccione 'Modificar política de actualização do volume' para ocultar ficheiros e definir o volume com a política de actualizações contínuas.
' Ocultar ficheiros do disco mestre' e 'Ocultar ficheiros do disco de recuperação' | Estas opções só estão disponíveis depois de seleccionar a opção para aceder aos ficheiros do disco mestre ou de recuperação no Explorador do Windows. A selecção de uma destas opções torna o disco rígido gravável e permite actualizações do volume a pedido ou contínuas.
Actualizar volume de recuperação | Esta opção só está disponível quando o volume estiver definido com a política de actualizações a pedido. A selecção desta opção resulta na cópia dos dados no disco mestre para o disco de recuperação. Apenas as alterações efectuadas desde o último processo de actualização serão copiadas.
Recuperar dados para disco mestre | Esta opção só está disponível depois de ter reiniciado o sistema a partir do disco de recuperação com a interface do utilizador do Intel® Matrix Storage Manager option ROM. A selecção desta opção resulta na substituição de todos os dados no disco mestre com os dados no disco de recuperação.

## Modo avançado - descrição geral das acções

No modo avançado, o Intel® Matrix Storage Console proporciona dois métodos para aceder a acções para gerir as funcionalidades do Intel® Matrix Storage Manager: menu 'Acções' e menus de clique com o botão direito do rato. O menu 'Acções' proporciona o acesso a acções utilizadas com frequência, ao passo que os menus de clique com o botão direito do rato, aos quais se acede clicando com o botão direito do rato em itens listados no painel dos dispositivos, proporcionam acções específicas de um item em particular. As tabelas abaixo proporcionam descrições de cada acção acessível através destes menus.
TABELA 11. OPÇÕES DISPONÍVEIS NO MENU 'ACÇÕES'

Acção | Descrição
Criar volume RAID | Utilize esta opção de criação para criar um volume RAID quando não quiser preservar dados num disco rígido existente. Dois ou mais discos rígidos poderão ser utilizados para o volume, dependendo do nível de RAID que escolher. O Intel® Matrix RAID Technology possibilita a criação de dois volumes num array. Para tal, seleccione uma capacidade de volume que seja inferior à capacidade total do array. Isto deixará espaço vazio no array para o segundo volume RAID. O segundo volume ocupará automaticamente o espaço que resta no array. O Intel Matrix Storage Console apenas cria o volume RAID. O volume resultante não está dividido em partições nem formatado. Utilize a gestão de discos do Microsoft Windows* para fazer a partição e formatar o novo volume RAID. Note que, no caso dos sistemas que permitem a encriptação, pelo menos dois discos rígidos não RAID com estados de encriptação idênticos têm de estar disponíveis para iniciar o assistente e para criar um volume RAID.
Criar volume RAID a partir do disco rígido existente | Utilize esta opção de criação quando quiser preservar dados num disco rígido existente e copiar esses dados para um ou mais discos rígidos adicionais. Este método de criação, chamado migração, pode levar algumas horas, dependendo da capacidade do disco rígido e da carga do sistema. Terminado o assistente, aparece uma caixa de diálogo que mostra o progresso da migração. Para voltar a abrir a caixa de diálogo em qualquer momento durante a migração, clique com o botão direito no volume em migração e seleccione 'Mostrar progresso da migração'. Apenas pode ocorrer um processo de migração de cada vez. Se quiser converter mais de um disco rígido de dados para um volume RAID, tem de os converter um de cada vez. Note que, no caso dos sistemas que permitem a encriptação, pelo menos dois discos rígidos não RAID com estados de encriptação idênticos têm de estar disponíveis para iniciar o assistente e para criar um volume RAID.
Criar volume de recuperação | Utilize esta opção de criação quando quiser criar um volume com o Intel® Rapid Recover Technology. Esta tecnologia copia dados de um disco mestre para um disco de recuperação, seja continuamente seja a pedido. Os discos mestre e de recuperação têm de incluir 100% do espaço disponível no disco rígido de um array e apenas um volume de recuperação pode estar presente num sistema. Note que, quando um volume de recuperação for criado, nenhum volume RAID pode estar presente ou ser adicionado ao sistema. Além disso, no caso dos sistemas que permitem a encriptação, pelo menos dois discos rígidos não RAID com estados de encriptação idênticos têm de estar disponíveis para iniciar o assistente e para criar um volume RAID.
Procurar novamente dispositivos Plug and Play | Utilize esta opção para detectar os discos rígidos que foram adicionados ou removidos. Concluída a procura, a vista 'Modo avançado' mostra as informações actualizadas. Esta acção corresponde à opção 'Verificar se há alterações de hardware' do 'Gestor de dispositivos' do Microsoft Windows.

TABELA 12. OPÇÕES DISPONÍVEIS NOS MENUS DE CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO RATO

Item no painel dos dispositivos | Descrição
Array | Criar volume: Esta opção só está disponível se o array for composto por um volume RAID que não inclua 100% do espaço disponível no disco rígido do array. Depois, pode utilizar esta opção para iniciar o 'Assistente de criação de volumes RAID' e criar um segundo volume RAID para utilizar o restante espaço no array. Consulte a secção 'Intel Matrix RAID Technology' neste ficheiro de ajuda para obter mais detalhes.
Ativar/desativar cache de dados de discos rígidos: A cache de dados de discos rígidos é uma funcionalidade que melhora o desempenho e é suportada por alguns discos rígidos. A ativação da cache de dados melhora o desempenho armazenando dados temporariamente antes de serem escritos no disco rígido. A desvantagem de ativar a cache de dados é que os dados colocados em cache podem ser destruídos se o sistema ficar sem corrente. Para ativar ou desativar a cache de dados, clique com o botão direito no array RAID e seleccione 'Ativar cache de dados de discos rígidos' ou 'Desativar cache de dados de discos rígidos'. Reinicie o computador para aplicar as alterações.
Volume RAID | Eliminar volume: Esta opção permite eliminar um volume RAID existente. AVISO: Quando um volume RAID é eliminado, todos os dados em todos os discos rígidos que fazem parte do volume RAID são eliminados de forma permanente. Antes de eliminar um volume, faça cópias de segurança de todos os dados importantes.
Modificar volume: Esta opção permite fazer as seguintes modificações no volume RAID: alterar o nome do volume, realizar uma migração de nível de RAID (i.e. migrar de um volume RAID 0, 1 ou 10 para um volume RAID 5) e aumentar a capacidade de volume utilizando 100% do espaço disponível no array ou adicionando discos rígidos.
Verificar dados do volume: Esta opção verifica os dados num volume RAID. Terminado o processo de verificação, aparece uma caixa de diálogo com o número de erros de verificação e de blocos com erros de suporte detectados.
Verificar e reparar dados do volume: Esta opção verifica e repara os dados num volume RAID. Terminado o processo de verificação e reparação, aparece uma caixa de diálogo com o número de erros de verificação detectados e reparados e o número de blocos com erros de suporte que foram reatribuídos.
Ativar/desativar cache de reescrita do volume: A ativação da cache de reescrita do volume melhora a produtividade e capacidade de resposta de E/S, mas poderá reduzir a protecção de dados em caso de falha de corrente ou do sistema. Não é necessária qualquer reinicialização para alterar esta opção. AVISO: Para a protecção de dados, a cache de reescrita do volume fica temporariamente desactivada quando executada numa UPS (Uninterruptible Power Supply).
Mostrar progresso da criação do volume: Esta opção só está disponível quando um novo volume estiver a ser criado. Quando seleccionar esta opção, aparece uma caixa de diálogo para indicar o progresso de criação como '% concluído'.
Mostrar progresso da migração: Esta opção só está disponível quando uma migração estiver em curso. Quando seleccionar esta opção, aparece uma caixa de diálogo para indicar o progresso de migração como '% concluído'.
Recuperar volume: Esta opção recupera um volume depois de o disco rígido que causou a falha ter sido fisicamente restaurado, desde que as seguintes condições tenham sido satisfeitas: O disco rígido ou os discos que originalmente faziam parte do volume RAID falhado foram novamente inseridos. Não houve acesso aos dados no disco rígido enquanto este era removido do sistema.
Converter para um volume de recuperação: Esta opção só está disponível para volumes RAID 1 que incluam 100% do espaço no disco rígido de um array. O array tem de ser composto por apenas 2 discos rígidos. Quando o volume RAID 1 estiver convertido, utilizará o Intel® Rapid Recover Technology. Para instruções passo a passo sobre o procedimento a seguir, consulte a secção 'Opções de conversão de volumes'.
Volume de recuperação | Eliminar volume: Esta opção permite eliminar um volume de recuperação existente. AVISO: Quando um volume de recuperação for eliminado, todos os dados no disco mestre e no disco de recuperação são eliminados de forma permanente. Antes de eliminar um volume, faça cópias de segurança de todos os dados importantes.
Modificar volume: Esta opção permite fazer as seguintes modificações no volume de recuperação: alterar o nome do volume, trocar os discos mestre e de recuperação e alterar a política de actualização.
Verificar dados do volume: Esta opção verifica os dados num volume de recuperação. Terminado o processo de verificação, aparece uma caixa de diálogo com o número de erros de verificação e de blocos com erros de suporte detectados.
Verificar e reparar dados do volume: Esta opção verifica e repara os dados num volume de recuperação. Terminado o processo de verificação e reparação, aparece uma caixa de diálogo com o número de erros de verificação detectados e reparados e o número de blocos com erros de suporte que foram reatribuídos.
Ativar/desativar cache de reescrita do volume: A ativação da cache de reescrita do volume melhora a produtividade e capacidade de resposta de E/S, mas poderá reduzir a protecção de dados em caso de falha de corrente ou do sistema. Não é necessária qualquer reinicialização para alterar esta opção. AVISO: Para a protecção de dados, a cache de reescrita do volume fica temporariamente desactivada quando executada numa UPS (Uninterruptible Power Supply).
Desativar actualização contínua: A selecção desta opção altera a política de actualização para "a pedido". Terá então de solicitar actualizações manualmente clicando com o botão direito do rato no volume e seleccionando 'Actualizar volume'.
Actualizar volume: Esta opção só está disponível quando o volume estiver definido com a política de actualizações a pedido. A selecção desta opção resulta na cópia dos dados no disco mestre para o disco de recuperação. Apenas as alterações efectuadas desde o último processo de actualização serão copiadas.
Mostrar progresso da actualização do volume: Esta opção só está disponível quando um novo volume de recuperação estiver a ser criado ou quando se selecciona 'Actualizar volume' na política de actualização a pedido.
Cancelar processo de actualização do volume: Esta opção só está disponível quando um novo volume de recuperação estiver a ser criado ou quando se selecciona 'Actualizar volume' na política de actualização a pedido.
Recuperar dados para disco mestre: Esta opção só está disponível depois de ter reiniciado o sistema a partir do disco de recuperação com a interface do Intel® Matrix Storage Manager option ROM. A selecção desta opção resulta na substituição de todos os dados no disco mestre com os dados no disco de recuperação.
Mostrar progresso da recuperação: Esta opção só está disponível quando uma recuperação para o disco mestre estiver em curso. Quando seleccionar esta opção, aparece uma caixa de diálogo para indicar o progresso de recuperação como '% concluído'.
Cancelar processo de recuperação: Esta opção só está disponível quando uma recuperação para o disco mestre estiver em curso. A selecção desta opção cancela a cópia dos dados no disco de recuperação para o disco mestre.
' Aceder aos ficheiros do disco mestre' e 'Aceder aos ficheiros do disco de recuperação': Estas opções permitem-lhe visualizar ficheiros no disco mestre ou no disco de recuperação utilizando o Explorador do Windows*. Se seleccionar uma destas opções, define o volume com o modo só de leitura, não permitindo quaisquer actualizações do volume. Quando tiver visualizado os ficheiros, seleccione 'Ocultar ficheiros do disco mestre' ou 'Ocultar ficheiros do disco de recuperação' para ocultar ficheiros e definir o volume com a política de actualizações a pedido, ou seleccione 'Modificar política de actualização do volume' para ocultar ficheiros e definir o volume com a política de actualizações contínuas.
'Ocultar ficheiros do disco mestre' e 'Ocultar ficheiros do disco de recuperação':Estas opções só estão disponíveis depois de seleccionar a opção para aceder aos ficheiros do disco mestre ou do disco de recuperação no Explorador do Windows. A selecção de uma destas opções torna o disco rígido gravável e permite actualizações do volume.
Converter em volume RAID 1: Esta opção permite converter um volume de recuperação num volume RAID 1. Para instruções passo a passo sobre o procedimento a seguir, consulte a secção 'Opções de conversão de volumes'.
Disco rígido RAID | Ativar LED da porta: Esta opção permite-lhe identificar a porta a que o disco rígido está ligada. Uma vez localizada, a luz da porta pisca durante um tempo limite automático. Nota: Esta opção só está disponível para portas utilizadas.
Desbloquear disco rígido: Esta opção só está disponível se um ou mais discos rígidos estiverem bloqueados. Os discos rígidos bloqueados são apresentados no painel de dispositivos com um ícone de cadeado e no painel de informações com o estado 'Bloqueado'. Clique com o botão direito do rato num disco rígido bloqueado e seleccione 'Desbloquear disco rígido' no menu. Em seguida, ser-lhe-á pedido que introduza uma palavra-passe para desbloquear o disco rígido seleccionado. Nesta altura, o Intel®Matrix Storage Console não permite o bloqueio de um disco rígido.
Disco rígido não RAID | Assinalar como reserva: AVISO: Quando um disco rígido não RAID é marcado como disco de reserva, todos os dados nesse disco são eliminados de forma permanente. Faça uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de marcar um disco como disco de reserva. Esta funcionalidade marca discos rígidos como discos de destino para reconstruções automáticas. Para marcar um disco rígido como disco de reserva, clique num dos discos rígidos na lista de discos rígidos não RAID do painel de dispositivos e seleccione 'Assinalar como reserva'.
Redefinir disco rígido como não RAID: Apenas os discos rígidos não RAID que já estejam assinalados como discos de reserva podem ser redefinidos. Clique com o botão direito no disco rígido de reserva, na lista de discos rígidos não RAID no painel de dispositivos, e seleccione ‘Redefinir disco rígido como não RAID’. Este disco, que era membro do array RAID, tornar-se-á disco não RAID.
Reconstruir para este disco rígido: Esta opção só está disponível quando um volume RAID 1, 5 ou 10 estiver degradado devido à falha de um disco membro ou quando o disco mestre de um volume de recuperação falhar ou for destruído. Consulte as secções 'Recuperar dados no disco mestre' ou 'Recuperação de volumes RAID', deste ficheiro de ajuda, para os procedimentos detalhados de utilização desta opção.
Ativar LED da porta: Esta opção permite-lhe identificar a porta a que o disco rígido está ligada. Uma vez localizada, a luz da porta pisca durante um tempo limite automático. Nota: Esta opção só está disponível para portas utilizadas.
Desbloquear disco rígido: Esta opção só está disponível se um ou mais discos rígidos estiverem bloqueados. Os discos rígidos bloqueados são apresentados no painel de dispositivos com um ícone de cadeado e no painel de informações com o estado 'Bloqueado'. Clique com o botão direito do rato num disco rígido bloqueado e seleccione 'Desbloquear disco rígido' no menu. Em seguida, ser-lhe-á pedido que introduza uma palavra-passe para desbloquear o disco rígido seleccionado. Nesta altura, o Intel®Matrix Storage Console não permite o bloqueio de um disco rígido.

## Opções de criação de volumes

Para criar um novo volume RAID ou de recuperação, seleccione uma das opções do menu 'Acções' no modo avançado. Inicia-se um assistente que o orientará através do processo de criação do volume. Uma descrição geral de cada opção de criação de volumes é fornecida abaixo. A criação de volumes não exige a reinstalação do sistema operativo. Todas as aplicações e dados permanecem intactos. Note que tem de ter iniciado a sessão como administrador para criar um volume RAID ou um volume de recuperação.
AVISO: A criação de um volume ELIMINA TODOS OS DADOS de um ou mais dos discos rígidos utilizados para criar o volume e esses dados não podem ser recuperados. Preste atenção às mensagens de aviso de cada assistente, que explicam quais os discos rígidos que serão substituídos, e faça uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de criar um volume.
Nota sobre o evento SMART: Não será possível criar um volume RAID se um ou mais dos discos rígidos Serial ATA que seleccionou para o volume RAID tiver comunicado um evento SMART. Se considerar que o evento SMART não prejudica o funcionamento normal do disco rígido, pode clicar com o botão direito no disco rígido que mostra o evento SMART e seleccionar 'Reinicializar evento SMART'. Será, então, capaz de criar um volume RAID com este disco. Isto só é recomendado se compreender a razão para a ocorrência do evento SMART.

Sistemas que permitem a encriptação: Não terá acesso aos assistentes de criação de volumes, se não tiver disponíveis no sistema pelo menos dois discos rígidos não RAID com estados de encriptação idênticos. Além disso, só é possível criar um volume com discos rígidos membros que apresentem estados de encriptação idênticos, encriptados ou desencriptados.
CRIAR UM VOLUME DE RECUPERAÇÃO
Um volume de recuperação utiliza o Intel® Rapid Recover Technology para copiar dados de um disco mestre designado, normalmente, a unidade do sistema, para um disco de recuperação designado. Os discos mestre e de recuperação têm de incluir 100% do espaço disponível no disco rígido de um array e apenas um volume de recuperação pode estar presente num sistema. Além disso, quando um volume de recuperação for criado, nenhum volume RAID pode estar presente ou ser adicionado ao sistema.
Para criar um volume de recuperação, siga os passos indicados abaixo. Durante o processo, poderá optar por copiar os dados do disco mestre para o disco de recuperação de forma contínua ou a pedido. Com a política da actualização contínua, as alterações feitas no disco mestre são automaticamente copiadas para o disco de recuperação, sempre que este estiver ligado e online. Com a política da actualização a pedido, o estado do disco de recuperação é automaticamente definido como 'Offline'. Portanto, os dados contidos no disco mestre podem ser restaurados para um estado anterior copiando novamente os dados no disco de recuperação para o disco mestre (consulte a secção 'Reverter os dados do disco mestre para um estado anterior', deste ficheiro de ajuda, para ver esse procedimento).

1. Certifique-se de que há pelo menos 1 disco rígido Serial ATA ligado ao sistema, além do disco do sistema.
2. Inicie o Microsoft Windows* e abra o Intel Matrix Storage Console.
3. Seleccione 'Modo avançado' no menu 'Ver'.
4. Seleccione 'Criar volume de recuperação' no menu 'Acções'. Inicia-se o 'Assistente de criação de volumes de recuperação'.
5. Siga as instruções do assistente.
6. Se utilizar 2 discos rígidos vazios para criar o volume de recuperação, o volume será criado assim que o assistente for concluído. Se criar o volume a partir de um disco mestre que contenha dados, o processo de criação do volume será iniciado quando o assistente for concluído. Para ver o estado da migração, clique com o botão direito no nome do volume, no painel dos dispositivos, e seleccione 'Mostrar progresso da actualização do volume'.

CRIAR UM VOLUME RAID A PARTIR DE UM SISTEMA PREPARADO PARA RAID
Um sistema preparado para RAID é configurado com o controlador Serial ATA definido no modo RAID e com pelo menos um disco rígido sem volumes RAID (um disco pass-through). O sistema operativo tem de ter o Intel® Matrix Storage Manager instalado. As seguintes configurações RAID são possíveis (consulte a Tabela 2, deste ficheiro de ajuda, para determinar os níveis de RAID suportados pelo seu sistema):

- De Preparado para RAID para RAID 0 de 2, 3, 4, 5 ou 6 discos
- De Preparado para RAID para RAID 1 de 2 discos
- De Preparado para RAID para RAID 5 de 3, 4, 5 ou 6 discos
- De Preparado para RAID para RAID 10 de 4 discos

Siga os passos abaixo para converter o sistema num sistema RAID, migrando os dados do disco do sistema para um volume RAID.

1. Anote o número de série do disco rígido a partir do qual pretende migrar os dados e garanta que o disco está ligado ao sistema. Precisará do número de série mais tarde, durante o procedimento, para identificar este disco como o disco de origem.
2. Ligue ao sistema os outros discos rígidos Serial ATA a serem utilizados como os discos membros do volume. Note que estes discos rígidos terão de ter uma capacidade igual ou superior à capacidade do disco rígido de origem.
3. Inicie o Microsoft Windows* e abra o Intel Matrix Storage Console.
4. Seleccione 'Modo avançado' no menu 'Ver'.
5. Seleccione 'Criar volume RAID a partir do disco rígido existente' no menu 'Acções'. O 'Assistente de criação de volumes RAID a partir de um disco rígido existente' é iniciado.
6. Siga as instruções do assistente. A migração começa assim que o assistente for concluído.
7. Para ver o estado da migração, clique com o botão direito no nome do volume, no painel dos dispositivos, e seleccione 'Mostrar progresso da migração'. Aparece uma mensagem do ícone da barra de tarefas quando a migração estiver concluída e o estado do volume será 'Normal' no painel de informações.
8. Concluída a migração, reinicie o sistema. Se migrou para um volume RAID 0, utilize o utilitário 'Gestão de discos' do Microsoft Windows para fazer a partição e formatar o espaço vazio criado quando as duas capacidades de disco rígido foram combinadas. Também pode utilizar software de terceiros para estender quaisquer partições existentes no volume RAID.

Se tiver um único disco rígido externo ao sistema que contenha dados de programas ou pessoais, pode utilizar a funcionalidade da migração para utilizar este disco rígido como o disco de origem para um volume RAID.
CRIAR UM VOLUME RAID A PARTIR DE DISCOS RÍGIDOS VAZIOS
Siga os passos abaixo para criar um volume RAID utilizando discos rígidos Serial ATA vazios que não sejam do sistema:

1. Ligue ao sistema os outros discos rígidos Serial ATA a serem utilizados como os discos membros do volume.
2. Inicie o Microsoft Windows* e abra o Intel Matrix Storage Console.
3. Seleccione 'Modo avançado' no menu 'Ver'.
4. Seleccione 'Criar volume RAID' no menu 'Acções'. Inicia-se o 'Assistente de criação de volumes RAID'.
5. Siga as instruções do assistente. O volume será criado assim que o assistente for concluído.

## Opções de conversão de volumes

A conversão de volumes não exige a reinstalação do sistema operativo. Todas as aplicações e dados permanecem intactos. Note que tem de ter iniciado a sessão como administrador para modificar um volume RAID ou um volume de recuperação.
CONVERTER UM VOLUME RAID 0, 1 OU 10 NUM VOLUME RAID 5
As seguintes configurações RAID são possíveis (consulte a Tabela 2, deste ficheiro de ajuda, para determinar os níveis de RAID suportados pelo seu sistema):

- De um RAID 1 de 2 discos para um RAID 5 de 3, 4, 5 ou 6 discos
- De um RAID 0 de 2 discos para um RAID 5 de 3 ou 4 discos
- De um RAID 0 de 3 discos para um RAID 5 de 4, 5 ou 6 discos
- De um RAID 10 de 4 discos para um RAID 5 de 4, 5 ou 6 discos

Siga os passos abaixo para migrar de um volume RAID 0, 1 ou 10 existente para um RAID 5.

1. Certifique-se de que há pelo menos 3 discos rígidos SATA ligados ao sistema.
2. Inicie o Microsoft Windows* e abra o Intel Matrix Storage Console.
3. Seleccione 'Modo avançado' no menu 'Ver'.
4. Clique com o botão direito no volume que pretende converter e seleccione ‘Modificar volume’.
5. Inicia-se o 'Assistente de modificação de volumes RAID'.
6. Siga as instruções do assistente. A migração começa assim que o assistente for concluído.
7. Para ver o estado da migração, clique com o botão direito no nome do volume, no painel dos dispositivos, e seleccione 'Mostrar progresso da migração'. Aparece uma mensagem do ícone da barra de tarefas quando a migração estiver concluída e o estado do volume será 'Normal' no painel de informações.

CONVERTER UM VOLUME RAID 1 NUM VOLUME DE RECUPERAÇÃO
Siga os passos abaixo para converter um volume RAID 1 existente num volume de recuperação:

1. Seleccione 'Modo avançado' no menu 'Ver'.
2. Clique com o botão direito no nome do volume RAID 1 no painel dos dispositivos e seleccione 'Converter em volume de recuperação'. Aparece uma mensagem a informar que é necessário inicializar primeiro o volume RAID 1. Clique em 'OK' para iniciar o processo de inicialização.
3. Terminada a inicialização, clique novamente com o botão direito no nome do volume e seleccione 'Converter em volume de recuperação'. Inicia-se o 'Assistente de conversão de volumes RAID'.
4. Siga as instruções do assistente. O volume será convertido assim que o assistente for concluído.

CONVERTER UM VOLUME DE RECUPERAÇÃO NUM VOLUME RAID 1
Siga os passos abaixo para converter um volume de recuperação num volume RAID 1:

1. Seleccione 'Modo avançado' no menu 'Ver'.
2. Clique com o botão direito no nome do volume de recuperação no painel dos dispositivos e seleccione 'Converter em volume RAID 1'. Inicia-se o 'Assistente de conversão de volumes de recuperação'.
3. Siga as instruções do assistente. O volume será convertido assim que o assistente for concluído.

## Opções de aumento de capacidade do volume

O Intel Matrix Storage Console permite-lhe aumentar a capacidade de volumes RAID existentes utilizando dois métodos:

1. Utilize 100% do espaço disponível no array. Esta opção só está disponível se um volume RAID0, RAID1, RAID5 e/ou RAID10 estiver presente e se houver espaço disponível no array existente.
2. Adicione um ou mais discos rígidos membros. Esta opção só está disponível se um volume RAID0 e/ou RAID5 estiver presente e se pelo menos um disco rígido não RAID estiver disponível, ligado ao sistema e corresponder ao tipo de ligação interna ou externa dos discos rígidos membros existentes. Não pode adicionar um disco rígido externo a um volume que inclua discos rígidos membros internos.

As opções acima descritas são mutuamente exclusivas e o 'Assistente de modificação de volumes RAID' está limitado a uma única selecção. Terá de executar todo o processo de modificação do volume as vezes que forem necessárias para concluir uma migração, incluindo uma migração de nível de RAID. O aumento de capacidade do volume não exige a reinstalação do sistema operativo.

UTILIZE 100% DO ESPAÇO DISPONÍVEL NO ARRAY
Siga os passos abaixo para aumentar a capacidade de volume utilizando 100% do espaço disponível no array:

1. Seleccione 'Modo avançado' no menu 'Ver'.
2. Clique com o botão direito no nome do volume RAID no painel dos dispositivos e seleccione 'Modificar volume'. Inicia-se o 'Assistente de modificação de volumes RAID'.
3. Siga as instruções do assistente. Na caixa de diálogo 'Modificar volume', seleccione 'Aumento de capacidade do volume' e 'Utilize 100% do espaço disponível no array'. Será iniciada a migração do volume assim que o assistente for concluído.

ADICIONE UM OU MAIS DISCOS RÍGIDOS MEMBROS
Siga os passos abaixo para aumentar a capacidade de volume adicionando um ou mais discos rígidos membros:

1. Seleccione 'Modo avançado' no menu 'Ver'.
2. Clique com o botão direito no nome do volume RAID no painel dos dispositivos e seleccione 'Modificar volume'. Inicia-se o 'Assistente de modificação de volumes RAID'.
3. Siga as instruções do assistente. Na caixa de diálogo 'Modificar volume', seleccione 'Aumento de capacidade do volume' e 'Adicione um ou mais discos rígidos membros'. Na caixa de diálogo seguinte, seleccione um ou mais discos rígidos disponíveis para adicionar ao volume existente. Se o sistema permitir a encriptação, certifique-se de que os discos rígidos membros seleccionados têm o mesmo estado de encriptação que o volume. Será iniciada a migração do volume assim que o assistente for concluído.

# Resolução de problemas

## Requisitos de sistema

Para obter informações mais detalhadas sobre os componentes necessários para esta versão do Intel® Matrix Storage Console e sobre os sistemas operativos suportados, consulte o ficheiro Leiame instalado com este software ou visite o site de suporte técnico da Intel para este produto.

## Volumes de recuperação

Os tópicos desta secção apenas se aplicam aos volumes de recuperação. Explicam como substituir um disco de recuperação ou mestre ou como reverter os dados do disco mestre para um estado anterior.

- SUBSTITUIR UM DISCO DE RECUPERAÇÃO
- SUBSTITUIR UM DISCO MESTRE
- REVERTER OS DADOS DE UM DISCO MESTRE PARA UM ESTADO ANTERIOR

SUBSTITUIR UM DISCO DE RECUPERAÇÃO
Se o disco de recuperação falhar ou for removido do sistema e se o perder, terá de instalar um novo disco de recuperação e reconstruir o volume de recuperação nesse novo disco.

1. Desligue o sistema e coloque um novo disco rígido Serial ATA, a ser utilizado como o novo disco de recuperação.
2. Ligue o sistema.
3. Após a execução do sistema operativo, seleccione Intel Matrix Storage Console no menu 'Iniciar' ou clique no ícone do Intel® Matrix Storage Manager na barra de tarefas.
4. No menu 'Ver', seleccione 'Modo avançado' para ver uma vista detalhada de informações sobre o armazenamento de dispositivos.
5. Em 'Discos rígidos não RAID', clique com o botão direito no novo disco rígido e seleccione 'Reconstruir para este disco rígido' para iniciar o processo de reconstrução.
6. Para ver o progresso da reconstrução, clique com o botão direito no volume de recuperação e seleccione 'Mostrar progresso da actualização do volume'. Aparece uma mensagem do ícone da barra de tarefas quando a reconstrução estiver concluída e o estado do volume indicará a política de actualização que o volume de recuperação tinha definido antes de o disco de recuperação original ter sido removido.

SUBSTITUIR UM DISCO MESTRE
Se o disco mestre falhar ou for removido do sistema e se o perder, terá de instalar um novo disco mestre e reconstruir o volume de recuperação nesse novo disco.

1. Desligue o sistema e coloque um novo disco rígido Serial ATA, a ser utilizado como o novo disco mestre.
2. Ligue o sistema. O sistema inicia-se automaticamente a partir do disco de recuperação.
3. Após a execução do sistema operativo, seleccione Intel Matrix Storage Console no menu 'Iniciar' ou clique no ícone do Intel Matrix Storage Manager na barra de tarefas.
4. No menu 'Ver', seleccione 'Modo avançado' para ver uma vista detalhada de informações sobre o armazenamento de dispositivos.
5. Em 'Discos rígidos não RAID', clique com o botão direito no novo disco rígido e seleccione 'Reconstruir para este disco rígido' para iniciar o processo de reconstrução.
6. Para ver o progresso da reconstrução, clique com o botão direito no volume de recuperação e seleccione 'Mostrar progresso da actualização do volume'. Aparece uma mensagem do ícone da barra de tarefas quando a reconstrução estiver concluída e o estado do volume indicará a política de actualização que o volume de recuperação tinha definido antes de o disco mestre original ter sido removido. O novo disco mestre será automaticamente definido como o disco do sistema operativo.

REVERTER OS DADOS DO DISCO MESTRE PARA UM ESTADO ANTERIOR
Se o volume de recuperação estiver definido com a política de actualização a pedido, pode reverter os dados do disco mestre para o estado em que se encontravam no fim do último processo de actualização do volume. Isto é sobretudo útil quando um vírus é detectado no disco mestre ou quando convidados utilizam o seu sistema.

1. Reinicie o sistema. Durante o arranque do sistema, prima Ctrl-I para aceder à interface do utilizador do Intel® Matrix Storage Manager option ROM.
2. No 'MAIN MENU' (Menu principal), seleccione 'Recovery Volume Options' (Opções do volume de recuperação).
3. No menu 'Recovery Volume Options (Opções do volume de recuperação)', seleccione 'Enable Only Recovery Disk' para arrancar a partir do disco de recuperação.
4. Saia do option ROM e inicie o Microsoft Windows*.
5. Após a execução do sistema operativo, seleccione Intel Matrix Storage Console no menu 'Iniciar' ou clique no ícone do Intel Matrix Storage Manager na barra de tarefas.
6. Opção 1: Vista do modo avançado

- No menu 'Ver', seleccione 'Modo avançado' para ver uma vista detalhada de informações sobre o armazenamento de dispositivos.
- Clique com o botão direito no volume de recuperação no painel dos dispositivos e seleccione 'Recuperar dados para o disco mestre' para iniciar o processo de recuperação.
- Para ver o progresso da recuperação, clique com o botão direito no volume de recuperação e seleccione 'Mostrar progresso da recuperação'. Aparece uma mensagem do ícone da barra de tarefas quando a migração estiver concluída e a política de actualização do volume volta ao mesmo estado em que estava antes de o disco mestre ter ficado offline. Quaisquer alterações nos dados serão guardadas no disco mestre.

7. Opção 2: Vista do modo básico (apenas para volumes de recuperação)

- No menu 'Ver', seleccione 'Modo básico' para ver uma vista simplificada do subsistema de armazenamento.
- Seleccione 'Recuperar dados para disco mestre' no painel da esquerda e, em seguida, clique em 'Recuperar dados para disco mestre' no painel da direita para iniciar o processo de recuperação. O progresso da recuperação será apresentado no painel da direita até o processo estar concluído. Quaisquer alterações nos dados serão guardadas no disco mestre.
- Para ver o progresso da recuperação, clique com o botão direito no volume de recuperação e seleccione 'Mostrar progresso da recuperação'. Aparece uma mensagem do ícone da barra de tarefas quando a migração estiver concluída e a política de actualização do volume volta ao mesmo estado em que estava antes de o disco mestre ter ficado offline. Quaisquer alterações nos dados serão guardadas no disco mestre.

## Volumes RAID

As instruções descritas nesta secção apenas se aplicam aos volumes RAID. Se um volume RAID for indicado como 'Degraded' (Degradado) ou 'Falhado' (Falhado) pelo Intel® Matrix Storage Manager, poderá ser possível recuperar o volume. Se o restauro não for possível, terá de recriar o volume RAID e restaurar os dados manualmente, a partir de uma cópia de segurança. Consulte a secção abaixo que corresponde ao problema RAID indicado para restaurar a configuração RAID.

- VOLUME RAID 0 FALHADO
- VOLUME RAID 1 DEGRADADO
- VOLUME RAID 1 DEGRADADO E VOLUME RAID 0 FALHADO (ÚNICO ARRAY RAID)
- VOLUME RAID 5 DEGRADADO
- VOLUME RAID 5 FALHADO
- VOLUME RAID 10 DEGRADADO
- VOLUME RAID 10 FALHADO

VOLUME RAID 0 FALHADO
Um volume RAID 0 é indicado como 'Falhado' quando um dos seus membros falha ou fica desligado. Quando qualquer um destes cenários ocorre, o volume RAID 0 e respectivos dados deixam de estar acessíveis. O volume RAID 0 pode ser recuperado se um membro for desligado, mas não pode ser recuperado se um membro tiver falhado.
Disco membro em falta

1. Certifique-se de que o sistema está desligado.
2. Volte a ligar o disco rígido em falta.
3. Ligue o sistema. Durante o arranque do sistema, a interface do utilizador do Intel® Matrix Storage Manager option ROM apresenta o volume RAID 0 como 'Normal'.
4. Após a execução do sistema operativo, seleccione Intel® Matrix Storage Console no menu 'Iniciar' ou clique no ícone do Intel Matrix Storage Manager na barra de tarefas.
5. No menu 'Ver', seleccione 'Modo avançado' para ver uma vista detalhada de informações sobre o armazenamento de dispositivos.
6. Clique no volume RAID 0, no painel dos dispositivos, para confirmar que está a funcionar normalmente. O estado indicado no painel de informações será 'Normal'.

Disco membro falhado

1. Certifique-se de que o sistema está desligado.
2. Substitua o disco rígido que falhou por outro de capacidade igual ou superior.
3. Ligue o sistema. Durante o arranque do sistema, a interface do utilizador do Intel Matrix Storage Manager option ROM apresenta o estado do volume RAID 0 como 'Failed' (Falhado), pedindo ao utilizador que prima Ctrl-I para aceder à interface do utilizador.
4. Prima Ctrl-I para aceder ao 'MAIN MENU' (menu principal).
5. No menu principal, seleccione a segunda opção 'Delete RAID Volume' (Eliminar volume RAID).
6. No 'DELETE VOLUME MENU' (Menu eliminar volume), seleccione o volume RAID 0 falhado, utilizando as teclas de seta para cima e para baixo.
7. Prima a tecla ‘Delete’ para eliminar o volume.
8. Prima 'Y' para confirmar a eliminação.
9. Crie um novo volume RAID 0. Se o disco rígido que falhou fazia parte de um volume de sistema, também terá de reinstalar o sistema operativo.

VOLUME RAID 1 DEGRADADO
Um volume RAID 1 é indicado como 'Degraded' (Degradado) quando um dos seus membros falha ou fica desligado, perdendo-se o mirroring dos dados. Como resultado, o sistema só pode utilizar o membro funcional. Para restabelecer o mirroring dos dados e restaurar a redundância dos dados, consulte os procedimentos abaixo.
Disco membro em falta

1. Certifique-se de que o sistema está desligado.
2. Volte a ligar o disco rígido em falta.
3. Reinicie o sistema. A reconstrução ocorre automaticamente.

Disco membro falhado

1. Certifique-se de que o sistema está desligado.
2. Substitua o disco rígido que falhou por outro de capacidade igual ou superior.
3. Ligue o sistema. Durante o arranque do sistema, a interface do utilizador do Intel® Matrix Storage Manager option ROM apresenta o estado do volume RAID 1 como 'Degraded'.
4. Após a execução do sistema operativo, seleccione Intel Matrix Storage Console no menu 'Iniciar' ou clique no ícone do Intel Matrix Storage Manager na barra de tarefas.
5. No menu 'Ver', seleccione 'Modo avançado' para ver uma vista detalhada de informações sobre o armazenamento de dispositivos.
6. No painel dos dispositivos, clique com o botão direito do rato no novo disco rígido não RAID e seleccione 'Reconstruir para este disco rígido'.
7. Clique no volume RAID 1 no painel dos dispositivos. O estado indicado no painel de informações será ‘A reconstruir: % concluídos'. Terminada a reconstrução, o estado indicará 'Normal'.

VOLUME RAID 1 DEGRADADO E VOLUME RAID 0 FALHADO (ÚNICO ARRAY RAID)
Isto pode ocorrer quando existem dois volumes RAID (0 e 1) num único array RAID (ver Intel® Matrix RAID Technology). Um volume RAID 0 é indicado como 'Failed' (Falhado) e um volume RAID 1 é indicado como 'Degraded' (Degradado) quando um dos seus membros falha ou fica desligado.
Disco membro em falta

1. Certifique-se de que o sistema está desligado.
2. Volte a ligar o disco rígido em falta.
3. Ligue o sistema. Durante o arranque do sistema, a interface do utilizador do Intel® Matrix Storage Manager option ROM apresenta o volume RAID 0 como 'Normal' e o volume RAID 1 como 'Rebuild' (Reconstrução).
4. Após a execução do sistema operativo, seleccione Intel Matrix Storage Console no menu 'Iniciar' ou clique no ícone do Intel Matrix Storage Manager na barra de tarefas.
5. No menu 'Ver', seleccione 'Modo avançado' para ver uma vista detalhada de informações sobre o armazenamento de dispositivos.
6. Clique no volume RAID 0 no painel de dispositivos e o estado aparece como 'Normal' no painel de informação. O estado do volume RAID 1 será 'A reconstruir: % concluídos' quando o volume RAID 1 for seleccionado.
7. Terminada a reconstrução do volume RAID 1, o estado indica 'Normal'.

Disco membro em falta (o sistema operativo está no volume RAID 1 ou num disco rígido não RAID)

1. Certifique-se de que o sistema está desligado.
2. Volte a ligar o disco rígido em falta.
3. Ligue o sistema. Durante o arranque do sistema, a interface do utilizador do Intel Matrix Storage Manager option ROM apresenta o volume RAID 0 como 'Normal' e o volume RAID 1 como 'Reconstrução'.
4. Após a execução do sistema operativo, seleccione o Intel Matrix Storage Console no menu 'Iniciar' ou clique no ícone do Intel Matrix Storage Manager na barra de tarefas.
5. No menu 'Ver', seleccione 'Modo avançado' para ver uma vista detalhada de informações sobre o armazenamento de dispositivos.
6. Clique no volume RAID 0 no painel de dispositivos e o estado aparece como 'Normal' no painel de informação. O estado do volume RAID 1 será 'A reconstruir: % concluídos' quando o volume RAID 1 for seleccionado.
7. Terminada a reconstrução do volume RAID 1, o estado indica 'Normal'.

Disco membro falhado (o sistema operativo está no volume RAID 1 ou num disco rígido não RAID)

1. Certifique-se de que o sistema está desligado.
2. Substitua o disco rígido que falhou por outro de capacidade igual ou superior.
3. Ligue o sistema. Durante o arranque do sistema, a interface do utilizador do Intel Matrix Storage Manager option ROM apresenta o estado do volume RAID 1 como 'Degraded' (Degradado) e o estado do volume RAID 0 como 'Failed' (Falhado).
4. Após a execução do sistema operativo, seleccione o Intel Matrix Storage Console no menu 'Iniciar' ou clique no ícone do Intel Matrix Storage Manager na barra de tarefas.
5. No menu 'Ver', seleccione 'Modo avançado' para ver uma vista detalhada de informações sobre o armazenamento de dispositivos.
6. Clique com o botão direito no volume RAID 0 no painel dos dispositivos e seleccione 'Eliminar volume'. O Assistente de eliminação de volumes orienta o utilizador através do procedimento de eliminação.
7. Para criar um novo volume, seleccione o menu 'Acções' e escolha 'Criar um novo volume'. O 'Assistente de criação de volumes RAID' orienta o utilizador através do procedimento de criação.
8. Utilize a gestão de discos do Microsoft Windows* para fazer a partição e formatar o novo volume RAID.
9. No painel dos dispositivos, clique com o botão direito do rato no novo disco rígido não RAID e seleccione 'Reconstruir para este disco rígido'.
10. Clique no volume RAID 1 no painel dos dispositivos. O estado indicado no painel de informações será 'A reconstruir: % concluídos'. Terminada a reconstrução, o estado indicará 'Normal'.

Disco membro falhado (o sistema operativo está no volume RAID 0)

1. Certifique-se de que o sistema está desligado.
2. Substitua o disco rígido que falhou por outro de capacidade igual ou superior.
3. Ligue o sistema. Durante o arranque do sistema, a interface do utilizador do Intel Matrix Storage Manager option ROM apresenta o estado do volume RAID 0 como 'Failed' (Falhado) e o estado do volume RAID 1 como 'Degraded' (Degradado).
4. Não inicie a interface do utilizador do Intel Matrix Storage Manager option ROM (não prima Ctrl-I).
5. Instale o sistema operativo no novo disco rígido não RAID.
6. Durante o procedimento de instalação, ser-lhe-á pedido para premir F6 para carregar o controlador RAID.
7. Prima F6 para instalar o controlador RAID no novo disco não RAID.
8. Depois de instalar o sistema operativo e o controlador RAID, abra o Explorador do Windows* para identificar a nova partição existente no novo disco rígido e a partição existente no volume RAID 1 degradado.
9. Copie os dados que quer guardar do volume RAID 1 degradado para a nova partição.
10. Se pretende restaurar a configuração RAID com os volumes RAID 0 e RAID 1, continue com os passos indicados a seguir.
11. Seleccione o Intel Matrix Storage Console no menu 'Iniciar'.
12. No menu 'Ver', seleccione 'Modo avançado' para ver uma vista detalhada de informações sobre o armazenamento de dispositivos.
13. No painel dos dispositivos, clique com o botão direito do rato no volume RAID 0 e seleccione 'Eliminar volume' no menu que aparece.
14. O assistente de eliminação de volumes RAID ajuda-o a eliminar o volume.
15. Seleccione o volume RAID 1 e elimine o volume.
16. No menu 'Acções', seleccione o submenu 'Criar volume RAID a partir do disco rígido existente' para criar um novo volume RAID 0.
17. O assistente 'Criar volume RAID a partir do disco rígido existente' ajuda-o a criar o volume RAID 0. Certifique-se de que o tamanho do volume é inferior ao tamanho do array para criar outro volume.
18. Crie um novo volume RAID 1.
19. Restaurou a configuração original.
20. Mova os dados do RAID 1 original para o novo volume RAID 1, se o pretender.

VOLUME RAID 5 DEGRADADO
Um volume RAID 5 é indicado como 'Degraded' (Degradado) quando um dos seus membros falha ou fica desligado. Se tal ocorrer, consulte o procedimento apropriado abaixo.
Disco membro em falta

1. Certifique-se de que o sistema está desligado.
2. Volte a ligar o disco rígido em falta.
3. Ligue o sistema. Durante o arranque do sistema, a interface do utilizador do Intel® Matrix Storage Manager option ROM apresenta o estado do volume RAID 5 como 'Rebuild' (Reconstrução).
4. Após a execução do sistema operativo, seleccione o Intel Matrix Storage Console no menu 'Iniciar' ou clique no ícone do Intel Matrix Storage Manager na barra de tarefas.
5. No menu 'Ver', seleccione 'Modo avançado' para ver uma vista detalhada de informações sobre o armazenamento de dispositivos.
6. Clique no volume RAID 5 no painel dos dispositivos. O estado indicado no painel de informações será 'A reconstruir: % concluídos'. Terminada a reconstrução, o estado indicará 'Normal'.

Disco membro falhado

1. Certifique-se de que o sistema está desligado.
2. Substitua o disco rígido que falhou por outro de capacidade igual ou superior.
3. Ligue o sistema. Durante o arranque do sistema, a interface do utilizador do Intel Matrix Storage Manager option ROM apresenta o estado do volume RAID 5 como 'Degraded'.
4. Após a execução do sistema operativo, seleccione o Intel Matrix Storage Console no menu 'Iniciar' ou clique no ícone do Intel Matrix Storage Manager na barra de tarefas.
5. No menu 'Ver', seleccione 'Modo avançado' para ver uma vista detalhada de informações sobre o armazenamento de dispositivos.
6. No painel dos dispositivos, clique com o botão direito do rato no novo disco rígido não RAID e seleccione 'Reconstruir para este disco rígido'.
7. Clique no volume RAID 5 no painel dos dispositivos. O estado indicado no painel de informações será 'A reconstruir: % concluídos'. Terminada a reconstrução, o estado indicará 'Normal'.

VOLUME RAID 5 FALHADO
Um volume RAID 5 é indicado como 'Falhado' quando mais de um dos seus membros falha. Se tal ocorrer, siga o procedimento descrito a seguir. Este procedimento elimina o volume RAID 5 falhado e cria um novo volume RAID 5; não recupera o volume RAID 5 falhado e respectivos dados. Depois de criado o novo volume RAID 5, tem de restaurar os dados a partir de cópias de segurança e instalar qualquer software que tenha estado no volume RAID 5.
Discos membros falhados

1. Certifique-se de que o sistema está desligado.
2. Substitua os discos rígidos que falharam por outros de capacidade igual ou superior.
3. Ligue o sistema. Durante o arranque do sistema, a interface do utilizador do Intel® Matrix Storage Manager option ROM apresenta o estado do volume RAID 5 como ‘Failed’ (Falhado)
4. Prima Ctrl-I para aceder ao 'MAIN MENU' (menu principal).
5. No menu principal, seleccione a segunda opção 'Delete RAID Volume' (Eliminar volume RAID).
6. No 'DELETE VOLUME MENU' (Menu eliminar volume), seleccione o volume RAID 5 falhado, utilizando as teclas de seta para cima e para baixo.
7. Prima a tecla ‘Delete’ para eliminar o volume.
8. Prima 'Y' para confirmar a eliminação.
9. Crie um novo volume RAID 5.
10. Também poderá ser necessário reinstalar o sistema operativo no novo volume e restaurar os dados a partir de cópias de segurança.

VOLUME RAID 10 DEGRADADO
Um volume RAID 10 é indicado como 'Degraded' (Degradado) quando um dos seus membros falha ou fica desligado. Se tal ocorrer, restaure o volume seguindo o procedimento apropriado abaixo.
Discos membros em falta

1. Certifique-se de que o sistema está desligado.
2. Volte a ligar o disco rígido em falta.
3. Ligue o sistema. Durante o arranque do sistema, a interface do utilizador do Intel® Matrix Storage Manager option ROM apresenta o estado do volume RAID 10 como 'Rebuild' (Reconstrução).
4. Após a execução do sistema operativo, seleccione o Intel Matrix Storage Console no menu 'Iniciar' ou clique no ícone do Intel Matrix Storage Manager na barra de tarefas.
5. No menu 'Ver', seleccione 'Modo avançado' para ver uma vista detalhada de informações sobre o armazenamento de dispositivos.
6. Clique no volume seleccionado no painel dos dispositivos. O estado indicado no painel de informações será 'A reconstruir: % concluídos'. Terminada a reconstrução, o estado indicará 'Normal'.

Discos membros falhados

1. Certifique-se de que o sistema está desligado.
2. Substitua o disco rígido que falhou por outro de capacidade igual ou superior.
3. Ligue o sistema. Durante o arranque do sistema, a interface do utilizador do Intel Matrix Storage Manager option ROM apresenta o estado do volume RAID 10 como 'Degraded' (Degradado).
4. Após a execução do sistema operativo, seleccione o Intel Matrix Storage Console no menu 'Iniciar' ou clique no ícone do Intel Matrix Storage Manager na barra de tarefas.
5. No menu 'Ver', seleccione 'Modo avançado' para ver uma vista detalhada de informações sobre o armazenamento de dispositivos.
6. No painel dos dispositivos, clique com o botão direito do rato no novo disco rígido não RAID e seleccione 'Reconstruir para este disco rígido'.
7. Clique no volume seleccionado no painel dos dispositivos. O estado indicado no painel de informações será 'A reconstruir: % concluídos'. Terminada a reconstrução, o estado indicará 'Normal'.

VOLUME RAID 10 FALHADO
Um volume RAID 10 é indicado como 'Falhado' quando pelo menos dois dos seus membros falha. Se tal ocorrer, siga o procedimento descrito a seguir. Este procedimento elimina o volume RAID 10 falhado e cria um novo volume RAID 10. Não recupera o volume RAID 10 falhado e os respectivos dados.
Discos membros falhados

1. Certifique-se de que o sistema está desligado.
2. Substitua os discos rígidos que falharam por outros de capacidade igual ou superior.
3. Ligue o sistema. Durante o arranque do sistema, a interface do utilizador do Intel® Matrix Storage Manager option ROM apresenta o estado do volume RAID 10 como ‘Failed’ (Falhado).
4. Prima Ctrl-I para aceder ao 'MAIN MENU' (menu principal).
5. No menu principal, seleccione a segunda opção 'Delete RAID Volume' (Eliminar volume RAID).
6. No 'DELETE VOLUME MENU' (Menu eliminar volume), seleccione o volume RAID 10 falhado, utilizando as teclas de seta para cima e para baixo.
7. Prima a tecla ‘Delete’ para eliminar o volume.
8. Prima 'Y' para confirmar a eliminação.
9. Crie um novo volume RAID 10.
10. Também terá de reinstalar o sistema operativo no novo volume.

## Suporte técnico

Para obter suporte técnico e informações actualizadas sobre o produto, clique no menu 'Ajuda' e seleccione a opção 'Suporte'. A caixa de diálogo 'Suporte' mostra ligações a Web sites que proporcionam actualizações de produtos, suporte técnico, documentação e outras informações sobre produtos. Por predefinição, as ligações apontam para páginas de suporte da Intel, mas podem ser personalizadas pelo fabricante do sistema. A Intel recomenda que utilize os recursos disponíveis nas páginas de suporte ou que contacte directamente o fabricante do seu sistema. É frequentemente útil imprimir o relatório de sistema antes de solicitar suporte técnico.

# Glossário

FUNCIONALIDADES DE ARMAZENAMENTO DA INTEL
Intel® Matrix Storage Manager | O Intel Matrix Storage Manager é um software de armazenamento Serial ATA que permite funcionalidades de energia e um melhor desempenho em sistemas móveis, bem como funcionalidades de desempenho e protecção noutros sistemas.
Controlador do Intel Matrix Storage Manager | O controlador do Intel Matrix Storage Manager é um software especificamente concebido para melhorar o desempenho e a fiabilidade do subsistema de armazenamento.
Intel Matrix Storage Manager option ROM | O Option ROM é um módulo de código construído na BIOS do sistema que proporciona suporte de arranque para volumes RAID, assim como uma interface de utilizador para configurar e gerir volumes RAID.
Intel® Matrix RAID Technology | O Intel Matrix RAID Technology é um software capaz de criar, gerir e utilizar dois volumes RAID independentes num único array RAID.
Intel® Rapid Recover Technology | O Intel Rapid Recover Technology permite copiar dados de um disco mestre para um disco de recuperação, seja continuamente seja a pedido. Para utilizar esta tecnologia, crie um volume de recuperação.
Intel® Matrix Storage Console | O Intel Matrix Storage Console é um software que proporciona a interface de gestão para os subsistemas Serial ATA AHCI e RAID no sistema operativo suportado.
TERMINOLOGIA RAID
Reconstrução automática | Processo de restaurar um volume RAID 1, 5 ou 10 no caso de um membro RAID falhar ou estar em falta. Se existir um disco rígido de reserva, o software utiliza-o automaticamente como substituto para o disco rígido falhado. A reconstrução automática também ocorre se um membro RAID 1 for removido e depois novamente inserido para restabelecer o mirroring. Os volumes RAID 0 não podem utilizar o processo da reconstrução automática.
Recuperação automática | Processo de recuperar automaticamente volumes que tenham falhado devido a um disco em falta. Relativamente aos volumes RAID 0, se todos os discos membros estiverem presentes e o volume falhar, o option ROM assinala o volume como 'Failed' (Falhado). Relativamente a volumes RAID redundantes, se o disco membro removido mais recentemente for substituído e suficientes discos que não falharam estiverem presentes, o estado do volume passa para 'Degraded' (Degradado).
Política de actualização contínua | Quando um volume de recuperação estiver a utilizar esta política, os dados no disco mestre são copiados para o disco de recuperação automaticamente, desde que ambos os discos estejam ligados ao sistema.
RAID | Redundant Array of Independent Drives: O RAID permite distribuir os dados em vários discos rígidos para proporcionar redundância de dados ou para melhorar o desempenho do armazenamento de dados.
Array RAID | Agrupamento lógico de discos rígidos físicos.
Disco mestre | O disco rígido que é o disco de origem designado num volume de recuperação.
Membro | Um disco rígido utilizado num array RAID.
Política de actualização a pedido | Quando um volume de recuperação estiver a utilizar esta política, os dados no disco mestre são copiados para o disco de recuperação quando o utilizador o solicitar. Apenas as alterações efectuadas desde o último processo de actualização serão copiadas.
Disco pass-through | Um disco rígido que não está incluído num volume RAID e está disponível para o sistema operativo como disco individual.
Volume RAID | Uma quantidade fixa de espaço num array RAID que surge como um único disco rígido físico para o sistema operativo. Cada volume RAID é criado com um nível de RAID específico para proporcionar redundância de dados ou melhorar o desempenho no armazenamento de dados.
Nível de RAID | Conjunto definido de características aplicadas a um volume RAID, o qual determina a forma como os dados são armazenados e geridos por forma a melhorar o desempenho de leitura/escrita ou aumentar a tolerância a falhas.
RAID 0 (striping) | Os dados no volume RAID são espalhados pelos membros do array. O striping divide os dados em unidades e distribui essas unidades pelos membros sem criar redundância de dados, mas melhorando o desempenho da leitura/escrita.
RAID 1 (mirroring) | Os dados no volume RAID são espelhados nos membros do array RAID. Mirroring é o termo utilizado para descrever a principal característica do RAID 1, que escreve dados duplicados em cada membro, criando, assim, redundância de dados e aumentando a tolerância a falhas.
RAID 5 (striping com paridade) | Os dados no volume RAID e a paridade são espalhados (striped) pelos membros do array. A informação sobre paridade é escrita juntamente com os dados, numa sequência rotativa nos membros do array. Este nível de RAID é uma configuração preferida para obter eficácia, tolerância a falhas e desempenho.
RAID 10 (striping e mirroring) | O nível de RAID em que a informação é espalhada por um array de dois discos para efeitos de desempenho do sistema. Cada disco do array tem um mirror (espelho) para tolerância a falhas. O RAID 10 proporciona os benefícios de desempenho do RAID 0 e a redundância do RAID 1. Contudo, requer quatro discos rígidos.
Disco de recuperação | O disco rígido que é o disco de destino designado num volume de recuperação.
Volume de recuperação | Um volume que utiliza o Intel Rapid Recover Technology.
Strip | O strip refere-se ao agrupamento de blocos de dados contíguos lógicos utilizados num único disco rígido físico num volume RAID 0, RAID 5 ou RAID 10. O tamanho do strip é expresso em kilobytes.
Stripe | A soma de todos os strips num eixo horizontal em vários discos rígidos físicos num volume RAID.
Metadados | Metadados significa 'dados sobre dados' ou 'informação sobre informação'. Relativamente aos volumes RAID, os metadados são informação sobre a forma como o volume RAID armazena os ficheiros do utilizador e do sistema num volume RAID.
Migração | Processo de converter a configuração do armazenamento de dados de um sistema de uma configuração não RAID (pass-thru) para uma configuração RAID.
Migração de nível de RAID | O processo de converter a configuração do armazenamento de dados de um sistema de uma nível de RAID para outro.
Aumento de capacidade do volume | O processo de aumentar a capacidade de um volume existente utilizando 100% do espaço disponível no array ou adicionando um ou mais discos rígidos membros.
Estado de encriptação | A indicação de que os dados normais dos volumes e dos discos rígidos estão ou não codificados num formato ilegível para aumentar o nível de segurança.
Encriptado | O valor do estado de encriptação de um disco rígido, o qual é acrescentado no fim da descrição de um disco rígido nos assistentes de criação de volumes RAID, de criação de volumes RAID a partir de um disco rígido existente, de criação de volumes de recuperação e de modificação de volumes RAID.
Disco rígido bloqueado | Um disco rígido protegido por palavra-passe para aumentar o nível de segurança e que pode ser desbloqueado com a palavra-passe válida.
Disco rígido de reserva | Um disco rígido Serial ATA que é designado pelo software RAID para ser automaticamente utilizado como alvo de uma reconstrução automática, no caso de um membro RAID falhar ou estar em falta. O RAID de nível 0 não pode utilizar discos de reserva. O RAID de nível 1, 5 e 10 pode utilizar um ou mais discos de reserva.
Ativar LED da porta | A acção de localizar a porta ligada a um disco rígido específico presente no sistema.
Inicialização do volume | O processo de inicializar a paridade para volumes RAID 5 ou de garantir que cada bloco de dados no mirror (espelho) é idêntico ao bloco de dados equivalente no(s) disco(s) rígido(s) de origem para volumes RAID 1 e RAID 10.
TERMINOLOGIA DE ARMAZENAMENTO
Controlador RAID | O controlador RAID cria e gere arrays RAID e volumes RAID, de modo a melhorar o desempenho de leitura/escrita ou a aumentar a tolerância a falhas.
Controlador Serial ATA | O controlador Serial ATA é integrado no hub controlador de E/S no sistema. Este controlador gere dispositivos Serial ATA e serve como sua interface perante o sistema.
AHCI | Advanced Host Controller Interface: especificação de interface que permite ao controlador de armazenamento ativar funcionalidades avançadas de Serial ATA, tais como a colocação em fila de comandos nativos, hot plug nativo e gestão de energia.
Hot plug | A remoção e inserção não anunciadas de um disco rígido Serial ATA quando o sistema está ligado.
Colocação em fila de comandos nativos | Protocolo de comandos no Serial ATA que permite que vários comandos sejam indicados num disco rígido ao mesmo tempo. Os comandos são dinamicamente reordenados para melhorar o desempenho do disco rígido.
Dispositivo ATAPI | Dispositivo de armazenamento em massa com uma interface paralela, como CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM e unidades de fita.
Serial Advanced Technology Attachment (SATA) | Uma tecnologia de bus de computador basicamente concebida para a transferência de dados para e de um disco rígido. É o sucessor da tecnologia PATA.
Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) | Um AT Attachment (ATA) é uma interface padrão para ligar dispositivos de armazenamento, tais como discos rígidos e unidades de CD-ROM, no interior de computadores pessoais. Com a introdução do Serial ATA (SATA), a designação do ATA original foi retroactivamente alterada para Parallel ATA (PATA). Também conhecido como IDE (Integrated Device Electronics).
Disco rígido Serial ATA | Disco rígido com interface que transmite dados com um protocolo série, por forma a comunicar com o controlador Serial ATA.
eSATA | Um disco SATA externo.
Subsistema de armazenamento Serial ATA | Todo o hardware e software num sistema que está relacionado com o armazenamento de dados em discos rígidos Serial ATA.
Modo de transferência Serial ATA | A velocidade a que o controlador Serial ATA e o disco rígido Serial ATA comunicam entre si.
Discos rígidos de sectores grandes | Discos rígidos Serial ATA com um tamanho de sector lógico de ½ KB. Estes discos rígidos podem ter um tamanho de sector físico de ½ KB, 1 KB, 2 KB ou 4 KB. Qualquer combinação destes discos pode ser utilizada num único array. Um volume criado com discos rígidos de sectores grandes terá um tamanho de sector lógico equivalente a ½ KB e um tamanho de sector físico equivalente ao tamanho de sector físico do disco rígido com o tamanho de sector físico maior do array. Consulte o painel de informações no 'Modo avançado' para visualizar o tamanho do sector lógico e físico de um disco rígido ou volume.
Evento SMART | Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology: norma aberta para o desenvolvimento de discos rígidos e sistemas de software que automaticamente monitoriza um disco rígido e comunica potenciais problemas.
Cache de dados de discos rígidos | Uma memória de cache num disco rígido que temporariamente armazena sectores de dados utilizados com frequência para um acesso mais rápido. Como resultado, o desempenho global dos discos rígidos é melhorado.
Cache de reescrita de volumes | Uma memória de cache num volume que temporariamente armazena sectores de dados utilizados com frequência para um acesso mais rápido e um melhor funcionamento dos volumes RAID. Como resultado, a produtividade de leitura/escrita e a capacidade de resposta do volume são melhoradas.
Gestão de energia de ligação | A capacidade de o controlador Serial ATA colocar o dispositivo Serial ATA num estado de energia inferior.
Notificação assíncrona | Permite a um dispositivo ATAPI enviar uma notificação ao controlador Serial ATA de que o dispositivo requer atenção.

# Lista de Tabelas e Figuras

- TABELA 1. SUPORTE DO INTEL® RAPID RECOVERY TECHNOLOGY POR CONTROLADOR DE ARMAZENAMENTO INTEL
- TABELA 2. SUPORTE DE NÍVEL DE RAID POR CONTROLADOR DE ARMAZENAMENTO INTEL
- TABELA 3. CENÁRIOS DE UTILIZAÇÃO PARA TAMANHOS DE STRIP SUPORTADOS
- TABELA 4. DESCRIÇÃO GERAL DAS FUNCIONALIDADES DE GESTÃO DE ARMAZENAMENTO DE SUPORTE
- TABELA 5. INFORMAÇÃO SOBRE ARRAYS (MODO RAID)
- TABELA 6. INFORMAÇÃO SOBRE VOLUMES (MODO RAID)
- TABELA 7. INFORMAÇÃO SOBRE O DISCO RÍGIDO RAID (MODO RAID)
- TABELA 8. INFORMAÇÃO SOBRE O DISCO RÍGIDO NÃO RAID (MODO RAID)
- TABELA 9. INFORMAÇÃO SOBRE O DISCO RÍGIDO SERIAL ATA (MODO AHCI EM SISTEMAS MÓVEIS)
- TABELA 10. OPÇÕES DO PAINEL DA ESQUERDA DISPONÍVEIS APENAS PARA O VOLUME DE RECUPERAÇÃO
- TABELA 11. OPÇÕES DISPONÍVEIS NO MENU 'ACÇÕES'
- TABELA 12. OPÇÕES DISPONÍVEIS NOS MENUS DE CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO RATO
- FIGURA 1. MODO BÁSICO
- FIGURA 2. MODO AVANÇADO (Intel Matrix Storage Manager)

# Informações legais

Intel® é uma marca comercial ou marca comercial registada da Intel Corporation ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países.
*Outros nomes e marcas poderão ser reclamados como propriedade de outros.