# Descripción general de Intel® Matrix Storage Console

Intel Matrix Storage Console es una aplicación Windows* que representa la interfaz de usuario para todos los componentes de Intel® Matrix Storage Manager. Intel Matrix Storage Manager ofrece prestaciones mejoradas de gestión, así como información detallada del estado de los subsistemas ATA AHCI serie y RAID. Esta aplicación es compatible con los sistemas que utilizan procesador Intel® Pentium®, Intel® Core Duo o Intel® Xeon® y que contienen uno de los controladores de almacenamiento de Intel enumerados en la Tabla 2. Consulte el archivo Readme que se instala con el software si desea saber más sobre la totalidad de requisitos del sistema o visite el sitio web de asistencia de Intel en lo referente a este producto.
Intel Matrix Storage Console puede verse en dos modos: Modo básico y Modo avanzado. El Modo básico es una vista sencilla que muestra información sobre los dispositivos en forma de mensajes de estado e ilustraciones. El Modo avanzado ofrece opciones adicionales para usuarios más experimentados que deseen gestionar las funciones del subsistsema de almacenamiento y seleccionar políticas de caché de sistema. Se puede cambiar de modo seleccionando la opción correspondiente en el menú Ver.

## Modo básico

El Modo básico consiste en una vista sencilla de su subsistema de almacenamiento obtenida a través de la aplicación Intel® Matrix Storage Manager. El Modo básico muestra el estado de los discos duros y una ilustración del volumen RAID actual. En una situación problemática, como en caso de fallo o ausencia de un disco duro, el panel derecho contendrá el botón "Cambiar a la vista Modo Avanzado" para poder abrir el Modo avanzado y atender el problema. Es también posible acceder al Modo avanzado seleccionando "Modo avanzado" en el menú "Ver". La figura inferior muestra un sistema RAID típico visto en Modo básico. Puede que vea una vista diferente, dependiendo de la unidad en que esté instalado el sistema operativo y del número de volúmenes RAID presentes. Si un sistema no cuenta con ningún volumen RAID, se mostrará el estado de los discos duros.
FIGURA 1. MODO BÁSICO

## Modo avanzado

El Modo avanzado es una vista más detallada de su subsistema de almacenamiento a través de la aplicación Intel® Matrix Storage Manager. El Modo avanzado muestra una combinación de vistas lógicas y físicas de los discos duros, así como de cualquier volumen RAID admitido que pudiera estar presente. La vista lógica muestra detalles sobre las matrices y los volúmenes RAID. La vista física muestra detalles sobre los discos duros y la forma en que están conectados entre sí. La figura inferior muestra un ejemplo de la vista Modo avanzado con cuatro discos duros. Aparecen dos volúmenes, MyRAID5 y MyRAID10, compartiendo una única agrupación.
FIGURA 2. MODO AVANZADO
PANEL DE DISPOSITIVOS
El panel de la izquierda, que se denomina panel de dispositivos, muestra vistas lógicas y físicas de los dispositivos que componen el subsistema de almacenamiento ATA serie. Estos dispositivos serán cualquier disco duro ATA serie admitido, cualquier disco duro ATAPI admitido y cualquier volumen RAID y de recuperación admitido que estén presentes en el sistema.
PANEL INFORMATIVO
Al seleccionar el Intel Matrix Storage Manager en el panel de dispositivos, el de la derecha, que es el informativo, mostrará la información correspondiente al dispositivo seleccionado. Los parámetros de cada tipo de dispositivo se muestran en las tablas inferiores. No se muestran los parámetros que no correspondan a los dispositivos seleccionados.

## Barra de menús

En el Modo básico, la barra de menús contiene tres menús: Archivo, Ver y Ayuda. La vista Modo avanzado incluye un menú adicional denominado Acciones, que ofrece más opciones de gestión del almacenamiento.
MENÚ ARCHIVO
Este menú ofrece opciones básicas tales como guardar e imprimir el informe del sistema o salir de Intel® Matrix Storage Console.
MENÚ VER
El menú Ver ofrece opciones para cambiar entre el Modo básico y el Modo avanzado, así como para actualizar estas vistas manualmente seleccionando "Actualizar" o pulsando F5.
El menú Ver permite también visualizar el informe del sistema, que contiene información acerca del sistema y también específica de la aplicación. Es posible imprimir o guardar el informe del sistema haciendo clic en el botón correspondiente del cuadro de diálogo.
MENÚ ACCIONES
Este menú, que es el único disponible en el Modo avanzado, ofrece opciones para crear en el sistema volúmenes RAID y de recuperación. Este menú cuenta también con la opción "Volver a buscar dispositivos Plug and Play" para asegurar que todos los dispositivos de almacenamiento se carguen en el Panel de dispositivos.
MENÚ AYUDA
La opción Contenido e índice inicia este archivo de ayuda. La opción Asistencia técnica ofrece enlaces con varios sitios web que contienen actualizaciones de productos, asistencia técnica, documentación y otros tipos de información sobre productos. Por defecto, los enlaces dirigen a páginas de asistencia de Intel, pero es posible que el fabricante del sistema las haya adaptado. La opción Acerca de muestra la cartela de Intel Matrix Storage Console y el número de la versión del software actualmente instalada.

## Menús del botón derecho del ratón

En el Modo avanzado, algunos elementos del panel de dispositivos ofrecen acciones adicionales a través de un menú que se abre haciendo clic con el botón derecho del ratón. Consulte Opciones de Intel Matrix Storage Manager si necesita más información.

# Descripción general de Intel® Matrix Storage Manager

Intel Matrix Storage Manager es una aplicación que mejora el rendimiento y la fiabilidad de los subsistemas de almacenamiento de su ordenador. Para gestionar sus subsistemas de almacenamiento, haga clic en Inicio e inicie Intel® Matrix Storage Console. Una vez en la consola, dependiendo del nivel de detalle que desee obtener, seleccione el Modo básico o el Modo avanzado en el menú Ver.

El paquete de software consta de los componentes siguientes:

- Controlador de Intel® Matrix Storage Manager
- Supervisor de eventos
- ROM opcional de Intel Matrix Storage Manager

## Controlador de Intel® Matrix Storage Manager

El controlador de Intel Matrix Storage Manager es un software específicamente diseñado para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de los subsistemas de almacenamiento. Dispone de la certificación Microsoft Windows* Hardware Quality Labs (WHQL) y puede instalarse en cualquier ordenador de sobremesa, portátil o servidor compatibles. La instalación del software es totalmente automática en todos los chipsets y sistemas operativos admitidos. El controlador se instala como parte del software Intel Matrix Storage Manager.
Realizada la instalación, el resto de componentes de Intel Matrix Storage Manager solicitan datos al controlador para gestionar el subsistema de almacenamiento. La consulta extrae información detallada del controlador ATA serie, del dispositivo ATA serie y de RAID, así como el estado de dichos dispositivos. La información se muestra a continuación en Intel Matrix Storage Console.

## Supervisor de eventos

El Supervisor de eventos es un servicio del sistema que se instala en el mismo con la aplicación Intel® Matrix Storage Manager. Una vez instalado, el servicio se ejecuta cuando el usuario inicia una sesión, y funciona en segundo plano mientras se utiliza el sistema. El Supervisor de eventos se comunica con el controlador de Intel® Matrix Storage Manager, con Intel® Matrix Storage Console y con el subprograma del icono de bandeja para asegurarse de que el estado de los tres componentes esté en sincronía, así como para emitir notificaciones de eventos. Cuando se produce un evento, el Supervisor de eventos hace que el subprograma del icono de bandeja muestre el icono de bandeja de Intel Matrix Storage Manager, el cual, a su vez, muestra un globo de mensaje o cuadro de diálogo con la descripción del evento. Los tipos de eventos que generan una notificación incluyen cambios del estado de un volumen RAID, un evento de error de entrada/salida (E/S) de un disco duro, o un evento de SMART de un disco duro. Al producirse uno de estos eventos, el Supervisor de eventos lo registra en el registro de eventos de NT y en el registro de eventos de Intel Matrix Storage Manager.
A continuación se ofrece una lista de las opciones disponibles si el icono de bandeja de Intel Matrix Storage Manager informa de algún evento. Para acceder a las opciones, haga clic con el botón derecho en el icono de bandeja:

- Iniciar Intel Matrix Storage Console: Abre Intel Matrix Storage Console para ofrecer información de estado o procedente de investigación sobre el evento.
- Ignorar momentáneamente la alarma actual: Hace que el Supervisor de eventos ignore el evento actual y oculte el icono de bandeja hasta el siguiente inicio de sesión del usuario o hasta que se produzca el siguiente evento.
- No mostrar el mensaje de protección de datos al inicio: Esta opción sólo está disponible en el caso de mensajes ofrecidos en forma de globo informativo. Oculta el icono de bandeja y desactiva ese mensaje para que no se muestre en el futuro.

## ROM opcional de Intel® Matrix Storage Manager

La ROM opcional se entrega por separado, y no está presente en los sistemas que no admiten RAID. La ROM opcional suele estar integrada en la BIOS de la placa madre para configurar los volúmenes RAID antes de que arranque el sistema operativo.

# Funciones de Intel® Matrix Storage Manager

A continuación se ofrece una descripción general de las principales funciones de Intel Matrix Storage Manager. Dependiendo del hub de controladora de E/S que utilice el sistema y del hardware conectado al mismo, es posible que algunas funciones no estén disponibles. Para ver una lista completa de las funciones disponibles para cada hub de controladora de E/S, visite la página de asistencia sobre chipsets de Intel correspondiente a este producto.

## Intel® Rapid Recover Technology

Esta tecnología utiliza las prestaciones de RAID 1 (imagen) para copiar datos de la unidad maestra designada en una unidad de recuperación designada. Las unidades maestra y de recuperación deben incluir el 100% del espacio disponible en disco de una agrupación, y en el sistema sólo puede haber presente un volumen de recuperación. Puede decidir si quiere que los datos de la unidad maestra se copien en la unidad de recuperación de manera continua o a petición. Tenga en cuenta que, al crear un volumen de recuperación, no pueden estar presentes ni añadirse al sistema volúmenes RAID. Consulte la sección "Creación de volúmenes de recuperación" en este archivo de ayuda si necesita más información.

- Ventajas: Redundancia total de datos; más control sobre la manera en que se copian datos entre las unidades maestra y de recuperación; actualización rápida de volúmenes (en la unidad de recuperación sólo se copian los cambios introducidos en la unidad maestra a partir de la última actualización); los datos de los discos duros miembros pueden verse con el Explorador de Windows*.
- Inconveniente: La capacidad de almacenamiento llega como máximo a la de la unidad más pequeña.
- Aplicaciones: Protección de datos determinantes en sistemas portátiles; restauración rápida de la unidad maestra a un estado anterior o predeterminado.

TABLA 1. COMPATIBILIDAD DE INTEL RAPID RECOVER TECHNOLOGY POR CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO INTEL

Nivel RAID | Número de unidades | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M | ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
Recuperación | 2 (Maestra y de recuperación) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí

## Tecnología RAID

El término RAID (Agrupación redundante de unidades independientes) se refiere a varios discos duros independientes combinados para formar una sola agrupación lógica. Si se crea uno o varios volúmenes RAID en la agrupación, el sistema operativo dejará de reconocer las unidades individuales, pero identificará cada volumen como un disco duro lógico. El objetivo principal de RAID es mejorar el rendimiento y la tolerancia a fallos del subsistema de almacenamiento. El nivel RAID define la forma en que se distribuirán los datos en el volumen que incluye los discos duros de la agrupación. Intel® Matrix Storage Manager admite RAID nivel 0 (bandas), RAID nivel 1 (imagen), RAID nivel 5 (bandas con paridad) y RAID nivel 10 (bandas e imagen). Actualmente no se soportan el resto de niveles RAID. En la tabla siguiente se indica el número de discos duros admitidos en un volumen RAID para cada nivel RAID en función de la controladora de almacenamiento Intel que haya en el sistema.
TABLA 2. COMPATIBILIDAD DE NIVEL RAID SEGÚN LA CONTROLADORA DE ALMACENAMIENTO INTEL

Nivel RAID | Número de unidades | ESB2 | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH ICH7M | ICH8R ICH8DH ICH8DO | ICH8M-E | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
RAID 0 | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
RAID 0 | 3 ó 4 | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | No | Sí
RAID 0 | 5 ó 6 | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | Sí
RAID 1 | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
RAID 5 | 3 ó 4 | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | No | Sí
RAID 5 | 5 ó 6 | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | Sí
RAID 10 | 4 | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | No | Sí

RAID 0 (BANDAS)
El nivel RAID 0 combina dos o más discos duros para dividir todos los datos en bloques de fácil gestión denominados bandas. La Tabla 2 describe las situaciones de uso para los tamaños de banda permitidos. Las bandas están dispuestas a través de los miembros de la agrupación en que reside el volumen RAID 0. Este método mejora el rendimiento de lectura/escritura, particularmente para el acceso secuencial, ya que permite el acceso a datos adyacentes simultáneamente desde más de un disco duro. No obstante, los datos almacenados en un volumen RAID 0 no son redundantes. Por tanto, si falla un disco duro, se perderán todos los datos del volumen.

- Ventaja: Acceso a datos y rendimiento del almacenamiento mejorados; ausencia de pérdidas en términos de capacidad de datos.
- Inconveniente: No hay redundancia (si falla un disco duro, se perderán todos los datos del volumen).
- Aplicaciones: De uso habitual en sistemas de escritorio y estaciones de trabajo para el acceso de alto rendimiento a datos y software que no sean de vital importancia.

RAID 1 (IMAGEN)
El nivel RAID 1 combina dos discos duros, de forma que todos los datos se escriben a la vez en todos los miembros de la agrupación en que reside el volumen RAID 1. Dicho de otra forma, se efectúa una copia de los datos en todos los discos duros del volumen RAID 1. De esta forma se consigue una redundancia en tiempo real de todos los datos de la primera unidad confeccionando una imagen de la misma en la segunda unidad.

- Ventajas: Redundancia total de los datos, mayores velocidades de transferencia de lectura.
- Desventajas: La capacidad de almacenamiento llega como máximo a la de la unidad más pequeña; se produce una ligera disminución en la velocidad de transferencia de escritura.
- Aplicaciones: De uso habitual en estaciones de trabajo y servidores para almacenar datos de vital importancia.

RAID 5 (BANDAS CON PARIDAD)
El nivel RAID 5 combina tres o más discos duros para dividir todos los datos en bloques de fácil gestión denominados bandas. RAID 5 utiliza la paridad, que es un método matemático para recrear los datos perdidos en una sola unidad, lo que incrementa la tolerancia a fallos. Los datos y la paridad se distribuyen en bandas en los miembros de la agrupación en una secuencia rotatoria. Gracias a las bandas de paridad, es posible reconstruir los datos después de sustituir un disco duro que haya fallado por una unidad nueva. El trabajo adicional que supone el cálculo de los datos que faltan perjudicará el rendimiento de escritura a los volúmenes mientras se reconstruyen los datos. RAID 5 funciona mejor con funciones pequeñas de E/S que con grandes archivos secuenciales.

- Ventajas: Redundancia total de los datos; eficaz; tolerancia a fallos y mayor rendimiento de las agrupaciones de almacenamiento.
- Inconveniente: Lleva tiempo reconstruirlo y el rendimiento disminuye durante la reconstrucción.
- Aplicaciones: Buena opción para servidores de archivos y de aplicaciones, así como para servidores de Internet e intranet.

RAID 10 (BANDAS E IMAGEN)
RAID nivel 10 emplea cuatro discos duros para crear una combinación de los niveles 0 y 1 de RAID. Los datos se disponen en bandas en una agrupación de dos discos que forma un componente RAID 0. Cada una de las unidades de la agrupación RAID 0 la copia una unidad en la agrupación RAID 1. Esta configuración tiene las ventajas del rendimiento de RAID 0 y la redundancia de RAID 1.

- Ventajas: Aumento del rendimiento y redundancia total de los datos.
- Inconveniente: Se requieren 4 discos duros, utilizándose 2 para redundancia, lo cual incrementa el coste.
- Aplicaciones: Servidores de bases de datos que requieran alto rendimiento y tolerancia a fallos.

TAMAÑOS DE BANDA
El tamaño de banda indica el tamaño de cada bloque de datos contiguo lógico utilizado en un volumen RAID 0, RAID 5 o RAID 10. El tamaño de banda se expresa en kilobytes. La siguiente tabla describe las situaciones de uso para los tamaños de banda típicos.
TABLA 3. SITUACIONES DE USO PARA TAMAÑOS DE BANDA COMPATIBLES

Tamaño de banda | Descripción | Niveles RAID
4 KB | Óptimo para modelos de uso especializado que necesitan bandas de 4 KB | RAID 0, 10
8 KB | Óptimo para modelos de uso especializado que necesitan bandas de 8 KB | RAID 0, 10
16 KB | El valor óptimo para las transferencias secuenciales | RAID 0, 5, 10
32 KB | Un valor adecuado para las transferencias secuenciales | RAID 0, 5, 10
64 KB | Un tamaño de banda adecuado para el uso general (configuración predeterminada para RAID 5, 10) | RAID 0, 5, 10
128 KB | Rendimiento óptimo para la mayoría de sistemas de sobremesa y estaciones de trabajo (configuración predeterminada para RAID 0) | RAID 0, 5

## Intel® Matrix RAID Technology

La Intel Matrix RAID Technology permite la creación de dos volúmenes RAID independientes en una sola agrupación RAID. La agrupación puede estar formada por 2 a 6 discos duros ATA serie, según el nivel de RAID. El primer volumen RAID ocupa parte de la agrupación y deja espacio en el que se puede crear un segundo volumen.
La Intel Matrix RAID Technology admite las siguientes combinaciones de niveles RAID siempre que se utilice el mismo número de discos duros para ambos volúmenes:

- RAID 1 y RAID 0 de 2 unidades
- RAID 0 y RAID 5 de 3-6 unidades
- RAID 0 y RAID 0 de 4 unidades
- RAID 5 y RAID 10 de 4 unidades

## Otras funciones de Intel® Matrix Storage Manager

Consulte la tabla siguiente para ver una descripción general de otras funciones clave que le ayudarán a gestionar el subsistema de almacenamiento de su ordenador. Las funciones RAID sólo son compatibles con sistemas que utilicen una hub de controladora de E/S habilitada para RAID.
TABLA 4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONES DE GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO COMPATIBLES

Función | Descripción
Intel® Matrix RAID Technology | Crea, gestiona y utiliza un máximo de dos volúmenes RAID independientes en una sola agrupación. Crea un máximo de tres agrupaciones RAID independientes, cada una con dos discos duros, en cualquiera de los seis puertos ATA serie.
Migración de nivel RAID | Migra de RAID 0, 1 y 10 a RAID 5.
Expansión de capacidad del volumen RAID | Aumenta la capacidad de almacenamiento de datos de un volumen aprovechando el 100% del espacio disponible en la agrupación en un volumen RAID 0, RAID 1, RAID 5, o RAID 10, o bien añadiendo uno o varios discos duros a un volumen RAID 0 o RAID 5.
Repuesto RAID | Marca una o varias unidades de disco duro como unidades de destino para reconstrucciones automáticas.
Comprobación de volumen RAID | Identifica incoherencias o datos corruptos en un volumen RAID 0, RAID 1, RAID 5 o RAID 10.
Comprobación y reparación de volumen RAID | Identifica y repara incoherencias o datos corruptos en un volumen RAID 1, RAID 5 o RAID 10.
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Utiliza funciones avanzadas de ATA serie como la colocación en cola de comandos nativos y la conexión en funcionamiento nativa.
Codificación de datos | Permite transformar datos para que no pueda leerlos nadie. La clave controla el nivel y estado de codificación de los datos. La Intel Matrix Storage Console muestra el estado de codificación de los volúmenes RAID y de recuperación, así como las unidades de disco duro RAID y no RAID.
Disco duroProtección con contraseña | Proporciona un alto nivel de seguridad y protección de los datos de un disco duro mediante una contraseña, negando el acceso a cualquier usuario no autorizado y previniendo la intrusión de piratas informáticos. La Intel Matrix Storage Console permite desbloquear discos duros bloqueados.
Compatibilidad con unidades de sectores grandes | Permite que los discos duros con un tamaño de sector lógico de ½ KB y un tamaño de sector físico de ½ KB, 1 KB, 2 KB o 4 KB se utilicen en el subsistema de almacenamiento.
Caché de escritura no simultánea del volumen | Mejora el rendimiento mediante el almacenamiento temporal de sectores de datos usados frecuentemente para un acceso más rápido y un funcionamiento óptimo de volúmenes RAID.

# Información en Intel® Matrix Storage Manager

Cuando se inicia Intel® Matrix Storage Console, aparece el cuadro de diálogo principal, que facilita información sobre dispositivos en dos paneles. En la vista Modo avanzado, el panel de la izquierda, llamado panel de dispositivos, muestra las vistas lógicas y físicas de los dispositivos que forman parte del subsistema de almacenamiento ATA serie. Estos dispositivos serán cualquier disco duro ATA serie admitido, cualquier disco duro ATAPI admitido y cualquier volumen RAID y de recuperación admitido que estén presentes en el sistema. El panel de la derecha, llamado panel de información, describe la información del dispositivo seleccionado. Los parámetros de cada tipo de dispositivo se muestran en las tablas inferiores. No se muestran los parámetros que no sean aplicables al dispositivo seleccionado.
TABLA 5. INFORMACIÓN DE AGRUPACIÓN (MODO RAID)

Parámetro | Valor
Estado | No hay ninguna migración activa: No hay ninguna migración o reconstrucción en curso.
Reconstruyendo: Se están reconstruyendo uno o varios volúmenes RAID.
Agregando unidades de disco duro: El controlador de Intel® Matrix Storage Manager está agregando uno o varios miembros y efectuando la migración de datos en la agrupación.
Sustituyendo unidades de disco duro: Se están reconstruyendo uno o varios volúmenes RAID en una unidad de disco duro de repuesto como resultado de un evento de SMART en una unidad de disco duro de ese volumen.
Inicializando: La paridad del volumen RAID se está inicializando o los datos de un volumen RAID se están comprobando o comprobando y reparando.
Activado el caché de datos de la unidad de disco duro | Indica si la función de caché de datos está activada para todos los discos duros de la agrupación. Esta función sólo está activa si la caché de escritura está activada para todos los volúmenes de la agrupación.
Tamaño | Indica la capacidad de la agrupación en gigabytes.
Espacio disponible | Indica la cantidad de espacio en la agrupación que no está siendo utilizada por un volumen RAID. Se puede utilizar el espacio libre para crear un segundo volumen RAID.
Número de discos duros | Indica el número de discos duros que forman parte de la agrupación.
Miembro de la unidad de disco duro [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Indica el fabricante y el número de modelo de cada uno de los discos duros miembros de la agrupación.
Número de volúmenes | Indica el número de volúmenes RAID de la agrupación. Si el número de volúmenes es 1 y hay espacio disponible, es posible crear un segundo volumen RAID en la agrupación.
Miembro del volumen [1, 2] | Indica el nombre de todos los volúmenes RAID de la agrupación.

TABLA 6. INFORMACIÓN DE VOLUMEN (MODO RAID)

Parámetro | Valor
Estado (Volumen RAID) | Normal: Se dispone de acceso completo a los datos del volumen.
Bloqueado: Indica que las unidades miembros que forman parte del volumen RAID están tanto bloqueadas como desbloqueadas. Para desbloquear el volumen, utilice la opción que ofrece el clic derecho del ratón para desbloquear todas las unidades miembros bloqueadas.
Fallido: Para los volúmenes RAID 0, esto indica que faltan o han fallado uno o varios miembros. Para los volúmenes RAID 1, ambos miembros han fallado. Para los volúmenes RAID 5 o RAID 10, esto indica que faltan o han fallado dos o más miembros. Nota: Bajo determinadas circunstancias, puede indicarse un volumen RAID 10 como "Degradado" aunque dos miembros falten o hayan fallado.
Degradado: Sólo los volúmenes RAID 1, RAID 5 y RAID 10 pueden estar en este estado. Esto indica que falta o ha fallado un miembro.
Evento de SMART: Una unidad de disco duro ha superado su nivel de errores recuperables y ha notificado un evento de SMART.
Reconstruyendo: Sólo los volúmenes RAID 5 y RAID 10 pueden estar en este estado. Indica que los datos están copiándose en una unidad imagen o de repuesto y que está restaurándose la redundancia de datos.
Efectuando migración: indica que se están migrando los datos a una segunda unidad de disco duro o agrupación y se está creando un volumen RAID.
Comprobando: Indica que se están comprobando los datos en el volumen RAID.
Inicializando: La paridad del volumen RAID se está inicializando o los datos de un volumen RAID se están comprobando o comprobando y reparando.
Estado (Volumen de recuperación) | Creación de volumen en curso: Los datos de la unidad maestra se están copiando en la unidad de recuperación.
Actualización continua: Los datos de la unidad maestra se copian automáticamente en la unidad de recuperación siempre que ambas unidades estén conectadas al sistema. La desactivación de la política de actualización continua le obligará a solicitar las actualizaciones manualmente haciendo clic con el botón derecho en el volumen de recuperación y seleccionando "Actualizar volumen".
Actualización a petición: Los datos de la unidad maestra se copiarán en la unidad de recuperación cuando lo solicite haciendo clic con el botón derecho en el volumen y seleccionando "Actualizar volumen". Sólo se copian los cambios producidos desde el último proceso de actualización.
Actualizado: Sólo los volúmenes de recuperación con política de Actualización continua pueden estar en este estado. Los datos de la unidad de recuperación coinciden con los de la unidad maestra.
Se necesita actualización: Sólo los volúmenes de recuperación con política de Actualización a petición pueden estar en este estado. Los datos de la unidad de recuperación no coinciden con los de la unidad maestra.
Fallido: Han fallado ambos miembros.
Actualización de volumen en curso: Los datos de la unidad maestra se están copiando en la unidad de recuperación. Sólo se copian los cambios producidos desde el último proceso de actualización.
Recuperación en curso: Los datos de la unidad de recuperación están sobrescribiendo todos los datos de la unidad maestra.
Unidad maestra de sólo lectura: Ha seleccionado la opción de acceder a los archivos de la unidad maestra en el Explorador de Windows*, lo cual hace que la unidad sea de sólo lectura.
Unidad de recuperación de sólo lectura: Ha seleccionado la opción de acceder a los archivos de la unidad de recuperación en el Explorador de Windows, lo cual hace que la unidad sea de sólo lectura.
Falta unidad maestra: La unidad maestra utilizada para crear el volumen de recuperación ya no se detecta.
Falta unidad de recuperación: La unidad de recuperación utilizada para crear el volumen de recuperación ya no se detecta.
Estado de codificación | Activada: El volumen está codificado y también todos los discos duros miembros. Nota: todos los discos duros que forman parte de un volumen RAID deben tener el mismo estado de codificación en el momento de creación.
Desactivada: El volumen está sin codificar y también todos los discos duros miembros.
Desactivada (codificación mixta de los discos duros): Los discos duros que forman parte de un volumen RAID están en estados de codificación distintos y se toma el volumen como sin codificar. Para cambiar el estado de codificación del volumen, modifique el estado de codificación en los discos duros miembros para que reflejen el mismo estado.
Errores de comprobación | Indica el número de incoherencias encontradas durante la comprobación de datos del volumen RAID. Esto sólo es válido durante el proceso de comprobación o durante el proceso de comprobación y reparación.
Bloques con errores de medios | Indica el número de bloques con errores de medios encontrados durante la comprobación de datos del volumen RAID. Esto sólo es válido durante el proceso de comprobación o durante el proceso de comprobación y reparación.
Volumen de sistema | Indica si el volumen contiene archivos protegidos del sistema operativo.
Activado el caché de escritura no simultánea del volumen | Indica si la función de caché de escritura no simultánea está activada para el volumen.
Nivel RAID | Indica el nivel RAID que se está usando para el volumen.
Tamaño de banda | Indica el tamaño de cada bloque de datos continuo lógico utilizado en el volumen, para volúmenes RAID 0, RAID 5 y RAID 10. El tamaño de banda se indica en kilobytes.
Tamaño | Indica la capacidad total del volumen en gigabytes.
Número de discos duros | Indica el número de discos duros que posee el volumen.
Miembro de la unidad de disco duro [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Para los volúmenes RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10, indica el fabricante y el número de modelo de cada disco duro utilizado por el volumen.
Disco duro maestro | Para volúmenes de recuperación, indica el fabricante y el número de modelo de la unidad maestra.
Disco duro de recuperación | Para volúmenes de recuperación, indica el fabricante y el número de modelo de la unidad de recuperación.
Agrupación de nivel superior | Indica el nombre de la agrupación que contiene este volumen.

TABLA 7. INFORMACIÓN DE DISCO DURO RAID (MODO RAID)

Parámetro | Valor
Uso | Miembro de la agrupación: La unidad de disco duro se ha agrupado con otras unidades para formar una agrupación que contiene volúmenes RAID. Los volúmenes RAID se pueden mostrar en los sistemas operativos. Sin embargo, no sucede así con las unidades individuales.
Miembro de la agrupación (maestro): El disco duro es la unidad de origen del volumen de recuperación.
Miembro de la agrupación (recuperación): El disco duro es la unidad de destino del volumen de recuperación.
Disco duro no RAID: La unidad de disco duro no contiene metadatos RAID y es visible y está disponible para su uso por el sistema operativo.
Ninguno: La unidad de disco duro contiene metadatos que evitan que se muestre en el sistema operativo, sin ser miembro de ninguna agrupación.
Estado | Normal: La unidad de disco duro está presente, funciona según lo previsto y está desbloqueada.
Bloqueado: El disco duro está protegido por contraseña. Utilice la opción que ofrece el botón derecho del ratón para desbloquear el disco duro bloqueado. Nota: si las unidades miembros que forman parte de un volumen RAID están tanto bloqueadas como desbloqueadas, el volumen aparecerá como bloqueado.
Se ha producido un error: La unidad de disco duro ha sobrepasado su umbral de errores recuperables. Se mostrará en la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel Matrix Storage Manager.
Evento de SMART: La unidad de disco duro ha superado el umbral de errores recuperables y existe el riesgo de que se produzca un fallo.
Inexistente: El disco duro no está presente.
Versión incompatible: La unidad de disco duro contiene metadatos RAID que están informando de una versión que es incompatible con la versión actual del software RAID.
Fallido: Indica el mismo estado que "Se ha producido un error". Se mostrará en Intel Matrix Storage Console.
Estado de codificación | Activada: El disco duro está codificado.
Desactivada: El disco duro no está codificado.
Puerto de dispositivo | Indica el puerto del controlador ATA serie al que está conectado el disco duro.
Modo de transferencia ATA serie actual | Indica el modo de transferencia ATA serie entre el controlador ATA serie y el disco duro ATA serie. Los valores típicos de este parámetro son: Generación 1: 150 Mbytes/s Generación 2: 300 Mbytes/s
Modelo | Indica el número de modelo del disco duro.
Número de serie | Indica el número de serie del fabricante para el disco duro.
Firmware | Indica la versión del firmware del disco duro.
Compatibilidad con Colocación en cola de comandos nativos | Indica si el disco duro es compatible con la Colocación en cola de comandos nativos.
Activado el caché de datos de la unidad de disco duro | Indica si la función de caché de datos está activada para todos los discos duros de la agrupación.
Número de volúmenes | Indica el número de volúmenes de la agrupación.
Miembro del volumen [1, 2] | Indica el nombre de cada uno de los volúmenes de los que el disco duro es miembro.
Agrupación de nivel superior | Indica el nombre de la agrupación RAID de la que forma parte el disco duro.

TABLA 8. INFORMACIÓN DE DISCO DURO NO RAID

Parámetro | Valor
Uso | Disco duro no RAID: Este disco duro no se utiliza en ningún volumen o agrupación RAID. Podría utilizarse como repuesto RAID o como dispositivo de almacenamiento de datos.
Repuesto: Se ha marcado este disco duro como disco de destino para reconstrucciones automáticas.
Uso de disco duro desconocido: No es posible determinar el uso del disco duro. Esto puede deberse a una incompatibilidad entre la versión del software y la configuración del disco duro.
Estado | Normal: La unidad de disco duro está presente y funciona según lo previsto.
Se ha producido un error: La unidad de disco duro ha sobrepasado su umbral de errores recuperables. Se mostrará en la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel Matrix Storage Manager.
Evento de SMART: La unidad de disco duro ha superado el umbral de errores recuperables y existe el riesgo de que se produzca un fallo.
Bloqueado: El disco duro está protegido por contraseña. Utilice la opción que ofrece el botón derecho del ratón para desbloquear el disco duro bloqueado. Nota: si las unidades miembros que forman parte de un volumen RAID están bloqueadas, el volumen no estará visible, y todas las unidades miembros se mostrarán como discos duros no RAID.
Fallido: Indica el mismo estado que "Se ha producido un error". Se mostrará en Intel Matrix Storage Console.
| Estado de codificación | Activada: El disco duro está codificado.
Desactivada: El disco duro no está codificado.
Puerto de dispositivo | Indica el puerto del controlador ATA serie al que está conectado el disco duro.
Modo de transferencia ATA serie actual | Indica el modo de transferencia ATA serie entre el controlador ATA serie y el disco duro ATA serie. Los valores típicos de este parámetro son: Generación 1: 150 Mbytes/s Generación 2: 300 Mbytes/s
Modelo | Indica el número de modelo del disco duro.
Número de serie | Indica el número de serie del fabricante para el disco duro.
Firmware | Indica la versión del firmware del disco duro.
Compatibilidad con Colocación en cola de comandos nativos | Indica si el disco duro es compatible con la Colocación en cola de comandos nativos.
Disco duro del sistema | Indica si el disco duro contiene archivos protegidos del sistema operativo.
Tamaño | Indica la capacidad total del disco duro en gigabytes.

TABLA 9. INFORMACIÓN DE DISCO DURO ATA SERIE (MODO AHCI EN SISTEMAS PORTÁTILES)

Nombre | Descripción
Estado | Normal: La unidad de disco duro está presente y funciona según lo previsto.
Bloqueado: El disco duro está protegido por contraseña. Utilice la opción que ofrece el botón derecho del ratón para desbloquear el disco duro bloqueado. Nota: si las unidades miembros que forman parte de un volumen RAID están bloqueadas, el volumen no estará visible, y todas las unidades miembros se mostrarán como discos duros no RAID.
Se ha producido un error: La unidad de disco duro ha sobrepasado su umbral de errores recuperables. Se mostrará en la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel Matrix Storage Manager.
Evento de SMART: La unidad de disco duro ha superado el umbral de errores recuperables y existe el riesgo de que se produzca un fallo.
Fallido: Indica el mismo estado que "Se ha producido un error". Se mostrará en Intel Matrix Storage Console.
Puerto de dispositivo | Indica el puerto del controlador ATA serie al que está conectado el disco duro.
Modo de transferencia ATA serie actual | Indica el modo de transferencia ATA serie entre el controlador ATA serie y el disco duro ATA serie. Los valores típicos de este parámetro son: Generación 1: 150 Mbytes/s Generación 2: 300 Mbytes/s
Modelo | Indica el número de modelo del disco duro.
Número de serie | Indica el número de serie del fabricante para el disco duro.
Firmware | Indica la versión del firmware del disco duro.
Compatibilidad con Colocación en cola de comandos nativos | Indica si el disco duro es compatible con la Colocación en cola de comandos nativos.
Tamaño | Indica la capacidad total del disco duro en gigabytes.

# Opciones de Intel® Matrix Storage Manager

## Modo básico: descripción de acciones

La Intel® Matrix Storage Console permite acceder a acciones para gestionar las funciones de Intel® Matrix Storage Manager. En Modo básico, el panel izquierdo muestra las acciones de uso más frecuente y el derecho ofrece información (estado, detalles y advertencias del volumen), así como el botón de acción relacionado con la selección del panel izquierdo. La tabla inferior ofrece una descripción de cada una de las acciones a las que se puede acceder a través de estos menús.

TABLA 10. OPCIONES DEL PANEL IZQUIERDO DISPONIBLES SÓLO PARA EL VOLUMEN DE RECUPERACIÓN

Acción | Descripción
Ver estado de los discos duros y los volúmenes | Al seleccionar esta opción se obtiene una perspectiva rápida de los discos duros y el estado de los volúmenes, así como la opción de cambiar a la vista Modo avanzado.
Modificar la política de actualización del volumen | Esta opción permite cambiar la política de actualización de volúmenes activando o desactivando las actualizaciones continuas. La selección de "Desactivar actualizaciones continuas" pondrá el volumen en política de actualización a petición, y deberá solicitar las actualizaciones manualmente seleccionando "Actualizar el volumen de recuperación". La selección de "Activar actualizaciones continuas" hará que el volumen se actualice automáticamente.
Acceder a los archivos de la unidad maestra y Acceder a los archivos de la unidad de recuperación | Estas opciones le permitirán ver archivos en la unidad maestra o de recuperación con el Explorador de Windows*. La selección de una de estas opciones dispondrá el volumen como sólo lectura, y no permitirá actualizaciones de volúmenes. Cuando haya terminado de examinar los archivos, seleccione "Ocultar archivos de la unidad maestra" u "Ocultar archivos de la unidad de recuperación" para ocultar los archivos y disponer el volumen en política de actualización a petición, o seleccione "Modificar la política de actualización del volumen" para ocultar los archivos y que el volumen siga la política de actualización continua.
Ocultar archivos de la unidad maestra y Ocultar archivos de la unidad de recuperación | Estas opciones sólo están disponibles tras haber seleccionado la opción de acceder a los archivos de la unidad maestra o de recuperación en el Explorador de Windows. Al seleccionar una de estas opciones, es posible escribir en el disco duro, y se permiten las actualizaciones de volumen a petición o continuas.
Actualizar el volumen de recuperación | Esta opción sólo está disponible cuando el volumen se rige según la política de actualización a petición. Al seleccionar esta opción, se copian los datos de la unidad maestra en la unidad de recuperación. Sólo se copian los cambios producidos desde el último proceso de actualización.
Recuperación de datos en la unidad maestra | Esta opción sólo está disponible tras haber reiniciado el sistema desde la unidad de recuperación utilizando la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel® Matrix Storage Manager. Al seleccionar esta opción, se sobrescriben todos los datos de la unidad maestra con los datos de la unidad de recuperación.

## Modo avanzado: descripción de acciones

En Modo avanzado, Intel® Matrix Storage Console ofrece dos métodos para acceder a acciones para gestionar las funciones de Intel® Matrix Storage Manager: el menú Acciones y los menús del botón derecho del ratón. El menú Acciones da acceso a acciones de uso frecuente, mientras que los menús del botón derecho del ratón, a los que se accede haciendo clic en el panel de dispositivos con el botón derecho, permiten acciones específicas del elemento en cuestión. Las tablas inferiores ofrecen descripciones de cada una de las acciones a las que se puede acceder a través de estos menús.
TABLA 11. OPCIONES DISPONIBLES CON EL MENÚ ACCIONES

Acción | Descripción
Crear volumen RAID | Utilice esta opción de creación para crear un volumen RAID si no quiere preservar los datos de un disco duro existente. Para el volumen pueden utilizarse entre dos ó más unidades de disco duro, dependiendo del nivel RAID que elija. La Intel® Matrix RAID Technology hace que sea posible crear dos volúmenes en una agrupación. Para ello, seleccione una capacidad de volumen menor que la capacidad total de la agrupación. Esto dejará espacio disponible en la agrupación para crear el segundo volumen RAID. El segundo volumen ocupará automáticamente el espacio restante de la agrupación. Intel Matrix Storage Console sólo crea el volumen RAID. El volumen resultante no está particionado ni formateado. Utilice la utilidad Administración de discos de Microsoft Windows* para hacer particiones y formatear el nuevo volumen RAID. Tenga en cuenta que en sistemas con codificación habilitada, deben estar disponibles al menos dos discos duros no RAID con un estado de codificación idéntico para iniciar el asistente y crear un volumen RAID.
Crear volumen RAID desde disco duro existente | Utilice esta opción de creación si desea preservar los datos de un disco duro existente y copiarlos en uno o varios discos duros adicionales. Este método de creación, denominado migración, puede tardar varias horas dependiendo de la capacidad del disco duro y de la carga de trabajo del sistema. Una vez terminado el asistente, aparecerá un cuadro de diálogo que indica el estado de la migración. Para volver a abrir el cuadro de diálogo en cualquier momento durante la migración, haga clic con el botón derecho en el volumen que se esté migrando y seleccione "Mostrar estado de la migración". Sólo se puede llevar a cabo un proceso de migración a la vez. Si desea convertir más de una unidad de datos a un volumen RAID, debe convertirlas de una en una. Tenga en cuenta que en sistemas con codificación habilitada, deben estar disponibles al menos dos discos duros no RAID con un estado de codificación idéntico para iniciar el asistente y crear un volumen RAID.
Crear volumen de recuperación | Utilice esta opción de creación cuando desee crear un volumen con Intel® Rapid Recover Technology. Esta tecnología copia los datos de una unidad maestra en una unidad de recuperación de forma continua o a petición. Las unidades maestra y de recuperación deben incluir el 100% del espacio disponible en disco de una agrupación, y en el sistema sólo puede haber presente un volumen de recuperación. Tenga en cuenta que, al crear un volumen de recuperación, no pueden estar presentes ni añadirse al sistema volúmenes RAID. Asimismo, tenga en cuenta que en sistemas con codificación habilitada, deben estar disponibles al menos dos discos duros no RAID con un estado de codificación idéntico para iniciar el asistente y crear un volumen RAID.
Volver a buscar dispositivos Plug and Play | Utilice esta opción para detectar los discos duros que se hayan agregado o retirado. Después de terminar la búsqueda, la vista Modo avanzado mostrará la información actualizada. Esta acción se corresponde con la opción "Buscar cambios de hardware" del Administrador de dispositivos de Microsoft Windows.

TABLA 12. OPCIONES DISPONIBLES CON LOS MENÚS DEL BOTÓN DERECHO DEL RATÓN

Panel de dispositivos | Descripción
Agrupación | Crear volumen: Esta opción sólo está disponible si la agrupación consta de un volumen RAID que no comprende el 100% del espacio de disco duro disponible de una agrupación. Por lo tanto, puede utilizar esta opción para iniciar "Asistente Crear volumen RAID" y crear un segundo volumen RAID para utilizar el espacio restante de la agrupación. Si necesita más información, consulte la sección "Intel Matrix RAID Technology" de este archivo de ayuda.
Activar/Desactivar caché de datos del disco duro: El caché de datos del disco duro es una función de mejora del rendimiento que admiten algunas unidades de disco duro. Cuando está activada, se obtiene una mejora del rendimiento al almacenar temporalmente los datos antes de copiarlos al disco duro. La desventaja de activar el caché de datos es que se pueden perder los datos almacenados en caché si se produce una interrupción de la alimentación del sistema. Para activar o desactivar el caché de datos, haga clic con el botón derecho en la agrupación RAID y seleccione "Activar caché de datos del disco duro" o "Desactivar caché de datos del disco duro". Debe reiniciar la computadora para aplicar los cambios.
Volumen RAID | Eliminar volumen: Esta opción permite eliminar un volumen RAID existente. ADVERTENCIA: Cuando se elimine un volumen RAID, se eliminarán permanentemente todos los datos de todos los discos duros que formen parte del volumen RAID. Haga una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de eliminar el volumen.
Modificar volumen: Esta opción permite realizar las siguientes modificaciones en el volumen RAID: cambiar el nombre del volumen, realizar una migración de nivel RAID (es decir, migrar de un volumen RAID 0, 1 ó 10 a un volumen RAID 5) y ampliar la capacidad del volumen aprovechando el 100% del espacio disponible en la agrupación o añadiendo discos duros.
Comprobar datos de volumen: Esta opción comprueba los datos de un volumen RAID. Una vez finalizado el proceso de comprobación, un cuadro de diálogo indicará el número de errores de comprobación y bloques con errores de medios encontrados.
Comprobar y reparar datos de volumen: Esta opción comprueba y repara los datos de un volumen RAID. Una vez finalizado el proceso de comprobación y reparación, un cuadro de diálogo indicará el número de errores de comprobación encontrados y reparados, y el número de bloques con errores de medios que han sido reasignados.
Activar/Desactivar caché de escritura no simultánea del volumen: Al activar la caché de escritura no simultánea del volumen mejora la capacidad de proceso y de respuesta de E/S, pero la protección de datos puede verse disminuida en caso de fallo de alimentación o del sistema. No es preciso reiniciar el sistema para modificar esta opción. NOTA: con fines de protección de datos, la caché de escritura no simultánea del volumen se desactiva temporalmente al funcionar con fuente de alimentación ininterrumpida (UPS).
Mostrar progreso de la creación del volumen: Esta opción sólo está disponible cuando se está creando un volumen nuevo. Una vez seleccionada esta opción, aparecerá un cuadro de diálogo que indicará el estado de la creación como "% completo".
Mostrar estado de la migración: Esta opción sólo está disponible cuando hay una migración en curso. Una vez haya seleccionado esta opción, aparecerá un cuadro de diálogo que indicará el estado de la migración como "% completo".
Recuperar volumen: Esta opción recupera un volumen después de que se haya restaurado físicamente el disco duro que ha causado el fallo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: La unidad o unidades de disco duro que formaban parte originalmente del volumen RAID fallido se han reinstalado. No se ha tenido acceso a los datos de la unidad de disco duro mientras se retiraba el disco duro del sistema.
Convertir en volumen de recuperación: Esta opción sólo está disponible para volúmenes RAID 1 que abarcan el 100% del espacio de disco duro de una agrupación. La agrupación debe constar sólo de 2 discos duros. Una vez convertido el volumen RAID 1, utilizará la Intel® Rapid Recover Technology. Para obtener instrucciones detalladas sobre el procedimiento que debe seguirse, consulte la sección Opciones de conversión de volumen.
Volumen de recuperación | Eliminar volumen: Esta opción permite eliminar un volumen de recuperación existente. ADVERTENCIA: Cuando se elimine un volumen de recuperación, se eliminarán permanentemente todos los datos de la unidad maestra y de la de recuperación. Haga una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de eliminar el volumen.
Modificar volumen: Esta opción permite realizar las siguientes modificaciones en el volumen de recuperación: cambiar el nombre del volumen, intercambiar unidades maestras y de recuperación, y cambiar la política de actualización.
Comprobar datos de volumen: Esta opción comprueba los datos en un volumen de recuperación. Una vez finalizado el proceso de comprobación, un cuadro de diálogo indicará el número de errores de comprobación y bloques con errores de medios encontrados.
Comprobar y reparar datos de volumen: Esta opción comprueba y repara los datos de un volumen de recuperación. Una vez finalizado el proceso de comprobación y reparación, un cuadro de diálogo indicará el número de errores de comprobación encontrados y reparados, y el número de bloques con errores de medios que han sido reasignados.
Activar/Desactivar caché de escritura no simultánea del volumen: Al activar la caché de escritura no simultánea del volumen mejora la capacidad de proceso y de respuesta de E/S, pero la protección de datos puede verse disminuida en caso de fallo de alimentación o del sistema. No es preciso reiniciar el sistema para modificar esta opción. NOTA: con fines de protección de datos, la caché de escritura no simultánea del volumen se desactiva temporalmente al funcionar con fuente de alimentación ininterrumpida (UPS).
Desactivar actualización continua: Si se selecciona esta opción, la política de actualización pasará a ser a petición. A partir de entonces, deberá solicitar las actualizaciones manualmente haciendo clic con el botón derecho en el volumen y seleccionando "Actualizar volumen".
Actualizar volumen: Esta opción sólo está disponible cuando el volumen se rige según la política de actualización a petición. Al seleccionar esta opción, se copian los datos de la unidad maestra en la unidad de recuperación. Sólo se copian los cambios producidos desde el último proceso de actualización.
Mostrar progreso de la actualización del volumen: Esta opción sólo está disponible cuando se está creando un nuevo volumen de recuperación o cuando se selecciona "Actualizar volumen" en la política de actualización a petición.
Cancelar proceso de actualización del volumen: Esta opción sólo está disponible cuando se está creando un nuevo volumen de recuperación o cuando se selecciona "Actualizar volumen" en la política de actualización a petición.
Recuperación de datos en unidad maestra: Esta opción sólo está disponible tras haber reiniciado el sistema desde la unidad de recuperación utilizando la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel® Matrix Storage Manager. Al seleccionar esta opción, se sobrescriben todos los datos de la unidad maestra con los datos de la unidad de recuperación.
Mostrar progreso de la recuperación: Esta opción sólo está disponible cuando hay una recuperación en curso en la unidad maestra. Una vez seleccionada esta opción, aparecerá un cuadro de diálogo que indicará el estado de la recuperación como "% completo".
Cancelar proceso de recuperación: Esta opción sólo está disponible cuando hay una recuperación en curso en la unidad maestra. Al seleccionar esta opción, se cancelará el proceso de copiar datos de la unidad de recuperación a la unidad maestra.
Acceder a los archivos de la unidad maestra y Acceder a los archivos de la unidad de recuperación: Estas opciones le permitirán ver archivos en la unidad maestra o de recuperación con el Explorador de Windows*. La selección de una de estas opciones dispondrá el volumen como sólo lectura, y no permitirá actualizaciones de volúmenes. Cuando haya terminado de examinar los archivos, seleccione "Ocultar archivos de la unidad maestra" u "Ocultar archivos de la unidad de recuperación" para ocultar los archivos y disponer el volumen en política de actualización a petición, o seleccione "Modificar la política de actualización del volumen" para ocultar los archivos y que el volumen siga la política de actualización continua.
Ocultar archivos de la unidad maestra y Ocultar archivos de la unidad de recuperación: Estas opciones sólo están disponibles tras haber seleccionado la opción de acceder a los archivos de la unidad maestra o de recuperación en el Explorador de Windows. Al seleccionar una de estas opciones, es posible escribir en el disco duro y se activan las actualizaciones de volumen.
Convertir en volumen RAID 1: Esta opción permite convertir un volumen de recuperación en un volumen RAID 1. Para obtener instrucciones detalladas sobre el procedimiento que debe seguirse, consulte la sección Opciones de conversión de volumen.
Disco duro RAID | Activar LED de puerto: Esta opción permite identificar el puerto al que está conectado el disco duro. Una vez localizado, la luz del puerto parpadeará y se apagará automáticamente. Nota: Esta opción sólo está disponible para puertos en uso.
Desbloquear disco duro: Esta opción sólo está disponible si hay bloqueados uno o varios discos duros. Los discos duros bloqueados aparecerán en el panel de dispositivos con un icono de candado adjunto y en el panel de información con el estado "Bloqueado". Haga clic con el botón derecho en un disco duro bloqueado y seleccione "Desbloquear disco duro" en el menú. Se le pedirá entonces que introduzca una contraseña para desbloquear el disco duro seleccionado. En ese momento, Intel®Matrix Storage Console no permitirá el bloqueo de un disco duro.
Disco duro no RAID | Marcar como Repuesto: ADVERTENCIA: Cuando se marca un disco duro no RAID como de repuesto, se eliminan permanentemente todos los datos de dicho disco. Haga una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de marcar una unidad como de repuesto. Esta función marca discos duros como discos de destino para reconstrucciones automáticas. Para marcar una unidad de disco duro como de repuesto, haga clic en una de las unidades de disco duro incluidas en la lista Unidades de disco duro no RAID del panel de dispositivos y seleccione "Marcar como de repuesto".
Restablecer disco duro como no RAID: Sólo se pueden restablecer los discos duros no RAID que ya estén marcados como de repuesto. Haga clic con el botón derecho en el disco duro de repuesto en la lista de discos duros no RAID del panel de dispositivos y seleccione "Restablecer disco duro como no RAID" en el menú que aparece. Esta unidad, que era miembro de una agrupación RAID, pasará a ser una unidad no RAID.
Reconstruir en este disco duro: Esta opción sólo está disponible si se degrada un volumen RAID 1, 5 ó 10 debido al fallo de una unidad miembro o si la unidad maestra de un volumen de recuperación falla o se pierde. Para conocer los procedimientos detallados para utilizar esta opción, consulte las secciones "Recuperación de datos en la unidad maestra" o "Recuperación de volumen RAID" de este archivo de ayuda.
Activar LED de puerto: Esta opción permite identificar el puerto al que está conectado el disco duro. Una vez localizado, la luz del puerto parpadeará y se apagará automáticamente. Nota: Esta opción sólo está disponible para puertos en uso.
Desbloquear disco duro: Esta opción sólo está disponible si hay bloqueados uno o varios discos duros. Los discos duros bloqueados aparecerán en el panel de dispositivos con un icono de candado adjunto y en el panel de información con el estado "Bloqueado". Haga clic con el botón derecho en un disco duro bloqueado y seleccione "Desbloquear disco duro" en el menú. Se le pedirá entonces que introduzca una contraseña para desbloquear el disco duro seleccionado. En ese momento, Intel®Matrix Storage Console no permitirá el bloqueo de un disco duro.

## Opciones de creación de volumen

Para crear un nuevo volumen RAID o de recuperación, seleccione una de las opciones del menú "Acciones" del Modo avanzado. Se iniciará un asistente que le guiará por el proceso de creación del volumen. A continuación se ofrece una descripción general de cada opción de creación de volúmenes. La creación de un volumen no requiere la reinstalación del sistema operativo. Todas las aplicaciones y datos permanecen intactos. Tenga en cuenta que debe haber iniciado la sesión como administrador para crear un volumen RAID o de recuperación.
ADVERTENCIA: Al crear un volumen se ELIMINARÁN TODOS LOS DATOS de uno o más de los discos duros utilizados para crear el volumen. Estos datos no se podrán recuperar. Preste atención a los mensajes de advertencia de cada asistente que explican qué discos duros se sobrescribirán. Haga una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de crear un volumen.
Nota sobre eventos de SMART: Si uno o más de los discos duros ATA serie seleccionados para el volumen RAID han comunicado que existe un evento de SMART, no podrá crear un volumen RAID. Si cree que el evento de SMART no afectará al funcionamiento normal del disco duro, puede hacer clic con el botón derecho del ratón en la unidad de disco duro que muestra el evento de SMART y seleccionar "Restablecer evento de SMART". A continuación, podrá crear un volumen RAID que utilice esta unidad. Esto no es recomendable a menos que entienda el motivo del evento de SMART.

Sistemas con codificación activada: No podrá acceder a ninguno de los asistentes Crear volumen a no ser que estén disponibles en el sistema dos discos duros no RAID con estados de codificación idénticos. Asimismo, sólo puede crearse un volumen cuyos discos duros miembros muestren estados de codificación iguales, sean codificados o no.
CREACIÓN DE UN VOLUMEN DE RECUPERACIÓN
Un volumen de recuperación utiliza la Intel® Rapid Recover Technology para copiar los datos de una unidad maestra designada (normalmente la unidad del sistema) a una unidad de recuperación designada. Las unidades maestra y de recuperación deben incluir el 100% del espacio disponible en disco de una agrupación, y en el sistema sólo puede haber presente un volumen de recuperación. Tenga presente que cuando se crea un volumen de recuperación, no puede haber ningún volumen RAID en el sistema, ni agregarse ningún otro.
Siga las instrucciones siguientes para crear un volumen de recuperación. Durante el proceso, tendrá la opción de copiar los datos de la unidad maestra en la unidad de recuperación de forma continua o a petición. Si se utiliza la política de actualización continua, los cambios realizados en la unidad maestra se copian automáticamente en la unidad de recuperación siempre que la unidad de recuperación esté conectada y en línea. Si se utiliza la política de actualización a petición, el estado de la unidad de recuperación se ajusta automáticamente en "Fuera de línea". Por lo tanto, los datos de la unidad maestra se pueden restaurar a un estado anterior volviendo a copiar los datos de la unidad de recuperación a la unidad maestra (para ver este procedimiento, consulte la sección "Devolución de los datos de la unidad maestra a un estado anterior" de este archivo de ayuda).

1. Asegúrese de que exista al menos 1 disco duro ATA serie, además de la unidad del sistema, conectado al sistema.
2. Inicie Microsoft Windows* y abra Intel Matrix Storage Console.
3. Seleccione "Modo avanzado" en el menú "Ver".
4. Seleccione "Crear volumen de recuperación" en el menú "Acciones". Se iniciará el "Asistente Crear volumen de recuperación".
5. Siga las instrucciones indicadas por el asistente.
6. Si utiliza 2 discos duros en blanco para crear el volumen de recuperación, el volumen se creará en cuanto termine el asistente. Si crea el volumen a partir de una unidad maestra que contiene datos, el proceso de creación del volumen empezará en cuanto termine el asistente. Para ver el estado de la migración, haga clic con el botón derecho en el nombre del volumen en el panel de dispositivos y seleccione "Mostrar progreso de la actualización del volumen".

CREACIÓN DE UN VOLUMEN RAID EN UN SISTEMA PREPARADO PARA RAID
Un sistema preparado para RAID se configura con el controlador de ATA serie ajustado en modo RAID y con al menos un disco duro sin volúmenes RAID (una unidad intermedia). El sistema operativo debe tener instalado Intel® Matrix Storage Manager. Son posibles las siguientes configuraciones RAID (consulte la Tabla 2 de este archivo de ayuda para determinar qué niveles RAID son compatibles con el sistema):

- Preparado para RAID a RAID 0 de 2, 3, 4, 5 ó 6 unidades
- Preparado para RAID a RAID 1 de 2 unidades
- Preparado para RAID a RAID 5 de 3, 4, 5 ó 6 unidades
- Preparado para RAID a RAID 10 de 4 unidades

Siga las siguientes instrucciones para convertir el sistema en un sistema RAID migrando los datos desde la unidad existente del sistema a un volumen RAID.

1. Anote el número de serie del disco duro desde el que desee migrar los datos y asegúrese de que esté conectado al sistema. Necesitará el número de serie en un paso posterior del procedimiento para identificar esta unidad como unidad de origen.
2. Conecte al sistema los discos duros ATA serie adicionales que utilizará como unidades miembro del volumen. Tenga en cuenta que estos discos duros deberán tener una capacidad igual o mayor a la del disco duro de origen.
3. Inicie Microsoft Windows* y abra Intel Matrix Storage Console.
4. Seleccione "Modo avanzado" en el menú "Ver".
5. Seleccione "Crear volumen RAID desde disco duro existente" en el menú "Acciones". Se iniciará el "Asistente Crear volumen RAID desde disco duro existente".
6. Siga las instrucciones indicadas por el asistente. La migración empezará en cuanto termine el asistente.
7. Para ver el estado de la migración, haga clic con el botón derecho en el nombre del volumen en el panel de dispositivos y seleccione "Mostrar estado de la migración". Cuando termine la migración aparecerá un mensaje del icono de bandeja, y el "Estado" del volumen será "Normal" en el panel de información.
8. Una vez terminada la migración, reinicie el sistema. Si ha migrado a un volumen RAID 0, utilice la utilidad Administración de discos de Microsoft Windows para particionar y formatear el espacio vacío creado al combinarse las capacidades de los dos discos duros. También puede utilizar software de terceros para ampliar cualquier partición existente dentro del volumen RAID.

Si tiene un solo disco duro que no sea del sistema y que contenga datos de programa o personales, puede utilizar la función de migración para utilizar este disco duro como unidad de origen para un volumen RAID.
CREACIÓN DE UN VOLUME RAID A PARTIR DE DISCOS DUROS EN BLANCO
Siga los pasos inferiores para crear volúmenes RAID utilizando discos duros ATA serie en blanco que no sean del sistema:

1. Conecte al sistema los discos duros ATA serie adicionales que utilizará como unidades miembro del volumen.
2. Inicie Microsoft Windows* y abra Intel Matrix Storage Console.
3. Seleccione "Modo avanzado" en el menú "Ver".
4. Seleccione "Crear volumen RAID" en el menú "Acciones". Se iniciará el "Asistente Crear volumen RAID".
5. Siga las instrucciones indicadas por el asistente. El volumen se creará en cuanto termine el asistente.

## Opciones de conversión de volumen

La conversión de un volumen no requiere la reinstalación del sistema operativo. Todas las aplicaciones y datos permanecen intactos. Tenga en cuenta que debe haber iniciado la sesión como administrador para modificar un volumen RAID o de recuperación.
CONVERSIÓN DE UN VOLUMEN RAID 0, 1 Ó 10 EN VOLUMEN RAID 5
Son posibles las siguientes configuraciones RAID (consulte la Tabla 2 de este archivo de ayuda para determinar qué niveles RAID son compatibles con el sistema):

- De un RAID 1 de 2 unidades a un RAID 5 de 3, 4, 5 ó 6 unidades
- De un RAID 0 de 2 unidades a un RAID 5 de 3 ó 4 unidades
- De un RAID 0 de 3 unidades a un RAID 5 de 4, 5 ó 6 unidades
- De un RAID 10 de 4 unidades a un RAID 5 de 4, 5 ó 6 unidades

Siga las siguientes instrucciones para migrar de un volumen RAID 0, 1 ó 10 existente a un RAID 5.

1. Asegúrese de que haya al menos 3 discos duros SATA conectados al sistema.
2. Inicie Microsoft Windows* y abra Intel Matrix Storage Console.
3. Seleccione "Modo avanzado" en el menú "Ver".
4. Haga clic con el botón derecho en el volumen que desee convertir y seleccione "Modificar volumen".
5. Se iniciará el "Asistente Modificar volumen RAID".
6. Siga las instrucciones indicadas por el asistente. La migración empezará en cuanto termine el asistente.
7. Para ver el estado de la migración, haga clic con el botón derecho en el nombre del volumen en el panel de dispositivos y seleccione "Mostrar estado de la migración". Cuando termine la migración aparecerá un mensaje del icono de bandeja, y el "Estado" del volumen será "Normal" en el panel de información.

CONVERSIÓN DE UN VOLUMEN RAID 1 EN VOLUMEN DE RECUPERACIÓN
Siga estos pasos para convertir un volumen RAID 1 existente en volumen de recuperación:

1. Seleccione "Modo avanzado" en el menú "Ver".
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del volumen RAID 1 del panel de dispositivos y seleccione "Convertir en volumen de recuperación". Aparecerá un mensaje informándole de que es necesario inicializar primero el volumen RAID 1. Haga clic en el botón "Aceptar" para iniciar el proceso de inicialización.
3. Una vez terminada la inicialización, haga clic con el botón derecho en el nombre del volumen y seleccione "Convertir en volumen de recuperación". Se iniciará el "Asistente Convertir volumen RAID".
4. Siga las instrucciones indicadas por el asistente. El volumen se convertirá en cuanto termine el asistente.

CONVERSIÓN DE UN VOLUMEN DE RECUPERACIÓN EN VOLUMEN RAID 1
Siga estos pasos para convertir un volumen de recuperación en volumen RAID 1:

1. Seleccione "Modo avanzado" en el menú "Ver".
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del volumen de recuperación del panel de dispositivos y seleccione "Convertir en volumen RAID 1". Se iniciará el "Asistente Crear volumen de recuperación".
3. Siga las instrucciones indicadas por el asistente. El volumen se convertirá en cuanto termine el asistente.

## Opciones de expansión de capacidad de volumen

La Intel Matrix Storage Console permite aumentar la capacidad de los volúmenes RAID existentes empleando dos métodos:

1. Utilizando el 100% del espacio disponible en la agrupación. Esta opción sólo está disponible si está presente un volumen RAID0, RAID1, RAID5 o RAID10 y si hay disponibilidad de espacio en la agrupación existente.
2. Agregando uno o varios discos duros miembros. Esta opción sólo está disponible si está presente un volumen RAID0 o RAID5 y si está disponible un disco duro no RAID al menos, que esté conectado al sistema y que coincida con el tipo de conexión interna o externa de los discos duros miembros existentes. No es posible añadir un disco duro externo a un volumen que incluya discos duros internos.

Las opciones antes descritas se excluyen mutuamente, y el Asistente Modificar volumen RAID las limita a sólo una selección. Deberá pasar por el proceso de modificación de volumen tantas veces como sea necesario para completar una migración, incluyendo migraciones de nivel RAID. La expansión de capacidad de un volumen no requiere la reinstalación del sistema operativo.

UTILIZAR EL 100% DEL ESPACIO DE AGRUPACIÓN DISPONIBLE
Siga los pasos que se ofrecen a continuación para aumentar la capacidad de volumen utilizando el 100% del espacio disponible de una agrupación:

1. Seleccione "Modo avanzado" en el menú "Ver".
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del volumen RAID del panel de dispositivos y seleccione "Modificar volumen". Se iniciará el "Asistente Modificar volumen RAID".
3. Siga las instrucciones indicadas por el asistente. En el cuadro de diálogo "Modificar volumen", seleccione "Expansión de capacidad del volumen" y "Utilizar el 100% del espacio de agrupación disponible". La migración de volumen se iniciará tan pronto como termine el asistente.

AÑADIR UNO O VARIOS DISCOS DUROS MIEMBROS
Siga los pasos que se ofrecen a continuación para aumentar la capacidad de volumen añadiendo uno o varios discos duros miembros:

1. Seleccione "Modo avanzado" en el menú "Ver".
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del volumen RAID del panel de dispositivos y seleccione "Modificar volumen". Se iniciará el "Asistente Modificar volumen RAID".
3. Siga las instrucciones indicadas por el asistente. En el cuadro de diálogo "Modificar volumen", seleccione "Expansión de capacidad del volumen" y "Añadir uno o varios discos duros miembros". En el cuadro de diálogo siguiente, seleccione uno o varios discos duros disponibles para añadirlos al volumen existente. Si está activada la codificación del volumen, asegúrese de que los discos duros miembros seleccionados estén en el mismo estado de codificación que el volumen. La migración de volumen se iniciará en cuanto termine el asistente.

# Resolución de problemas

## Requisitos del sistema

Para obtener información más detallada sobre los componentes necesarios para esta versión de Intel® Matrix Storage Console y sobre los sistemas operativos compatibles, consulte el archivo Readme que se instala con este software o visite el sitio de asistencia técnica de Intel para este producto.

## Volúmenes de recuperación

Los temas de esta sección se aplican sólo a los volúmenes de recuperación. Explican la forma de sustituir una unidad de recuperación o maestra, o bien cómo devolver datos de una unidad maestra a un estado anterior.

- SUSTITUCIÓN DE UNA UNIDAD DE RECUPERACIÓN
- SUSTITUCIÓN DE UNA UNIDAD MAESTRA
- DEVOLUCIÓN DE LOS DATOS DE UNA UNIDAD MAESTRA A UN ESTADO ANTERIOR

SUSTITUCIÓN DE UNA UNIDAD DE RECUPERACIÓN
Si la unidad de recuperación falla o si se elimina del sistema y se pierde, deberá instalar una nueva y reconstruir el volumen de recuperación según esa nueva unidad.

1. Apague el sistema y conecte un nuevo disco duro ATA serie que desee utilizar como nueva unidad de recuperación.
2. Encienda el sistema.
3. Cuando se esté ejecutando el sistema operativo, seleccione Intel Matrix Storage Console desde el menú Inicio o haga clic en el icono de la bandeja de Intel® Matrix Storage Manager.
4. Desde el menú Ver, seleccione "Modo avanzado" para ver una vista detallada de la información de almacenamiento del dispositivo.
5. En "Discos duros no RAID", haga clic con el botón derecho en el nuevo disco duro y seleccione "Reconstruir en este disco duro" para iniciar el proceso de reconstrucción.
6. Para ver el progreso de reconstrucción, haga clic con el botón derecho en el volumen de recuperación y seleccione "Mostrar progreso de la actualización del volumen". Cuando termine la reconstrucción aparecerá un mensaje del icono de bandeja, y el "Estado" del volumen mostrará la política de actualización en la que ajustó el volumen de recuperación antes de retirar la unidad de recuperación original.

SUSTITUCIÓN DE UNA UNIDAD MAESTRA
Si la unidad maestra falla o si se elimina del sistema y se pierde, deberá instalar una nueva y reconstruir el volumen de recuperación en esa nueva unidad.

1. Apague el sistema y conecte un nuevo disco duro ATA serie que desee utilizar como nueva unidad maestra.
2. Encienda el sistema. Arrancará automáticamente desde la unidad de recuperación.
3. Cuando se esté ejecutando el sistema operativo, seleccione Intel Matrix Storage Console desde el menú Inicio o haga clic en el icono de la bandeja de Intel Matrix Storage Manager.
4. Desde el menú Ver, seleccione "Modo avanzado" para ver una vista detallada de la información de almacenamiento del dispositivo.
5. En "Discos duros no RAID", haga clic con el botón derecho en el nuevo disco duro y seleccione "Reconstruir en este disco duro" para iniciar el proceso de reconstrucción.
6. Para ver el progreso de reconstrucción, haga clic con el botón derecho en el volumen de recuperación y seleccione "Mostrar progreso de la actualización del volumen". Cuando termine la reconstrucción aparecerá un mensaje del icono de bandeja, y el "Estado" del volumen mostrará la política de actualización en la que ajustó el volumen de recuperación antes de retirar la unidad maestra original. La nueva unidad maestra se configurará automáticamente como unidad de ejecución del sistema operativo.

DEVOLUCIÓN DE DATOS DE LA UNIDAD MAESTRA A UN ESTADO ANTERIOR
Si el volumen de recuperación se rige según la política de actualización a petición, es posible devolver los datos de la unidad maestra al estado en que se encontraban al finalizar el último proceso de actualización del volumen. Esta función es especialmente útil si se detecta un virus en la unidad maestra o si hay usuarios invitados que utilicen su sistema.

1. Reinicie el sistema. Durante el inicio del sistema, pulse Ctrl-I para acceder a la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel® Matrix Storage Manager.
2. En el "MAIN MENU" (Menú principal), seleccione "Recovery Volume Options" (Opciones del volumen de recuperación).
3. En el menú 'Recovery Volume Options' (Opciones de Volumen de recuperación), seleccione 'Enable Only Recovery Disk' (Activar sólo Disco de Recuperación) para arrancar desde la unidad de recuperación.
4. Salga de la ROM opcional e inicie Microsoft Windows*.
5. Cuando se esté ejecutando el sistema operativo, seleccione Intel Matrix Storage Console desde el menú Inicio o haga clic en el icono de la bandeja de Intel Matrix Storage Manager.
6. Opción 1: Vista Modo avanzado

- Desde el menú Ver, seleccione "Modo avanzado" para ver una vista detallada de la información de almacenamiento del dispositivo.
- Haga clic con el botón derecho en el volumen de recuperación en el panel de dispositivos y seleccione "Recuperar datos en unidad maestra" para iniciar el proceso de recuperación.
- Para ver el progreso de la recuperación, haga clic con el botón derecho en el volumen de recuperación y seleccione "Mostrar progreso de la recuperación". Cuando termine la migración aparecerá un mensaje del icono de bandeja, y la política de actualización del volumen volverá al estado que tenía antes de que la unidad maestra quedase fuera de línea. Cualquier cambio en los datos se escribirá en la unidad maestra.
- Desde el menú Ver, seleccione "Modo básico" para ver una vista simplificada del subsistema de almacenamiento.
- Seleccione "Recuperación de datos en la unidad maestra" en el panel izquierdo y haga clic en "Recuperación de datos en la unidad maestra" en el panel derecho para iniciar el proceso de recuperación. En el panel derecho se mostrará la evolución de la recuperación hasta la conclusión del proceso. Cualquier cambio en los datos se escribirá ahora en la unidad maestra.
- Para ver el progreso de la recuperación, haga clic con el botón derecho en el volumen de recuperación y seleccione "Mostrar progreso de la recuperación". Cuando termine la migración aparecerá un mensaje del icono de bandeja, y la política de actualización del volumen volverá al estado que tenía antes de que la unidad maestra quedase fuera de línea. Cualquier cambio en los datos se escribirá ahora en la unidad maestra.

## Volúmenes RAID

Las instrucciones de esta sección se aplican sólo a los volúmenes RAID. En el caso de que Intel® Matrix Storage Manager comunique que un volumen RAID está "Degradado" o "Ha fallado", quizá sea posible recuperarlo. Si el restablecimiento no es posible, deberá volver a crear el volumen RAID y restablecer los datos manualmente desde una copia de seguridad. Consulte más adelante la sección que corresponda al problema notificado del RAID para recuperar la configuración RAID.

- VOLUMEN RAID 0 FALLIDO
- VOLUMEN RAID 1 DEGRADADO
- VOLUMEN RAID 1 DEGRADADO Y VOLUMEN RAID 0 FALLIDO (UNA SOLA AGRUPACIÓN RAID)
- VOLUMEN RAID 5 DEGRADADO
- VOLUMEN RAID 5 FALLIDO
- VOLUMEN RAID 10 DEGRADADO
- VOLUMEN RAID 10 FALLIDO

VOLUMEN RAID 0 FALLIDO
Se comunica que un volumen RAID 0 "Ha fallado" cuando uno de sus miembros ha fallado o está desconectado. Si se produce una de estas situaciones, ya no podrá accederse al volumen RAID 0 y sus datos. El volumen RAID 0 puede recuperarse si se desconecta un miembro, pero no si ha fallado un miembro.
Falta una unidad miembro

1. Asegúrese de que el sistema esté apagado.
2. Vuelva a conectar el disco duro que falta.
3. Encienda el sistema. Durante el arranque del sistema, la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel® Matrix Storage Manager mostrará el volumen RAID 0 como "Normal".
4. Cuando se esté ejecutando el sistema operativo, seleccione Intel® Matrix Storage Console desde el menú Inicio o haga clic en el icono de la bandeja de Intel Matrix Storage Manager.
5. Desde el menú Ver, seleccione "Modo avanzado" para ver una vista detallada de la información de almacenamiento del dispositivo.
6. Haga clic en el volumen RAID 0 del panel de dispositivos para confirmar que funciona con normalidad. Su estado aparecerá en el panel de información como "Normal".

Ha fallado una unidad miembro

1. Asegúrese de que el sistema esté apagado.
2. Reemplace el disco duro que ha fallado con uno nuevo que tenga una capacidad igual o superior.
3. Encienda el sistema. Durante el arranque del sistema, la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel Matrix Storage Manager mostrará el estado del volumen RAID 0 como "Failed" (Fallido), solicitándole que presione Ctrl+I para entrar en la interfaz de usuario.
4. Presione Ctrl-I para entrar en el "MAIN MENU" (Menú Principal).
5. Seleccione la segunda opción en el menú principal, "Delete RAID Volume" (Eliminar volumen RAID).
6. En el menú "DELETE VOLUME MENU" (Eliminar Menú de Volumen), seleccione el volumen RAID 0 que ha fallado con las teclas de dirección "arriba" y "abajo".
7. Presione la tecla Supr para eliminar el volumen.
8. Pulse 'Y' para confirmar la eliminación.
9. Cree un nuevo volumen RAID 0. Si el disco duro que ha fallado formaba parte del volumen del sistema, también deberá reinstalar el sistema operativo.

VOLUMEN RAID 1 DEGRADADO
Se indica que un volumen RAID 1 está "Degradado" cuando uno de sus miembros ha fallado o está desconectado y se ha perdido la imagen de los datos. Como consecuencia, el sistema sólo puede utilizar el miembro que sigue funcionando. Para restablecer la imagen de los datos y su redundancia, consulte los siguientes procedimientos.
Falta una unidad miembro

1. Asegúrese de que el sistema esté apagado.
2. Vuelva a conectar el disco duro que falta.
3. Reinicie el sistema. La reconstrucción se llevará a cabo automáticamente.

Ha fallado una unidad miembro

1. Asegúrese de que el sistema esté apagado.
2. Reemplace el disco duro que ha fallado con uno nuevo que tenga una capacidad igual o superior.
3. Encienda el sistema. Durante el arranque del sistema, la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel® Matrix Storage Manager mostrará el estado del volumen RAID 1 como "Degraded".
4. Cuando se esté ejecutando el sistema operativo, seleccione Intel Matrix Storage Console desde el menú Inicio o haga clic en el icono de la bandeja de Intel Matrix Storage Manager.
5. Desde el menú Ver, seleccione "Modo avanzado" para ver una vista detallada de la información de almacenamiento del dispositivo.
6. En el panel de dispositivos, haga clic con el botón derecho en el nuevo disco duro no RAID y seleccione "Reconstruir en este disco duro".
7. Haga clic en el volumen RAID 1 del panel de dispositivos. Su estado aparecerá en el panel de información como "Reconstruyendo: % completo". Después de la reconstrucción, el estado del volumen se indicará como "Normal".

VOLUMEN RAID 1 DEGRADADO Y VOLUMEN RAID 0 FALLIDO (UNA SOLA AGRUPACIÓN RAID)
Puede suceder así si están presentes dos volúmenes RAID (0 y 1) en una sola agrupación RAID (ver Intel® Matrix RAID Technology). Cuando uno de los miembros falla o está desconectado, se comunica que el volumen RAID 0 "Ha fallado" y que el volumen RAID 1 está "Degradado".
Falta una unidad miembro

1. Asegúrese de que el sistema esté apagado.
2. Vuelva a conectar el disco duro que falta.
3. Encienda el sistema. Durante el arranque del sistema, la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel® Matrix Storage Manager mostrará el estado del volumen RAID 0 como "Normal" y del volumen RAID 1 como "Rebuild" (Reconstruyendo).
4. Cuando se esté ejecutando el sistema operativo, seleccione Intel Matrix Storage Console desde el menú Inicio o haga clic en el icono de la bandeja de Intel Matrix Storage Manager.
5. Desde el menú Ver, seleccione "Modo avanzado" para ver una vista detallada de la información de almacenamiento del dispositivo.
6. Haga clic en el volumen RAID 0 en el panel de dispositivos y el estado aparecerá como "Normal" en el panel de información. El estado del volumen RAID 1 aparecerá como "Reconstruyendo: % completo' cuando se seleccione el volumen RAID 1.
7. Después de la reconstrucción del volumen RAID 1, el estado se indicará como "Normal".

Falta unidad miembro (el sistema operativo está en un volumen RAID 1 o en un disco duro no RAID)

1. Asegúrese de que el sistema esté apagado.
2. Vuelva a conectar el disco duro que falta.
3. Encienda el sistema. Durante el arranque del sistema, la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel Matrix Storage Manager mostrará el estado del volumen RAID 0 como "Normal" y del volumen RAID 1 como "Rebuild" (Reconstruyendo).
4. Cuando se esté ejecutando el sistema operativo, seleccione Intel Matrix Storage Console desde el menú Inicio o haga clic en el icono de la bandeja de Intel Matrix Storage Manager.
5. Desde el menú Ver, seleccione "Modo avanzado" para ver una vista detallada de la información de almacenamiento del dispositivo.
6. Haga clic en el volumen RAID 0 en el panel de dispositivos y el estado aparecerá como "Normal" en el panel de información. El estado del volumen RAID 1 aparecerá como "Reconstruyendo: % completo' cuando se seleccione el volumen RAID 1.
7. Después de la reconstrucción del volumen RAID 1, el estado se indicará como "Normal".

Ha fallado una unidad miembro (el sistema operativo está en un volumen RAID 1 o en un disco duro no RAID)

1. Asegúrese de que el sistema esté apagado.
2. Reemplace el disco duro que ha fallado con uno nuevo que tenga una capacidad igual o superior.
3. Encienda el sistema. Durante el arranque del sistema, la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel Matrix Storage Manager mostrará el estado del volumen RAID 1 como "Degraded" (Degradado) y del volumen RAID 0 como "Failed" (Fallido).
4. Cuando se esté ejecutando el sistema operativo, seleccione Intel Matrix Storage Console desde el menú Inicio o haga clic en el icono de la bandeja de Intel Matrix Storage Manager.
5. Desde el menú Ver, seleccione "Modo avanzado" para ver una vista detallada de la información de almacenamiento del dispositivo.
6. Haga clic con el botón derecho en el volumen RAID 0 del panel de dispositivos y seleccione "Eliminar volumen". El "Asistente para la eliminación de volúmenes" le guiará por el proceso de eliminación.
7. Para crear un volumen nuevo, seleccione el menú "Acciones" y elija "Crear un volumen nuevo". El "Asistente para la creación de volúmenes RAID" le guiará por el proceso de creación.
8. Utilice la Administración de discos de Microsoft Windows* para particionar y formatear el nuevo volumen RAID.
9. En el panel de dispositivos, haga clic con el botón derecho en el nuevo disco duro no RAID y seleccione "Reconstruir en este disco duro".
10. Haga clic en el volumen RAID 1 del panel de dispositivos. Su estado aparecerá en el panel de información como "Reconstruyendo: % completo". Después de la reconstrucción, el estado se indicará como "Normal".

Ha fallado una unidad miembro (el sistema operativo está en un volumen RAID 0)

1. Asegúrese de que el sistema esté apagado.
2. Reemplace el disco duro que ha fallado con uno nuevo que tenga una capacidad igual o superior.
3. Encienda el sistema. Durante el arranque del sistema, la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel Matrix Storage Manager mostrará el estado del volumen RAID 0 como "Failed" (Ha fallado) y del volumen RAID 1 como "Degraded" (Degradado).
4. No inicie la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel Matrix Storage Manager (no presione Ctrl-I).
5. Instale el sistema operativo en el disco duro no RAID nuevo.
6. Durante el proceso de instalación, se le pedirá que pulse F6 para cargar el controlador RAID.
7. Pulse F6 para instalar el controlador RAID en el disco duro no RAID nuevo.
8. Después de instalar el sistema operativo y el controlador RAID, abra el Explorador* de Windows para identificar la nueva partición existente en el disco duro nuevo y la del volumen RAID 1 degradado.
9. Copie en la partición nueva los datos que desee conservar del volumen RAID 1 degradado.
10. Si desea restablecer la configuración RAID con los volúmenes RAID 0 y RAID 1, siga los pasos que se ofrecen a continuación.
11. Seleccione Intel Matrix Storage Console desde el menú Inicio.
12. Desde el menú Ver, seleccione "Modo avanzado" para ver una vista detallada de la información de almacenamiento del dispositivo.
13. Haga clic con el botón derecho en el volumen RAID 0 del panel de dispositivos y seleccione "Eliminar volumen" en el menú que aparecerá.
14. El Asistente “Eliminar volumen RAID" le orientará en la eliminación del volumen.
15. Seleccione el volumen RAID 1 y elimínelo.
16. En el menú Acciones, seleccione el submenú "Crear volumen RAID desde disco duro existente" para crear un volumen RAID 0 nuevo.
17. El Asistente “Crear volumen RAID desde disco duro existente" le orientará en la creación del volumen RAID 0. Asegúrese de que el tamaño del volumen sea inferior al de la agrupación para crear otro volumen.
18. Cree un nuevo volumen RAID 1.
19. Habrá restablecido la configuración original.
20. Traslade los datos RAID 1 originales a este nuevo volumen RAID 1 si lo desea.

VOLUMEN RAID 5 DEGRADADO
Se comunica que un volumen RAID 5 se ha "Degradado" cuando uno de sus miembros ha fallado o está desconectado. Si esto ocurre, consulte el procedimiento siguiente que corresponda al caso actual.
Falta una unidad miembro

1. Asegúrese de que el sistema esté apagado.
2. Vuelva a conectar el disco duro que falta.
3. Encienda el sistema. Durante el arranque del sistema, la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel® Matrix Storage Manager mostrará el estado del volumen RAID 5 como "Rebuild".
4. Cuando se esté ejecutando el sistema operativo, seleccione Intel Matrix Storage Console desde el menú Inicio o haga clic en el icono de la bandeja de Intel Matrix Storage Manager.
5. Desde el menú Ver, seleccione "Modo avanzado" para ver una vista detallada de la información de almacenamiento del dispositivo.
6. Haga clic en el volumen RAID 5 del panel de dispositivos. Su estado aparecerá en el panel de información como "Reconstruyendo: % completo". Después de la reconstrucción, el estado se indicará como "Normal".

Ha fallado una unidad miembro

1. Asegúrese de que el sistema esté apagado.
2. Reemplace el disco duro que ha fallado con uno nuevo que tenga una capacidad igual o superior.
3. Encienda el sistema. Durante el arranque del sistema, la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel Matrix Storage Manager mostrará el estado del volumen RAID 5 como "Degraded" (Degradado).
4. Cuando se esté ejecutando el sistema operativo, seleccione Intel Matrix Storage Console desde el menú Inicio o haga clic en el icono de la bandeja de Intel Matrix Storage Manager.
5. Desde el menú Ver, seleccione "Modo avanzado" para ver una vista detallada de la información de almacenamiento del dispositivo.
6. En el panel de dispositivos, haga clic con el botón derecho en el nuevo disco duro no RAID y seleccione "Reconstruir en este disco duro".
7. Haga clic en el volumen RAID 5 del panel de dispositivos. Su estado aparecerá en el panel de información como "Reconstruyendo: % completo". Después de la reconstrucción, el estado se indicará como "Normal".

VOLUMEN RAID 5 FALLIDO
Se comunica que un volumen RAID 5 "Ha fallado" cuando ha fallado más de uno de sus miembros. Si esto ocurre, siga el procedimiento que se describe a continuación. Con este procedimiento se elimina el volumen RAID 5 fallido y se crea un nuevo volumen RAID 5; no recupera los datos del volumen RAID 5 fallido ni sus datos. Después de haberse creado un nuevo volumen RAID 5, deberá restaurar los datos a partir de copias de seguridad e instalar el software que haya en el volumen RAID 5.
Han fallado unidades miembros

1. Asegúrese de que el sistema esté apagado.
2. Reemplace los discos duros que han fallado con discos nuevos que tengan una capacidad igual o superior.
3. Encienda el sistema. Durante el arranque del sistema, la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel® Matrix Storage Manager mostrará el estado del volumen RAID 5 como "Failed" (Fallido).
4. Presione Ctrl-I para entrar en el "MAIN MENU" (Menú Principal).
5. Seleccione la segunda opción en el menú principal, "Delete RAID Volume" (Eliminar volumen RAID).
6. En el menú "DELETE VOLUME MENU" (Eliminar Menú de Volumen), seleccione el volumen RAID 5 que ha fallado con las teclas de dirección "arriba" y "abajo".
7. Presione la tecla Supr para eliminar el volumen.
8. Pulse 'Y' para confirmar la eliminación.
9. Cree un nuevo volumen RAID 5.
10. Puede que también tenga que reinstalar el sistema operativo en el nuevo volumen y restaurar los datos a partir de las copias de seguridad.

VOLUMEN RAID 10 DEGRADADO
Se comunica que un volumen RAID 10 se ha "Degradado" cuando uno de sus miembros ha fallado o está desconectado. Si esto ocurre, recupere el volumen siguiendo el procedimiento adecuado.
Faltan unidades miembros

1. Asegúrese de que el sistema esté apagado.
2. Vuelva a conectar el disco duro que falta.
3. Encienda el sistema. Durante el arranque del sistema, la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel® Matrix Storage Manager mostrará el estado del volumen RAID 10 como "Rebuild".
4. Cuando se esté ejecutando el sistema operativo, seleccione Intel Matrix Storage Console desde el menú Inicio o haga clic en el icono de la bandeja de Intel Matrix Storage Manager.
5. Desde el menú Ver, seleccione "Modo avanzado" para ver una vista detallada de la información de almacenamiento del dispositivo.
6. Haga clic en el volumen seleccionado del panel de dispositivos. Su estado aparecerá en el panel de información como "Reconstruyendo: % completo". Después de la reconstrucción, el estado se indicará como "Normal".

Han fallado unidades miembros

1. Asegúrese de que el sistema esté apagado.
2. Reemplace el disco duro que ha fallado con uno nuevo que tenga una capacidad igual o superior.
3. Encienda el sistema. Durante el arranque del sistema, la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel Matrix Storage Manager mostrará el estado del volumen RAID 10 como "Degraded" (Degradado).
4. Cuando se esté ejecutando el sistema operativo, seleccione Intel Matrix Storage Console desde el menú Inicio o haga clic en el icono de la bandeja de Intel Matrix Storage Manager.
5. Desde el menú Ver, seleccione "Modo avanzado" para ver una vista detallada de la información de almacenamiento del dispositivo.
6. En el panel de dispositivos, haga clic con el botón derecho en el nuevo disco duro no RAID y seleccione "Reconstruir en este disco duro".
7. Haga clic en el volumen seleccionado del panel de dispositivos. Su estado aparecerá en el panel de información como "Reconstruyendo: % completo". Después de la reconstrucción, el estado se indicará como "Normal".

VOLUMEN RAID 10 FALLIDO
Se comunica que un volumen RAID 10 "Ha fallado" cuando han fallado dos miembros al menos. Si esto ocurre, siga el procedimiento que se describe a continuación. Con este procedimiento se elimina el volumen RAID 10 fallido y se crea un nuevo volumen RAID 10. No se recupera el volumen RAID 10 fallido ni sus datos.
Han fallado unidades miembros

1. Asegúrese de que el sistema esté apagado.
2. Reemplace los discos duros que han fallado con discos nuevos que tengan una capacidad igual o superior.
3. Encienda el sistema. Durante el arranque del sistema, la interfaz de usuario de la ROM opcional de Intel® Matrix Storage Manager mostrará el estado del volumen RAID 10 como "Failed" (Fallido).
4. Presione Ctrl-I para entrar en el "MAIN MENU" (Menú Principal).
5. Seleccione la segunda opción en el menú principal, "Delete RAID Volume" (Eliminar volumen RAID).
6. En el menú "DELETE VOLUME MENU" (Eliminar Menú de Volumen), seleccione el volumen RAID 10 que ha fallado con las teclas de dirección "arriba" y "abajo".
7. Presione la tecla Supr para eliminar el volumen.
8. Pulse 'Y' para confirmar la eliminación.
9. Cree un nuevo volumen RAID 10.
10. También deberá reinstalar el sistema operativo en el nuevo volumen.

## Asistencia técnica

Para obtener información sobre asistencia técnica y actualización de productos, haga clic en el menú "Ayuda" y seleccione la opción "Asistencia técnica". El cuadro de diálogo Asistencia técnica muestra enlaces a sitios web que ofrecen actualizaciones del producto, asistencia técnica, documentación y más información sobre el producto. Por defecto, los enlaces dirigen a páginas de asistencia de Intel, pero es posible que el fabricante del sistema las haya adaptado. Intel recomienda que utilice los recursos disponibles en la página de asistencia técnica o que se ponga en contacto directamente con el fabricante del sistema. Suele ser útil imprimir el informe del sistema antes de solicitar asistencia técnica.

# Glosario

FUNCIONES DE ALMACENAMIENTO DE INTEL
Intel® Matrix Storage Manager | Intel Matrix Storage Manager es un software de almacenamiento ATA serie que permite características de administración de energía y un mayor rendimiento en los sistemas portátiles, y mejoras de rendimiento y protección en otros sistemas.
Controlador de Intel Matrix Storage Manager | El controlador de Intel Matrix Storage Manager es un software específicamente diseñado para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de los subsistemas de almacenamiento.
ROM opcional de Intel Matrix Storage Manager | La ROM opcional es un módulo de código incorporado en el BIOS del sistema que proporciona asistencia durante el arranque para los volúmenes RAID, así como una interfaz de usuario para configurar y administrar dichos volúmenes.
Intel® Matrix RAID Technology | La Tecnología Matrix RAID de intel es un software que puede crear, gestionar y utilizar dos volúmenes RAID independientes en una sola agrupación RAID.
Intel® Rapid Recover Technology | Intel Rapid Recover Technology permite copiar los datos de una unidad maestra en una unidad de recuperación de forma continua o a petición. Para utilizar esta tecnología, cree un volumen de recuperación.
Intel® Matrix Storage Console | Intel Matrix Storage Console es un software que ofrece la interfaz de administración del subsistema AHCI ATA serie y RAID con el sistema operativo admitido.
TERMINOLOGÍA DE RAID
Reconstrucción automática | Proceso de restablecimiento de un volumen RAID 1, 5 o 10 en el caso que falle o falte un miembro de RAID. Si existe un disco duro de repuesto, el software lo utilizará automáticamente para reemplazar el disco duro que ha fallado. El proceso de reconstrucción automática también se producirá si se extrae un miembro RAID 1 y luego se vuelve a insertar para volver a establecer la imagen. Los volúmenes RAID 0 no pueden utilizar el proceso de reconstrucción automática.
Recuperación automática | Proceso de recuperación automática de volúmenes que hayan fallado debido a que faltaba un disco. Para volúmenes RAID 0, si todos los discos miembros están presentes y falla el volumen, la ROM opcional marcará el volumen como "Fallido". Para volúmenes RAID redundantes, si se sustituye el disco miembro retirado más recientemente y hay suficiente discos sin fallos, el estado del volumen cambiará a "Degradado".
Política de actualización continua | Cuando un volumen de recuperación utiliza esta política, los datos de la unidad maestra se copian automáticamente en la unidad de recuperación siempre que ambas unidades estén conectadas al sistema.
RAID | Agrupación redundante de unidades independientes: RAID permite distribuir datos en varios discos duros para ofrecer redundancia de datos o para mejorar el rendimiento del almacenamiento de datos.
Agrupación RAID | Una agrupación lógica de discos duros físicos.
Unidad maestra | El disco duro que es la unidad de origen designada en un volumen de recuperación.
Miembro | Un disco duro utilizado en una agrupación RAID.
Política de actualización a petición | Cuando un volumen de recuperación utiliza esta política, los datos de la unidad maestra se copian en la unidad de recuperación cuando se solicita. Sólo se copian los cambios producidos desde el último proceso de actualización.
Unidad intermedia | Disco duro que no se incluye en un volumen RAID y está disponible para su uso por el sistema operativo como disco individual.
Volumen RAID | Cantidad de espacio fija en una agrupación RAID que aparece como un solo disco duro físico para el sistema operativo. Cada volumen RAID está creado con un nivel RAID específico, para ofrecer la redundancia de los datos o mejorar el rendimiento del almacenamiento de los mismos.
Nivel RAID | Conjunto definido de características que se aplican a un volumen RAID, que determinan cómo se almacenan y administran los datos para mejorar el rendimiento de lectura/escritura o aumentar la tolerancia a fallos.
RAID 0 (bandas) | Los datos en el volumen RAID se distribuyen en bandas en los miembros de la agrupación. La distribución en bandas divide los datos en unidades y distribuye esas unidades a través de los miembros sin crear redundancia de datos, pero mejorando el rendimiento de lectura/escritura.
RAID 1 (imagen) | Los datos del volumen RAID se copian en los miembros de la agrupación RAID. Imagen es el término utilizado para describir la función clave de RAID 1, que escribe datos duplicados en cada miembro; por tanto, crea redundancia de los datos y aumenta la tolerancia a fallos.
RAID 5 (bandas con paridad) | Los datos en el volumen RAID y la paridad se distribuyen en bandas en los miembros de la agrupación. La información de paridad se escribe con los datos en una secuencia de rotación entre los miembros de la agrupación. Este nivel RAID es una configuración óptima para conseguir eficiencia, tolerancia a fallos y rendimiento.
RAID 10 (bandas e imagen) | El nivel RAID donde la información está distribuida en bandas en una agrupación de dos discos duros para mejorar el rendimiento del sistema. Cada una de las unidades de la agrupación tiene una unidad "espejo" para conseguir tolerancia a fallos. RAID 10 tiene las ventajas de rendimiento de RAID 0 y la redundancia de RAID 1. Sin embargo, requiere cuatro discos duros.
Unidad de recuperación | El disco duro que es la unidad de destino designada en un volumen de recuperación.
Volumen de recuperación | Volumen que utiliza Intel Rapid Recover Technology.
Banda | La banda se refiere a la agrupación de bloques de datos contiguos lógicos utilizados en un solo disco duro físico dentro de un volumen RAID 0, RAID 5 o RAID 10. El tamaño de banda se expresa en kilobytes.
Disposición en bandas | Suma de todas las bandas en un eje horizontal en todos los discos duros físicos de un volumen RAID 1.
Metadatos | Metadatos quiere decir "datos sobre datos" o "información sobre información". Respecto a los volúmenes RAID, los metadatos son información acerca de la manera que el volumen RAID almacena los archivos de usuario y de sistema en un volumen RAID.
Migración | El proceso de conversión de la configuración de almacenamiento de datos de un sistema de una configuración no RAID (disco intermedio) a una configuración RAID.
Migración de nivel RAID | Proceso de conversión de la configuración de almacenamiento de datos de un nivel RAID a otro.
Expansión de capacidad del volumen | Proceso de aumento de la capacidad de un volumen existente aprovechando el 100% del espacio disponible en una agrupación o añadiendo uno o varios discos duros miembros.
Estado de codificación | Indicación de si los datos ordinarios del volumen y los discos duros están codificados de manera no legible para aumentar el nivel de seguridad.
Codificado | Valor del estado de codificación de un disco duro que se incorpora al final de la descripción del mismo en los asistentes Crear volumen RAID, Crear volumen RAID desde disco duro existente, Crear volumen de recuperación y Modificar volumen RAID.
Disco duro bloqueado | Disco duro protegido con contraseña y designado para aumentar el nivel de seguridad, que puede desbloquearse con una contraseña válida.
Disco duro de repuesto | Disco duro ATA serie designado por el software RAID para su uso automático como destino de una reconstrucción automática en el caso que falle o falte un disco duro miembro de RAID. El nivel RAID 0 no puede utilizar disco de reserva. Los niveles RAID 1, 5 y 10 pueden usar uno o varios discos de reserva.
Activar LED de puerto | Acción para localizar el puerto al que está conectado un disco duro concreto del sistema.
Inicialización del volumen | Proceso de inicializar la paridad para los volúmenes RAID 5 o asegurar que cada bloque de datos de la imagen sea idéntica al bloque de datos equivalente del / de los disco(s) duro(s) de origen para los volúmenes RAID 1 y RAID 10.
TERMINOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO
Controlador RAID | El controlador RAID crea y administra agrupaciones y volúmenes RAID para mejorar el rendimiento de lectura/escritura o aumentar la tolerancia a fallos.
Controlador ATA serie | El controlador ATA serie está integrado en el concentrador de controladores de E/S del sistema. Este controlador administra dispositivos ATA serie y funciona como su interfaz con el sistema.
AHCI | Interfaz avanzada de controlador de host: una especificación de interfaz que permite al controlador de almacenamiento activar funciones avanzadas de ATA serie como la Colocación en cola de comandos nativos, la conexión en funcionamiento y la administración de energía.
Conexión en funcionamiento | La extracción e inserción no anunciada de un disco duro ATA serie cuando el sistema está encendido.
Colocación en cola de comandos nativos | Un protocolo de comandos de ATA serie que permite tener varios comandos pendientes en el disco duro a la vez. Los comandos se reorganizan dinámicamente para aumentar el rendimiento del disco duro.
Dispositivo ATAPI | Dispositivo de almacenamiento masivo con una interfaz paralelo como CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM y unidades de cinta.
Serial Advanced Technology Attachment o Conector de tecnología avanzada serie (SATA) | Tecnología de bus para ordenador diseñada principalmente para la transferencia de datos desde y hacia discos duros. Es la heredera de la tecnología PATA.
Parallel Advanced Technology Attachment o Conector de tecnología avanzada paralela (PATA) | Un conector AT (ATA) es una interfaz estándar para la conexión de dispositivos de almacenamiento como pueden ser discos duros o unidades de CD-ROM integrados en ordenadores personales. Con la introducción de ATA serie (SATA), se dió al ATA original de forma retroactiva el nombre ATA paralelo (PATA). Se conoce también como IDE (Integrated Device Electronics o Electrónica para dispositivos integrados).
Disco duro ATA serie | Un disco duro con una interfaz que transmite los datos mediante un protocolo serie para comunicarse con el controlador ATA serie.
eSATA | Unidad SATA externa.
Subsistema de almacenamiento ATA serie | Todo el hardware y software de un sistema relacionado con el almacenamiento de datos en los discos duros ATA serie.
Modo de transferencia ATA serie | La velocidad de comunicación entre el controlador ATA serie y el disco duro ATA serie.
Discos duros de sectores grandes | Discos duros ATA serie con un tamaño de sector lógico de ½ KB. Estos discos duros pueden tener un tamaño de sector físico de ½ KB, 1 KB, 2 KB o 4 KB. Cualquier combinación de estas unidades se puede utilizar en una sola agrupación. Un volumen creado con discos duros de sectores grandes tendrá un tamaño de sector lógico igual a ½ KB y un tamaño de sector físico igual al tamaño de sector físico del disco duro que tenga el mayor tamaño de sector físico en la agrupación. Consulte el panel de información en el "Modo avanzado" para ver el tamaño de sector lógico y físico de un disco duro o volumen.
Evento de SMART | Siglas de Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology: estándar abierto para el desarrollo de discos duros y sistemas de software que supervisa automáticamente los discos duros y comunica los posibles problemas.
Caché de datos del disco duro | Memoria caché en un disco duro encargada del almacenamiento temporal de sectores de datos de uso frecuente para un acceso a datos más rápido. Ello permite mejorar el rendimiento de los discos duros en términos generales.
Caché de escritura no simultánea del volumen | Memoria caché en un volumen encargada del almacenamiento temporal de sectores de datos de uso frecuente para un acceso a datos más rápido y el rendimiento óptimo de volúmenes RAID. Gracias a ella, mejora la capacidad de proceso de lectura/escritura y la capacidad de respuesta del volumen.
Gestión de energía de enlace | La capacidad del controlador ATA serie para colocar el dispositivo ATA serie en un estado de menor uso de energía.
Notificación asíncrona | Permite que un dispositivo ATAPI notifique al controlador ATA serie que el dispositivo requiere atención.

# Lista de tablas y figuras

- TABLA 1. COMPATIBILIDAD DE INTEL® RAPID RECOVER TECHNOLOGY POR CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO INTEL
- TABLA 2. COMPATIBILIDAD DE NIVEL RAID SEGÚN LA CONTROLADORA DE ALMACENAMIENTO INTEL
- TABLA 3. SITUACIONES DE USO PARA TAMAÑOS DE BANDA COMPATIBLES
- TABLA 4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONES DE GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO COMPATIBLES
- TABLA 5. INFORMACIÓN DE AGRUPACIÓN (MODO RAID)
- TABLA 6. INFORMACIÓN DE VOLUMEN (MODO RAID)
- TABLA 7. INFORMACIÓN DE DISCO DURO RAID (MODO RAID)
- TABLA 8. INFORMACIÓN DE DISCO DURO NO RAID (MODO RAID)
- TABLA 9. INFORMACIÓN DE DISCO DURO ATA SERIE (MODO AHCI EN SISTEMAS PORTÁTILES)
- TABLA 10. OPCIONES DEL PANEL IZQUIERDO DISPONIBLES SÓLO PARA EL VOLUMEN DE RECUPERACIÓN
- TABLA 11. OPCIONES DISPONIBLES CON EL MENÚ ACCIONES
- TABLA 12. OPCIONES DISPONIBLES CON LOS MENÚS DEL BOTÓN DERECHO DEL RATÓN
- FIGURA 1. MODO BÁSICO
- FIGURA 2. MODO AVANZADO (Intel Matrix Storage Manager)

# Información legal

Intel® es una marca comercial o marca comercial registrada de Intel Corporation o sus subsidiarias en los Estados Unidos de América y otros países.
* Puede haber otras marcas y nombres que pertenezcan a terceros.