# Przegląd programu Intel® Matrix Storage Console

Intel Matrix Storage Console to działająca w systemie Windows* aplikacja, stanowiąca interfejs użytkownika dla wszystkich składników programu Intel® Matrix Storage Manager. Program Intel Matrix Storage Manager zapewnia rozszerzone możliwości zarządzania i szczegółowe informacje o stanie podsystemów SATA AHCI i RAID. Aplikacja ta jest obsługiwana w systemach, które zawierają procesor Intel® Pentium®, Intel® Core Duo lub Intel® Xeon® i które zawierają jeden z kontrolerów pamięci masowej Intel znajdujących się na liście w tabeli 2. Aby dowiedzieć się więcej o wszystkich wymaganiach systemowych, należy zapoznać się z zawartością pliku Readme, instalowanego z oprogramowaniem, lub odwiedzić witrynę obsługi technicznej firmy Intel dla tego produktu.
W programie Intel Matrix Storage Console dostępne są dwa tryby: Podstawowy i Zaawansowany. W trybie Podstawowym dostępny jest prosty widok, zawierający informacje o urządzeniu: komunikaty stanu i ilustracje. Tryb zaawansowany zawiera dodatkowe opcje dla bardziej doświadczonych użytkowników, umożliwiające zarządzanie funkcjami podsystemu pamięci masowej i określanie zasad buforowania w systemie. Tryb można zmieniać, wybierając odpowiednią opcję w menu Widok.

## Tryb podstawowy

Tryb podstawowy to uproszczony widok systemu podrzędnej pamięci masowej w aplikacji Intel® Matrix Storage Manager. W trybie podstawowym wyświetlany jest stan dysków twardych i obraz bieżącego woluminu RAID. W sytuacjach nietypowych (np. brak lub awaria dysku trwałego) prawe okienko zawiera przycisk Przełącz do widoku Tryb zaawansowany. Kliknięcie go powoduje otwarcie widoku trybu zaawansowanego, w którym można usunąć problem. Do trybu zaawansowanego można także przejść, wybierając w menu Widok polecenie Tryb zaawansowany. Poniższy rysunek przedstawia typowy system RAID w widoku trybu podstawowego. Widok systemu użytkownika może być inny. Zależy to od tego, na którym dysku został zainstalowany system operacyjny, oraz od liczby obecnych woluminów RAID. Jeśli w systemie nie ma woluminów RAID, wyświetlany jest stan dysków twardych.
ILUSTRACJA 1. TRYB PODSTAWOWY

## Tryb zaawansowany

Tryb zaawansowany to bardziej szczegółowy widok systemu podrzędnej pamięci masowej w aplikacji Intel® Matrix Storage Manager. W trybie zaawansowanym wyświetlana jest kombinacja logicznych i fizycznych widoków dysków twardych oraz obecnych w systemie obsługiwanych woluminów RAID. Widok logiczny przedstawia szczegółowe informacje na temat tablic i woluminów RAID. Widok fizyczny przedstawia szczegółowe informacje na temat dysków twardych i ich wzajemnych połączeń. Poniższy rysunek przestawia przykładowy widok trybu zaawansowanego, zawierający cztery dyski twarde. Dwa woluminy RAID, MyRAID5 i MyRAID10, należą do jednej tablicy.
ILUSTRACJA 2. TRYB ZAAWANSOWANY
OKIENKO URZĄDZEŃ
Lewe okienko (okienko urządzeń) zawiera logiczne i fizyczne widoki urządzeń wchodzących w skład podsystemu pamięci masowej SATA. Te urządzenia to obecne w systemie: obsługiwane dyski twarde SATA, obsługiwane dyski twarde ATAPI oraz obsługiwane woluminy RAID i woluminy odzyskiwania.
OKIENKO INFORMACJI
Po wybraniu programu Intel Matrix Storage Manager w okienku urządzeń prawe okienko (okienko informacji) zawiera informacje dotyczące wybranego urządzenia. W tabelach poniżej przedstawiono parametry dla każdego rodzaju urządzeń. Jeśli parametr nie ma zastosowania do wybranych urządzeń, nie jest wyświetlany.

## Pasek menu

W trybie podstawowym pasek menu zawiera trzy menu: Plik, Widok i Pomoc. W trybie zaawansowanym na pasku jest dostępne także menu Akcje, które zawiera dodatkowe opcje zarządzania pamięcią masową.
MENU PLIK
Menu udostępnia podstawowe opcje, takie jak zapisywanie i drukowanie raportu systemowego oraz zamykanie programu Intel® Matrix Storage Console.
MENU WIDOK
Menu Widok zawiera opcje przełączania między trybem podstawowym a zaawansowanym i aktualizowania tych widoków ręcznie przez wybranie opcji Odśwież lub naciśnięcie klawisza F5.
Menu widok umożliwia również wyświetlanie raportu systemowego, zawierającego informacje systemowe oraz informacje o aplikacji. Raport systemowy można wydrukować lub zapisać, klikając odpowiedni przycisk w oknie dialogowym.
MENU AKCJE
To menu, dostępne tylko w trybie zaawansowanym, zawiera opcje służące do tworzenia w systemie woluminów RAID i woluminów odzyskiwania. Menu zawiera także opcję Skanuj ponownie w poszukiwaniu urządzeń Plug and Play, która pozwala sprawdzić, czy wszystkie urządzenia pamięci masowej zostały załadowane w okienku urządzeń.
MENU POMOC
Opcja Spis treści i indeks służy do uruchamiania tego pliku pomocy. Opcja Obsługa techniczna zawiera łącza do kilku witryn sieci Web oferujących aktualizacje produktów, obsługę techniczną, dokumentację oraz inne informacje o produktach. Domyślnie łącza prowadzą do stron obsługi technicznej firmy Intel, ale producent systemu może je odpowiednio dostosować. Opcja Informacje służy do wyświetlania transparentu programu Intel Matrix Storage Console numeru aktualnie zainstalowanej wersji oprogramowania.

## Menu podręczne

W przypadku niektórych elementów okienka urządzeń w trybie zaawansowanym dostępnych jest kilka akcji wykonywanych za pomocą menu podręcznego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Opcje programu Intel Matrix Storage Manager.

# Przegląd programu Intel® Matrix Storage Manager

Intel Matrix Storage Manager to aplikacja poprawiająca wydajność podsystemu pamięci masowej i niezawodność komputera. Aby zarządzać podsystemami pamięci masowej, kliknij menu Start, a następnie uruchom program Intel® Matrix Storage Console. W konsoli wybierz w menu Widok tryb podstawowy lub zaawansowany - w zależności od żądanego poziomu szczegółowości.

Pakiet oprogramowania zawiera następujące składniki:

- Sterownik Intel® Matrix Storage Manager
- Event Monitor
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

## Sterownik® Intel Matrix Storage Manager

Sterownik Intel Matrix Storage Manager jest programem opracowanym specjalnie z myślą o poprawieniu wydajności i niezawodności podsystemu pamięci masowej. Sterownik uzyskał certyfikat Microsoft Windows* Hardware Quality Labs (WHQL) i może być instalowany na dowolnym obsługiwanym komputerze stacjonarnym, przenośnym czy serwerze. Instalacja oprogramowania jest w pełni zautomatyzowana dla wszystkich obsługiwanych mikroukładów i systemów operacyjnych. Sterownik jest instalowany jako element oprogramowania Intel Matrix Storage Manager.
Po zainstalowaniu sterownik odpowiada na kwerendy pozostałych składników oprogramowania Intel Matrix Storage Manager, co umożliwia odpowiednie zarządzanie podsystemem pamięci masowej. Kwerendy służą do uzyskiwania szczegółowych informacji o kontrolerze SATA, urządzeniu SATA i systemie RAID, wraz z określeniem ich stanu. Informacje te są następnie wyświetlane w oknie programu Intel Matrix Storage Console.

## Event Monitor

Event Monitor to usługa systemowa instalowana w systemie z aplikacją Intel® Matrix Storage Manager. Po zainstalowaniu usługa jest uruchamiana podczas logowania użytkownika i działa w tle w czasie pracy systemu. Usługa Event Monitor komunikuje się ze sterownikiem Intel® Matrix Storage Manager, programem Intel® Matrix Storage Console oraz apletem ikony na pasku zadań, synchronizując wyświetlane przez nie stany oraz wyświetlając powiadomienia o zdarzeniach. W przypadku wystąpienia zdarzenia usługa Event Monitor przesyła do apletu ikony na pasku zadań żądanie wyświetlenia ikony programu Intel Matrix Storage Manager, która następnie wyświetla dymek z komunikatem lub okno dialogowe z opisem zdarzenia. Typy zdarzeń powodujące wyświetlenie powiadomienia to: zmiana stanu woluminu RAID, zdarzenie błędu wejścia/wyjścia dysku twardego oraz zdarzenie SMART dysku twardego. W przypadku wystąpienia jednego z tych zdarzeń usługa Event Monitor rejestruje dodatkowo zdarzenie w dzienniku zdarzeń NT i dzienniku zdarzeń programu Intel Matrix Storage Manager.
Poniżej przedstawiono listę opcji dostępnych w czasie zgłaszania zdarzenia przez ikonę programu Intel Matrix Storage Manager na pasku zadań. Dostęp do opcji jest możliwy po kliknięciu ikony na pasku zadań prawym przyciskiem myszy:

- Uruchom program Intel Matrix Storage Console: Otwiera program Intel Matrix Storage Console, zawierający stan i/lub zebrane informacje o zdarzeniu.
- Ignoruj na razie bieżący alert: Nakazuje programowi Event Monitor ignorowanie bieżącego zdarzenia i ukrycie ikony na pasku zadań do następnego logowania użytkownika lub wystąpienia kolejnego zdarzenia.
- Nie pokazuj komunikatu o ochronie danych podczas uruchamiania: Ta opcja jest dostępna tylko dla dymków komunikatów informacyjnych. Powoduje ukrycie ikony na pasku zadań i wyłączenie wyświetlania danego komunikatu w przyszłości.

## Intel® Matrix Storage Manager Option ROM

Oprogramowanie option ROM jest pakowane osobno i nie występuje w systemach nieobsługujących trybu RAID. Jest ono zwykle zintegrowane z systemem BIOS płyty głównej, co umożliwia konfigurowanie woluminów RAID przed uruchomieniem systemu operacyjnego.

# Funkcje programu Intel® Matrix Storage Manager

Poniżej znajduje się opis kluczowych funkcji programu Intel Matrix Storage Manager. W zależności od koncentratora kontrolera We/Wy używanego w systemie oraz sprzętu podłączonego do systemu niektóre funkcje mogą być niedostępne. Aby przejrzeć pełną listę funkcji dostępnych dla każdego koncentratora kontrolera We/Wy, odwiedź stronę pomocy technicznej dotyczącą mikroukładu firmy Intel dla danego produktu.

## Technologia Intel® Rapid Recover

W tej technologii funkcja RAID 1 (dublowanie) jest używana do kopiowania danych z wyznaczonego dysku głównego na wyznaczony dysk odzyskiwania. Dysk główny i dysk odzyskiwania muszą zajmować 100% dostępnego miejsca na dysku twardym tablicy, a w systemie może istnieć tylko jeden dysk odzyskiwania. Dane z dysku głównego mogą być kopiowane na dysk odzyskiwania w sposób ciągły lub na żądanie. Należy zauważyć, że w czasie tworzenia woluminu odzyskiwania w systemie nie mogą być obecne ani nie mogą być do niego dodawane żadne woluminy RAID. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją "Tworzenie woluminu odzyskiwania" tego pliku Pomocy.

- Zalety: Pełna nadmiarowość danych; więcej kontroli nad kopiowaniem danych między dyskiem głównym a dyskiem odzyskiwania, szybkie aktualizowanie woluminów (na dysk odzyskiwania kopiowane są tylko zmiany wprowadzone na dysku głównym od czasu ostatniej aktualizacji), możliwość wyświetlania danych z dysku twardego w programie Eksplorator Windows*.
- Wada: Pojemność pamięci masowej jest równa wielkości najmniejszego dysku.
- Zastosowania: Ochrona najważniejszych danych w systemach mobilnych, szybkie odtwarzanie poprzedniego lub domyślnego stanu dysku głównego.

TABELA 1. OBSŁUGA TECHNOLOGII INTEL RAPID RECOVERY TECHNOLOGY DLA KONTROLERÓW PAMIĘCI MASOWEJ INTEL

Poziom RAID | Liczba dysków | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M | ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
odzyskiwania | 2 (główny i odzyskiwania) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak

## Technologia RAID

Termin RAID (ang. Redundant Array of Independent Drives) odnosi się do wielu niezależnych dysków twardych połączonych w jedną tablicę logiczną. Jeśli w tablicy zostanie utworzony co najmniej jeden wolumin RAID, system operacyjny nie będzie rozpoznawał poszczególnych dysków twardych, ale zidentyfikuje każdy wolumin jako pojedynczy logiczny dysk twardy. Głównym celem stosowania systemu RAID jest zwiększenie wydajności i zapewnienie odporności na uszkodzenia. Poziom RAID określa sposób formatowania danych w woluminie obejmującym dyski twarde tablicy. Program Intel® Matrix Storage Manager obsługuje poziom RAID 0 (rozkładanie), RAID 1 (dublowanie), RAID 5 (rozkładanie z parzystością) i RAID 10 (rozkładanie i dublowanie). Inne poziomy RAID nie są obecnie obsługiwane. Poniższa tabela przedstawia liczbę dysków twardych obsługiwanych w woluminie RAID dla każdego z poziomów RAID, w zależności od obecnego w systemie kontrolera pamięci masowej Intel.
TABELA 2. OBSŁUGA POZIOMÓW RAID W ZALEŻNOŚCI OD KONTROLERA PAMIĘCI MASOWEJ INTEL

Poziom RAID | Liczba dysków | ESB2 | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH ICH7M | ICH8R ICH8DH ICH8DO | ICH8M-E | ICH8M | ICH9R ICH9DH ICH9DO | ICH9M ICH9M-E | ICH10R ICH10D ICH10DO
RAID 0 | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak
RAID 0 | 3 lub 4 | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak
RAID 0 | 5 lub 6 | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak
RAID 1 | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak
RAID 5 | 3 lub 4 | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak
RAID 5 | 5 lub 6 | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak
RAID 10 | 4 | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak

RAID 0 (ROZKŁADANIE)
Poziom RAID 0 oznacza łączenie co najmniej dwóch dysków twardych i dzielenie wszystkich danych na łatwe do zarządzania bloki, nazywane pasmami. Tabela 2 opisuje scenariusze użycia dozwolonych rozmiarów pasma. Pasma są rozkładane na dyskach składowych tablicy, na których znajduje się wolumin RAID 0. Ta metoda zwiększa wydajność odczytu/zapisu, szczególnie w przypadku dostępu sekwencyjnego, umożliwiając jednoczesny dostęp do sąsiadujących ze sobą danych z więcej niż jednego dysku twardego. Wolumin RAID 0 nie oferuje jednak nadmiarowości danych. Z tego powodu w przypadku uszkodzenia jednego dysku twardego tracone są wszystkie dane woluminu.

- Zaleta: Lepszy dostęp do danych i wydajność pamięci masowej; brak strat w pojemności danych.
- Wada: brak nadmiarowości danych — w przypadku uszkodzenia jednego dysku twardego tracone są wszystkie dane woluminu.
- Zastosowania: Zwykle stosowany w komputerach typu desktop i stacjach roboczych do wydajnego przechowywania danych i oprogramowania niemających znaczenia krytycznego.

RAID 1 (DUBLOWANIE)
Poziom RAID 1 oznacza łączenie dwóch dysków twardych w taki sposób, że wszystkie dane są jednocześnie zapisywane na dyskach składowych tablicy, na których znajduje się wolumin RAID 1. Innymi słowy, dyski twarde woluminu RAID 1 są dublowane. Zapewnia to w czasie rzeczywistym nadmiarowość wszystkich danych znajdujących się na pierwszym dysku, uzyskiwaną przez dublowanie ich na drugim dysku.

- Zalety: Pełna nadmiarowość danych, wyższe prędkości transferu odczytywanych danych.
- Wady: Pojemność pamięci masowej jest równa wielkości najmniejszego dysku; nieznaczne zmniejszenie szybkości transmisji danych przy zapisywaniu.
- Zastosowania: zwykle stosowany w stacjach roboczych i serwerach, do przechowywania danych o znaczeniu krytycznym.

RAID 5 (ROZKŁADANIE Z PARZYSTOŚCIĄ)
Poziom RAID 5 oznacza łączenie co najmniej trzech dysków twardych i dzielenie wszystkich danych na łatwe do zarządzania bloki, nazywane pasmami. Na poziomie RAID 5 stosowana jest parzystość, czyli matematyczna metoda odtwarzania utraconych danych na pojedynczym dysku, co zapewnia wyższą odporność na uszkodzenia. Dane i parzystość są rozkładane na dyskach składowych tablicy rotacyjnie. Dzięki rozkładaniu parzystości możliwe jest odtwarzanie danych po wymianie uszkodzonego dysku twardego na nowy. Dodatkowe obciążenie wynikające z obliczania brakujących danych obniża wydajność zapisu danych w woluminach podczas odtwarzania danych. Poziom RAID 5 sprawdza się lepiej w przypadku niewielkich funkcji We/Wy niż w przypadku dużych plików sekwencyjnych.

- Zalety: Pełna nadmiarowość danych; wydajne, odporne na awarie i usprawnione działanie tablicy pamięci masowej.
- Wada: Czasochłonność i obniżenie wydajności podczas odtwarzania.
- Zastosowania: odpowiedni dla serwerów plików i aplikacji oraz serwerów internetowych i intranetowych.

RAID 10 (ROZKŁADANIE I DUBLOWANIE)
Poziom RAID 10 oznacza tworzenie z czterech dysków twardych kombinacji poziomów RAID 0 i 1. Dane są rozkładane na dwudyskowej tablicy, tworząc dysk składowy RAID 0. Każdy dysk w tablicy RAID 0 jest dublowany na dysku w tablicy RAID 1. Ta konfiguracja zapewnia wydajność właściwą dla poziomu RAID 0 oraz nadmiarowość typową dla poziomu RAID 1.

- Zalety: Zwiększona wydajność i pełna nadmiarowość danych.
- Wada: wymaga 4 dysków twardych (2 na potrzeby nadmiarowości), co podnosi koszt.
- Zastosowania: serwery baz danych wymagające wysokiej wydajności i odporności na uszkodzenia.

ROZMIARY PASMA
Rozmiar pasma to rozmiar każdego z ciągłych bloków logicznych danych używanych w woluminie RAID 0, RAID 5 lub RAID 10. Rozmiar pasma jest wyrażony w kilobajtach. W poniższej tabeli opisano scenariusze użycia typowych rozmiarów pasma.
TABLEA 3. SCENARIUSZE UŻYCIA DLA OBSŁUGIWANYCH ROZMIARÓW PASMA

Rozmiar pasma | Opis | Poziomy RAID
4 KB | Optymalny dla specjalnych modeli wykorzystania, wymagających pasma o rozmiarze 4 KB | RAID 0, 10
8 KB | Optymalny dla specjalnych modeli wykorzystania, wymagających pasma o rozmiarze 8 KB | RAID 0, 10
16 KB | Optymalny dla transferów sekwencyjnych | RAID 0, 5, 10
32 KB | Odpowiedni dla transferów sekwencyjnych | RAID 0, 5, 10
64 KB | Odpowiedni do zastosowań ogólnych (domyślny dla woluminów RAID 5, 10) | RAID 0, 5, 10
128 KB | Najlepsza wydajność dla większości komputerów typu desktop i stacji roboczych (domyślny dla woluminów RAID 0) | RAID 0, 5

## Technologia Intel® Matrix RAID

Technologia Intel Matrix RAID umożliwia utworzenie dwóch niezależnych woluminów RAID w jednej tablicy RAID. Tablica może zawierać od dwóch do sześciu dysków twardych SATA, w zależności od poziomu RAID. Pierwszy wolumin RAID zajmuje część tablicy, a pozostałe wolne miejsce można użyć do utworzenia drugiego woluminu.
Jeśli dla obu woluminów używana jest taka sama liczba dysków twardych, w technologii Intel Matrix RAID obsługiwane są następujące kombinacje poziomów RAID:

- 2 dyski: RAID 1 i RAID 0
- 3-6 dysków: RAID 0 i RAID 5
- 4 dyski: RAID 0 i RAID 10
- 4 dyski: RAID 5 i RAID 10

## Inne funkcje programu Intel® Matrix Storage Manager

Przegląd pozostałych kluczowych funkcji, które wspomagają zarządzanie podsystemem pamięci masowej komputera, zawiera poniższa tabela. Funkcje RAID są obsługiwane tylko w systemach z koncentratorem kontrolera We/Wy przystosowanym do obsługi RAID.
TABELA 4. PRZEGLĄD WSPOMAGAJĄCYCH FUNKCJI ZARZĄDZANIA PAMIĘCIĄ MASOWĄ

Funkcja | Opis
Technologia Intel® Matrix RAID | Pozwala tworzyć, obsługiwać i korzystać z jednego lub dwóch niezależnych woluminów RAID w obrębie jednej tablicy. Pozwala tworzyć do trzech niezależnych tablic RAID, z których każda ma dwa dyski twarde (na dowolnym z sześciu portów SATA).
Migracja poziomu RAID | Pozwala migrować z poziomów RAID 0, 1 i 10 do poziomu RAID 5.
Rozszerzenie pojemności woluminu RAID | Zwiększa pojemność pamięci masowej danych woluminu przez wykorzystanie 100% dostępnego miejsca tablicy woluminu RAID 0, RAID 1, RAID 5 lub RAID 10 lub przez dodanie jednego lub większej liczby dysków twardych do woluminu RAID 0 lub RAID 5.
Zapasowy dysk RAID | Pozwala oznaczać jeden lub większą liczbę dysków twardych jako lokalizację docelową dla automatycznego odtwarzania.
Weryfikacja woluminu RAID | Pozwala identyfikować niespójności lub uszkodzenia danych w woluminie RAID 0, RAID 1, RAID 5 lub RAID 10.
Weryfikacja i naprawa woluminu RAID | Pozwala identyfikować i naprawiać niespójności lub uszkodzenia danych w woluminie RAID 1, RAID 5 lub RAID 10.
Zaawansowany interfejs kontrolera hosta (Advanced Host Controller Interface, AHCI) | Pozwala korzystać z zaawansowanych funkcji SATA (np. kolejkowania poleceń własnych i własnego podłączania "na gorąco").
Szyfrowanie danych | Pozwala przekształcać dane w celu uniemożliwienia ich odczytania. Poziom i stan szyfrowania danych jest określany kluczem. W programie Intel Matrix Storage Console wyświetlany jest stan szyfrowania woluminu RAID i woluminu odzyskiwania, jak również stan dysków twardych RAID i innych niż RAID.
Zabezpieczenie dysku twardegohasłem | Zapewnia wysokopoziomową ochronę danych na dysku twardym hasłem, uniemożliwiając dostęp użytkownikom nieupoważnionym i hakerom. Program Intel Matrix Storage Console umożliwia blokowanie i odblokowywanie dysku twardego.
Obsługa dysków o dużych sektorach | Pozwala stosować w podsystemie pamięci masowej dyski o sektorach logicznych większych niż ½ KB oraz sektorach fizycznych większych niż ½ KB, 1 KB, 2 KB lub 4 KB.
Pamięć podręczna z opóźnionym zapisem dla woluminu | Zwiększa wydajność przez tymczasowe zachowywanie często używanych sektorów danych, umożliwiające szybszy dostęp i optymalne działanie woluminu RAID.

# Informacje o programie Intel® Matrix Storage Manager

Po otwarciu programu Intel® Matrix Storage Console wyświetlane jest główne okno dialogowe, obejmujące dwa okienka z informacjami: W widoku trybu zaawansowanego lewe okienko (okienko urządzeń) zawiera logiczne i fizyczne widoki urządzeń wchodzących w skład podsystemu pamięci masowej SATA. Te urządzenia to obecne w systemie: obsługiwane dyski twarde SATA, obsługiwane dyski twarde ATAPI oraz obsługiwane woluminy RAID i woluminy odzyskiwania. Prawe okienko (okienko informacji) zawiera informacje dotyczące wybranego urządzenia. W tabelach poniżej przedstawiono parametry dla każdego rodzaju urządzeń. Jeśli parametr nie ma zastosowania do wybranego urządzenia, nie jest wyświetlany.
TABELA 5. INFORMACJE O TABLICY (TRYB RAID)

Parametr | Wartość
Stan | Brak aktywnych migracji Nie są przeprowadzane żadne operacje migracji ani odtwarzania.
Odtwarzanie Trwa odtwarzanie co najmniej jednego woluminu RAID.
Dodawanie dysków twardych Sterownik Intel® Matrix Storage Manager dodaje co najmniej jeden składnik i migruje dane w tablicy.
Wymiana dysków twardych Trwa odtwarzanie co najmniej jednego woluminu RAID na zapasowym dysku twardym w wyniku zdarzenia SMART na dysku twardym w tym woluminie.
Inicjowanie Trwa inicjowanie parzystości woluminu RAID lub weryfikowanie i naprawianie danych woluminu RAID.
Pamięć podręczna danych dysku twardego włączona | Wskazuje, czy funkcja pamięci podręcznej danych jest włączona dla wszystkich dysków twardych w tablicy.
Rozmiar | Podaje pojemność tablicy w gigabajtach.
Wolne miejsce | Wskazuje miejsce w tablicy, która nie jest używana przez wolumin RAID. Wolnego miejsca można użyć do utworzenia drugiego woluminu RAID.
Liczba dysków twardych | Podaje liczbę dysków twardych wchodzących w skład tablicy.
Składowy dysk twardy [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Podaje producenta i numer modelu dla każdego składowego dysku twardego tablicy.
Liczba woluminów | Podaje liczbę woluminów RAID w tablicy. Jeśli liczba woluminów jest równa 1 i dostępna jest wolne miejsce, w tablicy można utworzyć drugi wolumin RAID.
Wolumin składowy [1, 2] | Podaje nazwę każdego woluminu RAID w tablicy.

TABELA 6. INFORMACJE O WOLUMINIE (TRYB RAID)

Parametr | Wartość
Stan (wolumin RAID) | Normalny Dane woluminu są w pełni dostępne.
Zablokowany: Wskazuje, że część dysków składowych woluminu RAID jest zablokowana i odblokowana. Aby odblokować wolumin, użyj opcji odblokowania wszystkich zablokowanych dysków składowych po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
Uszkodzony: W przypadku woluminów RAID 0 — wykryto brak lub awarię co najmniej jednego składowego dysku twardego. W przypadku woluminów RAID 1 — wykryto awarię obu składowych dysków twardych. W przypadku woluminu RAID 5 lub RAID 10 — wykryto brak lub awarię co najmniej dwóch składowych dysków twardych. Uwaga: W określonych okolicznościach wolumin RAID 10 może mieć stan Niekompletny mimo wykrycia braku lub awarii dwóch jego dysków składowych.
Niekompletny Stan dotyczy tylko woluminów RAID 1, RAID 5 i RAID 10. i oznacza, że wykryto brak lub uszkodzenie jednego ze składowych dysków twardych.
Zdarzenie SMART Dysk twardy przekroczył swój próg błędu do naprawienia i zgłosił zdarzenie SMART.
Odtwarzanie Stan dotyczy tylko woluminów RAID 5 i RAID 10. Wskazuje, że trwa kopiowanie danych na dysk dublowany lub zapasowy i przywracanie nadmiarowości danych.
Migracja Wskazuje, że trwa migrowanie danych na drugi dysk twardy lub do drugiej tablicy i tworzenie woluminu RAID.
Weryfikacja Wskazuje, że trwa weryfikowanie danych woluminu RAID.
Inicjowanie Trwa inicjowanie parzystości woluminu RAID lub weryfikowanie i naprawianie danych woluminu RAID.
Stan (wolumin odzyskiwania) | Tworzenie woluminu w toku: Dane na dysku głównym są kopiowane na dysk odzyskiwania.
Aktualizacja ciągła: Dane z dysku głównego są automatycznie kopiowane na dysk odzyskiwania (pod warunkiem, że oba dyski są podłączone do systemu). Po wyłączeniu zasad aktualizacji ciągłej aktualizowania dokonuje się na żądanie, klikając prawym przyciskiem myszy wolumin i wybierając opcję Aktualizuj wolumin.
Aktualizacja na żądanie: Dane na dysku głównym są kopiowane na dysk odzyskiwania na żądanie, przez kliknięcie woluminu prawym przyciskiem myszy i wybranie polecenia Aktualizuj wolumin. Kopiowane są tylko zmiany wprowadzone od czasu ostatniej aktualizacji.
Zaktualizowano W tym stanie mogą znajdować się tylko woluminy odzyskiwania, dla których określono zasady aktualizacji ciągłej. Dane na dysku odzyskiwania są zgodne z danymi na dysku głównym.
Wymagana aktualizacja W tym stanie mogą znajdować się tylko woluminy odzyskiwania, dla których określono zasady aktualizacji na żądanie. Dane na dysku odzyskiwania są niezgodne z danymi na dysku głównym.
Uszkodzony: Oba dyski składowe są uszkodzone.
Aktualizacja woluminu w toku Dane na dysku głównym są kopiowane na dysk odzyskiwania. Kopiowane są tylko zmiany wprowadzone od czasu ostatniej aktualizacji.
Odzyskiwanie w toku Dane na dysku głównym są zastępowane danymi z dysku odzyskiwania.
Dysk główny tylko do odczytu Wybrana została opcja uzyskiwania dostępu do plików na dysku głównym za pomocą programu Windows Explorer*. W takiej sytuacji dysk jest tylko do odczytu.
Dysk odzyskiwania tylko do odczytu Wybrana została opcja uzyskiwania dostępu do plików na dysku odzyskiwania za pomocą programu Windows Explorer. W takiej sytuacji dysk jest tylko do odczytu.
Brak dysku głównego Dysk główny, który posłużył do utworzenia dysku odzyskiwania, nie jest już wykrywany.
Brak dysku odzyskiwania Dysk odzyskiwania, który posłużył do utworzenia dysku odzyskiwania, nie jest już wykrywany.
Stan szyfrowania | Wł.: Wolumin jest zaszyfrowany i wszystkie dyski składowe są zaszyfrowane. Uwaga: Podczas tworzenia stan szyfrowania wszystkich dysków składowych woluminu RAID musi być taki sam.
Wył.: Wolumin jest niezaszyfrowany i wszystkie dyski składowe są niezaszyfrowane.
Wył. (mieszane szyfrowanie dysku twardego): Stany szyfrowania dysków składowych woluminu RAID są różne i wolumin jest traktowany jako niezaszyfrowany. Aby zmienić stan szyfrowania woluminu, zmodyfikuj stan szyfrowania dysków składowych na jednakowy.
Błędy weryfikacji | Podaje liczbę niespójności znalezionych w czasie weryfikacji danych woluminu RAID. Dotyczy tylko procesu weryfikacji lub weryfikacji i naprawy.
Bloki z błędami nośnika | Podaje liczbę bloków z błędami nośnika znalezionych w czasie weryfikacji danych woluminu RAID. Dotyczy tylko procesu weryfikacji lub weryfikacji i naprawy.
Wolumin systemowy | Wskazuje, czy wolumin zawiera chronione pliki systemu operacyjnego.
Pamięć podręczna z opóźnionym zapisem dla woluminu włączona | Wskazuje, czy funkcja pamięci podręcznej zapisu z opóźnionym zapisem jest włączona dla woluminu.
Poziom RAID | Podaje poziom RAID stosowany dla woluminu.
Rozmiar pasma | Podaje rozmiar każdego z ciągłych bloków danych, używanych w woluminie RAID 0, RAID 5 lub RAID 10. Rozmiar pasma jest podawany w kilobajtach.
Rozmiar | Podaje całkowitą pojemność woluminu w gigabajtach.
Liczba dysków twardych | Podaje liczbę dysków twardych wchodzących w skład woluminu.
Składowy dysk twardy [1, 2, 3, 4, 5, 6] | W przypadku woluminów RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podaje producenta i numer modelu dla każdego dysku twardego używanego przez wolumin.
Dysk główny | W przypadku woluminów odzyskiwania podaje producenta i numer modelu dysku głównego.
Dysk odzyskiwania | W przypadku woluminów odzyskiwania podaje producenta i numer modelu dysku odzyskiwania.
Tablica nadrzędna | Podaje nazwę tablicy zawierającej dany wolumin.

TABELA 7. INFORMACJE O DYSKU TWARDYM RAID (TRYB RAID)

Parametr | Wartość
Użycie | Składnik tablicy Dysk twardy został zgrupowany z innymi dyskami w celu utworzenia tablicy zawierającej wolumin RAID. Woluminy RAID mogą być wyświetlane i dostępne dla systemów operacyjnych, ale ich pojedyncze dyski — nie.
Składnik tablicy (dysk główny) Dysk twardy jest dyskiem źródłowym dla woluminu odzyskiwania.
Składnik tablicy (dysk odzyskiwania) Dysk twardy jest dyskiem docelowym dla woluminu odzyskiwania.
Dysk twardy inny niż RAID Dysk twardy nie zawiera żadnych metadanych RAID oraz jest widoczny i dostępny do użycia przez system operacyjny.
Brak Dysk twardy zawiera metadane, które uniemożliwiają wyświetlanie przez system operacyjny. Dysk twardy nie jest przy tym składnikiem tablicy.
Stan | Normalny Dysk twardy jest obecny, działa zgodnie z oczekiwaniami i jest odblokowany.
Zablokowany: Dysk twardy został zabezpieczony hasłem. Aby odblokować zablokowany dysk twardy, użyj opcji dostępnej po kliknięciem prawym przyciskiem myszy. Uwaga: Jeśli wolumin RAID zawiera zarówno zablokowane, jak i odblokowane dyski składowe, wolumin jest wyświetlany jako zablokowany.
Wystąpił błąd Dysk twardy przekroczył swój próg odwracalności błędu. Stan jest wyświetlany w interfejsie użytkownika programu Intel Matrix Storage Manager option ROM.
Zdarzenie SMART Dysk twardy przekroczył swój próg odwracalności błędu i istnieje ryzyko jego awarii.
Brakujący Dysk twardy jest nieobecny.
Niezgodna wersja Dysk twardy zawiera metadane RAID dotyczące wersji, która jest niezgodna z bieżącą wersją oprogramowania RAID.
Uszkodzony: Wskazuje, że wystąpiły te same warunki, jak w przypadku stanu Wystąpił błąd. Stan jest wyświetlany w programie Intel Matrix Storage Console.
Stan szyfrowania | Wł.: Dysk twardy jest zaszyfrowany.
Wył.: Dysk twardy jest niezaszyfrowany.
Port urządzenia | Wskazuje port kontrolera SATA, do którego został podłączony dysk twardy.
Bieżący tryb transferu dysków SATA | Wskazuje tryb transferu danych między kontrolerem SATA i dyskiem twardym SATA. Typowe wartości tego parametru to: Generacja 1: 150 MB/s Generacja 2: 300 MB/s
Model | Wskazuje numer modelu dysku twardego.
Numer seryjny | Podaje numer seryjny dysku twardego, określony przez producenta.
Oprogramowanie układowe | Wskazuje wersję oprogramowania układowego zainstalowanego na dysku twardym.
Obsługa kolejkowania poleceń własnych | Wskazuje, czy dysk twardy obsługuje kolejkowanie poleceń własnych.
Pamięć podręczna danych dysku twardego włączona | Wskazuje, czy funkcja pamięci podręcznej danych jest włączona dla wszystkich dysków twardych w tablicy.
Liczba woluminów | Podaje liczbę woluminów w tablicy.
Wolumin składowy [1, 2] | Podaje nazwę każdego woluminu, którego składnikiem jest dany dysk twardy.
Tablica nadrzędna | Podaje nazwę tablicy RAID, której składnikiem jest dysk twardy.

TABELA 8. INFORMACJE O DYSKU TWARDYM INNYM NIŻ RAID

Parametr | Wartość
Użycie | Dysk twardy inny niż RAID Ten dysk twardy nie jest używany w tablicy ani woluminie RAID — może zostać użyty jako zapasowy dysk RAID lub urządzenie pamięci masowej.
Zapasowy Ten dysk twardy został oznaczony jako dysk docelowy operacji automatycznego odtwarzania.
Nieznane użycie dysku twardego Nie można ustalić użycia tego dysku twardego. Może to być spowodowane niezgodnością między tą wersją oprogramowania, a konfiguracją dysku twardego.
Stan | Normalny Dysk twardy jest obecny i działa zgodnie z oczekiwaniami.
Wystąpił błąd Dysk twardy przekroczył swój próg odwracalności błędu. Stan jest wyświetlany w interfejsie użytkownika programu Intel Matrix Storage Manager option ROM.
Zdarzenie SMART Dysk twardy przekroczył swój próg odwracalności błędu i istnieje ryzyko jego awarii.
Zablokowany: Dysk twardy został zabezpieczony hasłem. Aby odblokować zablokowany dysk twardy, użyj opcji dostępnej po kliknięciem prawym przyciskiem myszy. Uwaga: Jeśli wszystkie dyski składowe woluminu RAID są zablokowane, wolumin nie będzie wyświetlany, a wszystkie dyski składowe będą wyświetlane jako dyski twarde inne niż RAID.
Uszkodzony: Wskazuje, że wystąpiły te same warunki, jak w przypadku stanu Wystąpił błąd. Stan jest wyświetlany w programie Intel Matrix Storage Console.
| Stan szyfrowania | Wł.: Dysk twardy jest zaszyfrowany.
Wył.: Dysk twardy jest niezaszyfrowany.
Port urządzenia | Wskazuje port kontrolera SATA, do którego został podłączony dysk twardy.
Bieżący tryb transferu dysków SATA | Wskazuje tryb transferu danych między kontrolerem SATA i dyskiem twardym SATA. Typowe wartości tego parametru to: Generacja 1: 150 MB/s Generacja 2: 300 MB/s
Model | Wskazuje numer modelu dysku twardego.
Numer seryjny | Podaje numer seryjny dysku twardego, określony przez producenta.
Oprogramowanie układowe | Wskazuje wersję oprogramowania układowego zainstalowanego na dysku twardym.
Obsługa kolejkowania poleceń własnych | Wskazuje, czy dysk twardy obsługuje kolejkowanie poleceń własnych.
Dysk systemowy | Wskazuje, czy dysk twardy zawiera chronione pliki systemu operacyjnego.
Rozmiar | Podaje całkowitą pojemność dysku twardego w gigabajtach.

TABELA 9. INFORMACJE O DYSKU TWARDYM SATA (TRYB AHCI W SYSTEMACH MOBILNYCH)

Nazwa | Opis
Stan | Normalny Dysk twardy jest obecny i działa zgodnie z oczekiwaniami.
Zablokowany: Dysk twardy został zabezpieczony hasłem. Aby odblokować zablokowany dysk twardy, użyj opcji dostępnej po kliknięciem prawym przyciskiem myszy. Uwaga: Jeśli wszystkie dyski składowe woluminu RAID są zablokowane, wolumin nie będzie wyświetlany, a wszystkie dyski składowe będą wyświetlane jako dyski twarde inne niż RAID.
Wystąpił błąd Dysk twardy przekroczył swój próg odwracalności błędu. Stan jest wyświetlany w interfejsie użytkownika programu Intel Matrix Storage Manager option ROM.
Zdarzenie SMART Dysk twardy przekroczył swój próg odwracalności błędu i istnieje ryzyko jego awarii.
Uszkodzony: Wskazuje, że wystąpiły te same warunki, jak w przypadku stanu Wystąpił błąd. Stan jest wyświetlany w programie Intel Matrix Storage Console.
Port urządzenia | Wskazuje port kontrolera SATA, do którego został podłączony dysk twardy.
Bieżący tryb transferu dysków SATA | Wskazuje tryb transferu danych między kontrolerem SATA i dyskiem twardym SATA. Typowe wartości tego parametru to: Generacja 1: 150 MB/s Generacja 2: 300 MB/s
Model | Wskazuje numer modelu dysku twardego.
Numer seryjny | Podaje numer seryjny dysku twardego, określony przez producenta.
Oprogramowanie układowe | Wskazuje wersję oprogramowania układowego zainstalowanego na dysku twardym.
Obsługa kolejkowania poleceń własnych | Wskazuje, czy dysk twardy obsługuje kolejkowanie poleceń własnych.
Rozmiar | Podaje całkowitą pojemność dysku twardego w gigabajtach.

# Opcje programu Intel® Matrix Storage Manager

## Tryb podstawowy - przegląd akcji

W programie Intel® Matrix Storage Console dostępne są akcje umożliwiające zarządzanie funkcjami programu Intel® Matrix Storage Manager. W trybie podstawowym w lewym okienku wyświetlane są często używane akcje, a w prawym okienku - informacje (stan woluminu, szczegóły i ostrzeżenia) oraz przycisk akcji powiązany z wyborem w lewym okienku. Poniższa tabela zawiera opis każdej akcji dostępnej w tym menu.

TABELA 10. OPCJE W LEWYM OKIENKU DOSTĘPNE TYLKO DLA WOLUMINU ODZYSKIWANIA

Akcja | Opis
Wyświetl stan dysku twardego i woluminu | Po wybraniu tej opcji dostępny jest skrócony przegląd dysków twardych i stanu woluminu, jak również opcja przełączania do widoku trybu zaawansowanego.
Modyfikuj zasady dotyczące aktualizacji woluminu | Po wybraniu tej opcji można zmieniać zasady dotyczące aktualizacji woluminu przez włączenie lub wyłączenie aktualizacji ciągłych. Po wybraniu opcji Wyłącz aktualizacje ciągłe dla woluminu zostaną ustawione zasady aktualizacji na żądanie i konieczne będzie żądanie aktualizacji ręcznie, przez wybranie opcji Aktualizuj wolumin odzyskiwania. Po wybraniu opcji Włącz aktualizacje ciągłe wolumin będzie aktualizowany automatycznie.
Uzyskaj dostęp do plików na dysku głównym i Uzyskaj dostęp do plików na dysku odzyskiwania | Te opcje umożliwiają wyświetlanie plików na dysku głównym lub dysku odzyskiwania przy użyciu Eksploratora Windows*. Wybranie jednej z tych opcji powoduje ustawienie dla woluminu trybu tylko do odczytu i uniemożliwia dokonywanie aktualizacji woluminu. Po zakończeniu przeglądania plików wybierz opcję Ukryj pliki na dysku głównym lub Ukryj pliki na dysku odzyskiwania w celu ukrycia plików i ustawienia dla woluminu zasad aktualizacji na żądanie lub wybierz opcję Modyfikuj zasady dotyczące aktualizacji woluminu w celu ukrycia plików i ustawienia dla woluminu zasad aktualizacji ciągłych.
Ukryj pliki na dysku głównym i Ukryj pliki na dysku odzyskiwania | Te opcje są dostępne tylko wtedy, gdy wybrana została opcja uzyskiwania dostępu do plików na dysku głównym lub na dysku odzyskiwania przy użyciu programu Windows* Explorer. Po wybraniu jednej z tych opcji dysk twardy zostaje udostępniony do zapisu i umożliwione zostają aktualizacje na żądanie lub aktualizacje ciągłe woluminu.
Aktualizuj wolumin odzyskiwania | Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla woluminu ustawiono zasady dotyczące aktualizacji na żądanie. Po wybraniu tej opcji dane z dysku głównego są kopiowane dysk odzyskiwania. Kopiowane są tylko zmiany wprowadzone od czasu ostatniej aktualizacji.
Odzyskiwanie danych na dysku głównym | Ta opcja jest dostępna tylko po ponownym uruchomieniu systemu z dysku odzyskiwania przy użyciu interfejsu użytkownika programu Intel® Matrix Storage Manager option ROM. Po wybraniu tej opcji wszystkie dane na dysku głównym są zastępowane danymi z dysku odzyskiwania.

## Tryb zaawansowany - przegląd akcji

W trybie zaawansowanym programu Intel® Matrix Storage Console istnieją dwie metody uzyskiwania dostępu do akcji umożliwiających zarządzania funkcjami programu Intel® Matrix Storage Manager. Menu akcje i menu podręczne. W menu Akcje dostępne są często wykorzystywane akcje; menu podręczne, dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy elementów z okienka urządzeń, zawiera akcje specyficzne dla danego elementu. Poniższe tabele zawierają opisy akcji dostępnych w tych menu.
TABELA 11. OPCJE DOSTĘPNE W MENU AKCJE

Akcja | Opis
Utwórz wolumin RAID | Ta opcja umożliwia tworzenie woluminu RAID w przypadku, gdy dane na istniejącym dysku twardym nie mają zostać zachowane. W woluminie można użyć dwóch lub większej liczby dysków w zależności od wybranego poziomu RAID. Technologia Intel® Matrix RAID pozwala utworzyć dwa woluminy w obrębie jednej tablicy. Aby to wykonać, należy wybrać pojemność woluminu mniejszą od łącznej pojemności tablicy. Pozostałe wolne miejsce tablicy pozwoli na utworzenie drugiego woluminu RAID, który zajmie je automatycznie. Program Intel Matrix Storage Console tworzy tylko wolumin RAID, który jest niepodzielony na partycje i niesformatowany.. Aby utworzyć partycje i sformatować nowy wolumin RAID, należy użyć programu Zarządzanie dyskami w systemie Microsoft Windows*. W przypadku systemów z włączonym szyfrowaniem do uruchomienia kreatora i utworzenia woluminu RAID niezbędne są co najmniej dwa dyski twarde inne niż RAID o takim samym stanie szyfrowania.
Utwórz wolumin RAID z istniejącego dysku twardego | Tej opcji należy użyć, gdy dane na istniejącym dysku twardym mają zostać zachowane i skopiowane na jeden lub więcej dodatkowych dysków twardych. Ta metoda tworzenia woluminu, nazywana migracją, może zająć do kilku godzin — w zależności od pojemności dysku twardego i obciążenia systemu. Po zakończeniu działania kreatora wyświetlone zostanie okno dialogowe przedstawiające postęp migracji. Aby ponownie otworzyć okno dialogowe na dowolnym etapie procesu migracji, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wolumin poddawany migracji i wybrać polecenie Wyświetl postęp migracji. Jednocześnie może być przeprowadzany tylko jeden proces migracji. Aby przeprowadzić konwersję większej liczby dysków zapisu danych do woluminu RAID, należy konwertować je kolejno. W przypadku systemów z włączonym szyfrowaniem do uruchomienia kreatora i utworzenia woluminu RAID niezbędne są co najmniej dwa dyski twarde inne niż RAID o takim samym stanie szyfrowania.
Utwórz wolumin odzyskiwania | Ta opcja tworzenia umożliwia utworzenie woluminu z użyciem technologii Intel® Rapid Recover. W przypadku tej technologii dane są kopiowane z dysku głównego na dysk odzyskiwania w sposób ciągły lub na żądanie. Dysk główny i dysk odzyskiwania muszą zajmować 100% dostępnego miejsca na dysku twardym tablicy, a w systemie może istnieć tylko jeden dysk odzyskiwania. Należy zauważyć, że w czasie tworzenia woluminu odzyskiwania w systemie nie mogą być obecne ani nie mogą być do niego dodawane żadne woluminy RAID. W przypadku systemów z włączonym szyfrowaniem do uruchomienia kreatora i utworzenia woluminu RAID niezbędne są co najmniej dwa dyski twarde inne niż RAID o takim samym stanie szyfrowania.
Przeskanuj ponownie w poszukiwaniu urządzeń Plug and Play | Ta opcja służy do wykrywania dodanych lub usuniętych dysków twardych. Po zakończeniu skanowania w widoku Tryb zaawansowany zostaną wyświetlone uaktualnione informacje. Akcja odpowiada opcji Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu w Menedżerze urządzeń systemu Microsoft Windows.

TABELA 12. OPCJE DOSTĘPNE W MENU PRZY KLIKNIĘCIU PRAWYM KLAWISZEM MYSZY

Element okienka urządzeń | Opis
Tablica | Utwórz wolumin: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku tablic zawierających wolumin RAID, który nie obejmuje 100% dostępnego miejsca na dyskach twardych tablicy. W takim przypadku można uruchomić kreatora tworzenia woluminu RAID i utworzyć drugi wolumin RAID, który wykorzysta pozostałe miejsce w tablicy. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją "Technologia Intel Matrix RAID" tego pliku Pomocy.
Włącz/Wyłącz pamięć podręczną danych dysków twardych: Pamięć podręczna danych to funkcja zwiększająca wydajność, obsługiwana przez niektóre dyski twarde. Włączenie pamięci podręcznej danych zwiększa wydajność, powodując tymczasowe przechowywanie danych, które mają zostać zapisane na dysku twardym. Wadą tego rozwiązania jest to, że buforowane dane mogą zostać utracone w przypadku awarii zasilania systemu. Aby włączyć lub wyłączyć pamięć podręczną danych, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy tablicę RAID, a następnie wybrać polecenie Włącz pamięć podręczną danych dysków twardych lub Wyłącz pamięć podręczną danych dysków twardych. Aby zastosować zmianę, należy ponownie uruchomić komputer.
Wolumin RAID | Usuń wolumin: Ta opcja umożliwia usunięcie istniejącego woluminu RAID. OSTRZEŻENIE: Usunięcie wolumenu RAID powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych ze wszystkich dysków twardych, które tworzyły ten wolumen. Przed usunięciem woluminu należy sporządzić kopię zapasową wszystkich ważnych danych.
Modyfikuj wolumin: Ta opcja umożliwia wprowadzanie w woluminie RAID następujących zmian: zmiana nazwy woluminu, dokonanie migracji poziomu RAID (tj. z woluminu RAID 0, 1 lub 10 na wolumin RAID 5) oraz rozszerzenie pojemności woluminu przez wykorzystanie 100% dostępnego miejsca w tablicy lub dodanie dysków twardych.
Weryfikuj dane woluminu: Ta opcja służy do weryfikowania danych w woluminie RAID. Po zakończeniu procesu weryfikacji zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające liczbę znalezionych błędów weryfikacji i bloków z błędami nośnika.
Weryfikuj i napraw dane woluminu: Ta opcja służy do weryfikowania i naprawiania danych w woluminie RAID. Po zakończeniu procesu weryfikacji i naprawy zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające liczbę znalezionych i naprawionych błędów weryfikacji oraz znalezionych i ponownie przypisanych bloków z błędami nośnika.
Włącz/Wyłącz pamięć podręczną z opóźnionym zapisem dla woluminu Włączenie pamięci podręcznej z opóźnionym zapisem dla woluminu wpływa na zwiększenie przepustowości i reaktywności We/Wy, ale może spowodować obniżenie poziomu zabezpieczeń danych w przypadku awarii zasilania lub systemu. W przypadku zmiany tej opcji nie jest wymagane ponowne uruchomienie. UWAGA: Na potrzeby ochrony danych pamięć podręczna z opóźnionym zapisem dla woluminu jest tymczasowo wyłączana w przypadku zasilania ze źródła UPS.
Wyświetl postęp tworzenia woluminu: Ta opcja jest dostępna tylko w czasie tworzenia nowego woluminu. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno dialogowe zawierające procent wykonania procesu tworzenia.
Wyświetl postęp migracji Ta opcja jest dostępna tylko w czasie trwania migracji. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno dialogowe zawierające procent wykonania procesu migracji.
Odzyskaj wolumin Ta opcja umożliwia odzyskiwanie uszkodzonego woluminu, jeśli przywrócono sprawność fizyczną dysku twardego będącego przyczyną awarii i spełnione zostały następujące warunki: Zainstalowano ponownie dysk lub dyski twarde, wchodzące pierwotnie w skład uszkodzonego woluminu RAID. W czasie, gdy dysk twardy był odłączony od systemu, nie uzyskiwano dostępu do jego danych.
Konwertuj na wolumin odzyskiwania Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku woluminów RAID 1, zajmujących 100% miejsca na dysku twardym tablicy. Tablica musi zawierać tylko 2 dyski twarde. Po przekonwertowaniu woluminu RAID 1 będzie przez niego wykorzystywana technologia Intel® Rapid Recover. Aby uzyskać instrukcje krok po kroku na temat tej procedury, należy zapoznać się z sekcją Opcje konwersji woluminu.
Wolumin odzyskiwania | Usuń wolumin: Ta opcja umożliwia usunięcie istniejącego woluminu odzyskiwania. OSTRZEŻENIE: Usunięcie woluminu odzyskiwania powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych z dysku głównego i dysku odzyskiwania. Przed usunięciem woluminu należy sporządzić kopię zapasową wszystkich ważnych danych.
Modyfikuj wolumin Ta opcja umożliwia wprowadzanie w woluminie odzyskiwania następujących zmian: zmiana nazwy woluminu, zamiana dysku głównego z dyskiem odzyskiwania i zmiana zasad dotyczących aktualizacji.
Weryfikuj dane woluminu Ta opcja służy do weryfikowania danych w woluminie odzyskiwania. Po zakończeniu procesu weryfikacji zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające liczbę znalezionych błędów weryfikacji i bloków z błędami nośnika.
Weryfikuj i napraw dane woluminu Ta opcja służy do weryfikowania i naprawiania danych w woluminie odzyskiwania. Po zakończeniu procesu weryfikacji i naprawy zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające liczbę znalezionych i naprawionych błędów weryfikacji oraz znalezionych i ponownie przypisanych bloków z błędami nośnika.
Włącz/Wyłącz pamięć podręczną z opóźnionym zapisem dla woluminu Włączenie pamięci podręcznej z opóźnionym zapisem dla woluminu wpływa na zwiększenie przepustowości i reaktywności We/Wy, ale może spowodować obniżenie poziomu zabezpieczeń danych w przypadku awarii zasilania lub systemu. W przypadku zmiany tej opcji nie jest wymagane ponowne uruchomienie. UWAGA: Na potrzeby ochrony danych pamięć podręczna z opóźnionym zapisem dla woluminu jest tymczasowo wyłączana w przypadku zasilania ze źródła UPS.
Wyłącz aktualizacje ciągłe: Ta opcja służy do zmiany zasad dotyczących aktualizacji na aktualizację na żądanie. Aktualizacji dokonuje się wtedy na żądanie, klikając prawym przyciskiem myszy wolumin i wybierając opcję Aktualizuj wolumin.
Aktualizuj wolumin: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla woluminu ustawiono zasady dotyczące aktualizacji na żądanie. Po wybraniu tej opcji dane z dysku głównego są kopiowane dysk odzyskiwania. Kopiowane są tylko zmiany wprowadzone od czasu ostatniej aktualizacji.
Wyświetl postęp aktualizacji woluminu Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy tworzony jest nowy wolumin odzyskiwania lub gdy w przypadku zasad dotyczących aktualizacji na żądanie wybrano opcję Aktualizuj wolumin.
Anuluj proces aktualizacji woluminu: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy tworzony jest nowy wolumin odzyskiwania lub gdy w przypadku zasad dotyczących aktualizacji na żądanie wybrano opcję Aktualizuj wolumin.
Odzyskaj dane na dysku głównym: Ta opcja jest dostępna tylko po ponownym uruchomieniu systemu z dysku odzyskiwania przy użyciu interfejsu użytkownika programu Intel® Matrix Storage Manager option ROM. Po wybraniu tej opcji wszystkie dane na dysku głównym są zastępowane danymi z dysku odzyskiwania.
Wyświetl postęp odzyskiwania: Ta opcja jest dostępna tylko w czasie trwania odzyskiwania danych na dysku głównym. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno dialogowe zawierające procent wykonania procesu odzyskiwania.
Anuluj proces odzyskiwania: Ta opcja jest dostępna tylko w czasie trwania odzyskiwania danych na dysku głównym. Wybranie tej opcji powoduje anulowanie procesu kopiowania danych z dysku odzyskiwania na dysk główny.
Uzyskaj dostęp do plików na dysku głównym i Uzyskaj dostęp do plików na dysku odzyskiwania: Te opcje umożliwiają wyświetlanie plików na dysku głównym lub dysku odzyskiwania przy użyciu Eksploratora Windows*. Wybranie jednej z tych opcji powoduje ustawienie dla woluminu trybu tylko do odczytu i uniemożliwia dokonywanie aktualizacji woluminu. Po zakończeniu przeglądania plików wybierz opcję Ukryj pliki na dysku głównym lub Ukryj pliki na dysku odzyskiwania w celu ukrycia plików i ustawienia dla woluminu zasad aktualizacji na żądanie lub wybierz opcję Modyfikuj zasady dotyczące aktualizacji woluminu w celu ukrycia plików i ustawienia dla woluminu zasad aktualizacji ciągłych.
Ukryj pliki na dysku głównym i Ukryj pliki na dysku odzyskiwania:Te opcje są dostępne tylko wtedy, gdy wybrana została opcja uzyskiwania dostępu do plików na dysku głównym lub na dysku odzyskiwania przy użyciu programu Windows* Explorer. Po wybraniu jednej z tych opcji dysk twardy zostaje udostępniony do zapisu i umożliwione zostają aktualizacje woluminu.
Konwertuj na wolumin RAID 1: Ta opcja umożliwia konwertowanie woluminu odzyskiwania na wolumin RAID 1. Aby uzyskać instrukcje krok po kroku na temat tej procedury, należy zapoznać się z sekcją Opcje konwersji woluminu.
Dysk twardy RAID | Aktywuj wskaźnik LED portu: Ta opcja umożliwia określanie portu, do którego podłączony jest dysk twardy. Po określeniu wskaźnik portu będzie automatycznie włączany i wyłączany. Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla portów używanych.
Odblokuj dysk twardy: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy co najmniej jeden dysk twardy jest zablokowany. Zablokowane dyski twarde są wyświetlane w okienku urządzeń z dołączoną ikoną kłódki, a w w okienku informacji - ze stanem Zablokowany. Kliknij prawym przyciskiem myszy zablokowany dysk twardy i wybierz z menu polecenie Odblokuj dysk twardy. Wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie hasła w celu odblokowania wybranego dysku twardego. W tym czasie w programie Intel®Matrix Storage Console nie będzie można zablokować dysku twardego.
Dysk twardy inny niż RAID | Oznacz jako zapasowy OSTRZEŻENIE: Oznaczenie dysku twardego innego niż RAID jako zapasowego powoduje trwałe usunięcie z niego wszystkich danych. Przed oznaczeniem dysku jako zapasowego należy sporządzić kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Ta funkcja służy do oznaczania dysków twardych jako docelowych dla operacji automatycznego odtwarzania. Aby oznaczyć dysk twardy jako zapasowy, należy kliknąć jeden z dysków twardych innych niż RAID w okienku urządzeń i wybrać polecenie Oznacz jako zapasowy.
Zresetuj dysk twardy na inny niż RAID Resetować można tylko dyski twarde inne niż RAID oznaczone jako zapasowe. W okienku urządzeń, na liście dysków twardych innych niż RAID, kliknij prawym przyciskiem myszy zapasowy dysk twardy, a następnie wybierz w menu opcję Resetuj zapasowy dysk twardy na inny niż RAID. Dysk (będący dyskiem składowym tablicy RAID) zostanie przekształcony na dysk inny niż RAID.
Odtwórz na tym dysku twardym Ta opcja jest dostępna tylko przypadku, gdy wolumin RAID 1, 5 lub 10 jest niekompletny z powodu uszkodzonego dysku składowego bądź uszkodzonego lub brakującego dysku głównego. Aby uzyskać szczegółową procedurę korzystania z tej opcji, należy zapoznać się z sekcją Odzyskiwanie danych na dysku głównym lub sekcją Odzyskiwanie woluminu RAID tego pliku Pomocy.
Aktywuj wskaźnik LED portu: Ta opcja umożliwia określanie portu, do którego podłączony jest dysk twardy. Po określeniu wskaźnik portu będzie automatycznie włączany i wyłączany. Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla portów używanych.
Odblokuj dysk twardy: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy co najmniej jeden dysk twardy jest zablokowany. Zablokowane dyski twarde są wyświetlane w okienku urządzeń z dołączoną ikoną kłódki, a w w okienku informacji - ze stanem Zablokowany. Kliknij prawym przyciskiem myszy zablokowany dysk twardy i wybierz z menu polecenie Odblokuj dysk twardy. Wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie hasła w celu odblokowania wybranego dysku twardego. W tym czasie w programie Intel®Matrix Storage Console nie będzie można zablokować dysku twardego.

## Opcje tworzenia woluminu

Aby utworzyć nowy wolumin RAID lub wolumin odzyskiwania, należy wybrać jedną z opcji menu Akcje w trybie zaawansowanym. Spowoduje to uruchomienie kreatora, który przeprowadzi użytkownika przez proces tworzenia woluminu. Poniżej opisano każdą z opcji tworzenia woluminu. Tworzenie woluminu nie wymaga ponownego instalowania systemu operacyjnego. Wszystkie aplikacje i dane pozostają nienaruszone. Należy pamiętać, że w celu utworzenia woluminu RAID lub woluminu odzyskiwania należy zalogować się jako administrator.
OSTRZEŻENIE: Utworzenie woluminu powoduje USUNIĘCIE WSZYSTKICH DANYCH z dysku lub dysków użytych do utworzenia tego woluminu. Usuniętych danych nie można odzyskać. Należy zwracać uwagę na komunikaty ostrzegawcze wyświetlane przez kreatorów, informujące o tym, dane na których dyskach twardych zostaną zastąpione. Przed utworzeniem woluminu należy sporządzić kopię zapasową wszystkich ważnych danych.
Uwaga dotycząca zdarzeń SMART Utworzenie woluminu RAID nie będzie możliwe, jeśli co najmniej jeden dysk twardy SATA wybrany do woluminu RAID zgłosił zdarzenie SMART. Jeśli zdaniem użytkownika zdarzenie SMART nie zakłóci normalnej pracy dysku twardego, można kliknąć prawym przyciskiem myszy dysk twardy zgłaszający zdarzenie SMART i wybrać polecenie Resetuj zdarzenie SMART. Umożliwi to utworzenie woluminu RAID z użyciem tego dysku. Takie działanie jest zalecane tylko w przypadkach, gdy przyczyna zdarzenia SMART jest znana.

Systemy z włączonym szyfrowaniem: Jeśli w systemie nie są dostępne co najmniej dwa dyski twarde inne niż RAID z takim samym stanem szyfrowania, nie można uzyskać dostępu do kreatorów tworzenia woluminu. Utworzyć można tylko wolumin z dyskami twardymi o takim samym stanie szyfrowania: zaszyfrowanymi lub niezaszyfrowanymi.
UTWÓRZ WOLUMIN ODZYSKIWANIA
Wolumin odtwarzania wykorzystuje technologię Intel® Rapid Recover Technology do skopiowania danych z wyznaczonego dysku głównego (najczęściej dysku systemowego) na wyznaczony dysk odzyskiwania. Dysk główny i dysk odzyskiwania muszą zajmować 100% dostępnego miejsca na dysku twardym tablicy, a w systemie może istnieć tylko jeden dysk odzyskiwania. Należy także zauważyć, że w czasie tworzenia woluminu odzyskiwania w systemie nie mogą być obecne ani nie mogą być do niego dodawane żadne woluminy RAID.
Aby utworzyć wolumin odzyskiwania, należy wykonać poniższe kroki. W czasie tego procesu można kopiować dane z dysku głównego na dysk odzyskiwania w sposób ciągły lub na żądanie. Jeśli dane są aktualizowane w sposób ciągły, zmiany wprowadzone na dysku głównym są automatycznie kopiowane na dysk odzyskiwania po ponownym jego podłączeniu. Jeśli dane są aktualizowane na żądanie, stan dysku odzyskiwania jest automatycznie ustawiany na Offline. Z tego powodu dane na dysku głównym można odzyskać, kopiując dane z dysku odzyskiwania z powrotem na dysk główny (odpowiednią procedurę opisano w sekcji Przywracanie poprzedniego stanu danych na dysku głównym tego pliku Pomocy).

1. Upewnij się, że oprócz dysku systemowego w systemie podłączony jest co najmniej jeden dysk twardy SATA.
2. Uruchom system Microsoft Windows* i otwórz program Intel Matrix Storage Console.
3. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany.
4. Wybierz polecenie Utwórz wolumin odzyskiwania w menu Akcje. Uruchomiony zostanie kreator tworzenia woluminu odzyskiwania.
5. Postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami kreatora.
6. Jeśli do tworzenia woluminu odzyskiwania używane są 2 puste dyski twarde, wolumin zostanie utworzony natychmiast po zakończeniu pracy kreatora. W przypadku tworzenia woluminu z dysku głównego zawierającego dane proces tworzenia woluminu rozpocznie się po zakończeniu pracy kreatora. Aby wyświetlić stan migracji, kliknij wolumin prawym przyciskiem myszy w okienku urządzeń i wybierz polecenie Wyświetl postęp aktualizacji woluminu.

UTWÓRZ WOLUMIN RAID W SYSTEMIE RAID READY
W systemie RAID Ready kontroler SATA skonfigurowany jest w trybie RAID i z co najmniej jednym dyskiem twardym nienależącym do żadnego woluminu RAID (dysk przekazujący). W systemie musi być zainstalowany program Intel® Matrix Storage Manager. Możliwe są następujące konfiguracje RAID (aby określić, które poziomy RIAD obsługuje używany system, należy zapoznać się z Tabelą 2 w tym pliku Pomocy):

- RAID Ready do RAID 0 z 2, 3, 4, 5 lub 6 dyskami
- RAID Ready do RAID 1 z 2 dyskami
- RAID Ready do RAID 5 z 3, 4, 5 lub 6 dyskami
- RAID Ready do RAID 10 z 4 dyskami

Aby przekształcić używany system na system z pamięcią masową RAID, migrując dane z istniejącego dysku systemowego do woluminu RAID, należy wykonać poniższe kroki.

1. Zanotuj numer seryjny dysku twardego, z którego mają być migrowane dane, i upewnij się, że jest on podłączony do systemu. Numer seryjny będzie potrzebny później, w trakcie procedury identyfikowania dysku jako dysku źródłowego.
2. Podłącz do systemu dodatkowe dyski twarde SATA, które będą używane jako dyski składowe woluminu. Pojemność używanych dysków twardych nie może być mniejsza niż pojemność źródłowego dysku twardego.
3. Uruchom system Microsoft Windows* i otwórz program Intel Matrix Storage Console.
4. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany.
5. W menu Operacje wybierz polecenie Utwórz wolumin RAID z istniejącego dysku twardego. Uruchomiony zostanie kreator tworzenia woluminu RAID z istniejącego dysku twardego.
6. Postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami kreatora. Migracja rozpocznie się po zakończeniu pracy kreatora.
7. Aby wyświetlić stan migracji, kliknij wolumin prawym przyciskiem myszy w okienku urządzeń i wybierz polecenie Wyświetl postęp migracji. Po zakończeniu migracji na pasku zadań pojawi się odpowiedni komunikat, a w okienku informacji będzie wyświetlany stan woluminu Normalny.
8. Po zakończeniu migracji uruchom system ponownie. W przypadku migracji do woluminu RAID 0 utwórz z wolnego miejsca powstałego po połączeniu dysków twardych partycje i sformatuj je, używając programu Zarządzanie dyskami w systemie Microsoft Windows*. Możesz także rozszerzyć istniejące partycje należące do woluminu RAID za pomocą oprogramowania innych firm.

Jeśli w systemie używany jest jeden niesystemowy dysk twardy, który zawiera programy lub dane prywatne, w czasie migrowania można użyć go jako dysku źródłowego dla woluminu RAID.
UTWÓRZ WOLUMIN RAID Z PUSTYCH DYSKÓW TWARDYCH
Aby utworzyć wolumin RAID z pustych, niesystemowych dysków twardych SATA, wykonaj następujące czynności:

1. Podłącz do systemu dodatkowe dyski twarde SATA, które będą używane jako dyski składowe woluminu.
2. Uruchom system Microsoft Windows* i otwórz program Intel Matrix Storage Console.
3. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany.
4. W menu Akcje wybierz polecenie Utwórz wolumin RAID. Uruchomiony zostanie kreator tworzenia woluminu RAID.
5. Postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami kreatora. Wolumin zostanie utworzony natychmiast po zakończeniu pracy kreatora.

## Opcje konwersji woluminu

Konwertowanie woluminu nie wymaga ponownego instalowania systemu operacyjnego. Wszystkie aplikacje i dane pozostają nienaruszone. Należy pamiętać, że w celu zmodyfikowania woluminu RAID lub woluminu odzyskiwania należy zalogować się jako administrator.
KONWERTUJ WOLUMIN RAID 0, 1 LUB 10 NA WOLUMIN RAID 5
Możliwe są następujące konfiguracje RAID (aby określić, które poziomy RIAD obsługuje używany system, należy zapoznać się z Tabelą 2 w tym pliku Pomocy):

- RAID 1 z 2 dyskami do RAID 5 z 3, 4, 5 lub 6 dyskami
- RAID 0 z 2 dyskami do RAID 5 z 3 lub 4 dyskami
- RAID 0 z 3 dyskami do RAID 5 z 4, 5 lub 6 dyskami
- RAID 10 z 4 dyskami do RAID 5 z 4, 5 lub 6 dyskami

Aby przeprowadzić migrację istniejącego woluminu RAID 0, 1 lub 10 do woluminu RAID 5, należy wykonać poniższe kroki.

1. Upewnij się, że do systemu podłączone są co najmniej 3 dyski twarde SATA.
2. Uruchom system Microsoft Windows* i otwórz program Intel Matrix Storage Console.
3. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin, który chcesz przekonwertować, i wybierz polecenie Modyfikuj wolumin.
5. Uruchomiony zostanie kreator modyfikowania woluminu RAID.
6. Postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami kreatora. Migracja rozpocznie się po zakończeniu pracy kreatora.
7. Aby wyświetlić stan migracji, kliknij wolumin prawym przyciskiem myszy w okienku urządzeń i wybierz polecenie Wyświetl postęp migracji. Po zakończeniu migracji na pasku zadań pojawi się odpowiedni komunikat, a w okienku informacji będzie wyświetlany stan woluminu Normalny.

KONWERTUJ WOLUMIN RAID 1 NA WOLUMIN ODZYSKIWANIA
Aby skonwertować wolumin RAID 1 na wolumin odzyskiwania, wykonaj następujące czynności:

1. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany.
2. W okienku urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę woluminu RAID 1 i wybierz polecenie Konwertuj na wolumin odzyskiwania. Na ekranie pojawi się komunikat informujący o konieczności uprzedniego zainicjowania woluminu RAID 1. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces inicjowania.
3. Po zakończeniu inicjowania ponownie kliknij nazwę woluminu prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Konwertuj na wolumin odzyskiwania. Uruchomiony zostanie kreator konwertowania woluminu RAID.
4. Postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami kreatora. Wolumin zostanie przekonwertowany natychmiast po zakończeniu pracy kreatora.

KONWERTUJ WOLUMIN ODZYSKIWANIA NA WOLUMIN RAID 1
Aby skonwertować wolumin odzyskiwania na wolumin RAID 1, wykonaj następujące czynności:

1. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany.
2. W okienku urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę woluminu odzyskiwania i wybierz polecenie Konwertuj na wolumin RAID 1. Uruchomiony zostanie kreator konwertowania woluminu odzyskiwania.
3. Postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami kreatora. Wolumin zostanie przekonwertowany natychmiast po zakończeniu pracy kreatora.

## Opcje rozszerzenia pojemności woluminu

Program Intel Matrix Storage Console umożliwia zwiększanie pojemności istniejących woluminów RAID przy użyciu dwóch metod:

1. Wykorzystywanie 100% dostępnego miejsca w tablicy. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy obecny jest wolumin RAID0, RAID1, RAID5 i/lub RAID10, a w istniejącej tablicy dostępne jest miejsce.
2. Dodanie jednego lub więcej składowych dysków twardych. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy obecny jest wolumin RAID0 i/lub RAID5 i gdy dostępny jest co najmniej jeden dysk twardy inny niż RAID, który jest podłączony do systemu i zgodny z wewnętrznym lub zewnętrznym typem połączenia dla istniejących składowych dysków twardych. Nie można dodać zewnętrznego dysku twardego do woluminu zawierającego wewnętrzne dyski składowe.

Powyższe opcje wykluczają się wzajemnie, a kreator modyfikowania woluminu RAID jest ograniczony do jednego wyboru. Proces modyfikacji woluminu będzie trzeba wykonać tyle razy, ile razy przeprowadzana jest migracja (łącznie z migracją poziomu RAID). Rozszerzenie pojemności woluminu nie wymaga ponownego instalowania systemu operacyjnego.

UŻYJ 100% DOSTĘPNEGO MIEJSCA W TABLICY
Aby zwiększyć pojemność woluminu przez wykorzystanie 100% dostępnego miejsca w tablicy, wykonaj następujące czynności:

1. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany.
2. W okienku urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę woluminu RAID i wybierz polecenie Modyfikuj wolumin. Uruchomiony zostanie kreator modyfikowania woluminu RAID.
3. Postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami kreatora. W oknie dialogowym Modyfikowanie woluminu wybierz opcję Rozszerzenie pojemności woluminu i Użyj 100% dostępnego miejsca tablicy. Migracja woluminu zostanie rozpoczęta natychmiast po zakończeniu pracy kreatora.

DODAJ JEDEN LUB WIĘCEJ DYSKÓW SKŁADOWYCH
Aby zwiększyć pojemność woluminu przez dodanie jednego lub więcej dysków składowych, wykonaj następujące czynności:

1. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany.
2. W okienku urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę woluminu RAID i wybierz polecenie Modyfikuj wolumin. Uruchomiony zostanie kreator modyfikowania woluminu RAID.
3. Postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami kreatora. W oknie dialogowym Modyfikowanie woluminu wybierz opcję Rozszerzenie pojemności woluminu i Dodaj jeden lub więcej dysków składowych. W następnym oknie dialogowym wybierz jeden lub więcej dostępnych dysków twardych, które maja zostać dodane do istniejącego woluminu. Jeśli w systemie włączono szyfrowanie, upewnij się, że stan szyfrowania wybranych dysków składowych jest taki sam, jak stan szyfrowania woluminu. Migracja woluminu zostanie rozpoczęta natychmiast po zakończeniu działania kreatora.

# Rozwiązywanie problemów

## Wymagania systemowe

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat komponentów wymaganych dla tej wersji programu Intel® Matrix Storage Console oraz obsługiwanych systemów operacyjnych, należy zapoznać się z zawartością pliku Readme instalowanego z oprogramowaniem lub odwiedzić witrynę firmy Intel obsługi technicznej tego produktu.

## Woluminy odzyskiwania

Tematy w tej sekcji dotyczą tylko woluminów odzyskiwania. Tematy te zawierają objaśnienia dotyczące wymiany dysku odzyskiwania lub głównego oraz przywracania poprzedniego stanu dysku głównego.

- WYMIANA DYSKU ODZYSKIWANIA
- WYMIANA DYSKU GŁÓWNEGO
- PRZYWRACANIE POPRZEDNIEGO STANU DANYCH NA DYSKU GŁÓWNYM

WYMIANA DYSKU ODZYSKIWANIA
Jeśli dysk odzyskiwania ulegnie awarii lub zostanie wyjęty z systemu i utracony, należy zainstalować nowy dysk odzyskiwania i odtworzyć na nim wolumin odzyskiwania.

1. Wyłącz zasilanie systemu i zamontuj nowy dysk twardy SATA, który ma być używany jako dysk odzyskiwania.
2. Włącz zasilanie systemu.
3. Po uruchomieniu systemu operacyjnego wybierz w menu Start polecenie Intel Matrix Storage Console lub kliknij ikonę programu Intel® Matrix Storage Manager na pasku zadań.
4. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat urządzeń pamięci masowej.
5. W obszarze Dyski twarde nie-RAID kliknij prawym przyciskiem myszy nowy dysk twardy i wybierz polecenie Odtwórz na tym dysku twardym, aby rozpocząć proces odtwarzania.
6. Aby wyświetlić postęp odtwarzania, kliknij wolumin prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wyświetl postęp aktualizacji woluminu. Po zakończeniu odtwarzania na pasku zadań pojawi się odpowiedni komunikat, a dla stanu woluminu zostaną wyświetlane zasady aktualizacji ustawione dla woluminu przed odłączeniem oryginalnego dysku odzyskiwania.

WYMIANA DYSKU GŁÓWNEGO
Jeśli dysk główny ulegnie awarii lub zostanie wyjęty z systemu i utracony, należy zainstalować nowy dysk główny i odtworzyć na nim wolumin odzyskiwania.

1. Wyłącz zasilanie systemu i zamontuj nowy dysk twardy SATA, który ma być używany jako dysk główny.
2. Włącz zasilanie systemu. System zostanie automatycznie uruchomiony z dysku odzyskiwania.
3. Po uruchomieniu systemu operacyjnego wybierz w menu Start polecenie Intel Matrix Storage Console lub kliknij ikonę programu Intel Matrix Storage Manager na pasku zadań.
4. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat urządzeń pamięci masowej.
5. W obszarze Dyski twarde nie-RAID kliknij prawym przyciskiem myszy nowy dysk twardy i wybierz polecenie Odtwórz na tym dysku twardym, aby rozpocząć proces odtwarzania.
6. Aby wyświetlić postęp odtwarzania, kliknij wolumin prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wyświetl postęp aktualizacji woluminu. Po zakończeniu odtwarzania na pasku zadań pojawi się odpowiedni komunikat, a dla stanu woluminu zostaną wyświetlane zasady aktualizacji ustawione dla woluminu przed odłączeniem oryginalnego dysku głównego. Nowy dysk główny zostanie automatycznie ustawiony jako dysk systemu operacyjnego.

PRZYWRACANIE POPRZEDNIEGO STANU DANYCH NA DYSKU GŁÓWNYM
Jeśli dla dysku odzyskiwania ustawione zostały zasady aktualizacji na żądanie, na dysku głównym można przywrócić stan danych z ostatniego procesu aktualizacji woluminu. Jest to szczególnie przydatne, gdy na dysku głównym wykryty zostanie wirus lub z systemu korzystają goście.

1. Uruchom system ponownie. Podczas uruchamiania systemu naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-I, aby przejść do interfejsu użytkownika programu Intel® Matrix Storage Manager option ROM.
2. W MAIN MENU (menu głównym) wybierz opcję Recovery Volume Options (Opcje odzyskiwania woluminu).
3. W menu Recovery Volume Options wybierz polecenie Enable Only Recovery Disk (Włącz tylko dysk odzyskiwania), aby uruchomić system z dysku odzyskiwania.
4. Zakończ pracę programu option ROM i uruchom system Microsoft Windows*.
5. Po uruchomieniu systemu operacyjnego wybierz w menu Start polecenie Intel Matrix Storage Console lub kliknij ikonę programu Intel Matrix Storage Manager na pasku zadań.
6. Opcja 1: Widok trybu zaawansowanego

- W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat urządzeń pamięci masowej.
- W okienku urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin odzyskiwania i wybierz polecenie Odzyskaj dane na dysku głównym, aby rozpocząć proces odzyskiwania danych.
- Aby wyświetlić postęp odzyskiwania, kliknij wolumin prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wyświetl postęp odzyskiwania. Po zakończeniu migracji na pasku zadań pojawi się odpowiedni komunikat, a dla stanu woluminu zostaną przywrócone zasady aktualizacji ustawione dla woluminu przed odłączeniem dysku głównego. Wszystkie zmienione dane są już w tym momencie zapisane na dysku głównym.

7. Opcja 2: Widok trybu podstawowego (tylko dla woluminów odzyskiwania)

- W menu Widok wybierz polecenie Tryb podstawowy, aby wyświetlić uproszczone informacje o podsystemie pamięci masowej.
- Aby rozpocząć proces odtwarzania, wybierz opcję Odzyskaj dane na dysku głównym w lewym okienku, a następnie opcje Odzyskaj dane na dysku głównym w prawym okienku. Postęp odtwarzania będzie wyświetlany w prawym okienku do momentu zakończenia procesu. Wszystkie zmienione dane są już w tym momencie zapisane na dysku głównym.
- Aby wyświetlić postęp odzyskiwania, kliknij wolumin prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wyświetl postęp odzyskiwania. Po zakończeniu migracji na pasku zadań pojawi się odpowiedni komunikat, a dla stanu woluminu zostaną przywrócone zasady aktualizacji ustawione dla woluminu przed odłączeniem dysku głównego. Wszystkie zmienione dane są już w tym momencie zapisane na dysku głównym.

## Woluminy RAID

Instrukcje w tej sekcji dotyczą tylko woluminów RAID. Jeśli program Intel® Matrix Storage Manager zgłasza niekompletność lub awarię woluminu RAID, być może wolumin ten można odzyskać. Jeśli odtworzenie nie jest możliwe, należy ponownie utworzyć wolumin RAID i ręcznie odtworzyć dane z kopii zapasowej. Aby odtworzyć konfigurację RAID, należy wykonać kroki procedury przedstawionej w odpowiedniej sekcji poniżej.

- USZKODZONY WOLUMIN RAID 0
- NIEKOMPLETNY WOLUMIN RAID 1
- NIEKOMPLETNY WOLUMIN RAID 1 I USZKODZONY WOLUMIN RAID 0 (JEDNA TABLICA RAID)
- NIEKOMPLETNY WOLUMIN RAID 5
- USZKODZONY WOLUMIN RAID 5
- NIEKOMPLETNY WOLUMIN RAID 10
- USZKODZONY WOLUMIN RAID 10

USZKODZONY WOLUMIN RAID 0
Uszkodzenie woluminu RAID 0 jest zgłaszane, gdy jeden z jego dysków składowych uległ uszkodzeniu lub został odłączony. W obu przypadkach wolumin RAID 0 i jego dane nie są dostępne. Wolumin RAID 0 można odzyskać, jeśli dysk składowy został odłączony. Jeśli dysk składowy uległ uszkodzeniu, odzyskanie woluminu jest niemożliwe.
Brak dysku składowego

1. Upewnij się, że zasilanie systemu jest wyłączone.
2. Ponownie podłącz brakujący dysk twardy.
3. Włącz zasilanie systemu. Podczas uruchamiania systemu stan woluminu RAID 0 w interfejsie użytkownika programu Intel® Matrix Storage Manager option ROM jest oznaczony jako Normal (Normalny).
4. Po uruchomieniu systemu operacyjnego wybierz w menu Start polecenie Intel® Matrix Storage Console lub kliknij ikonę programu Intel Matrix Storage Manager na pasku zadań.
5. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat urządzeń pamięci masowej.
6. Kliknij wolumin RAID 0 w okienku urządzeń, aby potwierdzić, że działa normalnie (w okienku informacji pojawi się stan Normalny).

Uszkodzony dysk składowy

1. Upewnij się, że zasilanie systemu jest wyłączone.
2. Wymień uszkodzony dysk twardy na nowy, o takiej samej lub większej pojemności.
3. Włącz zasilanie systemu. Podczas uruchamiania systemu wolumin RAID 0 zostanie wyświetlony w interfejsie użytkownika programu Intel Matrix Storage Manager option ROM jako Failed (Uszkodzony). Program wyświetli monit o przejście do interfejsu użytkownika przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl-I.
4. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-I w celu przejścia do MAIN MENU (menu głównego).
5. W menu głównym wybierz opcję drugą, Delete RAID Volume (Usuń wolumin RAID).
6. W DELETE VOLUME MENU (menu usuwania woluminu) wybierz uszkodzony wolumin RAID 0 przy użyciu klawiszy strzałek w górę i w dół.
7. Naciśnij klawisz Delete, aby usunąć wolumin.
8. Naciśnij klawisz Y, aby potwierdzić usunięcie.
9. Utwórz nowy wolumin RAID 0. Jeśli uszkodzony dysk twardy wchodził w skład woluminu systemowego, należy także ponownie zainstalować system operacyjny.

NIEKOMPLETNY WOLUMIN RAID 1
Niekompletność woluminu RAID 1 jest zgłaszana, gdy jeden z dysków składowych ulegnie awarii lub zostanie odłączony i nastąpi utrata zdublowanych danych. W efekcie system może używać tylko działającego dysku składowego. Aby ponownie ustanowić dublowanie i przywrócić nadmiarowość danych, należy wykonać kroki procedur przedstawionych poniżej.
Brak dysku składowego

1. Upewnij się, że zasilanie systemu jest wyłączone.
2. Ponownie podłącz brakujący dysk twardy.
3. Uruchom system ponownie. Odtwarzanie zostanie przeprowadzone automatycznie.

Uszkodzony dysk składowy

1. Upewnij się, że zasilanie systemu jest wyłączone.
2. Wymień uszkodzony dysk twardy na nowy, o takiej samej lub większej pojemności.
3. Włącz zasilanie systemu. Podczas uruchamiania systemu stan woluminu RAID 1 w interfejsie użytkownika programu Intel Matrix Storage Manager option ROM jest oznaczony jako Degraded (Niekompletny).
4. Po uruchomieniu systemu operacyjnego wybierz w menu Start polecenie Intel Matrix Storage Console lub kliknij ikonę programu Intel Matrix Storage Manager na pasku zadań.
5. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat urządzeń pamięci masowej.
6. W okienku urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy inny niż RAID i wybierz polecenie Odtwórz na tym dysku twardym.
7. W okienku urządzeń kliknij wolumin RAID 1 (w okienku informacji jest wyświetlany stan Odtwarzanie: wykonano %. Po zakończeniu odtwarzania stan woluminu zostanie zmieniony na Normalny.

NIEKOMPLETNY WOLUMIN RAID 1 I USZKODZONY WOLUMIN RAID 0 (JEDNA TABLICA RAID)
Taka sytuacja może wystąpić, gdy w jednej tablicy RAID istnieją dwa woluminy RAID (0 i 1) (zobacz: technologia Intel® Matrix RAID). Uszkodzenie woluminu RAID 0 i niekompletność woluminu RAID 1 są zgłaszane, gdy jeden z ich składowych dysków twardych ulegnie uszkodzeniu lub zostanie odłączony.
Brak dysku składowego

1. Upewnij się, że zasilanie systemu jest wyłączone.
2. Ponownie podłącz brakujący dysk twardy.
3. Włącz zasilanie systemu. Podczas uruchamiania systemu stan woluminu RAID 0 w interfejsie użytkownika programu Intel® Matrix Storage Manager option ROM jest oznaczony jako Normal (Normalny), a woluminu RAID 1 — jako Rebuild (Odtwórz).
4. Po uruchomieniu systemu operacyjnego wybierz w menu Start polecenie Intel Matrix Storage Console lub kliknij ikonę programu Intel Matrix Storage Manager na pasku zadań.
5. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat urządzeń pamięci masowej.
6. Kliknij wolumin RAID 0 w okienku urządzeń (w okienku informacji pojawi się stan Normalny). Stan wybranego woluminu RAID 1 jest wyświetlany jako Odtwarzanie: wykonano %.
7. Po zakończeniu odtwarzania woluminu RAID 1 jego stan zostanie zmieniony na Normalny.

Brak dysku składowego (pliki systemu operacyjnego znajdują się w woluminie RAID 1 lub na dysku twardym innym niż RAID)

1. Upewnij się, że zasilanie systemu jest wyłączone.
2. Ponownie podłącz brakujący dysk twardy.
3. Włącz zasilanie systemu. Podczas uruchamiania systemu stan woluminu RAID 0 w interfejsie użytkownika programu Intel Matrix Storage Manager option ROM jest oznaczony jako Normal (Normalny), a woluminu RAID 1 — jako Rebuild (Odtwórz).
4. Po uruchomieniu systemu operacyjnego wybierz w menu Start polecenie Intel Matrix Storage Console lub kliknij ikonę programu Intel Matrix Storage Manager na pasku zadań.
5. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat urządzeń pamięci masowej.
6. Kliknij wolumin RAID 0 w okienku urządzeń (w okienku informacji pojawi się stan Normalny). Stan wybranego woluminu RAID 1 jest wyświetlany jako Odtwarzanie: wykonano %.
7. Po zakończeniu odtwarzania woluminu RAID 1 jego stan zostanie zmieniony na Normalny.

Uszkodzenie dysku składowego (pliki systemu operacyjnego znajdują się w woluminie RAID 1 lub na dysku twardym innym niż RAID)

1. Upewnij się, że zasilanie systemu jest wyłączone.
2. Wymień uszkodzony dysk twardy na nowy, o takiej samej lub większej pojemności.
3. Włącz zasilanie systemu. Podczas uruchamiania systemu stan woluminu RAID 1 w interfejsie użytkownika programu Intel Matrix Storage Manager option ROM jest oznaczony jako Degraded (Niekompletny), a woluminu RAID 0 — jako Failed (Uszkodzony).
4. Po uruchomieniu systemu operacyjnego wybierz w menu Start polecenie Intel Matrix Storage Console lub kliknij ikonę programu Intel Matrix Storage Manager na pasku zadań.
5. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat urządzeń pamięci masowej.
6. W okienku urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin RAID 0 i wybierz polecenie Usuń wolumin. Kreator usuwania woluminu przeprowadzi użytkownika przez kroki procedury usuwania woluminu.
7. Aby utworzyć nowy wolumin, z memu Akcje wybierz polecenie Utwórz nowy wolumin. Kreator tworzenia woluminu RAID przeprowadzi użytkownika przez kroki procedury tworzenia woluminu.
8. Aby utworzyć partycje i sformatować nowy wolumin RAID, użyj programu Zarządzanie dyskami w systemie Microsoft Windows*.
9. W okienku urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy inny niż RAID i wybierz polecenie Odtwórz na tym dysku twardym.
10. W okienku urządzeń kliknij wolumin RAID 1 (w okienku informacji jest wyświetlany stan Odtwarzanie: wykonano %. Po zakończeniu odtwarzania stan woluminu zostanie zmieniony na Normalny.

Uszkodzenie dysku składowego (pliki systemu operacyjnego znajdują się w woluminie RAID 0)

1. Upewnij się, że zasilanie systemu jest wyłączone.
2. Wymień uszkodzony dysk twardy na nowy, o takiej samej lub większej pojemności.
3. Włącz zasilanie systemu. Podczas uruchamiania systemu stan woluminu RAID 0 w interfejsie użytkownika programu Intel Matrix Storage Manager option ROM jest oznaczony jako Failed (Uszkodzony), a woluminu RAID 1 — jako Degraded (Niekompletny).
4. Nie uruchamiaj interfejsu użytkownika programu Intel Matrix Storage Manager option ROM (nie naciskaj kombinacji klawiszy Ctrl-I).
5. Zainstaluj system operacyjny na nowym dysku twardym innym niż RAID.
6. W czasie pracy program instalacyjny wyświetli monit Press F6 to load the RAID Driver (Naciśnij klawisz F6 w celu załadowania sterownika RAID).
7. Naciśnij klawisz F6, aby zainstalować sterownik RAID na nowym dysku twardym innym niż RAID.
8. Po zainstalowaniu systemu operacyjnego i sterownika RAID uruchom program Eksplorator Windows*, aby określić dane nowej partycji na nowym dysku twardym oraz partycji na niekompletnym woluminie RAID 1.
9. Skopiuj dane, które chcesz zachować, z niekompletnego woluminu RAID 1 do nowej partycji.
10. Jeśli planujesz odtworzyć konfigurację RAID z woluminami RAID 0 i RAID 1, wykonaj poniższe kroki.
11. W menu Start wybierz polecenie Intel Matrix Storage Console.
12. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat urządzeń pamięci masowej.
13. W okienku urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin RAID 0 i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Usuń wolumin.
14. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez kreatora usuwania woluminu RAID, aby usunąć wolumin.
15. Wybierz wolumin RAID 1 i usuń go.
16. W menu Akcje wybierz podmenu Utwórz wolumin RAID z istniejącego dysku twardego, aby utworzyć nowy wolumin RAID 0.
17. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez kreatora tworzenia woluminu RAID z istniejącego dysku twardego, aby utworzyć nowy wolumin RAID 0. Jeśli planujesz utworzyć kolejny wolumin, upewnij się, że rozmiar tworzonego woluminu jest mniejszy niż rozmiar tablicy.
18. Utwórz nowy wolumin RAID 1.
19. Pierwotna konfiguracja została pomyślnie przywrócona.
20. Możesz przenieść z powrotem wybrane pierwotne dane z woluminu RAID 1 do nowego woluminu RAID 1.

NIEKOMPLETNY WOLUMIN RAID 5
Niekompletność woluminu RAID 5 jest zgłaszana, gdy jeden z jego dysków składowych uległ uszkodzeniu lub został odłączony. Postępowanie w takich przypadkach przedstawiają poniższe procedury.
Brak dysku składowego

1. Upewnij się, że zasilanie systemu jest wyłączone.
2. Ponownie podłącz brakujący dysk twardy.
3. Włącz zasilanie systemu. Podczas uruchamiania systemu stan woluminu RAID 5 w interfejsie użytkownika programu Intel® Matrix Storage Manager option ROM jest oznaczony jako Rebuild (Odtwórz).
4. Po uruchomieniu systemu operacyjnego wybierz w menu Start polecenie Intel Matrix Storage Console lub kliknij ikonę programu Intel Matrix Storage Manager na pasku zadań.
5. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat urządzeń pamięci masowej.
6. W okienku urządzeń kliknij wolumin RAID 5 (w okienku informacji jest wyświetlany stan Odtwarzanie: wykonano %. Po zakończeniu odtwarzania stan woluminu zostanie zmieniony na Normalny.

Uszkodzony dysk składowy

1. Upewnij się, że zasilanie systemu jest wyłączone.
2. Wymień uszkodzony dysk twardy na nowy, o takiej samej lub większej pojemności.
3. Włącz zasilanie systemu. Podczas uruchamiania systemu stan woluminu RAID 5 w interfejsie użytkownika programu Intel Matrix Storage Manager option ROM jest oznaczony jako Degraded (Niekompletny).
4. Po uruchomieniu systemu operacyjnego wybierz w menu Start polecenie Intel Matrix Storage Console lub kliknij ikonę programu Intel Matrix Storage Manager na pasku zadań.
5. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat urządzeń pamięci masowej.
6. W okienku urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy inny niż RAID i wybierz polecenie Odtwórz na tym dysku twardym.
7. W okienku urządzeń kliknij wolumin RAID 5 (w okienku informacji jest wyświetlany stan Odtwarzanie: wykonano %. Po zakończeniu odtwarzania stan woluminu zostanie zmieniony na Normalny.

USZKODZONY WOLUMIN RAID 5
Uszkodzenie woluminu RAID 5 jest zgłaszane, gdy więcej niż jeden z dysków składowych uległ uszkodzeniu. Postępowanie w takim przypadku przedstawia poniższa procedura. Opisana procedura powoduje usunięcie uszkodzonego i utworzenie nowego woluminu RAID 5, ale nie umożliwia odzyskania uszkodzonego woluminu RAID 5 i jego danych. Po utworzeniu nowego woluminu RAID 5 należy odtworzyć dane z kopii zapasowych i zainstalować oprogramowanie, które wcześniej znajdowało się na tym woluminie RAID 5.
Uszkodzone dyski składowe

1. Upewnij się, że zasilanie systemu jest wyłączone.
2. Wymień uszkodzone dyski twarde na nowe, o takiej samej lub większej pojemności.
3. Włącz zasilanie systemu. Podczas uruchamiania systemu stan woluminu RAID 5 w interfejsie użytkownika programu Intel® Matrix Storage Manager option ROM jest oznaczony jako Failed (Uszkodzony).
4. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-I w celu przejścia do MAIN MENU (menu głównego).
5. W menu głównym wybierz opcję drugą, Delete RAID Volume (Usuń wolumin RAID).
6. W DELETE VOLUME MENU (menu usuwania woluminu) wybierz uszkodzony wolumin RAID 5 przy użyciu klawiszy strzałek w górę i w dół.
7. Naciśnij klawisz Delete, aby usunąć wolumin.
8. Naciśnij klawisz Y, aby potwierdzić usunięcie.
9. Utwórz nowy wolumin RAID 5.
10. Musisz także ponownie zainstalować system operacyjny w nowym woluminie i przywrócić dane z kopii zapasowych.

NIEKOMPLETNY WOLUMIN RAID 10
Niekompletność woluminu RAID 10 jest zgłaszana, gdy jeden z jego dysków składowych uległ uszkodzeniu lub został odłączony. Odtwarzanie woluminu w takim przypadku przedstawiają poniższe procedury.
Brak dysków składowych

1. Upewnij się, że zasilanie systemu jest wyłączone.
2. Ponownie podłącz brakujący dysk twardy.
3. Włącz zasilanie systemu. Podczas uruchamiania systemu stan woluminu RAID 10 w interfejsie użytkownika programu Intel® Matrix Storage Manager option ROM jest oznaczony jako Rebuild (Odtwórz).
4. Po uruchomieniu systemu operacyjnego wybierz w menu Start polecenie Intel Matrix Storage Console lub kliknij ikonę programu Intel Matrix Storage Manager na pasku zadań.
5. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat urządzeń pamięci masowej.
6. W okienku urządzeń kliknij wybrany wolumin (w okienku informacji jest wyświetlany stan Odtwarzanie: wykonano %. Po zakończeniu odtwarzania stan woluminu zostanie zmieniony na Normalny.

Uszkodzone dyski składowe

1. Upewnij się, że zasilanie systemu jest wyłączone.
2. Wymień uszkodzony dysk twardy na nowy, o takiej samej lub większej pojemności.
3. Włącz zasilanie systemu. Podczas uruchamiania systemu stan woluminu RAID 10 w interfejsie użytkownika programu Intel® Matrix Storage Manager option ROM jest oznaczony jako Degraded (Niekompletny).
4. Po uruchomieniu systemu operacyjnego wybierz w menu Start polecenie Intel Matrix Storage Console lub kliknij ikonę programu Intel Matrix Storage Manager na pasku zadań.
5. W menu Widok wybierz polecenie Tryb zaawansowany, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat urządzeń pamięci masowej.
6. W okienku urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy inny niż RAID i wybierz polecenie Odtwórz na tym dysku twardym.
7. W okienku urządzeń kliknij wybrany wolumin (w okienku informacji jest wyświetlany stan Odtwarzanie: wykonano %. Po zakończeniu odtwarzania stan woluminu zostanie zmieniony na Normalny.

USZKODZONY WOLUMIN RAID 10
Uszkodzenie woluminu RAID 10 jest zgłaszane, gdy co najmniej dwa dyski składowe uległy uszkodzeniu. Postępowanie w takim przypadku przedstawia poniższa procedura. Opisana procedura powoduje usunięcie uszkodzonego i utworzenie nowego woluminu RAID 10. Nie umożliwia jednak odzyskania woluminu RAID 10 i jego danych.
Uszkodzone dyski składowe

1. Upewnij się, że zasilanie systemu jest wyłączone.
2. Wymień uszkodzone dyski twarde na nowe, o takiej samej lub większej pojemności.
3. Włącz zasilanie systemu. Podczas uruchamiania systemu stan woluminu RAID 10 w interfejsie użytkownika programu Intel® Matrix Storage Manager option ROM jest oznaczony jako Failed (Uszkodzony).
4. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-I w celu przejścia do MAIN MENU (menu głównego).
5. W menu głównym wybierz opcję drugą, Delete RAID Volume (Usuń wolumin RAID).
6. W DELETE VOLUME MENU (menu usuwania woluminu) wybierz uszkodzony wolumin RAID 10 przy użyciu klawiszy strzałek w górę i w dół.
7. Naciśnij klawisz Delete, aby usunąć wolumin.
8. Naciśnij klawisz Y, aby potwierdzić usunięcie.
9. Utwórz nowy wolumin RAID 10.
10. Musisz także ponownie zainstalować system operacyjny w nowym woluminie.

## Obsługa techniczna

Aby uzyskać informacje na temat obsługi technicznej i aktualizacji produktu, należy kliknąć menu Pomoc i wybrać polecenie Obsługa techniczna. Okno dialogowe Obsługa techniczna zawiera łącza do witryn sieci Web oferujących aktualizacje produktów, obsługę techniczną, dokumentację oraz inne informacje o produktach. Domyślnie łącza prowadzą do stron obsługi technicznej firmy Intel, ale producent systemu może je odpowiednio dostosować. Zaleca się korzystanie z zasobów udostępnianych na stronach obsługi technicznej bądź też bezpośrednie kontaktowanie się z producentem systemu. Raport systemowy warto wydrukować przed zwróceniem się do obsługi technicznej.

# Słownik

FUNKCJE OBSŁUGI PAMIĘCI MASOWEJ FIRMY INTEL
Intel® Matrix Storage Manager | Intel Matrix Storage Manager to oprogramowanie pamięci masowej SATA, oferujące funkcje oszczędzania energii i większą wydajność w systemach mobilnych, a także funkcje dotyczące wydajności i zabezpieczeń w innych systemach.
Sterownik Intel Matrix Storage Manager | Sterownik Intel Matrix Storage jest programem opracowanym specjalnie z myślą o poprawieniu wydajności i niezawodności podsystemu pamięci masowej.
Intel Matrix Storage Manager option ROM | Moduł kodów wbudowany w BIOS systemowy, zapewniający obsługę rozruchu woluminów RAID oraz interfejs użytkownika służący do konfigurowania i zarządzania woluminami RAID.
Technologia Intel® Matrix RAID | Technologia Intel Matrix RAID to oprogramowanie umożliwiające tworzenie, obsługiwanie i używanie dwóch niezależnych woluminów RAID w jednej tablicy RAID.
Technologia Intel® Rapid Recover | Intel Rapid Recover Technology to technologia, która umożliwia kopiowanie danych z dysku głównego na dysk odzyskiwania w sposób ciągły lub na żądanie. Aby wykorzystać tę technologię, należy utworzyć wolumin odzyskiwania.
Intel® Matrix Storage Console | Intel Matrix Storage Console to oprogramowanie zapewniające interfejs dla podsystemu SATA AHCI i RAID w obsługiwanych systemach operacyjnych.
TERMINOLOGIA RAID
Odtwarzanie automatyczne | Proces przywracania woluminu RAID 1, 5 lub 10 w przypadku awarii lub braku dysku składowego RAID. Jeśli istnieje zapasowy dysk twardy, oprogramowanie automatycznie użyje go jako zamiennika dla uszkodzonego dysku twardego. Autoodtwarzanie następuje również w sytuacji, gdy dysk składowy RAID 1 zostanie wyjęty, a następnie ponownie włożony w celu ponownego ustanowienia dublowania. Proces odtwarzania automatycznego nie może być wykonywany na woluminach RAID 0.
Odzyskiwanie automatyczne | Proces automatycznego odzyskiwania woluminów, w których wystąpiła awaria z powodu braku dysku. Jeśli wszystkie dyski składowe woluminu RAID 0 są obecne, a wolumin ulegnie awarii, oprogramowanie Intel Matrix Storage Manager option ROM oznaczy wolumin jako Uszkodzony. Jeśli ostatnio wyjęty dysk składowy woluminu RAID obsługującego nadmiarowość zostanie zastąpiony, a w woluminie jest wystarczająca liczba sprawnych dysków, stan woluminu zostanie zmieniony na Niekompletny.
Zasady aktualizacji ciągłej | Jeśli dla dysku odzyskiwania ustawiono te zasady, dane z dysku głównego są automatycznie kopiowane na dysk odzyskiwania (pod warunkiem, że oba dyski są podłączone do systemu).
RAID | Nadmiarowa tablica niezależnych napędów (ang. Redundant Array of Independent Drives): Technologia RAID umożliwia rozkładanie danych na wielu dyskach twardych w celu zapewnienia nadmiarowości danych lub zwiększenia wydajności ich przechowywania.
Tablica RAID | Logiczne zgrupowanie fizycznych dysków twardych.
Dysk główny | Dysk twardy, który został wyznaczony jako dysk źródłowy dla woluminu odzyskiwania.
Składnik | Dysk twardy używany w tablicy RAID.
Zasady aktualizacji na żądanie | Jeśli dla dysku odzyskiwania ustawiono te zasady, dane z dysku głównego są kopiowane na dysk odzyskiwania na żądanie użytkownika. Kopiowane są tylko zmiany wprowadzone od czasu ostatniej aktualizacji.
Dysk przekazujący | Dysk twardy niewchodzący w skład woluminu RAID i dostępny dla systemu operacyjnego jako osobny dysk.
Wolumin RAID | Ustalona ilość wolnego miejsca w tablicy RAID, traktowana przez system operacyjny jako jeden fizyczny dysk twardy. Każdy tworzony wolumin ma określony poziom RAID, który zapewnia nadmiarowość danych lub zwiększa wydajność przechowywania danych.
Poziom RAID | Zdefiniowany zestaw parametrów stosowanych do woluminu RAID, który określa sposób przechowywania i zarządzania danymi w celu zwiększenia wydajności odczytu/zapisu lub zwiększenia odporności na uszkodzenia.
RAID 0 (przeplot) | Dane woluminu RAID i parzystość są rozkładane na dyskach składowych tablicy. Rozkładane dane są dzielone na jednostki i przekazywane na dyski składowe. Nie zapewnia to nadmiarowości danych, ale zwiększa wydajność odczytu/zapisu.
RAID 1 (dublowanie) | Dane woluminu RAID są dublowane na dyskach składowych tablicy RAID. Dublowanie to termin stosowany do opisania głównej cechy poziomu RAID 1, który duplikuje dane na każdym dysku składowym, zapewniając nadmiarowość danych i zwiększając odporność na uszkodzenia.
RAID 5 (przeplot z parzystością) | Dane woluminu RAID i parzystości są rozkładane na dyskach składowych tablicy. Parzystość jest zapisywana razem z danymi kolejno na poszczególnych dyskach składowych tablicy. Ten poziom RAID oferuje najwyższą efektywność, odporność na uszkodzenia i wydajność.
RAID 10 (przeplot i dublowanie) | Poziom RAID, na którym w celu zwiększenia wydajności dane są rozkładane pasmami na dwudyskowej. Każdy z dysków w tablicy zostaje zdublowany, co zwiększa odporność na uszkodzenia. Poziom RAID 10 oferuje wydajność właściwą dla poziomu RAID 0 oraz nadmiarowość typową dla poziomu RAID 1, wymaga jednak użycia czterech dysków twardych.
Dysk odzyskiwania | Dysk twardy, który został wyznaczony jako dysk docelowy dla woluminu odzyskiwania.
Wolumin odzyskiwania | Wolumin wykorzystujący technologię Intel Rapid Recover.
Pasmo | Pasmo jest grupą logicznych ciągłych bloków danych, używaną dla jednego fizycznego dysku twardego w woluminie RAID 0, RAID 5 lub RAID 10. Rozmiar pasma jest wyrażony w kilobajtach.
Rozkład | Suma wszystkich pasm w osi poziomej dla fizycznych dysków twardych w woluminie RAID.
Metadane | Termin metadane oznacza "dane na temat danych", "informacje na temat informacji". W przypadku woluminów RAID metadane to informacje dotyczące sposobu przechowywania plików użytkownika i plików systemowych w woluminie RAID.
Migracja | Proces przekształcania konfiguracji pamięci masowej danych w systemie z konfiguracji innej niż RAID (przekazującej) na konfigurację RAID.
Migracja poziomu RAID | Proces przekształcenia konfiguracji pamięci masowej danych w systemie z jednej konfiguracji RAID na inną konfigurację RAID.
Rozszerzenie pojemności woluminu | Proces zwiększania pojemności istniejącego woluminu przez użycie 100% dostępnego miejsca tablicy lub dodanie co najmniej jednego dysku składowego.
Stan szyfrowania | Wskazanie, czy zwykłe dane w woluminie na dyskach twardych są kodowane w celu uniemożliwienia odczytania i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.
Zaszyfrowany | Wartość stanu szyfrowania dysku twardego dołączana na końcu opisu dysku twardego dla opcji: Utwórz wolumin RAID, Utwórz wolumin RAID z istniejącego dysku twardego, Utwórz wolumin odzyskiwania i w kreatorach modyfikowania woluminu RAID.
Zablokowany dysk twardy | Dysk twardy zabezpieczony hasłem w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Dysk można odblokować przy użyciu prawidłowego hasła.
Zapasowy dysk twardy | Dysk twardy SATA wyznaczony przez oprogramowanie RAID do automatycznego użycia jako dysk docelowy automatycznego odtwarzania w przypadku uszkodzenia lub braku dysku składowego RAID. Dla poziomu RAID 0 nie można używać dysków zapasowych. W przypadku poziomów RAID 1, 5 i 10 można używać jednego lub więcej dysków zapasowych.
Aktywuj wskaźnik LED portu | Akcja lokalizowania portu podłączonego do określonego dysku twardego w systemie.
Inicjacja woluminu | Proces inicjowania parzystości woluminów RAID 5, czyli sprawdzania, czy każdy blok danych na dysku dublowanym jest identyczny względem odpowiadającego mu bloku danych na dyskach źródłowych dla woluminów RAID 1 i RAID 10.
TERMINOLOGIA DOTYCZĄCA PAMIĘCI MASOWEJ
Kontroler RAID | Kontroler RAID tworzy i zarządza tablicami i woluminami RAID w celu zwiększenia wydajności odczytu/zapisu lub odporności na uszkodzenia.
Kontroler SATA | Kontroler SATA jest zintegrowany z koncentratorem kontrolera We/Wy w systemie. Kontroler zarządza urządzeniami SATA i pełni rolę interfejsu systemu.
AHCI | Zaawansowany interfejs kontrolera hosta (ang. Advanced Host Controller Interface, AHCI): specyfikacja interfejsu, umożliwiająca sterownikowi dysku uruchamianie zaawansowanych funkcji SATA, (np. kolejkowanie poleceń własnych, własne podłączanie "na gorąco" i zarządzanie energią).
Podłączenie "na gorąco" | Niezapowiedziane wyjęcie lub włożenie dysku twardego SATA przy włączonym zasilaniu systemu.
Kolejkowanie poleceń własnych | Protokół poleceń w SATA, dzięki któremu dysk twardy może oczekiwać jednocześnie na wykonanie wielu poleceń. Kolejność poleceń jest automatycznie zmieniana w celu zwiększenia wydajności dysku twardego.
Urządzenie ATAPI | Urządzenie pamięci masowej z interfejsem szeregowym (np. napędy dysków CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM i napędy taśmowe).
SATA (Serial Advanced Technology Attachment) | Technologia magistrali komputerowych opracowana z myślą o przekazywaniu danych z dysków twardych i na dyski twarde. Jest to technologia, która została rozwinięta po technologii PATA.
PATA (Parallel Advanced Technology Attachment) | ATA (AT Attachment) to standardowy interfejs łączenia urządzeń pamięci masowej (np. dysków twardych i napędów CD-ROM) wewnątrz komputerów. Po wprowadzeniu technologii SATA nazwa technologii ATA została zastąpiona przez PATA. Technologia ta znana jest również pod nazwą IDE (Integrated Device Electronics).
Dysk twardy SATA | Dysk twardy z interfejsem przekazującym dane do kontrolera SATA przy użyciu protokołu szeregowego.
eSATA | Zewnętrzny dysk Serial ATA (SATA).
Podsystem pamięci masowej SATA | Cały sprzęt i oprogramowanie w systemie związane z przechowywaniem danych na dyskach twardych SATA.
Tryb transferu SATA | Prędkość komunikacji między kontrolerem SATA i dyskiem twardym SATA.
Dyski twarde o dużych sektorach | Dyski twarde SATA o sektorach logicznych większych niż ½ KB. Wielkość sektorów fizycznych tych dysków może wynosić ½ KB, 1 KB, 2 KB lub 4 KB. W jednej tablicy można używać dowolnej kombinacji takich dysków. Wielkość sektorów logicznych woluminu utworzonego z dysków o dużych sektorach wynosi ½ KB, a rozmiar jego sektorów fizycznych jest równy rozmiarowi największych sektorów fizycznych dysków składowych tablicy. Rozmiar sektorów logicznych i fizycznych dysku twardego lub woluminu jest wyświetlany w okienku informacji trybu zaawansowanego.
Zdarzenie SMART | Akronim (ang. Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). Otwarty standard opracowywania dysków twardych i systemów oprogramowania, umożliwiających automatyczne monitorowanie dysku twardego i zgłaszanie potencjalnych problemów.
Pamięć podręczna danych dysku twardego | Pamięć podręczna wewnątrz dysku twardego, na której w celu uzyskania szybszego dostępu są tymczasowo przechowywane często używane sektory danych. Dzięki temu ogólna wydajność dysku twardego jest wyższa.
Pamięć podręczna z opóźnionym zapisem dla woluminu | Pamięć podręczna wewnątrz woluminu, na której w celu uzyskania szybszego dostępu i optymalnego działania woluminu RAID są tymczasowo przechowywane często używane sektory danych. Dzięki temu uzyskana zostaje lepsza przepustowość i reaktywność odczytu/zapisu w woluminie.
Zarządzanie energią Link | Możliwość przełączania urządzeń SATA w tryb mniejszego zużycia energii przez kontroler SATA.
Powiadamianie asynchroniczne | Umożliwia urządzeniu ATAPI wysyłanie do kontrolera SATA powiadomień o tym, że urządzenie wymaga uwagi.

# Lista tabel i ilustracji

- TABELA 1. OBSŁUGA TECHNOLOGII INTEL® RAPID RECOVERY TECHNOLOGY DLA KONTROLERÓW PAMIĘCI MASOWEJ INTEL
- TABELA 2. OBSŁUGA POZIOMÓW RAID W ZALEŻNOŚCI OD KONTROLERA PAMIĘCI MASOWEJ INTEL
- TABLEA 3. SCENARIUSZE UŻYCIA DLA OBSŁUGIWANYCH ROZMIARÓW PASMA
- TABELA 4. PRZEGLĄD WSPOMAGAJĄCYCH FUNKCJI ZARZĄDZANIA PAMIĘCIĄ MASOWĄ
- TABELA 5. INFORMACJE O TABLICY (TRYB RAID)
- TABELA 6. INFORMACJE O WOLUMINIE (TRYB RAID)
- TABELA 7. INFORMACJE O DYSKU TWARDYM RAID (TRYB RAID)
- TABELA 8. INFORMACJE O DYSKU TWARDYM INNYM NIŻ RAID (TRYB RAID)
- TABELA 9. INFORMACJE O DYSKU TWARDYM SATA (TRYB AHCI W SYSTEMACH MOBILNYCH)
- TABELA 10. OPCJE W LEWYM OKIENKU DOSTĘPNE TYLKO DLA WOLUMINU ODZYSKIWANIA
- TABELA 11. OPCJE DOSTĘPNE W MENU AKCJE
- TABELA 12. OPCJE DOSTĘPNE W MENU PRZY KLIKNIĘCIU PRAWYM KLAWISZEM MYSZY
- ILUSTRACJA 1. TRYB PODSTAWOWY
- ILUSTRACJA 2. TRYB ZAAWANSOWANY (Intel Matrix Storage Manager)

# Informacje prawne

Intel® jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation lub jej przedstawicieli w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
* Inne nazwy i marki mogą stanowić własność innych firm.